«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 663 248.05	руб.	Смета на сумму:	2 663 248.05	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Пруссия-Сервис»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / А.В. Попов /	
		
«______»____________________ 2015 г.	«______»____________________ 2015 г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул. Куйбышева, 151-159	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт дворовой территории МКД № 151-159 по ул. Куйбышева, г. Калининград	
Сметная стоимость:	2 663.248	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.027	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	325.411	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.388	6 900.71	2 146.35	4 754.36	2 677.48	832.78	1 844.69	16.11	4.89	22 436.69	13 416.15	9 020.54	
					473.50			183.72	1	16.1			2 957.86	
	Объем: 431.16*0.09													
	Накладные расходы		104%			1 057.16				88%	14 409.13			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			609.90				48%	7 859.52			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 344.54					44 705.34			
	
2.	ТЕРр 68-14-1 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	1.84	1 689.81	625.26	1 064.55	3 109.25	1 150.48	1 958.77	16.12	4.7	27 751.94	18 545.71	9 206.23	
					105.66			194.41	1	16.1			3 130.07	
	Накладные расходы		104%			1 398.69				88%	19 074.69			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			806.93				48%	10 404.37			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 314.87					57 231.00			
	
3.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	91.6992	48.13	4.41	36.66	4 413.11	404.39	3 361.69	16.1	7.59	42 443.15	6 510.73	25 515.25	
									1	1				
	Объем: 184*0.3*0.18*2.2+38.8*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			404.39				100%	6 510.73			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			242.63				60%	3 906.44			
	
4.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	91.6992	16.40		16.40	1 503.87		1 503.87	1	7.87	11 835.43		11 835.43	
									1	1				
	Объем: 184*0.3*0.18*2.2+38.8*1.8													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	11 703.71	2 387.65	8 669.02			104 467.21	38 472.59	55 577.45	
				378.13					6 087.93	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 786.73	1 983.26	3 803.46			50 188.63	31 961.86	18 226.77	
				378.13					6 087.93	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2)	2 455.85					33 483.82			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)	1 416.83					18 263.90			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 659.41					101 936.35			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	5 916.98	404.39	4 865.56			54 278.58	6 510.73	37 350.68	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)	404.39					6 510.73			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	242.63					3 906.44			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	5 916.98					54 278.58			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	15 576.39					156 214.93			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	333.33					3 343.00			
	ИТОГО	15 909.72					159 557.93			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	318.19					3 191.16			
	ИТОГО	16 227.91					162 749.09			
	НДС 18%	2 921.02					29 294.84			
	ВСЕГО С НДС	19 148.93					192 043.93			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 455.85					33 483.82			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 416.83					18 263.90			
	
	Раздел 2.  Устройство проезда и автостоянки	
	
5.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.28856	6 043.37	143.59	5 889.24	1 743.87	41.43	1 699.40	16.11	7.46	13 358.31	667.50	12 677.51	
				10.54	836.41		3.04	241.36	4.37	15.84		13.29	3 823.07	
	Объем: 431.16*0.39+250.84*0.48													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			268.65				81%	3 637.36			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			121.60				34%	1 526.79			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 134.12					18 522.47			
	
6.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	461.696	16.40		16.40	7 571.81		7 571.81	1	7.87	59 590.18		59 590.18	
									1	1				
	Объем: 288.56*1.6													
	
7.	ТЕР 01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.28856	344.93	24.76	314.90	99.53	7.14	90.87	16.11	8.12	859.59	115.10	737.84	
				5.27	52.52		1.52	15.16	4.37	15.08		6.65	228.54	
	Накладные расходы		95%			21.19				81%	278.35			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			9.59				34%	116.84			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					130.30					1 254.78			
	
8.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.364	3 132.30	153.85	2 960.45	4 272.45	209.85	4 038.05	16.11	5.49	25 648.50	3 380.64	22 168.92	
				18.00	248.28		24.55	338.65	4.03	16.11		98.94	5 455.60	
	Объем: 682*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			778.87				121%	10 691.85			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			444.29				65%	5 743.56			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 495.61					42 083.91			
	
9.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	150.04	104.66			15 703.19					72 952.45			
				104.66			15 703.19		486.22			72 952.45		
	Объем: 136.4*1.1													
	
10.	ТЕР 27-04-007-01 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.682	56 466.18	368.51	4 693.90	38 509.93	251.32	3 201.24	16.11	6.84	212 450.48	4 048.78	21 896.48	
				51 403.77	660.93		35 057.37	450.75	5.32	16.04		186 505.21	7 230.04	
	Объем: 627+55													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			996.94				121%	13 647.37			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			568.68				65%	7 331.23			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40 075.55					233 429.09			
	
11.	ТЕР 27-04-001-02 
(Прим) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-цементной смеси, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.341	3 277.66	153.85	3 098.61	1 117.68	52.46	1 056.63	16.11	5.54	6 733.50	845.16	5 853.71	
				25.20	262.69		8.59	89.58	4.03	16.11		34.63	1 443.08	
	Объем: 682*0.05													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			201.70				121%	2 768.77			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			115.05				65%	1 487.36			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 434.43					10 989.63			
	
12.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	34.782	280.61			9 760.18					66 782.83			
				280.61			9 760.18		1 920.04			66 782.83		
	Объем: 34.1*1.02													
	
13.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	68.2	166.36	140.59	19.83	11 345.92	9 588.07	1 352.07	16.11	5.23	163 389.53	154 463.77	7 071.30	
				5.95	0.90		405.79	61.38	4.57	16.22		1 854.46	995.58	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			13 702.22				121%	188 105.81			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			7 816.05				65%	101 048.58			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32 864.19					452 543.92			
	
14.	С цена поставщик. 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК" толщиной 80мм серая, м2	695.64	133.49			92 860.61					396 514.80			
				133.49			92 860.61		4.27			396 514.80		
	Объем: (68.2)*10.2													
	Поправки: М: =500/4.27*1.14	
	
	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	
	
15.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0324	6 043.37	143.59	5 889.24	195.81	4.65	190.81	16.11	7.46	1 499.89	74.95	1 423.45	
				10.54	836.41		0.34	27.10	4.37	15.84		1.49	429.26	
	Объем: 240*0.3*0.45													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			30.16				81%	408.41			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			13.65				34%	171.43			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					239.63					2 079.73			
	
16.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	51.84	16.40		16.40	850.18		850.18	1	7.87	6 690.89		6 690.89	
									1	1				
	Объем: 32.4*1.6													
	
17.	ТЕР 01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0324	344.93	24.76	314.90	11.18	0.80	10.20	16.11	8.12	96.52	12.92	82.85	
				5.27	52.52		0.17	1.70	4.37	15.08		0.75	25.66	
	Накладные расходы		95%			2.38				81%	31.25			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.08				34%	13.12			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.63					140.89			
	
18.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.072	3 132.30	153.85	2 960.45	225.53	11.08	213.15	16.11	5.49	1 353.88	178.45	1 170.21	
				18.00	248.28		1.30	17.88	4.03	16.11		5.22	287.98	
	Объем: 240*0.3*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			41.12				121%	564.38			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			23.46				65%	303.18			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					290.11					2 221.44			
	
19.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	7.92	104.66			828.91					3 850.86			
				104.66			828.91		486.22			3 850.86		
	Объем: 7.2*1.1													
	
20.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	2.4	5 136.11	784.81	101.71	12 326.66	1 883.53	244.11	16.12	6.82	78 330.94	30 362.57	1 664.83	
				4 249.59	12.84		10 199.02	30.81	4.54	16.09		46 303.53	495.73	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			2 718.36				121%	37 338.54			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 550.62				65%	20 057.90			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 595.64					135 727.38			
	
21.	ТССЦ 403-8021 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	240	76.13			18 271.20					107 517.60			
				76.13			18 271.20		447.99			107 517.60		
	
22.	ТЕРр 68-37-1 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см, 1 колодец	3	103.99	11.18	3.04	311.97	33.54	9.12	16.11	9.13	2 570.71	540.33	83.27	
				89.77			269.31		7.23	1		1 947.11		
	Накладные расходы		104%			34.88				88%	475.49			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			20.12				48%	259.36			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					366.98					3 305.56			
	
23.	ТЕР 27-09-006-01 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м	0.5	417.51	189.91	227.60	208.76	94.96	113.80	16.12	8.29	2 474.08	1 530.68	943.40	
					10.39			5.19	4.35	16.08			83.52	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0	
	Накладные расходы		142%			142.21				121%	1 953.18			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			81.12				65%	1 049.23			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					432.09					5 476.49			
	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	
	
24.	ТЕР 47-01-046-04 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	2	2 219.13	387.78		4 438.26	775.56		16.12	1	26 640.05	12 502.03		
				1 831.35			3 662.70		3.86	1		14 138.02		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			891.89				98%	12 251.99			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			597.18				61%	7 626.24			
										=(76.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 927.34					46 518.28			
	
25.	ТЕР 47-01-046-06 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	2	891.77	61.79	456.93	1 783.55	123.58	913.85	16.12	6.13	10 160.65	1 992.09	5 601.90	
				373.06	44.25		746.12	88.50	3.44	16.14		2 566.65	1 428.39	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			243.89				98%	3 352.07			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			163.30				61%	2 086.49			
										=(76.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 190.74					15 599.21			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	222 437.18	13 077.97	21 555.29			1 259 466.24	210 714.97	147 656.74	
			187 803.91	1 368.06				901 094.49	21 926.45	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	214 015.19	13 077.97	13 133.30			1 193 185.17	210 714.97	81 375.67	
			187 803.91	1 368.06				901 094.49	21 926.45	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	44 563.48					251 103.74			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 7, 15, 17; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 23; %=88 - по стр. 22; %=98 - по стр. 24, 25)	20 074.46					275 504.83			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 5, 7, 15, 17; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 23; %=48 - по стр. 22; %=61 - по стр. 24, 25)	11 525.79					148 821.30			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	245 615.44					1 617 511.30			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	8 421.99		8 421.99			66 281.07		66 281.07	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	8 421.99					66 281.07			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	254 037.43					1 683 792.37			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 436.40					36 033.16			
	ИТОГО	259 473.83					1 719 825.53			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 189.48					34 396.51			
	ИТОГО	264 663.31					1 754 222.04			
	НДС 18%	47 639.40					315 759.97			
	ВСЕГО С НДС	312 302.71					2 069 982.01			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	20 074.46					275 504.83			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 525.79					148 821.30			
	
	Раздел 3.  УСТРОЙСТВО ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	
	
26.	ТЕР 01-01-004-02 
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 Прил.1.12 п.3.46  Кзтр=1,1; Кэм=1,1, 1000 м3 грунта	0.13278	5 909.20	89.45	5 819.76	784.62	11.88	772.75	16.11	6.65	5 330.11	191.34	5 138.77	
					771.75			102.47	1	16.09			1 648.78	
	Начисления: Н3= 1.25*1.1, Н4= 1.25*1.1, Н5= 1.15*1.1	
	Накладные расходы		95%			108.63				81%	1 490.50			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			49.17				34%	625.64			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					942.42					7 446.25			
	
27.	ТЕР 01-01-033-02 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.09941	780.56		780.56	77.60		77.60	1	8.49	658.79		658.79	
					167.43			16.64	1	13.81			229.85	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		95%			15.81				81%	186.18			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			7.16				34%	78.15			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100.56					923.12			
	
28.	ТЕР 01-02-005-01 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.9941	571.62	130.41	441.21	568.25	129.64	438.61	16.11	4.33	3 987.69	2 088.51	1 899.18	
					42.71			42.46	1	16.1			683.61	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			163.50				81%	2 245.42			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			74.00				34%	942.52			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					805.75					7 175.63			
	
29.	ТЕР 01-02-055-02 
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы" Кзтр=1,1, 100 м3 грунта	0.099	2 224.58	2 224.58		220.23	220.23		16.11	1	3 547.96	3 547.96		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы		80%			176.18				68%	2 412.61			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			83.69				31%	1 099.87			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					480.10					7 060.44			
	
30.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Прил.1.12 п.3.183 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы" Кзтр=1,1, 100 м3 грунта	0.099	891.14	891.14		88.22	88.22		16.11	1	1 421.27	1 421.27		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.1	
	Накладные расходы		80%			70.58				68%	966.46			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			33.52				31%	440.59			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					192.32					2 828.33			
	
31.	ТЕР 01-01-014-08 
Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.46  Кзтр=1,1; Кэм=1,1, 1000 м3 грунта	0.01025	9 367.01	176.28	9 159.11	96.01	1.81	93.88	16.11	6.21	613.52	29.11	583.00	
				31.62	1 003.37		0.32	10.28	4.37	15.84		1.42	162.91	
	Начисления: Н3= 1.25*1.1, Н4= 1.25*1.1, Н5= 1.15*1.1	
	Накладные расходы		95%			11.49				81%	155.54			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			5.20				34%	65.29			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112.69					834.34			
	
32.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	16.4	16.40		16.40	268.96		268.96	1	7.87	2 116.72		2 116.72	
									1	1				
	Объем: 10.25*1.6													
	
33.	ТЕР 01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.01025	344.93	24.76	314.90	3.54	0.25	3.23	16.11	8.12	30.53	4.09	26.21	
				5.27	52.52		0.05	0.54	4.37	15.08		0.24	8.12	
	Накладные расходы		95%			0.75				81%	9.89			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.34				34%	4.15			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4.63					44.57			
	
34.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	3.372	1 297.83	101.69	44.88	4 376.28	342.91	151.32	16.11	6.17	24 509.50	5 524.34	933.64	
				1 151.26	4.91		3 882.05	16.56	4.65	16.11		18 051.53	266.86	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			467.31				111%	6 428.23			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			273.20				61%	3 532.63			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 116.79					34 470.36			
	
35.	ФЕР 01-02-068-01 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта	0.429	1 089.95		1 089.95	467.59		467.59	1	7.57	3 539.65		3 539.65	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	
36.	ТЕР 22-06-011-01 
Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2, 1 м короба	5	152.18	13.32	41.80	760.89	66.58	209.00	16.12	8.9	4 806.71	1 073.35	1 860.10	
				97.06	2.21		485.30	11.06	3.86	16.14		1 873.26	178.55	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			100.93				111%	1 389.61			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			59.01				61%	763.66			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					920.83					6 959.98			
	
37.	ТЕР 23-04-008-02 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка	1	297.32	188.38		297.32	188.38		16.11	1	3 412.85	3 034.83		
				108.94			108.94		3.47	1		378.02		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			244.89				111%	3 368.66			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			143.17				61%	1 851.25			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					685.38					8 632.76			
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
38.	ТЕР 22-01-021-06 
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 1 км трубопровода	0.0878	12 294.89	3 716.04	8 290.46	1 079.49	326.27	727.90	16.12	5.73	9 533.13	5 259.45	4 170.88	
				288.39	1 049.26		25.32	92.13	4.06	16.1		102.80	1 483.22	
	Объем: 0.0819+0.0059													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			543.92				111%	7 484.36			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			317.98				61%	4 113.03			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 941.39					21 130.52			
	
39.	С цена поставщик. 
Труба ПВХ  с раструбом наружная класс С (SN8) д=200х5,9 Wavin, м	88.678	155.97			13 831.39					59 060.03			
				155.97			13 831.39		4.27			59 060.03		
	Объем: (81.9+5.9)*1.01													
	Поправки: М: =755.66/1.18/4.27*1.04	
	
	КОЛОДЦЫ	
	
40.	ТЕР 23-03-001-04 
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.459	25 039.35	1 757.30	3 428.55	11 493.06	806.60	1 573.70	16.11	7.09	70 353.60	12 994.36	11 157.56	
				19 853.50	370.14		9 112.76	169.89	5.07	16.09		46 201.68	2 733.58	
	Объем: 4*0.18+5*0.2+1*0.27+4*0.1+7*0.02+4*0.05+0.45*2+0.48*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			1 269.44				111%	17 458.01			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			742.13				61%	9 594.04			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 504.63					97 405.66			
	
41.	ТССЦ 201-0650 
Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянки), т	0.0415	14 187.00			588.76					3 945.72			
				14 187.00			588.76		95 077.64			3 945.72		
	
42.	ТССЦ 101-2536 
Люки чугунные тяжелые, шт.	4	669.54			2 678.16					17 194.40			
				669.54			2 678.16		4 298.6			17 194.40		
	
43.	ТЕР 23-03-007-04 
Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах, 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.152	25 080.83	1 802.68	3 901.18	3 812.29	274.01	592.98	16.12	6.74	25 849.85	4 417.00	3 996.68	
				19 376.97	502.08		2 945.30	76.32	5.92	16.09		17 436.17	1 227.91	
	Объем: 2*0.18+1*0.08+1*0.2+2*0.27+2*0.1+0.07*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			455.43				111%	6 265.85			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			266.25				61%	3 443.40			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 533.97					35 559.10			
	
44.	ТССЦ 101-2537 
Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, шт.	2	841.48			1 682.96					10 039.88			
				841.48			1 682.96		5 019.94			10 039.88		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	43 175.62	2 456.78	5 377.52			249 951.91	39 585.61	36 081.18	
			35 341.31	538.35				174 285.15	8 623.39	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	42 317.90	2 456.78	5 108.56			243 889.47	39 585.61	33 964.46	
			34 752.55	538.35				170 339.43	8 623.39	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 361.12					27 234.28			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 26-28, 31, 33; %=68 - по стр. 29, 30; %=111 - по стр. 34, 36-38, 40, 43)	3 628.85					49 861.33			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 26-28, 31, 33; %=31 - по стр. 29, 30; %=61 - по стр. 34, 36-38, 40, 43)	2 054.82					26 554.21			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	48 001.57					320 305.01			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	588.76					3 945.72			
			588.76					3 945.72		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	588.76					3 945.72			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	268.96		268.96			2 116.72		2 116.72	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	268.96					2 116.72			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	48 859.29					326 367.45			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 045.59					6 984.26			
	ИТОГО	49 904.88					333 351.71			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	998.10					6 667.03			
	ИТОГО	50 902.98					340 018.74			
	НДС 18%	9 162.54					61 203.37			
	ВСЕГО С НДС	60 065.52					401 222.11			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 628.85					49 861.33			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 054.82					26 554.21			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	277 316.51	17 922.40	35 601.83			1 613 885.36	288 773.17	239 315.37	
			223 145.22	2 284.54				1 075 379.64	36 637.77	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	262 119.82	17 518.01	22 045.32			1 487 263.27	282 262.44	133 566.90	
			222 556.46	2 284.54				1 071 433.92	36 637.77	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	48 924.60					278 338.02			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 22; %=81 - по стр. 5, 7, 15, 17, 26-28, 31, 33; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 23; %=98 - по стр. 24, 25; %=68 - по стр. 29, 30; %=111 - по стр. 34, 36-38, 40, 43)	26 159.16					358 849.98			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 22; %=34 - по стр. 5, 7, 15, 17, 26-28, 31, 33; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 23; %=61 - по стр. 24, 25, 34, 36-38, 40, 43; %=31 - по стр. 29, 30)	14 997.44					193 639.41			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	303 276.42					2 039 752.66			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	588.76					3 945.72			
			588.76					3 945.72		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	588.76					3 945.72			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	14 607.93	404.39	13 556.51			122 676.37	6 510.73	105 748.47	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)	404.39					6 510.73			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	242.63					3 906.44			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	14 607.93					122 676.37			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	318 473.11					2 166 374.75			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	6 815.32					46 360.42			
	ИТОГО	325 288.43					2 212 735.17			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	6 505.77					44 254.70			
	ИТОГО	331 794.20					2 256 989.87			
	НДС 18%	59 722.96					406 258.18			
	ВСЕГО С НДС	391 517.16					2 663 248.05			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	26 159.16					358 849.98			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	14 997.44					193 639.41			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)