«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 594 480	руб.	Смета на сумму:	1 594 480	руб.	

		

	

Объект:	ООО "УКЛР"	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

На капитальный ремонт мусоропровода и внутренней отделки лестничных клеток МКД по адресу:  проспект Московский №92-96 ( во исполнение решения суда)	
Сметная стоимость:	1 594.480	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.616	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	484.122	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности стен от масляных красок с земли (прим), 100 м2 расчищенной поверхности	18.333	172.22	172.22		3 157.31	3 157.31		14.4	1	45 465	45 465		
									1	1				
	Объем: 2037-203.7													
	Накладные расходы		80%			2 525.85				68%	30 916			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 578.66				40%	18 186			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 261.81					94 567			
	
2.	ТЕРр 61-2-9 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	2.037	2 846.29	1 476.74	21.85	5 797.89	3 008.12	44.51	14.4	8.54	53 827	43 317	380	
				1 347.70	8.66		2 745.26	17.64	3.69	16.81		10 130	297	
	Накладные расходы		79%			2 390.35				67%	29 221			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 512.88				40%	17 446			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 701.12					100 494			
	
3.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен( вторая грунтовка), 100 м2 покрытия	20.37	96.01	92.29	2.01	1 955.81	1 880.04	40.94	14.4	8.31	27 494	27 073	340	
				1.71	0.20		34.83	3.97	2.32	16.69		81	66	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1 789.81				80%	21 711			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			885.48				37%	10 041			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 631.10					59 247			
	
4.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	267.458	15.82			4 231.19					13 841			
				15.82			4 231.19		51.75			13 841		
	Объем: 2037*0.013/100*1010													
	
5.	ТЕР 15-04-005-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	20.37	1 827.74	563.01	23.78	37 231.01	11 468.56	484.30	14.41	8.25	254 950	165 262	3 995	
				1 240.95	0.39		25 278.15	7.94	3.39	16.69		85 693	133	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			10 902.68				80%	132 316			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5 393.96				37%	61 196			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53 527.64					448 462			
	
6.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности потолков от красок с земли (прим), 100 м2 расчищенной поверхности	8.04	172.22	172.22		1 384.65	1 384.65		14.4	1	19 939	19 939		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			1 107.72				68%	13 559			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			692.33				40%	7 976			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 184.70					41 473			
	
7.	ТЕР 15-04-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (вторая грунтовка), 100 м2 покрытия	8.04	117.85	114.13	2.01	947.48	917.57	16.16	14.4	8.31	13 379	13 213	134	
				1.71	0.20		13.75	1.57	2.32	16.69		32	26	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			873.18				80%	10 591			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			432.00				37%	4 898			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 252.66					28 869			
	
8.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	105.565	15.82			1 670.04					5 463			
				15.82			1 670.04		51.75			5 463		
	Объем: 804*0.013/100*1010													
	
9.	ТЕР 15-04-005-04 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	8.04	2 082.54	707.37	25.29	16 743.66	5 687.29	203.33	14.41	8.25	120 423	81 954	1 677	
				1 349.88	0.39		10 853.04	3.14	3.39	16.69		36 792	52	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			5 405.91				80%	65 605			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 674.50				37%	30 342			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 824.07					216 370			
	
10.	ТЕРр 63-7-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки	0.2	807.66	620.41	187.25	161.53	124.08	37.45	14.41	4.79	1 967	1 788	179	
					22.96			4.59	1	14.86			68	
	Накладные расходы		77%			99.08				65%	1 206			
										=(77.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			64.33				40%	742			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					324.94					3 916			
	
11.	ТЕРр 61-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности	0.545	596.97	260.90	10.44	325.35	142.19	5.69	14.4	8.53	2 751	2 048	49	
				325.63	4.13		177.47	2.25	3.69	16.83		655	38	
	Накладные расходы		79%			114.11				67%	1 398			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			72.22				40%	834			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					511.68					4 983			
	
12.	ТЕР 15-01-019-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки	0.545	14 731.32	2 146.16	55.67	8 028.57	1 169.66	30.34	14.41	9.56	38 382	16 855	290	
				12 529.49	28.49		6 828.57	15.52	3.11	14.84		21 237	230	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1 125.92				80%	13 668			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			557.03				37%	6 321			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 711.53					58 371			
	
13.	ТЕРр 62-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска известковыми составами по штукатурке потолок мусоропроводной камеры, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.145	178.09	123.98	6.30	25.82	17.98	0.91	14.4	8.39	303	259	8	
				47.81	1.29		6.93	0.19	5.21	16.84		36	3	
	Накладные расходы		80%			14.54				68%	178			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			9.09				40%	105			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49.44					586			
	
14.	ТЕРр 62-32-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6	1 236.16	691.55	1.01	741.70	414.93	0.61	14.41	8.27	6 852	5 979	5	
				543.60			326.16		2.66	1		868		
	Накладные расходы		80%			331.94				68%	4 066			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			207.47				40%	2 392			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 281.11					13 309			
	
15.	ТЕРр 62-32-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб чугунных за 2 раза (водосток), 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.331	984.08	439.47	1.01	2 293.89	1 024.40	2.35	14.41	8.27	18 152	14 762	19	
				543.60			1 267.13		2.66	1		3 371		
	Накладные расходы		80%			819.52				68%	10 038			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			512.20				40%	5 905			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 625.61					34 095			
	
16.	ТЕРр 62-33-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	1 156.53	611.92	1.01	462.61	244.77	0.40	14.4	8.27	4 106	3 525	3	
				543.60			217.44		2.66	1		578		
	Накладные расходы		80%			195.82				68%	2 397			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			122.39				40%	1 410			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					780.81					7 913			
	
17.	ТЕР 09-03-050-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж стальных рельсов (прим), 100 м плинтуса	0.24	299.68	174.17	69.54	71.92	41.80	16.69	14.4	3.88	712	602	65	
				55.97			13.43		3.38	1		45		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			33.86				69%	415			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			30.10				58%	349			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					135.87					1 477			
	
18.	ТССЦ 101-3684 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Швеллеры № 8 сталь марки Ст3пс, т	0.169	5 598.00			946.06					4 283			
				5 598.00			946.06		25 341.66			4 283		
	Объем: 7.05*24/1000													
	
19.	ТЕР 09-03-039-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж загрузочных клапанов , шибера (прим), 1 т конструкций	0.333	792.75	724.88	67.87	263.99	241.38	22.60	14.41	8.17	3 663	3 478	185	
					1.27			0.42	4.1	14.4			6	
	Объем: (15*11+56*3)/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30*0.00194) ];  ТССЦ 101-1805:[ М-(0.11=10705.00*0.00001) ];  ТССЦ 102-0023:[ М-(2.28=2214.00*0.00103) ]	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			195.86				69%	2 404			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			174.10				58%	2 021			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					633.94					8 088			
	
20.	ТЕР 09-03-039-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж  загрузочных клапанов , шибера  (прим), 1 т конструкций	0.333	1 951.07	1 429.05	145.44	649.70	475.87	48.43	14.41	8.17	7 767	6 857	396	
				376.58	2.72		125.40	0.90	4.1	14.4		514	13	
	Объем: (15*11+56*3)/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30*0.00194) ];  ТССЦ 101-1805:[ М-(0.11=10705.00*0.00001) ];  ТССЦ 102-0023:[ М-(2.28=2214.00*0.00103) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			386.18				69%	4 740			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			343.27				58%	3 985			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 379.16					16 492			
	
21.	С Цена постовщик. 
Загрузочный клапан с загрузочным устройством КЗН-ОЗ-РЮАМ (в комплекте 2 хомута и крепеж), шт	11	392.13			4 313.44					18 418			
				392.13			4 313.44		4.27			18 418		
	Поправки: М: =1610*1.04/4.27	
	
22.	С Цена постовщик. 
Шибер Ш ОДЗ-01 РЮЛМ 0008.200, шт	3	1 217.80			3 653.40					15 600			
				1 217.80			3 653.40		4.27			15 600		
	Поправки: М: =5000*1.04/4.27	
	
23.	ТЕР 07-01-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм (по контуру приемного отверстия), 100 м2 площади прокладок	0.007	119 978.73	213.13	162.60	839.85	1.49	1.14	14.41	8.24	1 538	21	9	
				119 603.00			837.22		1.8	1		1 507		
	Объем: 11*0.8*0.08													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			1.74				99%	21			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			1.07				58%	12			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					842.67					1 571			
	
24.	ТЕР 09-06-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка хомутами , бандажами (прим), 1 т конструкций	0.396	982.00	634.32	219.60	388.87	251.19	86.96	14.4	7.47	4 458	3 617	650	
				128.08	2.72		50.72	1.08	3.78	14.4		192	15	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			204.34				69%	2 506			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			181.63				58%	2 107			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					774.84					9 071			
	
25.	ТССЦ 101-1788 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм, т	0.396	5 129.50			2 031.28					7 298			
				5 129.50			2 031.28		18 429.24			7 298		
	
26.	ТЕРр 69-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Зачеканка раструбов (прим), 100 отверстий	0.1	1 115.00	548.88	2.61	111.50	54.89	0.26	14.4	8.53	1 002	790	2	
				563.51	1.03		56.35	0.10	3.72	16.87		210	2	
	Накладные расходы		78%			42.89				66%	523			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			27.50				40%	317			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					181.89					1 842			
	
27.	ТЕРр 62-32-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (ствол  мусоропровода), 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.622	1 236.16	691.55	1.01	2 005.05	1 121.69	1.64	14.41	8.27	18 523	16 164	14	
				543.60			881.72		2.66	1		2 345		
	Накладные расходы		80%			897.35				68%	10 992			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			560.85				40%	6 466			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 463.25					35 980			
	
28.	ТЕРр 57-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия	0.198	679.28	632.32	46.96	134.50	125.20	9.30	14.4	8.54	1 882	1 803	79	
					18.60			3.68	1	16.82			62	
	Накладные расходы		80%			103.10				68%	1 268			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			87.64				54%	1 007			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					325.24					4 157			
	
29.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.198	3 221.87	762.19	548.76	637.93	150.91	108.65	14.41	3.85	4 678	2 175	418	
				1 910.92	7.56		378.36	1.50	5.51	16.81		2 085	25	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			169.18				94%	2 068			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			97.54				51%	1 122			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					904.65					7 868			
	
30.	ТССЦ 101-1564 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизол, м2	22.968	33.27			764.15					1 461			
				33.27			764.15		63.61			1 461		
	Объем: 19.8*1.16													
	
31.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.198	1 809.82	459.64	70.56	358.34	91.01	13.97	14.41	8.16	2 700	1 311	114	
				1 279.62	24.62		253.36	4.87	5.03	16.81		1 274	82	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			106.43				94%	1 309			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			61.36				51%	710			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.13					4 720			
	
32.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	0.198	1 340.07	23.29	49.74	265.33	4.61	9.85	14.39	7.99	1 409	66	79	
				1 267.04	16.26		250.87	3.22	5.04	16.83		1 264	54	
	Начисления: Н3= 1.25*4*1.2, Н4= 1.25*4*1.2, Н5= 1.15*4*1.2, Н48= 4	
	Накладные расходы		111%			8.69				94%	113			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			5.01				51%	61			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					279.03					1 583			
	
33.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.036	502.06	163.97	60.72	18.07	5.90	2.19	14.4	7.31	154	85	16	
				277.37	3.63		9.99	0.13	5.34	14.36		53	2	
	Объем: 19.8*1.84/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			5.73				80%	70			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3.32				44%	38			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.12					262			
	
34.	ТССЦ 204-0096 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм, т	0.036	8 902.52			320.49					1 352			
				8 902.52			320.49		37 544.9			1 352		
	
35.	ТЕР 11-01-027-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 покрытия	0.198	9 760.97	1 533.95	210.45	1 932.67	303.72	41.67	14.4	7.61	12 691	4 374	317	
				8 016.57	50.64		1 587.28	10.03	5.04	16.52		8 000	166	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			348.26				94%	4 268			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			200.80				51%	2 315			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 481.73					19 274			
	
36.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	7.92	66.71		66.71	528.34		528.34	1	6.28	3 318		3 318	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
37.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	7.92	18.71		18.71	148.16		148.16	1	6.28	930		930	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	105 541.55	33 511.21	1 906.84			741 131	482 782	13 671	
			70 123.48	82.74				244 678	1 340	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	104 167.07	32 500.97	1 732.16			724 531	468 228	12 375	
			69 933.93	80.34				243 927	1 306	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	17 930.05					67 716			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 6, 13-16, 27, 28; %=67 - по стр. 2, 11; %=80 - по стр. 3, 5, 7, 9, 12, 33; %=65 - по стр. 10; %=99 - по стр. 23; %=66 - по стр. 26; %=94 - по стр. 29, 31, 32, 35)	29 379.79					357 501			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 6, 10, 11, 13-16, 26, 27; %=37 - по стр. 3, 5, 7, 9, 12; %=58 - по стр. 23; %=54 - по стр. 28; %=51 - по стр. 29, 31, 32, 35; %=44 - по стр. 33)	15 759.61					179 844			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	149 306.47					1 261 876			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 374.48	1 010.24	174.68			16 600	14 554	1 296	
			189.55	2.40				751	34	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 17, 19, 20, 24)	820.24					10 066			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 17, 19, 20, 24)	729.10					8 461			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 923.82					35 127			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	152 230.29					1 297 003			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 257.73					27 756			
	ИТОГО	155 488.02					1 324 759			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 109.76					26 495			
	ИТОГО	158 597.78					1 351 254			
	НДС 18%	28 547.60					243 226			
	ВСЕГО С НДС	187 145.38					1 594 480			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	30 200.03					367 567			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	16 488.71					188 305			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)