«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»
	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «КРУО АСЖ»	
		
________________ /Русович С. Б. /	________________ /Кулумбегова И. Р./	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6	
(Локальный сметный расчет)	
на на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 22-28 по ул. Саратовская (доп.работы)	
Сметная стоимость:	203.917	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.376	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	43.557	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 07-05-030-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж  плит парапета массой более 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций	0.16	2 464.18	605.67	1 858.51	394.27	96.91	297.36	12.52	6.89	3 262	1 213	2 049	
					258.75			41.40	4.91	12.5			518	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9020	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		140%			193.63				119%	2 060			
										=(139.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			117.56				68%	1 177			
										=(85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					705.47					6 499			
	
2.	ТЕРр 60-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м	0.07055	1 555.74	1 425.95	129.79	109.76	100.60	9.16	12.51	6.47	1 318	1 259	59	
					51.42			3.63	1	12.53			45	
	Объем: ((1.69+3.65)/2)+((1.4+3.04)/2)+((1.56+2.77)/2)													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			81.30				66%	861			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			65.66				50%	652			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					256.72					2 831			
	
3.	ТЕРр 60-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1, 100 м	0.02165	7 025.12	6 550.32	474.80	152.09	141.81	10.28	12.51	6.47	1 841	1 774	67	
					188.08			4.07	1	12.54			51	
	Объем: (1.56+2.77)/2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 8, Н4= 8, Н5= 8, Н48= 8	
	Накладные расходы		78%			113.79				66%	1 205			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			91.90				50%	913			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					357.78					3 958			
	
4.	ТЕРр 60-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1, 100 м	0.0489	7 903.26	7 369.11	534.15	386.47	360.35	26.12	12.51	6.47	4 677	4 508	169	
					211.59			10.35	1	12.54			130	
	Объем: ((1.69+3.65)/2)+((1.4+3.04)/2)													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9	
	Накладные расходы		78%			289.15				66%	3 061			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			233.54				50%	2 319			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					909.16					10 057			
	
5.	ТЕР 08-08-005-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кладка дымовых кирпичных труб, 1 м3 кладки (без вычета пустот)	12.2930135	483.92	138.41	61.14	5 948.85	1 701.53	751.56	12.51	6.21	39 272	21 286	4 667	
				284.37	6.61		3 495.76	81.29	3.81	12.49		13 319	1 015	
	Объем: (((1.69+3.65)/2)*0.5*3.5)+(((1.4+3.04)/2)*0.54*3.38)+(((1.56+2.77)/2)*0.53*3.11)													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 404-0005:[ М-(1384.05=2824.60*0.49) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			1 961.10				93%	20 740			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 212.32				54%	12 043			
										=(68* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 122.27					72 054			
	
6.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	6.023576615	3 086.00			18 588.76					70 315			
				3 086.00			18 588.76		11 673.25			70 315		
	Объем: 12.2930135*490													
	
7.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.03	8 572.20	5 513.35	252.31	257.17	165.40	7.57	12.51	6.18	2 525	2 069	47	
				2 806.54	60.12		84.20	1.80	4.86	12.52		409	23	
	Объем: 0.2*15													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			130.42				66%	1 381			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			105.34				50%	1 046			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.92					4 952			
	
8.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.126	3 086.00			388.84					1 471			
				3 086.00			388.84		11 673.25			1 471		
	Объем: 0.03*4200													
	
9.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.002	9 286.88	6 088.30	189.36	18.57	12.18	0.38	12.51	6.18	184	152	2	
				3 009.22	45.08		6.02	0.09	4.86	12.52		29	1	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			9.57				66%	101			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			7.73				50%	77			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35.87					361			
	
10.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0088	3 086.00			27.16					103			
				3 086.00			27.16		11 673.25			103		
	Объем: 0.002*2200*2													
	
11.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.006	23 217.20	15 220.75	473.40	139.30	91.32	2.84	12.51	6.18	1 379	1 142	18	
				7 523.05	112.70		45.14	0.68	4.86	12.52		219	8	
	Объем: 0.2*3													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			71.76				66%	759			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			57.96				50%	575			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					269.02					2 713			
	
12.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.066	3 086.00			203.68					770			
				3 086.00			203.68		11 673.25			770		
	Объем: 0.006*2200*5													
	
13.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.004	32 504.08	21 309.05	662.76	130.02	85.24	2.65	12.51	6.18	1 287	1 066	16	
				10 532.27	157.78		42.13	0.63	4.86	12.52		205	8	
	Объем: 0.2*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			66.98				66%	709			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			54.10				50%	537			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					251.10					2 533			
	
14.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0616	3 086.00			190.10					719			
				3 086.00			190.10		11 673.25			719		
	Объем: 0.004*2200*7													
	
15.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.006	37 147.52	24 353.20	757.44	222.89	146.12	4.54	12.51	6.18	2 207	1 828	28	
				12 036.88	180.32		72.22	1.08	4.86	12.52		351	14	
	Объем: 0.2*3													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 8, Н4= 8, Н5= 8, Н48= 8	
	Накладные расходы		78%			114.82				66%	1 216			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			92.74				50%	921			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					430.44					4 344			
	
16.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.1056	3 086.00			325.88					1 233			
				3 086.00			325.88		11 673.25			1 233		
	Объем: 0.006*2200*8													
	
17.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.002	41 790.96	27 397.35	852.12	83.58	54.79	1.70	12.51	6.18	828	685	11	
				13 541.49	202.86		27.08	0.41	4.86	12.52		132	5	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9	
	Накладные расходы		78%			43.06				66%	455			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			34.78				50%	345			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					161.41					1 628			
	
18.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0396	3 086.00			122.21					462			
				3 086.00			122.21		11 673.25			462		
	Объем: 0.002*2200*9													
	
19.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.008	51 077.84	33 485.65	1 041.48	408.62	267.89	8.33	12.51	6.18	4 046	3 351	51	
				16 550.71	247.94		132.41	1.98	4.86	12.52		643	25	
	Объем: 0.2*4													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			210.50				66%	2 228			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			170.02				50%	1 688			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					789.14					7 962			
	
20.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.1936	3 086.00			597.45					2 260			
				3 086.00			597.45		11 673.25			2 260		
	Объем: 0.008*2200*11													
	
21.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.002	83 581.92	54 794.70	1 704.24	167.16	109.59	3.41	12.51	6.18	1 655	1 371	21	
				27 082.98	405.72		54.17	0.81	4.86	12.52		263	10	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 18, Н4= 18, Н5= 18, Н48= 18	
	Накладные расходы		78%			86.11				66%	911			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			69.55				50%	691			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					322.82					3 257			
	
22.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0792	3 086.00			244.41					925			
				3 086.00			244.41		11 673.25			925		
	Объем: 0.002*2200*18													
	
23.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	14.283	7.34		7.34	104.78		104.78		5.54	580		580	
										1				
	Объем: 5.067+9.216													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
24.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	14.283	26.50		26.50	378.50		378.50		5.54	2 097		2 097	
										1				
	Объем: 5.067+9.216													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	29 590.52	3 333.73	1 609.18			145 416	41 704	9 882	
			24 647.62	148.22				93 828	1 853	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	29 590.52	3 333.73	1 609.18			145 416	41 704	9 882	
			24 647.62	148.22				93 828	1 853	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	20 688.49					78 258			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=119 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2-4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; %=93 - по стр. 5)	3 372.18					35 686			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94	3 169.85					33 545			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 2-4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; %=54 - по стр. 5)	2 313.20					22 982			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9	2 081.88					20 684			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	34 842.25					199 645			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 169.85					33 545			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 081.88					20 684			
	ВСЕГО  ПО СМЕТЕ	34 842.25					199 645			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%						4 272		
	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ						203 917			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)