«СОГЛАСОВАНО»	
	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму:                                      89 682.36 руб.	
	
Смета на сумму:                                      89 682.36 руб.	
3 350 727	
руб.	

Директор МКУ «КР МКД»

Генеральный директор ООО «ЖЭУ-7»	

_____________________________ /С.Б.Русович /	
                            	
_____________________________ /Н.Н. Грипич /	

	

	

«______»____________________ 2016г.	
	
«______»____________________ 2016г.	

	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/доп	
(Локальный сметный расчет)	
На дополнительные работы по капитальному ремонт дворовой территории многоквартирного дома №23-29 по ул. Сергеева, г. Калининград 	
Сметная стоимость:	89.682	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.059	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	10.381	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Демонтажные, земляные работы	
	
1.	ТЕР 27-03-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.02	6 528.11	1 585.84	4 942.27	130.56	31.72	98.85	16.9	5.41	1 071	536	535	
					518.36			10.37	1	16.9			175	
	Объем: 40*0.05													
	Накладные расходы		142%			59.77				120.7%	858			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.8%			34.01				64.6%	459			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					224.34					2 388			
2.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0176	4 846.79	124.86	4 711.39	85.30	2.20	82.92	16.9	9.04	788	37	750	
				10.54	657.79		0.19	11.58	4.59	16.91		1	196	
	Объем: 40*0.44													
	Накладные расходы		95%			13.09				80.8%	188			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		42.5%			5.86				34%	79			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.25					1 055			
	
3.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	3.6	3.71		3.13	13.35		11.27	1	8.62	126		97	
					0.36			1.30	1	14.17			18	
	Объем: 2*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			1.30				100%	18			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			0.78				60%	11			
	
4.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	31.76	10.52		10.52	334.12		334.12		9.24	3 087		3 087	
														
	Объем: 2*1.8+17.6*1.6													
	
	Проезжая часть ТИП1	
	
5.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.08	2 520.14	133.78	2 368.36	201.61	10.70	189.47	16.9	5.91	1 307	181	1 120	
				18.00	198.48		1.44	15.88	4.43	16.91		6	269	
	Объем: 40*0.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Накладные расходы		142%			37.74				120.7%	543			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.8%			21.48				64.6%	291			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					260.83					2 141			
	
6.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	8.8	104.66			921.01					4 325			
				104.66			921.01		491.47			4 325		
	Объем: 8*1.1													
7.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.04	4 752.69	320.44	4 324.25	190.11	12.82	172.97	16.9	7.36	1 525	217	1 273	
				108.00	612.47		4.32	24.50	8.11	16.91		35	414	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]	
	Накладные расходы		142%			52.99				120.7%	762			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.8%			30.15				64.6%	408			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					273.26					2 694			
8.	ТССЦ 408-0046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3	0.6	292.58			175.55					710			
				292.58			175.55		1 183.52			710		
	Объем: 0.04*15													
9.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	7.56	246.68			1 864.90					8 775			
				246.68			1 864.90		1 160.72			8 775		
	Объем: 0.04*189													
10.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавка пескоцементной  смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.02	540.62		540.62	10.81		10.81	1	8.46	91		91	
					59.01			1.18	4.83	16.91			20	
	Объем: 40*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			1.68				120.7%	24			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.8%			0.95				64.6%	13			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.44					128			
	
11.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	2.04	280.61			572.44					4 259			
				280.61			572.44		2 087.9			4 259		
	Объем: 2*1.02													
	
12.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	4	144.06	122.25	15.86	576.24	489.00	63.44	16.91	5.48	8 728	8 269	348	
				5.95	0.73		23.80	2.92	4.67	16.79		111	49	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137	
	Накладные расходы		142%			698.53				120.7%	10 040			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.8%			397.47				64.6%	5 373			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 672.24					24 141			
	
13.	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая, м2	40.8	105.30			4 296.35			1	1	20 580			
				105.30			4 296.35		4.79	1		20 580		
	Объем: 4*10.2													
	Поправки: М: =485*1.04/4.79	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	9 372.35	546.44	963.85			55 372	9 240	7 301	
			7 860.00	67.73				38 802	1 141	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 024.88	546.44	618.46			52 159	9 240	4 117	
			7 860.00	66.43				38 802	1 123	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	7 830.25					38 649			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1, 5, 7, 10, 12; %=80.8 - по стр. 2)	863.80					12 415			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64.6 - по стр. 1, 5, 7, 10, 12; %=34 - по стр. 2)	489.92					6 623			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 378.60					71 197			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	347.47		345.39			3 213		3 184	
				1.30					18	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)	1.30					18			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	0.78					11			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	347.47					3 213			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	10 726.07					74 410			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	229.54					1 592			
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	10 955.61					76 002			
	НДС 18%	1 972.01					13 680.36			
	ВСЕГО С НДС	12 927.62					89 682.36			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	863.80					12 415			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	489.92					6 623			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)