«УТВЕРЖДАЮ»	

		                 Смета на сумму:              1 832 375 руб.
                 Директор МКУ «КР МКД»	
	                 ________________ /С.Б. Русович	
		
	                 «______»________________ 2015г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, крыши, фасада без утепления, подвального помещения 
многоквартирного дома №9 по ул. Третьяковской  г. Калининграда 	
Сметная стоимость:	1 832.375	тыс. руб.	
монтажных работ:	13.630	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.714	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	406.117	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	2.38	553.31	459.71	93.60	1 316.88	1 094.11	222.77	16.11	6.86	19 154	17 626	1 528	
									1	1				
	Объем: 17*7*2													
	Накладные расходы		99%			1 083.17				84%	14 806			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			656.47				48%	8 460			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 056.51					42 420			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.38	172.51	127.80	44.71	410.57	304.16	106.41	16.11	9.68	5 930	4 900	1 030	
					6.95			16.54	1	16.08			266	
	Накладные расходы		83%			266.18				71%	3 668			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			208.46				52%	2 686			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					885.21					12 284			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	2.38	2 713.25	179.98	29.68	6 457.54	428.35	70.64	16.12	9.21	26 087	6 905	651	
				2 503.59	4.13		5 958.54	9.83	3.11	18.83		18 531	185	
	Накладные расходы		83%			363.69				71%	5 034			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			284.82				52%	3 687			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 106.05					34 808			
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.38	5 502.93	806.67	80.64	13 096.97	1 919.87	191.92	16.12	9.08	67 844	30 948	1 743	
				4 615.62			10 985.18		3.2	1		35 153		
	Накладные расходы		83%			1 593.49				71%	21 973			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 247.92				52%	16 093			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 938.38					105 910			
	
5.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка люка выхода на крышу, прим, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	16.12	6.42	842	841	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	597			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	437			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 876			
	
6.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люк выхода на крышу), прим, 100 м2 проемов	0.008424	21 223.62	2 306.00	742.65	178.79	19.43	6.26	16.11	7.17	783	313	45	
				18 174.97	28.43		153.11	0.24	2.78	18.81		426	5	
	Объем: 0.54*0.78*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			20.85				90%	286			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.62				43%	137			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					210.26					1 206			
	
7.	Цена поставщика. 
Окно- люк Starlight   0,54х0,78, м2	0.8424	3 027.63			2 550.48			1	1	10 891			
				3 027.63			2 550.48		4.27	1		10 891		
	Объем: 0.54*0.78*2													
	Поправки: М: =12800*1.01/4.27	
	
8.	ТЕР 10-01-012-04 
Устройство ветровой доски (прим), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.064	3 104.61	230.44	94.03	198.70	14.75	6.02	16.11	9.12	848	238	55	
				2 780.15			177.93		3.12	1		555		
	Объем: 32*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			15.64				90%	214			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.97				43%	102			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					222.30					1 165			
	
9.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.426	221.62	101.80	102.69	1 424.10	654.15	659.87	16.11	3.72	13 284	10 538	2 455	
				17.13	1.45		110.08	9.32	2.64	16.18		291	151	
	Объем: 238*2+238*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			597.12				77%	8 231			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			398.08				48%	5 131			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 419.31					26 645			
	
10.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	133.0182	36.04			4 793.98					25 087			
				36.04			4 793.98		188.6			25 087		
	Объем: 6.426*20.7													
	
11.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.38	286.73	122.64	1.26	682.41	291.87	3.00	16.11	9.16	5 993	4 702	28	
				162.83			387.54		3.26	1		1 263		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			271.44				79%	3 715			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			186.80				51%	2 398			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 140.65					12 106			
	
12.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	297.5	13.13			3 906.18					12 590			
				13.13			3 906.18		42.32			12 590		
	Объем: 238*1.25													
	
13.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.224	9 291.30	1 358.31	34.61	11 372.55	1 662.57	42.36	16.11	8.96	55 973	26 784	380	
				7 898.38			9 667.62		2.98	1		28 809		
	Объем: 7.20*17													
	Накладные расходы		83%			1 379.93				71%	19 017			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 080.67				52%	13 928			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 833.15					88 917			
	
14.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.384	3 176.89	1 205.91	20.22	1 219.93	463.07	7.76	16.11	9	10 084	7 460	70	
				1 950.76			749.09		3.41	1		2 554		
	Объем: 32*1.2													
	Накладные расходы		83%			384.35				71%	5 297			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			301.00				52%	3 879			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 905.27					19 260			
	
15.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.38	8 171.06	405.87	165.99	19 447.12	965.97	395.05	16.12	8.26	110 169	15 571	3 263	
				7 599.20	14.91		18 086.10	35.49	5.05	16.09		91 335	571	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 081.58				92%	14 851			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			550.80				44%	7 102			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 079.50					132 122			
	
16.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	28	137.86			3 860.08					15 698			
				137.86			3 860.08		560.66			15 698		
	
17.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - желобов, прим, 100 м труб и покрытий	0.34	75.57	75.35	0.22	25.69	25.62	0.07	16.11	6.5	413	413		
									1	1				
	Объем: 17*2													
	Накладные расходы		83%			21.26				71%	293			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.65				52%	215			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.61					921			
	
18.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.34	8 813.16	326.90	31.86	2 996.47	111.15	10.83	16.11	8.82	11 056	1 791	96	
				8 454.40	3.03		2 874.50	1.03	3.19	16.07		9 170	17	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			121.15				92%	1 663			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			61.70				44%	796			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 179.32					13 515			
	
19.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.27	7 415.77	333.04	13.17	2 002.26	89.92	3.56	16.11	9.13	6 902	1 449	32	
				7 069.56			1 908.78		2.84	1		5 421		
	Накладные расходы		83%			74.63				71%	1 029			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			58.45				52%	753			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 135.34					8 684			
	
20.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	16.11	9.14	1 797	745	6	
				5 145.09			411.61		2.54	1		1 045		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	529			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	387			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 713			
	
21.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	16.11	9.14	724	310	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	220			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	161			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					1 105			
	
22.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	16.11	9.14	681	310	3	
				8 231.09			329.24		1.12	1		369		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	220			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	161			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					1 062			
	
23.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.24	1 357.93	327.73	1.01	325.90	78.66	0.24	16.11	9.16	2 280	1 267	2	
				1 029.19			247.01		4.09	1		1 010		
	Объем: 6*4													
	Накладные расходы		83%			65.29				71%	900			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.13				52%	659			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442.32					3 838			
	
24.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник), 100 м	0.34	2 956.30	374.76	6.66	1 005.14	127.42	2.26	16.11	9.22	4 481	2 053	21	
				2 574.88	1.03		875.46	0.35	2.75	18.87		2 408	7	
	Объем: 17*2													
	Накладные расходы		83%			106.05				71%	1 463			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			83.05				52%	1 071			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 194.24					7 015			
	
25.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.025	8 572.20	5 513.35	252.31	214.31	137.83	6.31	16.11	7.76	2 587	2 221	49	
				2 806.54	60.12		70.16	1.50	4.52	17.91		317	27	
	Накладные расходы		78%			108.68				66%	1 484			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			87.78				50%	1 124			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					410.77					5 195			
	
26.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.105	3 086.00			324.03					1 411			
				3 086.00			324.03		13 441.57			1 411		
	Объем: 0.025*4200													
	
27.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб	0.025	23 217.20	15 220.75	473.40	580.43	380.52	11.84	16.11	7.75	7 072	6 130	92	
				7 523.05	112.70		188.08	2.82	4.52	17.9		850	50	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			299.01				66%	4 079			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			241.50				50%	3 090			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 120.94					14 241			
	
28.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.275	3 086.00			848.65					3 696			
				3 086.00			848.65		13 441.57			3 696		
	Объем: 0.025*2200*5													
	
29.	ТЕР 46-01-008-03 
Устройство бетонных оголовников (прим.), 1 м3	0.12	2 168.88	240.58	37.36	260.27	28.87	4.48	16.12	8.08	1 566	465	36	
				1 890.94	2.11		226.91	0.25	4.69	16.12		1 064	4	
	Объем: 0.8*1*3*0.05													
	Накладные расходы		99%			28.83				84%	394			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.47				48%	225			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					306.57					2 185			
	
30.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.078	2 412.79	1 295.60	2.05	188.20	101.06	0.16	16.11	6.41	1 937	1 628	1	
				1 115.14			86.98		3.54	1		308		
	Накладные расходы		79%			79.84				67%	1 091			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			50.53				40%	651			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.57					3 679			
	
31.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, прим, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.078	2 291.60	114.18	14.24	178.74	8.91	1.11	16.11	9.07	628	143	10	
				2 163.18			168.73		2.81	1		474		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			8.46				80%	114			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.19				37%	53			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					191.39					795			
	
32.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниз), 100 м2 подшивки	0.068	257.63	231.54	26.09	17.52	15.74	1.77	16.11	9.34	270	254	17	
					10.34			0.70	1	18.8			13	
	Объем: 17*0.2*2													
	Накладные расходы		85%			13.97				72%	192			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			13.15				64%	171			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.65					633			
	
33.	ТЕР 10-01-022-02 
Подшивка карниза доской, прим, 100 м2 потолка	0.068	4 610.12	423.79	117.39	313.49	28.82	7.98	16.12	8.32	1 416	465	66	
				4 068.95	5.10		276.69	0.35	3.2	16.08		885	6	
	Объем: 17*0.2*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			30.92				90%	424			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			15.75				43%	203			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					360.16					2 042			
	
34.	ТЕР 15-04-024-02 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.068	1 316.51	347.48	6.74	89.52	23.63	0.46	16.11	9.15	555	381	4	
				962.29	0.16		65.44	0.01	2.6	18.69		170		
	Объем: 17*0.2*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			22.46				80%	305			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.11				37%	141			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.09					1 001			
	
35.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	42.7975	48.13	4.41	36.66	2 059.67	188.74	1 568.96	16.1	7.59	19 809	3 039	11 908	
									1	1				
	Объем: 238*0.14+3.332+4.046+0.056+1.187+0.216+0.4335+0.207													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			188.74				100%	3 039			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			113.24				60%	1 823			
	
36.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	42.7975	16.40		16.40	701.88		701.88	1	7.87	5 524		5 524	
									1	1				
	Объем: 238*0.14+3.332+4.046+0.056+1.187+0.216+0.4335+0.207													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	84 092.33	9 302.04	4 035.49			456 062	149 890	29 119	
			70 452.82	78.43				272 193	1 302	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	81 330.78	9 113.30	1 764.65			430 729	146 851	11 687	
			70 452.82	78.43				272 193	1 302	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	16 283.40					69 373			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 29; %=71 - по стр. 2-5, 13, 14, 17, 19-24; %=90 - по стр. 6, 8, 33; %=77 - по стр. 9; %=79 - по стр. 11; %=92 - по стр. 15, 18; %=66 - по стр. 25, 27; %=67 - по стр. 30; %=80 - по стр. 31, 34; %=72 - по стр. 32)	8 151.58					112 086			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 29; %=52 - по стр. 2-5, 13, 14, 17, 19-24; %=43 - по стр. 6, 8, 33; %=51 - по стр. 11; %=44 - по стр. 15, 18; %=50 - по стр. 25, 27; %=40 - по стр. 30; %=37 - по стр. 31, 34; %=64 - по стр. 32)	5 735.01					73 902			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	95 217.37					616 717			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 761.55	188.74	2 270.84			25 333	3 039	17 432	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 35)	188.74					3 039			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 35)	113.24					1 823			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 761.55					25 333			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	97 978.92					642 050			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 096.75					13 740			
	ИТОГО	100 075.67					655 790			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 001.51					13 116			
	ИТОГО	102 077.18					668 906			
	НДС 18%	18 373.89					120 403			
	ВСЕГО С НДС	120 451.07					789 309			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 151.58					112 086			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 735.01					73 902			
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
37.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.7	1 213.62	458.23	8.86	4 490.40	1 695.45	32.79	16.12	9.13	41 579	27 331	299	
				746.53			2 762.16		5.05	1		13 949		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			1 865.00				93%	25 418			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 152.91				54%	14 759			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 508.30					81 756			
	
38.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.37	63.27	49.68	13.59	23.41	18.38	5.03	16.11	1.78	305	296	9	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			14.34				66%	195			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			9.19				40%	118			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.94					619			
	
39.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.37	4 688.98	197.81	4 246.36	1 734.92	73.19	1 571.15	16.12	4.06	7 879	1 180	6 379	
				244.81	143.10		90.58	52.95	3.54	15.1		321	799	
	Накладные расходы		78%			98.39				66%	1 306			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			63.07				40%	792			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 896.38					9 977			
	
40.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	3.14	188.95	188.95		593.30	593.30		16.11	1	9 558	9 558		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			587.37				84%	8 029			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			355.98				48%	4 588			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 536.65					22 175			
	
41.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	1.34	37.19	25.77		49.83	34.53		16.12	1	634	557		
				11.42			15.30		5.06	1		77		
	Накладные расходы		86%			29.70				73%	407			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			24.17				56%	312			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.70					1 353			
	
42.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.0281	1 870.07	1 617.67	252.40	52.55	45.46	7.09	16.12	9.34	799	733	66	
					100.00			2.81	1	18.81			53	
	Объем: 2.81*1.0													
	Накладные расходы		99%			47.79				84%	660			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.96				48%	377			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.30					1 837			
	
43.	ТЕР 10-01-034-04 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0281	15 214.20	1 721.71	624.86	427.52	48.38	17.56	16.11	7.57	1 954	779	133	
				12 867.63	10.66		361.58	0.30	2.88	18.8		1 041	6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			51.60				90%	707			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			26.29				43%	338			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					505.41					2 998			
	
44.	ТССЦ 203-0957 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	2.81	1 770.36			4 974.71					8 246			
				1 770.36			4 974.71		2 934.46			8 246		
	
45.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.011	5 825.86	220.54	20.63	64.08	2.43	0.23	16.11	9.15	151	39	2	
				5 584.70	0.65		61.43	0.01	1.78	18.69		109		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			2.59				90%	35			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			1.32				43%	17			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					67.98					203			
	
46.	ТССЦ 101-2907 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	1.1	76.10			83.71					299			
				76.10			83.71		271.81			299		
	
47.	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.022	6 181.26	1 849.25	114.03	135.99	40.68	2.51	16.11	10.46	996	655	26	
				4 217.99	32.69		92.80	0.72	3.39	16.51		315	12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			39.33				80%	534			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			19.46				37%	247			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.78					1 776			
	
48.	ТЕР 15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов внутренних (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.022	1 334.54	277.90	13.08	29.36	6.11	0.29	16.12	9.13	179	99	3	
				1 043.57	0.16		22.96		3.37	18.69		77		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5.80				80%	79			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.87				37%	37			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.04					295			
	
49.	ТЕРр 61-20-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.112	5 885.40	3 188.72	2.53	659.16	357.14	0.28	16.11	6.42	6 823	5 753	2	
				2 694.15			301.74		3.54	1		1 068		
	Объем: 56*0.2													
	Накладные расходы		79%			282.14				67%	3 855			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			178.57				40%	2 301			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 119.87					12 979			
	
50.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов, прим, 100 м2 покрытия	3.222	80.30	76.91	1.68	258.72	247.81	5.40	16.11	9.18	4 056	3 992	50	
				1.71	0.16		5.51	0.52	2.64	18.69		15	10	
	Объем: 314+8.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			235.91				80%	3 202			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			116.72				37%	1 481			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					611.35					8 738			
	
51.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	41.886	15.82			662.64					2 173			
				15.82			662.64		51.87			2 173		
	Объем: 1000*3.222*0.013													
	
52.	ТЕР 15-02-001-01 
(Прим) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (в т.ч. откосы), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.222	2 074.12	832.23	83.91	6 682.83	2 681.45	270.37	16.11	9.97	59 102	43 198	2 696	
				1 157.98	39.06		3 731.01	125.86	3.54	14.27		13 208	1 796	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2 666.94				80%	35 995			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 319.44				37%	16 648			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 669.21					111 745			
	
53.	ТЕРр 61-28-1 
(Прим) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	3.222	689.65	675.65	13.36	2 222.05	2 176.94	43.05	16.11	9.09	35 474	35 071	391	
				0.64			2.06		5.66	1		12		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			1 719.78				67%	23 498			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 088.47				40%	14 028			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 030.30					73 000			
	
54.	ТССЦ 101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	354.42	12.74			4 515.31					9 045			
				12.74			4 515.31		25.52			9 045		
	Объем: 322.2*1.1													
	
55.	ТССЦ 113-8075 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	805.5	9.39			7 563.65					12 872			
				9.39			7 563.65		15.98			12 872		
	Объем: 322.2*2.5													
	
56.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	3.222	6 763.95	788.77	62.59	21 793.45	2 541.43	201.66	16.11	8.32	110 439	40 942	1 678	
				5 912.59			19 050.36		3.56	1		67 819		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2 414.36				80%	32 754			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 194.47				37%	15 149			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 402.28					158 341			
	
57.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.222	2 291.60	114.18	14.24	7 383.54	367.90	45.87	16.11	9.07	25 928	5 927	416	
				2 163.18			6 969.77		2.81	1		19 585		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			349.51				80%	4 742			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			172.91				37%	2 193			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 905.96					32 863			
	
58.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м, прим, 100 м	0.18	2 956.30	374.76	6.66	532.13	67.46	1.20	16.11	9.22	2 372	1 087	11	
				2 574.88	1.03		463.48	0.19	2.75	18.87		1 275	3	
	Накладные расходы		83%			56.15				71%	774			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.97				52%	567			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					632.25					3 713			
	
59.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	5.4855	48.13	4.41	36.66	263.99	24.19	201.10	16.1	7.59	2 538	389	1 526	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			24.19				100%	389			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			14.51				60%	233			
	
60.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	5.4855	16.40		16.40	89.96		89.96	1	7.87	708		708	
									1	1				
	
	ОТМОСТКА	
	
61.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	3.78	363.53	86.00	277.53	1 374.14	325.08	1 049.06	16.11	4.18	9 622	5 237	4 385	
					25.40			96.01	1	16.1			1 546	
	Объем: (17+10)*2*0.7*0.1													
	Накладные расходы		99%			416.88				84%	5 698			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			252.65				48%	3 256			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 043.67					18 576			
	
62.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы" Кзтр=1,1, 100 м3 грунта	0.0972	1 686.35	1 686.35		163.91	163.91		16.11	1	2 641	2 641		
									1	1				
	Объем: (17+10)*2*0.9*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы		72%			118.02				61%	1 611			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			62.29				31%	819			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					344.21					5 071			
	
63.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.162	3 001.78	246.00	111.59	486.29	39.85	18.08	16.12	4.34	2 104	642	78	
				2 644.20			428.36		3.23	1		1 384		
	Объем: (17+10)*2*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			43.84				93%	597			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			27.10				54%	347			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					557.22					3 048			
	
64.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	4.86	203.51	35.93	41.45	989.04	174.60	201.45	16.12	4.78	6 622	2 815	963	
				126.13	4.21		612.99	20.47	4.64	16.11		2 844	330	
	Объем: (17+10)*2*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			216.53				94%	2 956			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			124.84				51%	1 604			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 330.41					11 182			
	
65.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	4.86	452.40	40.32	76.78	2 198.68	195.95	373.13	16.11	4.6	12 060	3 157	1 716	
				335.31	7.73		1 629.61	37.54	4.41	16.1		7 187	604	
	Объем: (17+10)*2*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			259.17				94%	3 535			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			149.43				51%	1 918			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 607.29					17 513			
	
66.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	4.86	730.22	37.46	0.38	3 548.87	182.03	1.82	16.11	5.8	17 850	2 933	11	
				692.39			3 365.02		4.43	1		14 907		
	Объем: (17+10)*2*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			202.05				94%	2 757			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			116.50				51%	1 496			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 867.42					22 103			
	
67.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	25.596	48.13	4.41	36.66	1 231.84	112.88	938.35	16.1	7.59	11 846	1 817	7 122	
									1	1				
	Объем: 3.78*2.2+10.8*1.6													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			112.88				100%	1 817			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			67.73				60%	1 090			
	
68.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	25.596	16.40		16.40	419.77		419.77	1	7.87	3 304		3 304	
									1	1				
	Объем: 3.78*2.2+10.8*1.6													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	75 699.75	12 216.53	5 497.20			410 159	196 828	31 974	
			57 766.74	337.38				177 828	5 159	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	73 694.19	12 079.46	3 848.02			391 762	194 622	19 314	
			57 766.74	337.38				177 828	5 159	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	17 800.02					32 635			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 37, 63; %=66 - по стр. 38, 39; %=84 - по стр. 40, 42, 61; %=73 - по стр. 41; %=90 - по стр. 43, 45; %=80 - по стр. 47, 48, 50, 52, 56, 57; %=67 - по стр. 49, 53; %=71 - по стр. 58; %=61 - по стр. 62; %=94 - по стр. 64-66)	11 723.17					159 342			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 37, 63; %=40 - по стр. 38, 39, 49, 53; %=48 - по стр. 40, 42, 61; %=56 - по стр. 41; %=43 - по стр. 43, 45; %=37 - по стр. 47, 48, 50, 52, 56, 57; %=52 - по стр. 58; %=31 - по стр. 62; %=51 - по стр. 64-66)	6 531.58					83 389			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	91 948.94					634 493			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 005.56	137.07	1 649.18			18 397	2 206	12 660	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 59, 67)	137.07					2 206			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 59, 67)	82.24					1 324			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 005.56					18 397			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	93 954.50					652 890			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 010.63					13 972			
	ИТОГО	95 965.13					666 862			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 919.30					13 337			
	ИТОГО	97 884.43					680 199			
	НДС 18%	17 619.20					122 436			
	ВСЕГО С НДС	115 503.63					802 635			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	11 723.17					159 342			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 531.58					83 389			
	
	Раздел 3. Внутридомовые сети водоснабжения	
	
69.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф32=17м, ф25=7м), 100 м трубопровода	0.28	391.23	305.70	8.28	109.54	85.60	2.32	16.11	5.3	1 461	1 379	12	
				77.25	1.29		21.63	0.36	3.24	18.84		70	7	
	Объем: 17+11													
	Накладные расходы		74%			63.61				63%	873			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			42.98				40%	554			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					216.13					2 889			
	
70.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.17	3 432.88	2 357.66	944.60	583.59	400.80	160.58	16.11	6.46	7 585	6 457	1 037	
				130.62	133.64		22.21	22.72	4.07	16.09		90	366	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			487.05				98%	6 687			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			300.70				56%	3 821			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 371.34					18 092			
	
71.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	15.929	33.67			536.33					1 169			
				33.67			536.33		73.37			1 169		
	Объем: (0.17)*93.7													
	
72.	ТССЦ 301-5604 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	17	5.67			96.39					323			
				5.67			96.39		19.02			323		
	
73.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	3	5.66			16.97					72			
				5.66			16.97		4.27			72		
	Поправки: М: =24.16/4.27	
	
74.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	10	5.50			55.04					235			
				5.50			55.04		4.27			235		
	Поправки: М: =23.50/4.27	
	
75.	С302-0065 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в, шт.	3	147.45			442.34					1 889			
				147.45			442.34		4.27			1 889		
	Поправки: М: =629.60/4.27	
	
76.	ТССЦ 507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза), м	1.874	45.47			85.21					225			
				45.47			85.21		120.11			225		
	Объем: 2*0.937													
	
77.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.11	2 591.15	1 768.25	751.38	285.03	194.51	82.65	16.11	6.44	3 697	3 134	532	
				71.52	106.91		7.87	11.76	3.91	16.09		31	189	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			237.21				98%	3 257			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			146.45				56%	1 861			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					668.69					8 814			
	
78.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	10.318	29.31			302.42					519			
				29.31			302.42		50.29			519		
	Объем: (0.11)*93.8													
	
79.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	11	4.90			53.90					182			
				4.90			53.90		16.53			182		
	
80.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	4	3.47			13.89					59			
				3.47			13.89		4.27			59		
	Поправки: М: =14.83/4.27	
	
81.	Цена поставщика. 
ППР колено ф32 90град, 1 шт.	8	6.62			53.00			1	1	226			
				6.62			53.00		4.27	1		226		
	Поправки: М: =27.20*1.04/4.27	
	
82.	С302-0064 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в, шт.	3	79.82			239.47					1 023			
				79.82			239.47		4.27			1 023		
	Поправки: М: =340.85/4.27	
	
83.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	2.8	216.50	51.10	39.33	606.20	143.08	110.12	16.12	8.9	4 512	2 307	980	
				126.07			353.00		3.47	1		1 225		
	Объем: 17+11													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			128.77				77%	1 776			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			85.85				48%	1 107			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					820.82					7 396			
	
84.	ТССЦ 104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	12.1	7.80			94.38					410			
				7.80			94.38		33.92			410		
	Объем: 11*1.1													
	
85.	ТССЦ 104-0845 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	18.7	8.63			161.38					748			
				8.63			161.38		40.02			748		
	Объем: 17*1.1													
	
86.	ТЕР 16-07-003-05 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм, прим, 1 врезка	1	76.06	64.75	8.09	76.06	64.75	8.09	16.11	5.45	1 105	1 043	44	
				3.23			3.23		5.5	1		18		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0053:[ М-(20.10=50.25*0.4) ];  ТССЦ 302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			74.46				98%	1 022			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			45.97				56%	584			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					196.50					2 711			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	3 811.14	888.74	363.76			25 440	14 320	2 605	
			2 558.66	34.84				8 514	562	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 009.86					2 279			
			1 009.86					2 279		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 009.86					2 279			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 009.86					2 279			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	914.96	143.08	110.12			5 896	2 307	980	
			661.76					2 609		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	255.76					1 158			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 83)	128.77					1 776			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 83)	85.85					1 107			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 129.58					8 779			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 886.32	745.66	253.64			17 265	12 013	1 625	
			887.04	34.84				3 626	562	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 69; %=98 - по стр. 70, 77, 86)	862.33					11 838			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 69; %=56 - по стр. 70, 77, 86)	536.10					6 820			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 284.75					35 923			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	5 424.19					46 981			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	116.08					1 005			
	ИТОГО	5 540.27					47 986			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	110.81					960			
	ИТОГО	5 651.08					48 946			
	НДС 18%	1 017.19					8 810			
	ВСЕГО С НДС	6 668.27					57 756			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	991.10					13 614			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	621.95					7 927			
	
	Раздел 4.  ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  (В ЧАСТИ ЗАМЕНЫ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ,  ОКОННЫХ БЛОКОВ)	
	
	ПОЛЫ	
	
87.	ТЕРр 51-1-5 
Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 грунта	0.08	6 766.21	4 298.15	10.13	541.30	343.85	0.81	16.11	9.13	6 274	5 539	7	
				2 457.93			196.63		3.7	1		728		
	Объем: 16*0.5*1.0													
	Накладные расходы		75%			257.89				64%	3 545			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			154.73				36%	1 994			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					953.92					11 813			
	
88.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3	0.8	303.52	75.11	228.41	242.82	60.09	182.73	16.11	4.18	1 732	968	764	
					20.91			16.73	1	16.1			269	
	Объем: 16*0.5*0.1													
	Накладные расходы		99%			76.05				84%	1 039			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.09				48%	594			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					364.96					3 365			
	
89.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.08	1 327.14	122.03	53.85	106.17	9.76	4.31	16.11	6.17	612	157	27	
				1 151.26	5.90		92.10	0.47	4.65	16.11		428	8	
	Объем: 16*0.5*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			11.97				99%	163			
										=(117.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			7.77				61%	101			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					125.91					876			
	
90.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных (полы), 1 м3 подстилающего слоя	0.8	218.98	43.11	49.74	175.18	34.49	39.79	16.12	4.78	1 214	556	190	
				126.13	5.06		100.90	4.04	4.64	16.11		468	65	
	Объем: 16*0.5*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			42.77				94%	584			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			24.66				51%	317			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					242.61					2 114			
	
91.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	0.8	475.82	48.38	92.13	380.66	38.71	73.70	16.11	4.6	2 146	624	339	
				335.31	9.27		268.25	7.42	4.41	16.1		1 183	119	
	Объем: 16*0.5*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			51.20				94%	698			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			29.52				51%	379			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					461.39					3 223			
	
92.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.8	737.79	44.95	0.45	590.23	35.96	0.36	16.11	5.8	3 035	579	2	
				692.39			553.91		4.43	1		2 454		
	Объем: 16*0.5*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			39.92				94%	544			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			23.01				51%	295			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					653.16					3 875			
	
93.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.08	4 044.31	762.19	548.76	323.54	60.98	43.90	16.12	4.15	2 392	983	182	
				2 733.36	7.56		218.67	0.60	5.61	18.81		1 227	11	
	Объем: 16*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			68.35				94%	934			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			39.41				51%	507			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					431.31					3 833			
	
94.	ТЕР 11-01-004-02 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.08	2 492.92	459.83	266.27	199.43	36.79	21.30	16.12	4.35	1 425	593	93	
				1 766.83	4.46		141.35	0.36	5.23	18.82		739	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			41.24				94%	564			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			23.78				51%	306			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					264.44					2 295			
	
95.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.08	1 809.82	459.64	70.56	144.79	36.77	5.64	16.12	8.92	1 158	593	50	
				1 279.62	24.62		102.37	1.97	5.03	18.81		515	37	
	Объем: 16*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			43.00				94%	592			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			24.79				51%	321			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.59					2 072			
	
96.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм), 100 м2 стяжки	0.08	2 010.11	34.94	74.61	160.81	2.80	5.97	16.1	8.73	863	45	52	
				1 900.56	24.39		152.04	1.95	5.04	18.83		766	37	
	Объем: 16*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*6, Н4= 1.25*1.2*6, Н5= 1.15*1.2*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			5.27				94%	77			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3.04				51%	42			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					169.12					982			
	
97.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.01592	224.69	163.97	60.72	3.58	2.61	0.97	16.11	8.04	50	42	8	
					3.63			0.06	5.03	16.07			1	
	Объем: 8*0.12/1000+8*1.87/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			2.54				80%	34			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1.47				44%	19			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.59					103			
	
98.	ТССЦ 204-0096 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм, т	0.00096	8 902.52			8.55					36			
				8 902.52			8.55		37 502.96			36		
	Объем: 8*0.12/1000													
	
99.	ТССЦ 204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.01496	5 486.84			82.08					346			
				5 486.84			82.08		23 157.06			346		
	Объем: 8*1.87/1000													
	
	ПРОЕМЫ	
	
100.	ТЕР 46-03-007-03 
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (6 шт), 1 м3	0.36	428.88	116.97	311.91	154.40	42.11	112.29	16.12	4.18	1 148	679	469	
					28.55			10.28	1	16.1			165	
	Объем: 0.5*1.0*6*0.12													
	Накладные расходы		99%			51.87				84%	709			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31.43				48%	405			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					237.70					2 262			
	
101.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.03	1 734.68	1 482.28	252.40	52.04	44.47	7.57	16.12	9.34	788	717	71	
					100.00			3.00	1	18.81			56	
	Объем: 0.5*1.0*6													
	Накладные расходы		99%			47.00				84%	649			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.48				48%	371			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					127.52					1 808			
	
102.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.06	21 833.35	2 767.20	891.18	1 310.00	166.03	53.47	16.11	7.17	6 090	2 675	383	
				18 174.97	34.11		1 090.50	2.05	2.78	18.81		3 032	38	
	Объем: 0.5*1.0*12													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			178.16				90%	2 442			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			90.76				43%	1 167			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 578.93					9 698			
	
103.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	6	3 070.76			18 424.56					31 493			
				3 070.76			18 424.56		5 248.9			31 493		
	Объем: 0.5*1.0*12													
	
104.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.048	6 374.88	3 642.90	37.83	305.99	174.86	1.82	16.12	9.34	3 293	2 819	17	
				2 694.15	14.99		129.32	0.72	3.54	18.81		458	14	
	Накладные расходы		79%			138.71				67%	1 898			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			87.79				40%	1 133			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					532.49					6 324			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	23 206.13	1 090.28	554.63			64 095	17 569	2 654	
			21 561.23	49.65				43 873	827	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	23 206.13	1 090.28	554.63			64 095	17 569	2 654	
			21 561.23	49.65				43 873	827	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	18 515.19					31 875			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 87; %=84 - по стр. 88, 100, 101; %=99 - по стр. 89; %=94 - по стр. 90-96; %=80 - по стр. 97; %=90 - по стр. 102; %=67 - по стр. 104)	1 055.93					14 474			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 87; %=48 - по стр. 88, 100, 101; %=61 - по стр. 89; %=51 - по стр. 90-96; %=44 - по стр. 97; %=43 - по стр. 102; %=40 - по стр. 104)	616.75					7 950			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	24 878.81					86 519			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	24 878.81					86 519			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	532.41					1 852			
	ИТОГО	25 411.22					88 371			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	508.22					1 767			
	ИТОГО	25 919.44					90 138			
	НДС 18%	4 665.50					16 225			
	ВСЕГО С НДС	30 584.94					106 363			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 055.93					14 474			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	616.75					7 950			
	
	Раздел 5.  	
	
	ВНУТРИДОМОВЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
105.	ТЕР 46-03-010-03 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.03	8 523.13	1 953.63	6 569.50	255.69	58.61	197.09	16.12	4.18	1 769	945	824	
					601.32			18.04	1	16.1			290	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			75.88				84%	1 037			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			45.99				48%	593			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.56					3 399			
	
106.	ТЕР 46-03-017-04 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.02	2 455.94	524.32	44.08	49.12	10.49	0.88	16.12	9.1	338	169	8	
				1 887.54			37.75		4.25	1		160		
	Накладные расходы		99%			10.39				84%	142			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.29				48%	81			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.80					561			
	
107.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.25	775.58	765.14	10.44	193.90	191.29	2.61	16.12	9.34	3 108	3 084	24	
					4.13			1.03	1	18.83			19	
	Объем: 16.0+9													
	Накладные расходы		74%			142.32				63%	1 955			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			96.16				40%	1 241			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					432.38					6 304			
	
108.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.09	12 984.16	894.28	10.83	1 168.57	80.49	0.97	16.12	8.58	3 078	1 297	8	
				12 079.05	1.14		1 087.11	0.10	1.63	15.99		1 772	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			92.68				98%	1 273			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			57.22				56%	727			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 318.47					5 078			
	
109.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (в грунте), 100 м трубопровода	0.16	1 693.79	894.28	10.83	271.01	143.09	1.73	16.12	8.58	2 527	2 307	15	
				788.68	1.14		126.19	0.18	1.63	15.99		206	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-3340:[ М-(11290.37=113.13*99.8) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			164.76				98%	2 264			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			101.72				56%	1 294			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					537.49					6 084			
	
110.	ТССЦ 103-1328 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм, м	15.968	44.35			708.18					2 600			
				44.35			708.18		162.85			2 600		
	Объем: 16*0.998													
	
111.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	7	12.58			88.06					275			
				12.58			88.06		39.34			275		
	
112.	Цена поставщика. 
ПВХ тройник 110*50*110, шт	3	15.54			46.62			1	1	199			
				15.54			46.62		4.27	1		199		
	Поправки: М: =63.80*1.04/4.27	
	
113.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  110 *45, шт	3	11.52			34.56			1	1	148			
				11.52			34.56		4.27	1		148		
	Поправки: М: =47.30*1.04/4.27	
	
114.	Цена поставщика. 
ПВХ  ревизия  110, шт	4	22.50			90.02			1	1	384			
				22.50			90.02		4.27	1		384		
	Поправки: М: =92.40*1.04/4.27	
	
115.	Цена поставщика. 
Переход ПВХ/чугун.   110, шт	3	35.32			105.95			1	1	452			
				35.32			105.95		4.27	1		452		
	Поправки: М: =145*1.04/4.27	
	
116.	Цена поставщика. 
Переход ПВХ/чугун.   50, шт	3	19.87			59.62			1	1	255			
				19.87			59.62		4.27	1		255		
	Поправки: М: =81.60*1.04/4.27	
	
117.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	4	116.95	111.66	1.52	467.80	446.62	6.06	16.11	9.16	7 320	7 195	56	
				3.78			15.12		4.57	1		69		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			513.61				98%	7 051			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			317.10				56%	4 029			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 298.51					18 400			
	
118.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.545	48.13	4.41	36.66	122.47	11.22	93.30	16.1	7.59	1 179	181	708	
									1	1				
	Объем: 0.062+0.8*2.2+0.335+0.388													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			11.22				100%	181			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			6.73				60%	109			
	
119.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.545	16.40		16.40	41.74		41.74	1	7.87	328		328	
									1	1				
	Объем: 0.062+0.8*2.2+0.335+0.388													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	3 703.31	941.81	344.38			23 960	15 178	1 971	
			2 399.18	19.35				6 520	314	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	641.58	69.10	197.97			3 545	1 114	832	
			374.52	18.04				1 598	290	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	336.77					1 438			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 105, 106)	86.27					1 179			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 105, 106)	52.28					674			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	780.13					5 398			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 897.52	861.49	11.37			18 908	13 883	103	
			2 024.66	1.31				4 922	24	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 107; %=98 - по стр. 108, 109, 117)	913.37					12 543			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 107; %=56 - по стр. 108, 109, 117)	572.20					7 291			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 383.09					38 742			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	164.21	11.22	135.04			1 507	181	1 036	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 118)	11.22					181			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 118)	6.73					109			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	164.21					1 507			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	5 327.43					45 647			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	114.01					977			
	ИТОГО	5 441.44					46 624			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	108.83					932			
	ИТОГО	5 550.27					47 556			
	НДС 18%	999.05					8 560			
	ВСЕГО С НДС	6 549.32					56 116			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	999.64					13 722			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	624.48					7 965			
	
	Раздел 6.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
120.	ТЕР 46-03-010-01 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (перекрытия), 100 отверстий	0.02	687.25	153.07	534.18	13.75	3.06	10.68	16.12	4.18	94	49	45	
					48.89			0.98	1	16.1			16	
	Накладные расходы		99%			4.00				84%	55			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.42				48%	31			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.17					180			
	
121.	ТЕР 46-03-011-01 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд	0.12	650.90	152.33	498.57	78.11	18.28	59.83	16.12	4.18	545	295	250	
					45.63			5.48	1	16.1			88	
	Накладные расходы		99%			23.52				84%	322			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.26				48%	184			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					115.89					1 051			
	
122.	ТЕР 46-03-017-06 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.063	2 044.21	521.66	40.95	128.79	32.86	2.58	16.12	9.1	924	530	23	
				1 481.60			93.34		3.97	1		371		
	Накладные расходы		99%			32.53				84%	445			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.72				48%	254			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					181.04					1 624			
	
123.	ТЕР 15-02-016-03 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0244	2 702.63	1 182.22	191.18	65.94	28.85	4.66	16.11	11.58	643	465	54	
				1 329.24	108.12		32.43	2.64	3.83	14.96		124	39	
	Объем: (12+0.2)*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			29.92				80%	403			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			14.80				37%	186			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.66					1 233			
	
124.	ТЕР 15-04-007-01 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0244	1 745.74	557.85	23.67	42.60	13.61	0.58	16.11	9.12	306	219	5	
				1 164.22	0.39		28.41	0.01	2.88	16.04		82		
	Объем: (12+0.2)*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			12.94				80%	175			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.40				37%	81			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61.94					562			
	
125.	ТЕРр 67-2-1 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	0.2	19.51	19.51		3.90	3.90		16.11	1	63	63		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			3.32				72%	45			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.54				52%	33			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.75					141			
	
126.	ТЕРр 67-4-1 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.04	48.36	48.36		1.93	1.93		16.11	1	31	31		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			1.64				72%	22			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.25				52%	16			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4.83					69			
	
127.	ТЕРр 67-4-3 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.06	53.31	52.33	0.98	3.20	3.14	0.06	16.11	9.33	51	51	1	
					0.39			0.02	1	18.69				
	Накладные расходы		85%			2.69				72%	37			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.05				52%	27			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.94					114			
	
128.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.2376	48.13	4.41	36.66	11.44	1.05	8.71	16.1	7.59	110	17	66	
									1	1				
	Объем: 0.132*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			1.05				100%	17			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			0.63				60%	10			
	
129.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.2376	16.40		16.40	3.90		3.90	1	7.87	31		31	
									1	1				
	Объем: 0.132*1.8													
	
130.	ФЕРм 08-02-409-01 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.22	288.28	214.78	54.61	63.42	47.25	12.01	17.11	5.86	909	808	70	
				18.89	1.46		4.16	0.32	7.14	17.93		30	6	
	Объем: 10+12													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			45.19				81%	659			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.92				52%	423			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139.53					1 992			
	
131.	ТССЦ 103-1392 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм, м	10.2	3.63			37.03					111			
				3.63			37.03		10.91			111		
	Объем: 10*1.02													
	
132.	ТССЦ 103-1393 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	12.24	4.58			56.06					176			
				4.58			56.06		14.41			176		
	Объем: 12*1.02													
	
133.	ТССЦ 509-0104 
Скобы двухлапковые (крепление труб), 10 шт.	2.2	24.44			53.77					213			
				24.44			53.77		96.98			213		
	
134.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 16 мм, шт.	5	0.65			3.27					14			
				0.65			3.27		4.27			14		
	Поправки: М: =2.79/4.27	
	
135.	ФЕРм 08-02-412-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.28	80.62	60.80	5.33	22.57	17.03	1.49	17.11	7.84	328	291	12	
				14.49	0.32		4.06	0.09	6.28	18		25	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			16.26				81%	237			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.13				52%	152			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49.96					718			
	
136.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.0286	5 101.90			145.91					623			
				5 101.90			145.91		4.27			623		
	Объем: 28*1.02													
	Поправки: М: =21785.12/4.27	
	
137.	С Цена поставщик. 
Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40,, шт.	4	18.04			72.15					308			
				18.04			72.15		4.27			308		
	Поправки: М: =74.78*1.03/4.27	
	
138.	ФЕРм 08-03-593-06 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.06	1 626.77	840.90	271.52	97.61	50.45	16.29	17.09	7.81	1 207	862	127	
				514.35	14.26		30.86	0.86	7.05	18		218	15	
	Объем: 5+1													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			48.74				81%	710			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.35				52%	456			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.71					2 373			
	
139.	С Цена поставщик. 
Светильник потолочный  IP54 6W, шт.	5	71.93			359.66					1 536			
				71.93			359.66		4.27			1 536		
	Поправки: М: =298.20*1.03/4.27	
	
140.	С Цена поставщик. 
Светильник настенный   IP44 6W, шт.	1	93.35			93.35					399			
				93.35			93.35		4.27			399		
	Поправки: М: =387*1.03/4.27	
	
141.	С Цена поставщик. 
Электролампы энергосберегающие, шт.	6	29.51			177.05					756			
				29.51			177.05		4.27			756		
	Поправки: М: =120*1.05/4.27	
	
142.	ФЕРм 08-03-591-01 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.05	498.53	376.16	16.54	24.93	18.81	0.83	17.09	7.56	353	321	6	
				105.83	0.49		5.29	0.02	4.74	17.78		25		
	Объем: 3+2													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			17.89				81%	260			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.24				52%	167			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.06					780			
	
143.	С Цена поставщик. 
Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44, шт, шт.	3	88.82			266.47					1 138			
				88.82			266.47		4.27			1 138		
	Поправки: М: =368.23*1.03/4.27	
	
144.	С Цена поставщик. 
Выключатель одноклавишный IP44 для открытой установки, универсальный IP44 0331-02, шт.	2	20.70			41.39					177			
				20.70			41.39		4.27			177		
	Поправки: М: =85.80*1.03/4.27	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	1 868.20	240.22	121.62			11 046	4 002	690	
			1 504.66	10.42				6 326	166	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 430.58	142.51	30.68			8 106	2 427	216	
			1 257.39	1.31				5 462	23	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 213.02					5 164			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 125-127; %=81 - по стр. 130, 135, 138, 142)	135.73					1 971			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 125-127, 130, 135, 138, 142)	93.48					1 274			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 659.79					11 351			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	329.19	96.66	78.33			2 512	1 558	377	
			154.18	9.11				577	143	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 120-122; %=80 - по стр. 123, 124)	102.91					1 400			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 120-122; %=37 - по стр. 123, 124)	57.60					737			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	489.70					4 649			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	93.09					287			
			93.09					287		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	93.09					287			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	15.34	1.05	12.61			141	17	97	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 128)	1.05					17			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 128)	0.63					10			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	15.34					141			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	2 257.92					16 428			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	48.32					352			
	ИТОГО	2 306.24					16 780			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	46.12					336			
	ИТОГО	2 352.36					17 116			
	НДС 18%	423.42					3 081			
	ВСЕГО С НДС	2 775.78					20 197			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	238.64					3 371			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	151.08					2 011			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	192 380.86	24 679.62	10 917.08			990 762	397 787	69 013	
			156 243.29	530.07				515 254	8 330	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 440.44	142.51	30.68			10 385	2 427	216	
			2 267.25	1.31				7 741	23	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	2 222.88					7 443			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 125-127; %=81 - по стр. 130, 135, 138, 142)	135.73					1 971			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 125-127, 130, 135, 138, 142)	93.48					1 274			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 669.65					13 630			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	180 116.83	22 591.88	6 553.72			898 539	364 021	35 844	
			150 971.25	492.61				498 678	7 721	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	53 191.14					136 479			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 29, 40, 42, 61, 88, 100, 101, 105, 106, 120-122; %=71 - по стр. 2-5, 13, 14, 17, 19-24, 58; %=90 - по стр. 6, 8, 33, 43, 45, 102; %=77 - по стр. 9, 83; %=79 - по стр. 11; %=92 - по стр. 15, 18; %=66 - по стр. 25, 27, 38, 39; %=67 - по стр. 30, 49, 53, 104; %=80 - по стр. 31, 34, 47, 48, 50, 52, 56, 57, 97, 123, 124; %=72 - по стр. 32; %=93 - по стр. 37, 63; %=73 - по стр. 41; %=61 - по стр. 62; %=94 - по стр. 64-66, 90-96; %=64 - по стр. 87; %=99 - по стр. 89)	21 248.63					290 257			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 29, 40, 42, 61, 83, 88, 100, 101, 105, 106, 120-122; %=52 - по стр. 2-5, 13, 14, 17, 19-24, 58; %=43 - по стр. 6, 8, 33, 43, 45, 102; %=51 - по стр. 11, 64-66, 90-96; %=44 - по стр. 15, 18, 97; %=50 - по стр. 25, 27; %=40 - по стр. 30, 38, 39, 49, 53, 104; %=37 - по стр. 31, 34, 47, 48, 50, 52, 56, 57, 123, 124; %=64 - по стр. 32; %=54 - по стр. 37, 63; %=56 - по стр. 41; %=31 - по стр. 62; %=36 - по стр. 87; %=61 - по стр. 89)	13 079.07					167 759			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	214 444.53					1 356 555			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 876.93	1 607.15	265.01			36 460	25 896	1 728	
			3 004.79	36.15				8 835	586	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 69, 107; %=98 - по стр. 70, 77, 86, 108, 109, 117)	1 775.70					24 381			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 69, 107; %=56 - по стр. 70, 77, 86, 108, 109, 117)	1 108.30					14 111			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	7 760.93					74 952			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 946.66	338.08	4 067.67			45 378	5 443	31 225	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 35, 59, 67, 118, 128)	338.08					5 443			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 35, 59, 67, 118, 128)	202.84					3 266			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 946.66					45 378			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	229 821.77					1 490 515			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 918.19					31 897			
	ИТОГО	234 739.96					1 522 412			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 694.80					30 448			
	ИТОГО	239 434.76					1 552 860			
	НДС 18%	43 098.26					279 515			
	ВСЕГО С НДС	282 533.02					1 832 375			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	23 160.06					316 609			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	14 280.85					183 144			

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                           Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРМКД                                             Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)