«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	760 485	руб.	Смета на сумму:	760 485	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭК №17»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Макарова И.А. /	
		
«______»________________ 2016г.	«______»_________________ 2016г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия МКД №36 по ул. Славянская в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	760.485	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.942	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	150.202	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Разборка покрытий кровель из листовой стали (фальцевой), 100 м2 покрытия	0.55	84.90	71.04	13.86	46.70	39.07	7.62	16.9	5.62	703	660	43	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			38.68				84%	554			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			23.44				48%	317			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					108.82					1 574			
	
2.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	1.4	553.31	459.71	93.60	774.63	643.59	131.04	16.9	5.62	11 613	10 877	736	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			637.15				84%	9 137			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			386.15				48%	5 221			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 797.94					25 971			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим), 100 м2 кровли	1.95	172.51	127.80	44.71	336.39	249.21	87.18	16.9	11.04	5 174	4 212	963	
					6.94			13.53	1	16.9			229	
	Накладные расходы		83%			218.07				71%	3 153			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			170.78				52%	2 309			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					725.25					10 636			
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	1.95	172.51	127.80	44.71	336.39	249.21	87.18	16.9	11.04	5 174	4 212	963	
					6.94			13.53	1	16.9			229	
	Накладные расходы		83%			218.07				71%	3 153			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			170.78				52%	2 309			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					725.25					10 636			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.4	9 291.30	1 358.31	34.61	3 716.52	543.32	13.84	16.9	9.1	19 386	9 182	126	
				7 898.38			3 159.35		3.19	1		10 078		
	Накладные расходы		83%			450.96				71%	6 519			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			353.16				52%	4 775			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 520.63					30 680			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки), 100 м	0.2	9 291.30	1 358.31	34.61	1 858.26	271.66	6.92	16.9	9.1	9 693	4 591	63	
				7 898.38			1 579.68		3.19	1		5 039		
	Накладные расходы		83%			225.48				71%	3 260			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			176.58				52%	2 387			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 260.32					15 340			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.16	4 519.16	360.82	36.65	723.07	57.73	5.86	16.9	9.18	3 568	976	54	
				4 121.69			659.47		3.85	1		2 539		
	Накладные расходы		83%			47.92				71%	693			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.52				52%	508			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					808.51					4 768			
	
8.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.05	6 760.46	1 449.90	67.19	338.02	72.50	3.36	16.9	9.13	2 915	1 225	31	
				5 243.37			262.17		6.33	1		1 660		
	Накладные расходы		83%			60.18				71%	870			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			47.13				52%	637			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					445.32					4 422			
	
9.	ТЕР 12-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли	1.95	14 923.70	1 735.22	694.66	29 101.22	3 383.68	1 354.59	16.9	4.84	198 467	57 184	6 556	
				12 493.82	25.33		24 362.95	49.39	5.53	16.91		134 727	835	
	Накладные расходы		108%			3 707.72				92%	53 377			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 888.19				44%	25 528			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34 697.12					277 373			
	
10.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	27.5	137.86			3 791.15					16 794			
				137.86			3 791.15		610.7			16 794		
	Объем: 19.5+8													
	
11.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.333	187.80	88.52	82.15	62.54	29.48	27.36	16.9	4.08	629	498	112	
				17.13	1.16		5.70	0.39	3.41	16.97		19	7	
	Накладные расходы		90%			26.88				77%	389			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.92				48%	242			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.35					1 260			
	
12.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	6.893	36.04			248.42					1 517			
				36.04			248.42		220.09			1 517		
	Объем: 0.333*20.7													
	
13.	ТЕР 26-02-019-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.54	169.30	90.12	61.85	430.02	228.90	157.10	16.9	2.23	4 297	3 868	350	
				17.33	0.13		44.02	0.33	1.77	16.85		78	6	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ]	
	Накладные расходы		90%			206.31				77%	2 983			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			137.54				48%	1 860			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					773.87					9 140			
	
14.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	51.41	36.04			1 852.82					11 315			
				36.04			1 852.82		220.09			11 315		
	Объем: 2.54*20.24													
	
15.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.04	8 572.20	5 513.35	252.31	342.89	220.53	10.09	16.9	8.29	4 333	3 727	84	
				2 806.54	66.80		112.26	2.67	4.65	16.91		522	45	
	Накладные расходы		78%			174.10				66%	2 490			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			140.62				50%	1 886			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					657.60					8 709			
	
16.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.168	3 086.00			518.45					2 606			
				3 086.00			518.45		15 509.15			2 606		
	Объем: 4200*0.04													
	
17.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6-ти каналов), 100 м труб	0.04	23 217.20	15 220.75	473.40	928.69	608.83	18.94	16.9	8.29	11 845	10 289	157	
				7 523.05	125.15		300.92	5.01	4.65	16.91		1 399	85	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			478.80				66%	6 847			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			386.72				50%	5 187			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 794.20					23 879			
	
18.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.44	3 086.00			1 357.84					6 824			
				3 086.00			1 357.84		15 509.15			6 824		
	Объем: 2200*0.04*5													
	
19.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство бетонных оголовников (прим), 1 м3	0.03	1 567.41	240.58	37.36	47.02	7.22	1.12	16.91	8.53	325	122	10	
				1 289.47	2.11		38.68	0.06	5.01	16.91		194	1	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			7.21				84%	103			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.37				48%	59			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.60					487			
	
20.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.008	11 748.28	1 020.39	26.53	93.99	8.16	0.21	16.9	10.57	389	138	2	
				10 701.36	3.02		85.61	0.02	2.91	16.88		249		
	Накладные расходы		108%			8.83				92%	127			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			4.50				44%	61			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.32					577			
	
21.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей  кирпичных труб (под крышей), 100 м2	0.075	188.95	188.95		14.17	14.17		16.9	1	239	239		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			14.03				84%	201			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.50				48%	115			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.70					554			
	
22.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей, 100 м2 поверхности	0.155	2 412.79	1 295.60	2.05	373.98	200.82	0.32	16.9	6.48	3 965	3 394	2	
				1 115.14			172.85		3.29	1		569		
	Объем: 8+7.5													
	Накладные расходы		79%			158.65				67%	2 274			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			100.41				40%	1 358			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					633.04					7 597			
	
23.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	2 273.86	99.29	11.39	181.91	7.94	0.91	16.9	9.21	714	134	8	
				2 163.18			173.05		3.3	1		571		
	Накладные расходы		95%			7.54				80%	107			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.73				37%	50			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					193.18					871			
	
24.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.075	175.46	88.52	2.35	13.16	6.64	0.18	16.9	9.29	144	112	2	
				84.59	0.15		6.34	0.01	4.78	17		30		
	Накладные расходы		95%			6.32				80%	90			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.13				37%	41			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22.60					275			
	
25.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов, 100 м труб и покрытий	0.21	75.57	75.35	0.22	15.87	15.82	0.05	16.9	6.59	268	267		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			13.13				71%	190			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.28				52%	139			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.28					596			
	
26.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.21	8 764.15	284.26	25.49	1 840.47	59.69	5.35	16.9	9.64	7 221	1 009	52	
				8 454.40	2.41		1 775.42	0.51	3.47	16.93		6 161	9	
	Накладные расходы		108%			65.02				92%	937			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			33.11				44%	448			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 938.60					8 605			
	
27.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.21	2 956.30	374.76	6.66	620.82	78.70	1.40	16.9	9.31	2 944	1 330	13	
				2 574.88	1.21		540.72	0.25	2.96	16.86		1 601	4	
	Накладные расходы		83%			65.53				71%	947			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.32				52%	694			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					737.67					4 585			
	
28.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.125	7 415.77	333.04	13.17	926.97	41.63	1.65	16.9	9.27	5 226	704	15	
				7 069.56			883.70		5.1	1		4 507		
	Накладные расходы		83%			34.55				71%	500			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.06				52%	366			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					988.58					6 092			
	
29.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.06	5 731.49	578.30	8.10	343.89	34.70	0.49	16.9	9.28	1 931	586	5	
				5 145.09			308.71		4.34	1		1 340		
	Накладные расходы		83%			28.80				71%	416			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.56				52%	305			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					395.25					2 652			
	
30.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.05	8 719.75	480.56	8.10	435.99	24.03	0.41	16.9	9.28	953	406	4	
				8 231.09			411.55		1.32	1		543		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	288			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	211			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.55					1 452			
	
31.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.11	1 357.93	327.73	1.01	149.37	36.05	0.11	16.9	9.3	1 120	609	1	
				1 029.19			113.21		4.5	1		509		
	Накладные расходы		83%			29.92				71%	432			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.43				52%	317			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					202.72					1 869			
	
	Мансарда	
	
32.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	0.455	1 138.82	680.90	457.92	518.16	309.81	208.35	16.9	7.5	6 798	5 236	1 563	
					59.57			27.10	1	16.9			458	
	Накладные расходы		86%			289.74				73%	4 157			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			235.84				56%	3 189			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 043.74					14 143			
	
33.	ТЕР 26-01-037-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (прим), 1 м3 изоляции	4.55	755.51	204.61	99.98	3 437.57	930.98	454.91	16.9	7.63	28 478	15 733	3 471	
				450.92			2 051.69		4.52	1		9 274		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Накладные расходы		90%			837.88				77%	12 114			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			558.59				48%	7 552			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 834.04					48 144			
	
34.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	88.27	26.54			2 342.69					7 614			
				26.54			2 342.69		86.26			7 614		
	Объем: 45.5*2*0.97													
	
	Чердачное перекрытие	
	
35.	ТЕР 11-01-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 изоляции	7.35	42.78	15.93	26.85	314.40	117.07	197.33	16.9	8.16	3 589	1 978	1 610	
					4.60			33.81	2.74	16.89			571	
	Объем: 49*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			167.48				94%	2 396			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			96.56				51%	1 300			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					578.44					7 285			
	
36.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж  ходовых досок, 100 м ходов	0.206	37.58	27.06	10.52	7.74	5.57	2.17	16.9	8.1	112	94	18	
					0.97			0.20	3.3	16.86			3	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			6.12				90%	87			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.12				43%	42			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16.97					241			
	
37.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.206	1 680.28	33.82	13.15	346.14	6.97	2.71	16.9	8.1	1 250	118	22	
				1 633.31	1.21		336.46	0.25	3.3	16.86		1 110	4	
	Накладные расходы		106%			7.65				90%	110			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.90				43%	52			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					357.69					1 412			
	
38.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности	0.49	375.04	269.89	105.15	183.77	132.25	51.52	16.91	9.28	2 714	2 236	478	
					2.71			1.33	5.41	16.93			22	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Накладные расходы		111%			148.27				94%	2 123			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			85.49				51%	1 152			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					417.54					5 988			
	
39.	ТССЦ 104-1703 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3	7.571	523.43			3 962.89					16 463			
				523.43			3 962.89		2 174.42			16 463		
	Объем: 49*0.15*1.03													
	
40.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	0.49	33.25	31.22	2.03	16.29	15.30	0.99	16.9	9.26	268	259	9	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			16.98				94%	243			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			9.79				51%	132			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.07					644			
	
41.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	59.976	7.04			422.23					1 757			
				7.04			422.23		29.3			1 757		
	Объем: 49*1.224													
	
42.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	0.49	33.25	31.22	2.03	16.29	15.30	0.99	16.9	9.26	268	259	9	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			16.98				94%	243			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			9.79				51%	132			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.07					644			
	
43.	ТССЦ 101-5833 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	59.976	15.27			915.83					3 709			
				15.27			915.83		61.84			3 709		
	Объем: 49*1.224													
	
44.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	16.5	48.13	4.41	36.66	794.09	72.77	604.89	16.9	8.6	8 400	1 230	5 202	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			72.77				100%	1 230			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			43.66				60%	738			
	
45.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	16.5	16.40		16.40	270.60		270.60	1	9.25	2 503		2 503	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	65 370.32	8 739.30	3 717.74			426 215	147 694	25 237	
			52 796.83	148.39				251 318	2 508	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	64 305.63	8 666.53	2 842.25			415 312	146 464	17 532	
			52 796.83	148.39				251 318	2 508	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	15 412.32					68 599			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 19, 21; %=71 - по стр. 3-8, 25, 27-31; %=92 - по стр. 9, 20, 26; %=77 - по стр. 11, 13, 33; %=66 - по стр. 15, 17; %=67 - по стр. 22; %=80 - по стр. 23, 24; %=73 - по стр. 32; %=94 - по стр. 35, 38, 40, 42; %=90 - по стр. 36, 37)	8 440.89					121 510			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 11, 13, 19, 21, 33; %=52 - по стр. 3-8, 25, 27-31; %=44 - по стр. 9, 20, 26; %=50 - по стр. 15, 17; %=40 - по стр. 22; %=37 - по стр. 23, 24; %=56 - по стр. 32; %=51 - по стр. 35, 38, 40, 42; %=43 - по стр. 36, 37)	5 247.62					70 879			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	77 994.14					607 701			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 064.69	72.77	875.49			10 903	1 230	7 705	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 44)	72.77					1 230			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 44)	43.66					738			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 064.69					10 903			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	79 058.83					618 604			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 691.86					13 238			
	ИТОГО	80 750.69					631 842			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 615.01					12 637			
	ИТОГО	82 365.70					644 479			
	НДС 18%	14 825.83					116 006			
	ВСЕГО С НДС	97 191.53					760 485			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 440.89					121 510			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 247.62					70 879			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	65 370.32	8 739.30	3 717.74			426 215	147 694	25 237	
			52 796.83	148.39				251 318	2 508	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	64 305.63	8 666.53	2 842.25			415 312	146 464	17 532	
			52 796.83	148.39				251 318	2 508	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	15 412.32					68 599			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 19, 21; %=71 - по стр. 3-8, 25, 27-31; %=92 - по стр. 9, 20, 26; %=77 - по стр. 11, 13, 33; %=66 - по стр. 15, 17; %=67 - по стр. 22; %=80 - по стр. 23, 24; %=73 - по стр. 32; %=94 - по стр. 35, 38, 40, 42; %=90 - по стр. 36, 37)	8 440.89					121 510			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 11, 13, 19, 21, 33; %=52 - по стр. 3-8, 25, 27-31; %=44 - по стр. 9, 20, 26; %=50 - по стр. 15, 17; %=40 - по стр. 22; %=37 - по стр. 23, 24; %=56 - по стр. 32; %=51 - по стр. 35, 38, 40, 42; %=43 - по стр. 36, 37)	5 247.62					70 879			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	77 994.14					607 701			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 064.69	72.77	875.49			10 903	1 230	7 705	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 44)	72.77					1 230			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 44)	43.66					738			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 064.69					10 903			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	79 058.83					618 604			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 691.86					13 238			
	ИТОГО	80 750.69					631 842			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 615.01					12 637			
	ИТОГО	82 365.70					644 479			
	НДС 18%	14 825.83					116 006			
	ВСЕГО С НДС	97 191.53					760 485			

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	

8 440.89					

121 510			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 247.62					70 879			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ "КР МКД"                                      Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД"                                          Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)