«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	649 236	руб.	Смета на сумму:	649 236	руб.	
Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-14»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / С.С. Гадаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Чекистов 49 в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	649.236	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.848	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	96.315	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	2.75	165.55	131.65	33.90	455.26	362.04	93.22	12.51	4.4	4 939	4 529	410	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			358.42				84%	3 804			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			217.22				48%	2 174			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 030.90					10 917			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.75	172.51	127.80	44.71	474.40	351.45	122.95	12.51	7.12	5 272	4 397	875	
					6.95			19.11	1	12.49			239	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			307.56				71%	3 292			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			240.86				52%	2 411			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 022.83					10 974			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.492	5 502.93	806.67	80.64	2 707.44	396.88	39.67	12.51	7.11	12 491	4 965	282	
				4 615.62			2 270.89		3.19	1		7 244		
	Объем: 82*0.6													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			329.41				71%	3 525			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			257.97				52%	2 582			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 294.82					18 598			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.13	6 775.72	1 449.90	67.19	880.84	188.49	8.73	12.51	7.02	5 222	2 358	61	
				5 258.63			683.62		4.1	1		2 803		
	Накладные расходы		83%			156.45				71%	1 674			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			122.52				52%	1 226			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 159.81					8 122			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.82	9 291.30	1 358.31	34.61	7 618.87	1 113.81	28.38	12.51	6.98	33 303	13 934	198	
				7 898.38			6 476.67		2.96	1		19 171		
	Накладные расходы		83%			924.46				71%	9 893			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			723.98				52%	7 246			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 267.31					50 442			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.65	4 519.16	360.82	36.65	2 937.45	234.53	23.82	12.51	7.07	14 087	2 934	168	
				4 121.69			2 679.10		4.1	1		10 984		
	Накладные расходы		83%			194.66				71%	2 083			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			152.44				52%	1 526			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 284.55					17 696			
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, кобылок (прим.), 100 м	0.315	3 176.89	1 205.91	20.22	1 000.72	379.86	6.37	12.51	7.02	7 279	4 752	45	
				1 950.76			614.49		4.04	1		2 483		
	Объем: 21*1.5													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			315.28				71%	3 374			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			246.91				52%	2 471			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 562.91					13 124			
	
8.	ТЕРр 58-5-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт.	5	111.23	12.64	28.30	556.15	63.20	141.50	12.51	7.07	3 306	791	1 000	
				70.29			351.45		4.31	1		1 515		
	Накладные расходы		83%			52.46				71%	562			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			41.08				52%	411			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					649.69					4 279			
	
9.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.5	221.62	101.80	102.69	1 218.89	559.89	564.78	12.51	3.39	9 087	7 004	1 915	
				17.13	1.45		94.22	7.98	1.78	12.56		168	100	
	Объем: 275*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			511.08				77%	5 470			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			340.72				48%	3 410			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 070.70					17 967			
	
10.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	113.85	36.04			4 103.15					17 136			
				36.04			4 103.15		150.51			17 136		
	Объем: 20.7*5.5													
	
11.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	12.51	4.05	980	979	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	695			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	509			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 184			
	
12.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.51	6.53	5 711	2 590	583	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.86	12.51		2 538	78	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 401			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 147			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					9 259			
	
13.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	1.44	3 070.76			4 421.89					7 568			
				3 070.76			4 421.89		5 255.58			7 568		
	Объем: 0.8*0.6*3													
	
14.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.066	373.54	335.71	26.60	24.65	22.16	1.76	12.52	7.17	293	277	13	
				11.23			0.74		4.14	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			23.49				90%	249			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			11.97				43%	119			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.11					661			
	
15.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.02904	23 811.97			691.50					1 390			
				23 811.97			691.50		47 861.13			1 390		
	Объем: 0.066*0.44													
	
16.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	2.75	4 088.23	504.69	210.18	11 242.64	1 387.89	577.98	12.52	6.84	68 456	17 376	3 953	
				3 373.37	20.39		9 276.77	56.07	5.08	12.5		47 126	701	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 559.48				92%	16 631			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			794.18				44%	7 954			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 596.29					93 041			
	
17.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	352	83.55			29 408.47			1	1	119 398			
				83.55			29 408.47		4.06	1		119 398		
	Объем: 275*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
	
18.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.62	75.57	75.35	0.22	46.85	46.72	0.14	12.51	4.09	585	584	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			38.78				71%	415			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.37				52%	304			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116.00					1 303			
	
19.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.6	4 972.00	72.11	75.20	2 983.20	43.26	45.12	12.51	6.29	10 870	541	284	
				4 824.69	5.48		2 894.81	3.29	3.47	12.5		10 045	41	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			50.27				92%	535			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			25.60				44%	256			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 059.08					11 662			
	
20.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.62	2 956.30	374.76	6.66	1 832.91	232.35	4.13	12.51	6.9	7 150	2 907	28	
				2 574.88	1.03		1 596.43	0.64	2.64	12.57		4 215	8	
	Накладные расходы		83%			193.38				71%	2 070			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			151.44				52%	1 516			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 177.74					10 735			
	
21.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.62	8 813.16	326.90	31.86	5 464.16	202.68	19.75	12.51	6.89	19 235	2 535	136	
				8 454.40	3.03		5 241.73	1.88	3.16	12.48		16 564	23	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			220.92				92%	2 353			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			112.51				44%	1 126			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 797.59					22 714			
	
22.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.54	7 415.77	333.04	13.17	4 004.52	179.84	7.11	12.51	7.18	12 265	2 250	51	
				7 069.56			3 817.56		2.61	1		9 964		
	Накладные расходы		83%			149.27				71%	1 598			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			116.90				52%	1 170			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 270.68					15 033			
	
23.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.1	5 731.49	578.30	8.10	573.15	57.83	0.81	12.51	7.18	1 928	723	6	
				5 145.09			514.51		2.33	1		1 199		
	Накладные расходы		83%			48.00				71%	513			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.59				52%	376			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					658.74					2 817			
	
24.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.05	4 604.75	480.56	8.10	230.24	24.03	0.41	12.51	7.18	818	301	3	
				4 116.09			205.80		2.5	1		515		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	214			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	157			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					265.80					1 188			
	
25.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.05	8 719.75	480.56	8.10	435.99	24.03	0.41	12.51	7.18	806	301	3	
				8 231.09			411.55		1.22	1		502		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	214			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	157			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.55					1 176			
	
26.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.45	1 357.93	327.73	1.01	611.07	147.48	0.45	12.51	7.2	3 807	1 845	3	
				1 029.19			463.14		4.23	1		1 959		
	Накладные расходы		83%			122.41				71%	1 310			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			95.86				52%	959			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					829.34					6 076			
	
27.	ТЕРр 53-16-1 
(мауэрлат. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки	0.096	1 615.27	301.17	30.24	155.07	28.91	2.90	12.51	6.11	843	362	18	
				1 283.86	5.99		123.25	0.58	3.76	12.52		463	7	
	Объем: 4*0.4*0.06													
	Накладные расходы		86%			25.36				73%	269			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			20.64				56%	207			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					201.07					1 319			
	
28.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.05	8 572.20	5 513.35	252.31	428.61	275.67	12.62	12.51	6.18	4 209	3 449	78	
				2 806.54	60.12		140.33	3.01	4.86	12.52		682	38	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			217.37				66%	2 301			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			175.57				50%	1 744			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					821.55					8 254			
	
29.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.21	3 649.31			766.36					2 894			
				3 649.31			766.36		13 782.4			2 894		
	Объем: 0.05*4200													
	
30.	ТЕРр 60-7-8 
(6 каналов. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов, 100 м труб	0.05	23 217.20	15 220.75	473.40	1 160.86	761.04	23.67	12.51	6.18	11 495	9 521	146	
				7 523.05	112.70		376.15	5.64	4.86	12.52		1 828	71	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			598.01				66%	6 331			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			483.01				50%	4 796			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 241.88					22 622			
	
31.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.55	3 649.31			2 007.12					7 580			
				3 649.31			2 007.12		13 782.4			7 580		
	Объем: 0.05*2200*5													
	
32.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.159	2 412.79	1 295.60	2.05	383.63	206.00	0.33	12.51	4.04	3 328	2 577	1	
				1 115.14			177.31		4.23	1		750		
	Накладные расходы		79%			162.74				67%	1 727			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			103.00				40%	1 031			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					649.37					6 085			
	
33.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.159	2 291.60	114.18	14.24	364.36	18.16	2.26	12.51	7.11	1 189	227	16	
				2 163.18			343.95		2.75	1		946		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			17.25				80%	182			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.54				37%	84			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					390.15					1 455			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	90 452.83	7 593.42	1 818.94			404 920	95 009	10 278	
			81 040.48	104.43				299 633	1 306	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	90 452.83	7 593.42	1 818.94			404 920	95 009	10 278	
			81 040.48	104.43				299 633	1 306	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	41 398.49					155 966			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-8, 11, 18, 20, 22-26; %=77 - по стр. 9; %=90 - по стр. 12, 14; %=92 - по стр. 16, 19, 21; %=73 - по стр. 27; %=66 - по стр. 28, 30; %=67 - по стр. 32; %=80 - по стр. 33)	6 907.36					73 685			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9; %=52 - по стр. 2-8, 11, 18, 20, 22-26; %=43 - по стр. 12, 14; %=44 - по стр. 16, 19, 21; %=56 - по стр. 27; %=50 - по стр. 28, 30; %=40 - по стр. 32; %=37 - по стр. 33)	4 708.11					47 066			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	102 068.30					525 671			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	102 068.30					525 671			
	Строительный контроль 2,14%	2 184.26					11 249			
	Всего со строительным контролем	104 252.56					536 920			
	Непредвиденные расходы 2%	2 085.05					10 738			
	Итог с непредвиденными	106 337.61					547 658			
	НДС	19 140.77					98 578			
	Всего с НДС	125 478.38					646 236			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 907.36					73 685			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 708.11					47 066			
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
34.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	13.01	7.34		7.34	95.44		95.44		5.54	529		529	
										1				
	Объем: 0.86+5.55+6.6													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
35.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	13.01	26.50		26.50	344.77		344.77		5.54	1 910		1 910	
										1				
	Объем: 0.86+5.55+6.6													
	Поправки: ЭМ: =146.814/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	440.21		440.21			2 439		2 439	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	440.21		440.21			2 439		2 439	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	440.21					2 439			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	440.21					2 439			
	Строительный контроль 2,14%	9.42					52			
	Всего со строительным контролем	449.63					2 491			
	Непредвиденные расходы 2%	8.99					50			
	Итог с непредвиденными	458.62					2 541			
	НДС	82.55					457			
	Всего с НДС	541.17					2 998			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	90 893.04	7 593.42	2 259.15			407 359	95 009	12 717	
			81 040.48	104.43				299 633	1 306	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	90 893.04	7 593.42	2 259.15			407 359	95 009	12 717	
			81 040.48	104.43				299 633	1 306	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	41 398.49					155 966			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-8, 11, 18, 20, 22-26; %=77 - по стр. 9; %=90 - по стр. 12, 14; %=92 - по стр. 16, 19, 21; %=73 - по стр. 27; %=66 - по стр. 28, 30; %=67 - по стр. 32; %=80 - по стр. 33)	6 907.36					73 685			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9; %=52 - по стр. 2-8, 11, 18, 20, 22-26; %=43 - по стр. 12, 14; %=44 - по стр. 16, 19, 21; %=56 - по стр. 27; %=50 - по стр. 28, 30; %=40 - по стр. 32; %=37 - по стр. 33)	4 708.11					47 066			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	102 508.51					528 110			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	102 508.51					528 110			
	Строительный контроль 2,14%	2 193.68					11 302			
	Всего со строительным контролем	104 702.19					539 412			
	Непредвиденные расходы 2%	2 094.04					10 788			
	Итог с непредвиденными	106 796.23					550 200			
	НДС	19 223.32					99 036			
	Всего с НДС	126 019.55					649 236			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 907.36					73 685			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 708.11					47 066			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)