«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 283 592	руб.	Смета на сумму:	1 283 592	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор   ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Шешеловская  С.Я./	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Стройка:	Капитальный ремонт 2014г	
	
Объект:	МКД №51 по проспекту Победы	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на капитальный ремонт крыши МКД № 51 по пр. Победы г. Калининграда	
Сметная стоимость:	1 283.592	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.749	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	227.936	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.952	165.55	131.65	33.90	157.60	125.33	32.27	14.4	6.14	2 003	1 805	198	
									1	1				
	Объем: 3.4*5*2+3.6*14+6*1.8													
	Накладные расходы		99%			124.08				84%	1 516			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			75.20				48%	866			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					356.87					4 386			
	
2.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	3.618	553.31	459.71	93.60	2 001.88	1 663.23	338.64	14.4	6.14	26 030	23 951	2 079	
									1	1				
	Объем: 26*8.4+3.6*14+7.9*5*2+14*1.0													
	Накладные расходы		99%			1 646.60				84%	20 119			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			997.94				48%	11 496			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 646.42					57 645			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.57	172.51	127.80	44.71	788.37	584.05	204.32	14.41	7.71	9 991	8 416	1 575	
					6.95			31.76	1	14.38			457	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			511.12				71%	6 300			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			400.28				52%	4 614			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 699.77					20 905			
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка сплошной обрешетки, 100 м2 кровли	4.57	172.51	127.80	44.71	788.37	584.05	204.32	14.41	7.71	9 991	8 416	1 575	
					6.95			31.76	1	14.38			457	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			511.12				71%	6 300			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			400.28				52%	4 614			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 699.77					20 905			
	
5.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен(мауэрлат), 1 м3	0.8	218.68	77.46	141.22	174.94	61.97	112.98	14.4	4.42	1 392	892	499	
					12.93			10.34	1	14.39			149	
	Накладные расходы		99%			71.59				84%	874			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.39				48%	500			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					289.91					2 766			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.24	6 775.72	1 449.90	67.19	1 626.17	347.98	16.13	14.4	7.93	10 477	5 011	128	
				5 258.63			1 262.07		4.23	1		5 339		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			288.82				71%	3 558			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			226.19				52%	2 606			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 141.18					16 641			
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.996	9 291.30	1 358.31	34.61	9 254.13	1 352.88	34.47	14.4	7.89	43 354	19 481	272	
				7 898.38			7 866.79		3	1		23 600		
	Объем: 8.3*12													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 122.89				71%	13 832			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			879.37				52%	10 130			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 256.39					67 316			
	
8.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.64	4 519.16	360.82	36.65	2 892.26	230.92	23.46	14.4	7.97	14 591	3 325	187	
				4 121.69			2 637.88		4.2	1		11 079		
	Накладные расходы		83%			191.66				71%	2 361			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			150.10				52%	1 729			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 234.02					18 681			
	
9.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок из досок, 100 м	0.84	3 176.89	1 205.91	20.22	2 668.59	1 012.96	16.98	14.4	7.93	21 505	14 587	135	
				1 950.76			1 638.64		4.14	1		6 784		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			840.76				71%	10 357			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			658.42				52%	7 585			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 167.77					39 447			
	
10.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев(стойки), 1 м3 древесины в конструкции	0.72	191.41	160.20	31.21	137.81	115.34	22.47	14.4	7.84	1 837	1 661	176	
									2.81	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			122.26				90%	1 495			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			62.28				43%	714			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					322.35					4 046			
	
11.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев(стойки), 1 м3 древесины в конструкции	0.72	3 020.43	230.29	48.76	2 174.71	165.81	35.11	14.4	7.84	8 209	2 388	275	
				2 741.38			1 973.79		2.81	1		5 546		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			175.76				90%	2 149			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			89.54				43%	1 027			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 440.01					11 385			
	
12.	ТЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж части конька (прим), 1 м3 древесины в конструкции	0.135	153.62	122.85	30.78	20.74	16.58	4.15	14.4	7.2	269	239	30	
					1.82			0.25	3.39	14.36			4	
	Объем: 0.15*0.15*6													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			17.84				90%	219			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.09				43%	104			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.67					592			
	
13.	ТЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство конька из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.135	2 566.35	176.59	48.09	346.46	23.84	6.49	14.4	7.2	1 462	343	47	
				2 341.67	2.84		316.13	0.38	3.39	14.36		1 072	6	
	Объем: 0.15*0.15*6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			25.67				90%	314			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			13.08				43%	150			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					385.21					1 926			
	
14.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат), 100 м3 кладки	0.008	136 578.60	5 963.00	3 790.41	1 092.63	47.70	30.32	14.4	7.71	4 939	687	234	
				126 825.19	588.90		1 014.60	4.71	3.96	14.39		4 018	68	
	Накладные расходы		86%			45.07				73%	551			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			36.69				56%	423			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 174.39					5 913			
	
15.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка люка выхода на кровлю, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	14.41	5.49	753	751	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	533			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	391			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 677			
	
16.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка люка выхода на кровлю, 100 м2 проемов	0.0084	21 223.62	2 306.00	742.65	178.28	19.37	6.24	14.4	6.38	743	279	40	
				18 174.97	28.43		152.67	0.24	2.78	14.43		424	3	
	Объем: 0.54*0.78*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			20.79				90%	254			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.59				43%	121			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.66					1 118			
	
17.	С2 Цена поставщи. 
окно люк, 1 м2	0.8424	2 107.30			1 775.19					7 917			
				2 107.30			1 775.19		4.46			7 917		
	Объем: 0.54*0.78*2													
	Поправки: М: =8951*1.05/4.46	
	
18.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	14.41	5.49	753	751	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	533			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	391			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 677			
	
19.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	14.4	7.03	4 110	1 987	419	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.88	14.4		1 704	60	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 842			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	880			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 833			
	
20.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.96	2 460.30			2 361.89					3 873			
				2 460.30			2 361.89		4 034.55			3 873		
	Объем: 0.6*0.8*2													
	
21.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной (применит), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.27	373.54	335.71	26.60	100.86	90.64	7.18	14.41	8.05	1 376	1 306	58	
				11.23			3.03		4.11	1		12		
	Объем: 3*1/2*2*6+5*0.9/2*4													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			96.08				90%	1 175			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			48.95				43%	562			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					245.88					3 113			
	
22.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.1188	23 811.97			2 828.86					5 480			
				23 811.97			2 828.86		46 126.25			5 480		
	Объем: 0.27*0.44													
	
23.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.05	8 572.20	5 513.35	252.31	428.61	275.67	12.62	14.4	6.63	4 756	3 970	84	
				2 806.54	60.12		140.33	3.01	5.01	14.42		703	43	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			217.37				66%	2 649			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			175.57				50%	2 007			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					821.55					9 411			
	
24.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.21	3 086.00			648.06					2 754			
				3 086.00			648.06		13 114.42			2 754		
	Объем: 0.05*4200													
	
25.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(трех  канальный), 100 м труб	0.034	9 286.88	6 088.30	189.36	315.75	207.00	6.44	14.4	6.63	3 536	2 981	43	
				3 009.22	45.08		102.31	1.53	5.01	14.41		513	22	
	Объем: 2.5+0.9													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			162.65				66%	1 982			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			131.37				50%	1 502			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					609.78					7 019			
	
26.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.1496	3 086.00			461.67					1 962			
				3 086.00			461.67		13 114.42			1 962		
	Объем: 0.034*2200*2													
	
27.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(9-ти канальный), 100 м труб	0.016	37 147.52	24 353.20	757.44	594.36	389.65	12.12	14.4	6.63	6 656	5 611	80	
				12 036.88	180.32		192.59	2.89	5.01	14.41		965	42	
	Объем: 0.8+0.8													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 8, Н4= 8, Н5= 8, Н48= 8	
	Накладные расходы		78%			306.18				66%	3 731			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			247.30				50%	2 827			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 147.84					13 213			
	
28.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.2816	3 086.00			869.02					3 693			
				3 086.00			869.02		13 114.42			3 693		
	Объем: 0.016*2200*8													
	
29.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.41	2 412.79	1 295.60	2.05	989.24	531.20	0.84	14.4	5.48	9 565	7 649	5	
				1 115.14			457.21		4.18	1		1 911		
	Объем: 4.6*2.5*2+2.8*2.5*2+1.6*2.5													
	Накладные расходы		79%			419.65				67%	5 125			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			265.60				40%	3 060			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 674.49					17 749			
	
30.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.41	2 291.60	114.18	14.24	939.56	46.82	5.84	14.4	8	3 222	674	47	
				2 163.18			886.90		2.82	1		2 501		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			44.48				80%	539			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			22.01				37%	249			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 006.04					4 011			
	
31.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт бетонных оголовников (применит), 1 м3	0.2	2 168.88	240.58	37.36	433.78	48.12	7.47	14.41	7.23	2 669	693	54	
				1 890.94	2.11		378.19	0.42	5.08	14.41		1 921	6	
	Накладные расходы		99%			48.05				84%	587			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.12				48%	336			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					510.96					3 592			
	
32.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.2948	221.62	101.80	102.69	951.79	437.20	441.02	14.4	3.55	8 022	6 296	1 566	
				17.13	1.45		73.57	6.23	2.19	14.47		161	90	
	Объем: 426.4*0.7+119.0+12													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			399.09				77%	4 917			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			266.06				48%	3 065			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 616.94					16 005			
	
33.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	88.9024	36.04			3 204.04					15 985			
				36.04			3 204.04		179.8			15 985		
	Объем: 4.2948*20.7													
	
34.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	4.57	4 877.10	504.69	210.18	22 288.37	2 306.43	960.50	14.41	7.41	138 123	33 236	7 117	
				4 162.24	20.39		19 021.44	93.17	5.14	14.39		97 770	1 341	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 591.57				92%	31 811			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 319.78				44%	15 214			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26 199.72					185 148			
	
35.	С2 Цена поставщи. 
Лист безасбестовый волнистый, 1 м2	584.96	75.71			44 288.39					183 354			
				75.71			44 288.39		4.14			183 354		
	Объем: 457*1.28													
	Поправки: М: =11.6*50.41/1.9775/4.14*1.06	
	
36.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.905	75.57	75.35	0.22	68.39	68.19	0.20	14.4	5.59	983	982	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			56.60				71%	697			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			44.32				52%	511			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					169.31					2 191			
	
37.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.905	8 813.16	326.90	31.86	7 975.91	295.84	28.84	14.4	7.48	28 654	4 260	216	
				8 454.40	3.03		7 651.23	2.74	3.16	14.36		24 178	39	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			322.47				92%	3 955			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			164.22				44%	1 892			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 462.60					34 501			
	
38.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	0.38	4 972.00	72.11	75.20	1 889.36	27.40	28.58	14.4	6.73	7 425	395	192	
				4 824.69	5.48		1 833.38	2.08	3.73	14.38		6 839	30	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			31.84				92%	391			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			16.21				44%	187			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 937.41					8 003			
	
39.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.905	2 956.30	374.76	6.66	2 675.45	339.16	6.03	14.4	7.79	11 199	4 884	47	
				2 574.88	1.03		2 330.27	0.93	2.69	14.48		6 268	13	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			282.27				71%	3 477			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			221.06				52%	2 546			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 178.78					17 222			
	
40.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.53	7 415.77	333.04	13.17	3 930.36	176.51	6.98	14.4	8.06	12 565	2 542	56	
				7 069.56			3 746.87		2.66	1		9 967		
	Накладные расходы		83%			146.50				71%	1 805			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			114.73				52%	1 322			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 191.59					15 692			
	
41.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.18	5 731.49	578.30	8.10	1 031.67	104.09	1.46	14.4	8.06	3 659	1 499	12	
				5 145.09			926.12		2.32	1		2 149		
	Накладные расходы		83%			86.39				71%	1 064			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.66				52%	779			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 185.72					5 503			
	
42.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.09	8 719.75	480.56	8.10	784.78	43.25	0.73	14.4	8.06	1 555	623	6	
				8 231.09			740.80		1.25	1		926		
	Накладные расходы		83%			35.90				71%	442			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.11				52%	324			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					848.79					2 321			
	
43.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 604.75	480.56	8.10	322.33	33.64	0.57	14.4	8.06	1 209	484	5	
				4 116.09			288.13		2.5	1		720		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	344			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	252			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					372.12					1 804			
	
44.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.58	1 357.93	327.73	1.01	787.60	190.08	0.59	14.4	8.08	5 195	2 737	5	
				1 029.19			596.93		4.11	1		2 453		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			157.77				71%	1 943			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			123.55				52%	1 423			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 068.92					8 562			
	
45.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ветровой доски (применит), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.38	3 104.61	230.44	94.03	1 179.75	87.57	35.73	14.4	8.04	4 897	1 261	287	
				2 780.15			1 056.46		3.17	1		3 349		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			92.82				90%	1 135			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			47.29				43%	542			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 319.86					6 574			
	
46.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38	978.00	299.35	6.74	371.64	113.75	2.56	14.4	8.02	2 348	1 638	21	
				671.92	0.16		255.33	0.06	2.7	14.31		689	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			108.12				80%	1 311			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			53.49				37%	606			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					533.25					4 266			
	
47.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка засыпного утеплителя кровли, 100 м2 стен	1.1572	1 138.82	680.90	457.92	1 317.84	787.94	529.91	14.4	6.09	14 573	11 346	3 227	
					59.65			69.03	1	14.39			993	
	Объем: (24*2.5+10*2.5+4.8*3.2*2)													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		86%			736.99				73%	9 007			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			599.88				56%	6 910			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 654.71					30 490			
	
48.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия	1.1572	286.73	122.64	1.26	331.80	141.91	1.46	14.4	8.08	2 592	2 044	12	
				162.83			188.43		2.85	1		537		
	Объем: (24*2.5+10*2.5+4.8*3.2*2)													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			131.98				79%	1 615			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			90.82				51%	1 042			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					554.60					5 249			
	
49.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	144.65	13.13			1 899.25					6 226			
				13.13			1 899.25		43.04			6 226		
	Объем: (24*2.5+10*2.5+4.8*3.2*2)*1.25													
	
50.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	17.358	202.86	119.97	82.89	3 521.17	2 082.40	1 438.76	14.4	7.9	41 353	29 987	11 366	
									17.72	1				
	Объем: (24*2.5+10*2.5)*0.15+4.8*3.2*2*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 874.16				77%	23 090			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 249.44				48%	14 394			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 644.77					78 837			
	
51.	ТССЦ 104-0098 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	354.1032	26.54			9 397.90					31 260			
				26.54			9 397.90		88.28			31 260		
	Объем: (24*2.5+10*2.5+4.8*3.2*2)*3*1.02													
	
52.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия	1.1572	286.73	122.64	1.26	331.80	141.91	1.46	14.4	8.08	2 592	2 044	12	
				162.83			188.43		2.85	1		537		
	Объем: (24*2.5+10*2.5+4.8*3.2*2)													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			131.98				79%	1 615			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			90.82				51%	1 042			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					554.60					5 249			
	
53.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	144.65	7.04			1 018.34					3 328			
				7.04			1 018.34		23.01			3 328		
	Объем: 115.72*1.25													
	
54.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	40.75	7.56		7.56	308.14		308.14		6.07	1 870		1 870	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
55.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	40.75	27.63		27.63	1 125.83		1 125.83		6.07	6 834		6 834	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	148 945.68	15 560.68	6 120.22			755 669	224 112	41 094	
			127 264.81	265.68				490 467	3 824	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	148 945.68	15 560.68	6 120.22			755 669	224 112	41 094	
			127 264.81	265.68				490 467	3 824	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	68 752.61					265 832			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 5, 31; %=71 - по стр. 3, 4, 6-9, 15, 18, 36, 39-44; %=90 - по стр. 10-13, 16, 19, 21, 45; %=73 - по стр. 14, 47; %=66 - по стр. 23, 25, 27; %=67 - по стр. 29; %=80 - по стр. 30, 46; %=77 - по стр. 32, 50; %=92 - по стр. 34, 37, 38; %=79 - по стр. 48, 52)	14 462.11					177 514			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 5, 31, 32, 50; %=52 - по стр. 3, 4, 6-9, 15, 18, 36, 39-44; %=43 - по стр. 10-13, 16, 19, 21, 45; %=56 - по стр. 14, 47; %=50 - по стр. 23, 25, 27; %=40 - по стр. 29; %=37 - по стр. 30, 46; %=44 - по стр. 34, 37, 38; %=51 - по стр. 48, 52)	9 636.21					110 934			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	173 044.00					1 044 117			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	173 044.00					1 044 117			
	Строительный контроль 2,14%	3 703.14					22 344			
	Всего со строительным контролем	176 747.14					1 066 461			
	Непредвиденные работы 2%	3 534.94					21 329			
	Всего с непредвиденными работами	180 282.08					1 087 790			
	НДС	32 450.77					195 802			
	Всего с НДС	212 732.85					1 283 592			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 462.11					177 514			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 636.21					110 934			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	148 945.68	15 560.68	6 120.22			755 669	224 112	41 094	
			127 264.81	265.68				490 467	3 824	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	148 945.68	15 560.68	6 120.22			755 669	224 112	41 094	
			127 264.81	265.68				490 467	3 824	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	68 752.61					265 832			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 5, 31; %=71 - по стр. 3, 4, 6-9, 15, 18, 36, 39-44; %=90 - по стр. 10-13, 16, 19, 21, 45; %=73 - по стр. 14, 47; %=66 - по стр. 23, 25, 27; %=67 - по стр. 29; %=80 - по стр. 30, 46; %=77 - по стр. 32, 50; %=92 - по стр. 34, 37, 38; %=79 - по стр. 48, 52)	14 462.11					177 514			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 5, 31, 32, 50; %=52 - по стр. 3, 4, 6-9, 15, 18, 36, 39-44; %=43 - по стр. 10-13, 16, 19, 21, 45; %=56 - по стр. 14, 47; %=50 - по стр. 23, 25, 27; %=40 - по стр. 29; %=37 - по стр. 30, 46; %=44 - по стр. 34, 37, 38; %=51 - по стр. 48, 52)	9 636.21					110 934			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	173 044.00					1 044 117			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	173 044.00					1 044 117			
	Строительный контроль 2,14%	3 703.14					22 344			
	Всего со строительным контролем	176 747.14					1 066 461			
	Непредвиденные работы 2%	3 534.94					21 329			
	Всего с непредвиденными работами	180 282.08					1 087 790			
	НДС	32 450.77					195 802			
	Всего с НДС	212 732.85					1 283 592			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 462.11					177 514			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 636.21					110 934			

Составил:	инженер ООО "ЖЭУ-18"                                 Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)