«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	2 250 471.17	руб.	
	              Директор МКУ «КР МКД»	
		
	      ________________ / Русович С.Б./	
		
	      «______»____________________ 2015г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт МКД № 34-42 по ул. Парковая Аллея в г.Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт крыши, фасада без утепления МКД № 34-42 по ул. Парковая Аллея в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	2 250.471	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.549	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	389.969	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	5.253	553.31	459.71	93.60	2 906.54	2 414.86	491.68	16.9	6.48	43 997.17	40 811.08	3 186.09	
									1	1				
	Накладные расходы		110%			2 656.35				93.5%	38 158.36			
										=(110.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1 690.40				56%	22 854.20			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 253.29					105 009.73			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	5.253	172.51	127.80	44.71	906.20	671.33	234.86	16.9	9.99	13 691.80	11 345.53	2 346.27	
					6.94			36.46	1	16.89			615.74	
	Накладные расходы		83%			587.47				70.55%	8 438.68			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			460.06				52%	6 219.86			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 953.73					28 350.34			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Прим) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков сплошной, 100 м2 кровли	4.593	172.51	127.80	44.71	792.34	586.99	205.35	16.9	9.99	11 971.53	9 920.05	2 051.48	
					6.94			31.88	1	16.89			538.38	
	Объем: 523.3-64													
	Накладные расходы		83%			513.66				70.55%	7 378.42			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			402.27				52%	5 438.38			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 708.27					24 788.34			
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.64	5 502.93	806.67	80.64	3 521.88	516.27	51.61	16.9	9.83	19 187.23	8 724.94	507.32	
				4 615.62			2 954.00		3.37	1		9 954.97		
	Накладные расходы		83%			428.50				70.55%	6 155.45			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			335.58				52%	4 536.97			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 285.96					29 879.64			
	
5.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	5.253	2 713.25	179.98	29.68	14 252.70	945.43	155.91	16.9	9.81	59 591.66	15 977.85	1 529.47	
				2 503.59	4.83		13 151.36	25.37	3.2	16.89		42 084.35	428.53	
	Накладные расходы		83%			805.76				70.55%	11 574.70			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			631.02				52%	8 531.32			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 689.48					79 697.68			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.31	6 760.46	1 449.90	67.19	2 095.74	449.47	20.83	16.9	9.74	15 162.16	7 596.03	202.87	
				5 243.37			1 625.44		4.53	1		7 363.26		
	Накладные расходы		83%			373.06				70.55%	5 359.00			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			292.16				52%	3 949.94			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 760.96					24 471.09			
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.64	9 291.30	1 358.31	34.61	5 946.43	869.32	22.15	16.9	9.69	30 930.35	14 691.48	214.64	
				7 898.38			5 054.96		3.17	1		16 024.23		
	Накладные расходы		83%			721.54				70.55%	10 364.84			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			565.06				52%	7 639.57			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 233.02					48 934.76			
	
8.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.92	4 519.16	360.82	36.65	8 676.79	692.77	70.37	16.9	9.79	41 914.69	11 707.89	688.90	
				4 121.69			7 913.64		3.73	1		29 517.90		
	Накладные расходы		83%			575.00				70.55%	8 259.92			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			450.30				52%	6 088.10			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 702.09					56 262.71			
	
9.	ТЕР 11-01-008-02 
Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой, 1 м3 изоляции	6.2445	42.78	15.93	26.85	267.11	99.46	167.65	16.9	7.38	2 918.19	1 680.91	1 237.27	
					4.60			28.72	13.12	16.89			485.16	
	Объем: 41.63*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		123%			157.66				104.55%	2 264.63			
										=(123.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			96.14				60%	1 299.64			
										=(75.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					520.91					6 482.46			
	
10.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( при замене мауэрлата), 1 м3 кладки	2.7	1 615.27	301.17	30.24	4 361.23	813.16	81.65	16.89	7.78	29 656.40	13 734.26	635.22	
				1 283.86	6.48		3 466.42	17.50	4.41	16.91		15 286.92	295.86	
	Накладные расходы		86%			714.37				73.1%	10 256.02			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			581.46				56%	7 856.87			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 657.06					47 769.28			
	
11.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, под утеплитель, 100 м2 покрытия	0.6408	270.48	106.64	1.01	173.32	68.33	0.65	16.9	9.93	1 515.00	1 154.86	6.43	
				162.83			104.34		3.39	1		353.72		
	Объем: 8.9*7.2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Накладные расходы		103%			70.38				87.55%	1 011.08			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			51.25				60%	692.92			
										=(75.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.95					3 219.00			
	
12.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	80.1	7.04			563.90					2 232.39			
				7.04			563.90		27.87			2 232.39		
	Объем: 0.6408*125													
	
13.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	9.612	170.63	104.32	66.31	1 640.10	1 002.72	637.37	16.9	9.61	23 071.18	16 946.03	6 125.14	
									18.88	1				
	Объем: 64.08*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Накладные расходы		100%			1 002.72				85%	14 404.13			
										=(100.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			701.90				56%	9 489.78			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 344.72					46 965.08			
	
14.	ТССЦ 104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	196.0848	26.54			5 204.09					17 169.19			
				26.54			5 204.09		87.56			17 169.19		
	Объем: 64.08*3*1.02													
	
15.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	5.253	270.48	106.64	1.01	1 420.83	560.18	5.31	16.9	9.93	12 419.35	9 467.04	52.68	
				162.83			855.35		3.39	1		2 899.62		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Накладные расходы		103%			576.99				87.55%	8 288.39			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			420.14				60%	5 680.22			
										=(75.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 417.95					26 387.97			
	
16.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	656.625	13.13			8 621.49					27 867.17			
				13.13			8 621.49		42.44			27 867.17		
	Объем: 5.253*125													
	
17.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.06	8 572.20	5 513.35	252.31	514.33	330.80	15.14	16.9	8.16	6 518.98	5 590.54	123.53	
				2 806.54	66.80		168.39	4.01	4.78	16.9		804.92	67.74	
	Накладные расходы		78%			261.15				66.3%	3 751.44			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			210.93				50.4%	2 851.77			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					986.41					13 122.19			
	
18.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.252	3 086.00			777.67					3 903.40			
				3 086.00			777.67		15 489.68			3 903.40		
	Объем: 0.06*4200													
	
19.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб	0.06	13 930.32	9 132.45	284.04	835.82	547.95	17.04	16.9	8.16	10 693.94	9 260.30	139.07	
				4 513.83	75.09		270.83	4.51	4.78	16.9		1 294.57	76.14	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			430.92				66.3%	6 190.06			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			348.05				50.4%	4 705.57			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 614.79					21 589.57			
	
20.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.396	3 086.00			1 222.06					6 133.91			
				3 086.00			1 222.06		15 489.68			6 133.91		
	Объем: 0.06*2200*3													
	
21.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.21	2 412.79	1 295.60	2.05	506.69	272.08	0.43	16.9	6.61	5 376.06	4 598.08	2.85	
				1 115.14			234.18		3.31	1		775.13		
	Накладные расходы		79%			214.94				67.15%	3 087.61			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			136.04				40%	1 839.23			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					857.67					10 302.90			
	
22.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, прим, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21	2 273.86	99.29	11.39	477.51	20.85	2.39	16.9	9.83	1 697.81	352.38	23.51	
				2 163.18			454.27		2.91	1		1 321.92		
	Накладные расходы		105%			21.89				89.25%	314.50			
										=(105.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			11.47				44%	155.05			
										=(55.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					510.87					2 167.36			
	
23.	ТЕР 15-04-013-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая, 100 м2 фасада	0.91	78.04	41.11	2.29	71.02	37.41	2.08	16.9	9.51	857.57	632.23	19.82	
				34.64			31.52		6.52	1		205.53		
	Накладные расходы		105%			39.28				89.25%	564.27			
										=(105.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			20.58				44%	278.18			
										=(55.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					130.88					1 700.02			
	
24.	ТЕРр 58-2-2 
(Прим) 
Разборка люка выхода на крышу, 100 окон	0.04	2 618.75	2 607.40	11.35	104.75	104.30	0.45	16.9	6.63	1 765.61	1 762.60	3.01	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			86.57				70.55%	1 243.51			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.80				52%	916.55			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.11					3 925.68			
	
25.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0162	20 774.31	2 005.22	594.12	336.54	32.48	9.62	16.9	7.7	1 494.63	548.99	74.11	
				18 174.97	26.54		294.43	0.43	2.96	16.9		871.53	7.27	
	Объем: 0.75*0.54*4													
	Накладные расходы		118%			38.83				100.3%	557.93			
										=(118.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			20.73				50.4%	280.36			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					396.11					2 332.91			
	
26.	Цена поставщика. 
Окно-люк FACRO WGI 0,75х0,54, м2	1.62	2 756.55			4 465.61			1	1	20 452.50			
				2 756.55			4 465.61		4.58	1		20 452.50		
	Объем: 0.75*0.54*4													
	Поправки: М: =12500*1.01/4.58	
	
27.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	0.72	75.57	75.35	0.22	54.41	54.25	0.16	16.9	6.73	917.92	916.86	1.07	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			45.03				70.55%	646.84			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.26				52%	476.77			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134.70					2 041.53			
	
28.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.72	8 764.15	284.26	25.49	6 310.19	204.67	18.35	16.9	9.33	24 387.35	3 458.88	171.23	
				8 454.40	2.41		6 087.17	1.74	3.41	16.92		20 757.24	29.36	
	Накладные расходы		120%			247.69				102%	3 558.00			
										=(120.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			134.17				52%	1 813.88			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 692.05					29 759.24			
	
29.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	15.511	187.80	88.52	82.15	2 912.97	1 373.03	1 274.23	16.9	4.04	29 138.64	23 204.27	5 147.88	
				17.13	1.16		265.70	17.99	2.96	16.97		786.48	305.34	
	Объем: (18.6+32+525.3+199.65)*2													
	Накладные расходы		100%			1 391.02				85%	19 983.17			
										=(100.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			973.71				56%	13 165.38			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 277.70					62 287.19			
	
30.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	321.0777	36.04			11 571.64					63 155.98			
				36.04			11 571.64		196.7			63 155.98		
	Объем: 15.511*20.7													
	
31.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	5.253	8 084.92	352.93	132.79	42 470.08	1 853.94	697.55	16.91	8.75	253 812.47	31 350.15	6 103.53	
				7 599.20	11.91		39 918.60	62.56	5.42	16.91		216 358.80	1 057.94	
	Накладные расходы		120%			2 299.80				102%	33 056.25			
										=(120.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 245.73				52%	16 852.21			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46 015.61					303 720.93			
	
32.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	15	137.86			2 067.90					8 583.45			
				137.86			2 067.90		572.23			8 583.45		
	
33.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.328	2 956.30	374.76	6.66	3 925.97	497.68	8.84	16.9	9.8	18 824.20	8 410.81	86.68	
				2 574.88	1.21		3 419.44	1.61	3.02	16.85		10 326.71	27.08	
	Накладные расходы		83%			414.41				70.55%	5 952.93			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			324.54				52%	4 387.70			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 664.92					29 164.83			
	
34.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателей ( прим), 100 м ограждения	0.76	4 947.55	62.70	60.16	3 760.14	47.65	45.72	16.9	8.05	20 753.90	805.32	368.06	
				4 824.69	4.37		3 666.76	3.32	5.34	16.91		19 580.52	56.16	
	Объем: 62+14													
	Накладные расходы		120%			61.16				102%	878.71			
										=(120.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.13				52%	447.97			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 854.43					22 080.58			
	
35.	ТЕРр 58-2-3 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.04	1 174.67	1 166.71	7.96	46.99	46.67	0.32	16.9	6.63	790.81	788.70	2.11	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			38.74				70.55%	556.43			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.34				52%	410.12			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116.06					1 757.36			
	
36.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	379.66	60.00	23.82	1 518.64	240.00	95.28	16.9	8.43	8 444.79	4 056.00	803.21	
				295.84	1.66		1 183.36	6.64	3.03	16.89		3 585.58	112.15	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Накладные расходы		118%			291.04				100.3%	4 180.65			
										=(118.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			155.38				50.4%	2 100.75			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 965.06					14 726.19			
	
37.	Цена поставщика. 
Окно слуховое полукруглое ПВХ 0,25м2, м2	1	4 300.22			4 300.22			1	1	19 695.00			
				4 300.22			4 300.22		4.58	1		19 695.00		
	Объем: 0.25*4													
	Поправки: М: =19500*1.01/4.58	
	
38.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.048	324.43	291.92	21.28	15.57	14.01	1.02	16.91	9.9	249.44	236.95	10.11	
				11.23			0.54		4.42	1		2.38		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Накладные расходы		118%			16.53				100.3%	237.66			
										=(118.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			8.83				50.4%	119.42			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.93					606.52			
	
39.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.02112	23 811.97			502.91					971.09			
				23 811.97			502.91		45 979.86			971.09		
	Объем: 0.44*0.048													
	
40.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.78	7 415.77	333.04	13.17	5 784.30	259.77	10.27	16.9	9.9	24 453.44	4 390.13	101.70	
				7 069.56			5 514.26		3.62	1		19 961.61		
	Накладные расходы		83%			215.61				70.55%	3 097.24			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			168.85				52%	2 282.87			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 168.76					29 833.54			
	
41.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.24	5 731.49	578.30	8.10	1 375.56	138.79	1.94	16.9	9.9	6 328.61	2 345.58	19.25	
				5 145.09			1 234.82		3.21	1		3 963.78		
	Накладные расходы		83%			115.20				70.55%	1 654.81			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.21				52%	1 219.70			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 580.97					9 203.12			
	
42.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.12	8 719.75	480.56	8.10	1 046.37	57.67	0.97	16.9	9.9	2 090.46	974.58	9.62	
				8 231.09			987.73		1.12	1		1 106.26		
	Накладные расходы		83%			47.87				70.55%	687.57			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.49				52%	506.78			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 131.72					3 284.81			
	
43.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.12	4 604.75	480.56	8.10	552.57	57.67	0.97	16.9	9.9	2 219.03	974.58	9.62	
				4 116.09			493.93		2.5	1		1 234.83		
	Накладные расходы		83%			47.87				70.55%	687.57			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.49				52%	506.78			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					637.92					3 413.38			
	
44.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.65	1 357.93	327.73	1.01	882.65	213.02	0.66	16.89	9.93	6 387.43	3 597.98	6.52	
				1 029.19			668.97		4.16	1		2 782.93		
	Накладные расходы		83%			176.81				70.55%	2 538.37			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			138.46				52%	1 870.95			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 197.92					10 796.75			
	
45.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниз), 100 м2 подшивки	0.38	257.63	231.54	26.09	97.90	87.99	9.91	16.9	9.64	1 582.52	1 486.95	95.57	
					12.06			4.58	1	16.91			77.50	
	Объем: 38*0.5*2													
	Накладные расходы		85%			78.68				72.25%	1 130.32			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			74.06				64%	1 001.25			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					250.64					3 714.08			
	
46.	ТЕР 10-01-022-02 
(Прим) 
Устройство подшивки карниза, 100 м2 потолка	0.38	4 531.37	368.51	93.91	1 721.92	140.03	35.69	16.91	8.98	7 914.59	2 367.97	320.46	
				4 068.95	4.07		1 546.20	1.55	3.38	16.91		5 226.16	26.15	
	Накладные расходы		118%			167.06				100.3%	2 401.30			
										=(118.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			89.20				50.4%	1 206.64			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 978.18					11 522.53			
	
47.	ТЕР 15-04-024-02 
(Прим) 
Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38	1 269.84	302.16	5.39	482.54	114.82	2.05	16.9	9.89	2 900.50	1 940.47	20.26	
				962.29	0.15		365.67	0.06	2.57	17		939.77	0.97	
	Накладные расходы		105%			120.62				89.25%	1 732.74			
										=(105.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			63.18				44%	854.23			
										=(55.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					666.35					5 487.47			
	
48.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	43.041	48.13	4.41	36.66	2 071.39	189.81	1 577.88	16.89	8.21	21 289.76	3 205.90	12 954.42	
									1	1				
	Объем: 18.907+40*525.3/1000+6.2445*0.5													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			189.81				100%	3 205.90			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			113.89				60%	1 923.54			
	
49.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	43.041	16.40		16.40	705.87		705.87		8.54	6 028.15		6 028.15	

	ПЕРЕКРЫТИЕ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА	
	
50.	ТЕР 11-01-008-02 
Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой, 1 м3 изоляции	27.41	42.78	15.93	26.85	1 172.49	436.59	735.90	16.9	7.38	12 809.28	7 378.31	5 430.97	
					4.60			126.09	13.12	16.89			2 129.59	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		123%			692.10				104.55%	9 940.51			
										=(123.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			422.01				60%	5 704.74			
										=(75.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 286.60					28 454.53			
	
51.	ТЕРр 54-4-3 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	1	2 314.38	619.65	152.98	2 314.38	619.65	152.98	16.9	9.9	17 737.31	10 472.09	1 514.50	
				1 541.75			1 541.75		3.73	1		5 750.73		
	Накладные расходы		85%			526.70				72.25%	7 566.09			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			495.72				64%	6 702.14			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 336.80					32 005.53			
	
52.	ТЕРр 54-4-1 
Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов	0.04	43 280.26	8 594.61	2 589.38	1 731.21	343.78	103.58	16.9	8.07	11 614.31	5 809.96	835.85	
				32 096.27	229.22		1 283.85	9.17	3.87	16.9		4 968.50	154.95	
	Накладные расходы		85%			300.01				72.25%	4 309.65			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			282.36				64%	3 817.54			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 313.58					19 741.50			
	
53.	ТЕРр 57-1-3 
Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 основания	2.7412	144.40	144.40		395.83	395.83		16.9	1	6 689.51	6 689.51		
									1	1				
	Объем: 30.8*8.9													
	Накладные расходы		80%			316.66				68%	4 548.87			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			269.16				54.4%	3 639.09			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					981.66					14 877.47			
	
54.	ТЕР 10-01-083-03 
(Прим) 
Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия	2.7412	5 550.53	274.57	106.59	15 215.11	752.65	292.18	16.9	8.18	64 705.85	12 719.81	2 390.07	
				5 169.37	8.90		14 170.28	24.40	3.5	16.9		49 595.97	412.30	
	Объем: 30.8*8.9													
	Накладные расходы		118%			916.92				100.3%	13 171.51			
										=(118.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			489.54				50.4%	6 618.58			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 621.57					84 495.94			
	
55.	ТЕР 11-01-050-01 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	2.7412	33.25	31.22	2.03	91.14	85.58	5.56	16.9	9.88	1 501.29	1 446.31	54.98	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		123%			105.26				104.55%	1 512.12			
										=(123.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			64.19				60%	867.79			
										=(75.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					260.59					3 881.19			
	
56.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	335.523	7.04			2 362.08					9 351.03			
				7.04			2 362.08		27.87			9 351.03		
	Объем: 2.7412*122.4													
	
57.	ТЕР 11-01-009-01 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, три слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	2.7412	375.04	269.89	105.15	1 028.06	739.82	288.24	16.91	9.89	15 361.06	12 510.40	2 850.67	
					2.71			7.43	5.25	16.93			125.77	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Накладные расходы		123%			919.12				104.55%	13 211.12			
										=(123.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			560.44				60%	7 581.70			
										=(75.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 507.62					36 153.88			
	
58.	ТЕР 11-01-009-01 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2, 100 м2 изолируемой поверхности	2.7412	750.08	539.78	210.30	2 056.12	1 479.64	576.47	16.91	9.89	30 722.13	25 020.80	5 701.33	
					5.42			14.86	5.25	16.93			251.53	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 2.0, Н4= 2.0, Н5= 2.0, Н48= 2.0	
	Накладные расходы		123%			1 838.24				104.55%	26 422.22			
										=(123.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			1 120.88				60%	15 163.40			
										=(75.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 015.23					72 307.75			
	
59.	ТССЦ 104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	822.36	26.54			21 825.43					72 005.84			
				26.54			21 825.43		87.56			72 005.84		
	Объем: 274.12*3													
	
60.	ТЕР 11-01-050-01 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	2.7412	33.25	31.22	2.03	91.14	85.58	5.56	16.9	9.88	1 501.29	1 446.31	54.98	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		123%			105.26				104.55%	1 512.12			
										=(123.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			64.19				60%	867.79			
										=(75.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					260.59					3 881.19			
	
61.	ТССЦ 101-5833 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, 10 м2	33.552	15.27			512.34					1 683.97			
				15.27			512.34		50.19			1 683.97		
	Объем: 2.7412*122.4													
	
62.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.93	187.80	88.52	82.15	1 113.65	524.92	487.15	16.9	4.04	11 139.97	8 871.21	1 968.08	
				17.13	1.16		101.58	6.88	2.96	16.97		300.68	116.73	
	Накладные расходы		100%			531.80				85%	7 639.75			
										=(100.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			372.26				56%	5 033.25			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 017.71					23 812.97			
	
63.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	122.751	36.04			4 423.95					24 145.12			
				36.04			4 423.95		196.7			24 145.12		
	Объем: 5.93*20.7													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	219 174.32	22 091.67	9 327.84			1 224 077.36	373 379.86	72 230.56	
			187 451.03	437.76				773 337.54	7 398.34	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	216 397.06	21 901.86	7 044.09			1 196 759.45	370 173.96	53 247.99	
			187 451.03	437.76				773 337.54	7 398.34	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	68 421.29					277 350.04			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.5 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2-8, 24, 27, 33, 35, 40-44; %=104.55 - по стр. 9, 50, 55, 57, 58, 60; %=73.1 - по стр. 10; %=87.55 - по стр. 11, 15; %=85 - по стр. 13, 29, 62; %=66.3 - по стр. 17, 19; %=67.15 - по стр. 21; %=89.25 - по стр. 22, 23, 47; %=100.3 - по стр. 25, 36, 38, 46, 54; %=102 - по стр. 28, 31, 34; %=72.25 - по стр. 45, 51, 52; %=68 - по стр. 53)	22 304.24					320 437.41			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 10, 13, 29, 62; %=52 - по стр. 2-8, 24, 27, 28, 31, 33-35, 40-44; %=60 - по стр. 9, 11, 15, 50, 55, 57, 58, 60; %=50.4 - по стр. 17, 19, 25, 36, 38, 46, 54; %=40 - по стр. 21; %=44 - по стр. 22, 23, 47; %=64 - по стр. 45, 51, 52; %=54.4 - по стр. 53)	15 274.07					206 523.90			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	253 975.37					1 723 720.76			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 777.26	189.81	2 283.75			27 317.91	3 205.90	18 982.57	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 48)	189.81					3 205.90			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 48)	113.89					1 923.54			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 777.26					27 317.91			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	256 752.63					1 751 038.67			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	5 494.51					37 472.23			
	ИТОГО	262 247.14					1 788 510.90			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 244.94					35 770.22			
	ИТОГО	267 492.08					1 824 281.12			
	НДС 18%	48 148.57					328 370.60			
	ВСЕГО С НДС	315 640.65					2 152 651.72			
	
	Раздел 2.  Двери входа в подъездах №34,40,42	
	
64.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.066	1 143.95	891.55	252.40	75.50	58.84	16.66	16.91	9.64	1 155.61	995.02	160.59	
					116.72			7.70	1	16.9			130.19	
	Объем: 1.0*2.2*3													
	Накладные расходы		110%			73.19				93.5%	1 052.07			
										=(110.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			46.58				56%	630.12			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					195.27					2 837.80			
	
65.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	6.6	81.83	25.25	21.83	540.08	166.65	144.08	16.9	8.7	5 021.67	2 816.39	1 253.48	
				34.75			229.35		4.15	1		951.80		
	Объем: 1.0*2.2*3													
	Накладные расходы		90%			149.99				76.5%	2 154.54			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			141.65				68%	1 915.15			
										=(85.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					831.72					9 091.35			
	
66.	Цена поставщика. 
Дверь металлическая, м2	6.6	1 407.86			9 291.88			1	1	42 556.80			
				1 407.86			9 291.88		4.58	1		42 556.80		
	Объем: 1.0*2.2*3													
	Поправки: М: =6200*1.04/4.58	
	
67.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0243	6 374.88	3 642.90	37.83	154.91	88.52	0.92	16.91	9.64	1 722.48	1 496.91	8.86	
				2 694.15	17.49		65.47	0.43	3.31	16.9		216.70	7.18	
	Накладные расходы		79%			70.27				67.15%	1 010.00			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			44.48				40%	601.64			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					269.66					3 334.11			
	
68.	ТЕРр 61-20-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0243	5 885.40	3 188.72	2.53	143.02	77.49	0.06	16.9	6.63	1 526.62	1 309.51	0.41	
				2 694.15			65.47		3.31	1		216.70		
	Накладные расходы		79%			61.22				67.15%	879.34			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			38.75				40%	523.80			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					242.98					2 929.76			
	
69.	ТЕР 15-04-014-01 
(Прим) 
Окраска наружных откосов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0243	2 273.86	99.29	11.39	55.25	2.41	0.28	16.9	9.83	196.46	40.78	2.72	
				2 163.18			52.57		2.91	1		152.96		
	Накладные расходы		105%			2.53				89.25%	36.40			
										=(105.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1.33				44%	17.94			
										=(55.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					59.11					250.80			
	
70.	ТЕР 15-04-005-03 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (внутренние откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0486	1 664.78	407.98	15.85	80.91	19.83	0.77	16.91	9.89	575.70	335.29	7.62	
				1 240.95	0.30		60.31	0.01	3.86	17		232.80	0.25	
	Объем: 2.43*2													
	Накладные расходы		105%			20.83				89.25%	299.47			
										=(105.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			10.91				44%	147.64			
										=(55.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112.65					1 022.81			
	
	Прочие работы	
	
71.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	27.645	48.13	4.41	36.66	1 330.44	121.91	1 013.47	16.89	8.21	13 674.31	2 059.14	8 320.55	
									1	1				
	Объем: 13.94+27.41*0.5													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			121.91				100%	2 059.14			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			73.15				60%	1 235.48			
	
72.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	27.645	16.40		16.40	453.38		453.38	1	8.54	3 871.85		3 871.85	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	12 125.37	535.65	1 629.62			70 301.50	9 053.04	13 626.08	
			9 765.05	8.14				44 327.76	137.62	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 801.47	247.09	18.69			47 733.67	4 177.51	180.20	
			9 535.70	8.14				43 375.96	137.62	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	9 291.88					42 556.80			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.5 - по стр. 64; %=67.15 - по стр. 67, 68; %=89.25 - по стр. 69, 70)	228.04					3 277.27			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 64; %=40 - по стр. 67, 68; %=44 - по стр. 69, 70)	142.04					1 921.14			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 171.55					52 932.08			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	540.08	166.65	144.08			5 021.67	2 816.39	1 253.48	
			229.35					951.80		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 65)	149.99					2 154.54			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 65)	141.65					1 915.15			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	831.72					9 091.36			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 783.82	121.91	1 466.85			17 546.16	2 059.14	12 192.40	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 71)	121.91					2 059.14			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 71)	73.15					1 235.48			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 783.82					17 546.16			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	12 787.09					79 569.60			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	273.64					1 702.79			
	ИТОГО	13 060.73					81 272.39			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	261.21					1 625.45			
	ИТОГО	13 321.94					82 897.84			
	НДС 18%	2 397.95					14 921.61			
	ВСЕГО С НДС	15 719.89					97 819.45			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	231 299.69	22 627.32	10 957.46			1 294 378.86	382 432.90	85 856.64	
			197 216.08	445.90				817 665.30	7 535.96	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	226 198.53	22 148.95	7 062.78			1 244 493.12	374 351.47	53 428.19	
			196 986.73	445.90				816 713.50	7 535.96	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	77 713.17					319 906.84			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.5 - по стр. 1, 64; %=70.55 - по стр. 2-8, 24, 27, 33, 35, 40-44; %=104.55 - по стр. 9, 50, 55, 57, 58, 60; %=73.1 - по стр. 10; %=87.55 - по стр. 11, 15; %=85 - по стр. 13, 29, 62; %=66.3 - по стр. 17, 19; %=67.15 - по стр. 21, 67, 68; %=89.25 - по стр. 22, 23, 47, 69, 70; %=100.3 - по стр. 25, 36, 38, 46, 54; %=102 - по стр. 28, 31, 34; %=72.25 - по стр. 45, 51, 52; %=68 - по стр. 53)	22 532.28					323 714.68			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 10, 13, 29, 62, 64; %=52 - по стр. 2-8, 24, 27, 28, 31, 33-35, 40-44; %=60 - по стр. 9, 11, 15, 50, 55, 57, 58, 60; %=50.4 - по стр. 17, 19, 25, 36, 38, 46, 54; %=40 - по стр. 21, 67, 68; %=44 - по стр. 22, 23, 47, 69, 70; %=64 - по стр. 45, 51, 52; %=54.4 - по стр. 53)	15 416.11					208 445.04			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	264 146.92					1 776 652.84			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	540.08	166.65	144.08			5 021.67	2 816.39	1 253.48	
			229.35					951.80		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 65)	149.99					2 154.54			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 65)	141.65					1 915.15			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	831.72					9 091.36			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 561.08	311.72	3 750.60			44 864.07	5 265.04	31 174.97	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 48, 71)	311.72					5 265.04			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 48, 71)	187.04					3 159.02			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 561.08					44 864.07			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	269 539.72					1 830 608.27			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	5 768.15					39 175.02			
	ИТОГО	275 307.87					1 869 783.29			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 506.16					37 395.67			
	ИТОГО	280 814.03					1 907 178.96			
	НДС 18%	50 546.53					343 292.21			
	ВСЕГО С НДС	331 360.56					2 250 471.17			

Составил:	Вед.инженер СО МКУ «КР МКД»                                                 Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник СО МКУ «КР МКД»                                                   Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)