«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	796 246	руб.	Смета на сумму:	796 246	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Каштановая аллея, 75-77	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Каштановая аллея, 75-77	
Сметная стоимость:	796.246	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.245	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	137.706	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	3	553.31	459.71	93.60	1 659.93	1 379.13	280.80	12.51	4.4	18 488	17 253	1 236	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 365.34				84%	14 493			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			827.48				48%	8 281			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 852.75					41 262			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3	172.51	127.80	44.71	517.53	383.40	134.13	12.51	7.12	5 751	4 796	955	
					6.95			20.85	1	12.49			260	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			335.53				71%	3 590			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			262.76				52%	2 629			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 115.82					11 970			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	3	2 713.25	179.98	29.68	8 139.75	539.94	89.04	12.51	6.93	32 458	6 755	617	
				2 503.59	4.13		7 510.77	12.39	3.34	12.55		25 086	155	
	Накладные расходы		83%			458.43				71%	4 906			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			359.01				52%	3 593			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 957.20					40 957			
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.7	5 502.93	806.67	80.64	14 857.91	2 178.01	217.73	12.51	7.11	68 549	27 247	1 548	
				4 615.62			12 462.17		3.19	1		39 754		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 807.75				71%	19 345			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 415.71				52%	14 168			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 081.36					102 063			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.17	6 775.72	1 449.90	67.19	1 151.87	246.48	11.42	12.51	7.02	6 829	3 084	80	
				5 258.63			893.97		4.1	1		3 665		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			204.58				71%	2 190			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			160.21				52%	1 604			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 516.66					10 622			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.86	9 291.30	1 358.31	34.61	7 990.52	1 168.15	29.76	12.51	6.98	34 927	14 614	208	
				7 898.38			6 792.61		2.96	1		20 106		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			969.56				71%	10 376			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			759.30				52%	7 599			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 719.38					52 902			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.1	4 519.16	360.82	36.65	451.92	36.08	3.67	12.51	7.07	2 167	451	26	
				4 121.69			412.17		4.1	1		1 690		
	Накладные расходы		83%			29.95				71%	320			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.45				52%	235			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					505.32					2 722			
	
8.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.1	75.57	75.35	0.22	83.13	82.89	0.24	12.51	4.09	1 038	1 037	1	
									1	1				
	Объем: 55*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			68.80				71%	736			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			53.88				52%	539			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					205.81					2 314			
	
9.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	0.956	1 615.27	301.17	30.24	1 544.20	287.92	28.91	12.51	6.11	8 393	3 602	177	
				1 283.86	5.99		1 227.37	5.73	3.76	12.52		4 615	72	
	Накладные расходы		86%			252.54				73%	2 682			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			205.56				56%	2 057			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 002.29					13 132			
	
10.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки карниза (применительно), 100 м2 подшивки	0.22	257.63	231.54	26.09	56.68	50.94	5.74	12.51	6.47	674	637	37	
					10.34			2.27	1	12.53			29	
	Объем: 55*0.4													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			45.23				72%	480			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			42.57				64%	426			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					144.48					1 580			
	
11.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка карниза (применительно), 100 м2 потолка	0.22	10 259.57	603.91	84.83	2 257.10	132.86	18.66	12.52	6.76	8 949	1 663	126	
				9 570.83	3.78		2 105.58	0.83	3.4	12.5		7 159	10	
	Объем: 55*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			141.71				90%	1 506			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			72.19				43%	719			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 471.00					11 174			
	
12.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка  ветровой доски ( прим.), 100 м2 подшивки	0.22	257.63	231.54	26.09	56.68	50.94	5.74	12.51	6.47	674	637	37	
					10.34			2.27	1	12.53			29	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			45.23				72%	480			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			42.57				64%	426			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					144.48					1 580			
	
13.	ТЕР 10-01-022-01 
Устройство ветровой доски ( применительно), 100 м2 потолка	0.22	10 163.83	525.14	67.86	2 236.04	115.53	14.93	12.52	6.76	8 706	1 446	101	
				9 570.83	3.02		2 105.58	0.66	3.4	12.5		7 159	8	
	Накладные расходы		106%			123.16				90%	1 309			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			62.74				43%	625			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 421.94					10 640			
	
14.	ТЕР 15-04-024-01 
Простая окраска масляными составами по дереву, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.44	978.00	299.35	6.74	430.32	131.71	2.96	12.51	7.14	2 449	1 648	21	
				671.92	0.16		295.64	0.07	2.64	12.46		781	1	
	Объем: 22+22													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			125.19				80%	1 319			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			61.94				37%	610			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					617.45					4 378			
	
15.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	7.5	221.62	101.80	102.69	1 662.12	763.49	770.16	12.51	3.39	12 391	9 551	2 611	
				17.13	1.45		128.48	10.88	1.78	12.56		229	137	
	Объем: 270*2+300*0.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		90%			696.93				77%	7 460			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			464.62				48%	4 650			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 823.68					24 501			
	
16.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	155.25	36.04			5 595.21					23 367			
				36.04			5 595.21		150.51			23 367		
	Объем: 7.5*20.7													
	
17.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3	286.73	122.64	1.26	860.19	367.91	3.79	12.51	7.2	5 973	4 603	27	
				162.83			488.49		2.75	1		1 343		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			342.16				79%	3 636			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			235.46				51%	2 348			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 437.81					11 957			
	
18.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	375	13.13			4 923.75					16 050			
				13.13			4 923.75		42.8			16 050		
	Объем: 300*1.25													
	
19.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	3	8 171.06	405.87	165.99	24 513.17	1 217.61	497.96	12.52	6.6	122 944	15 244	3 287	
				7 599.20	14.91		22 797.60	44.74	4.58	12.5		104 413	559	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 363.34				92%	14 539			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			694.29				44%	6 953			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26 570.80					144 436			
	
20.	Цена поставщика. 
Коньковая планка, м	53	39.08			2 071.50			1	1	9 280			
				39.08			2 071.50		4.48	1		9 280		
	Поправки: М: =170*1.03/4.48	
	
21.	Цена поставщика. 
Примыкания к трубам вентканалов, стенам, м	16.3	34.49			562.13			1	1	2 518			
				34.49			562.13		4.48	1		2 518		
	Поправки: М: =150*1.03/4.48	
	
22.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержаний кровли ( применительно), 100 м ограждения	0.55	4 972.00	72.11	75.20	2 734.60	39.66	41.36	12.51	6.29	9 964	496	260	
				4 824.69	5.48		2 653.58	3.01	3.47	12.5		9 208	38	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			46.08				92%	491			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			23.47				44%	235			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 804.15					10 690			
	
23.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( капельник), 100 м2 покрытия	0.22	11 907.97	1 173.45	33.16	2 619.75	258.16	7.30	12.51	7.14	9 426	3 230	52	
				10 701.36	3.78		2 354.30	0.83	2.61	12.5		6 145	10	
	Объем: 55*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			279.71				92%	2 981			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			142.44				44%	1 426			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 041.90					13 832			
	
24.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.55	8 813.16	326.90	31.86	4 847.24	179.79	17.52	12.51	6.89	17 064	2 249	121	
				8 454.40	3.03		4 649.92	1.66	3.16	12.48		14 694	21	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			195.97				92%	2 088			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			99.80				44%	999			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 143.00					20 151			
	
25.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.26	7 415.77	333.04	13.17	1 928.10	86.59	3.42	12.51	7.18	5 905	1 083	25	
				7 069.56			1 838.09		2.61	1		4 797		
	Накладные расходы		83%			71.87				71%	769			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.28				52%	563			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 056.25					7 237			
	
26.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	12.51	7.18	2 314	868	7	
				5 145.09			617.41		2.33	1		1 439		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	616			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	451			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 382			
	
27.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	12.51	7.18	967	361	3	
				8 231.09			493.87		1.22	1		603		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 411			
	
28.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	12.51	7.18	982	361	3	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 426			
	
29.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.25	1 357.93	327.73	1.01	339.48	81.93	0.25	12.51	7.2	2 115	1 025	2	
				1 029.19			257.30		4.23	1		1 088		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			68.00				71%	728			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			53.25				52%	533			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					460.74					3 376			
	
30.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.037	8 572.20	5 513.35	252.31	317.17	203.99	9.34	12.51	6.18	3 114	2 552	58	
				2 806.54	60.12		103.84	2.22	4.86	12.52		505	28	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			160.84				66%	1 703			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			129.91				50%	1 290			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					607.93					6 107			
	
31.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.1554	3 649.31			567.10					2 142			
				3 649.31			567.10		13 782.4			2 142		
	Объем: 0.037*4200													
	
32.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб	0.022	13 930.32	9 132.45	284.04	306.47	200.91	6.25	12.51	6.18	3 035	2 513	39	
				4 513.83	67.62		99.30	1.49	4.86	12.52		483	19	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3	
	Накладные расходы		78%			157.87				66%	1 671			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			127.51				50%	1 266			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					591.85					5 972			
	
33.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.1452	3 649.31			529.88					2 001			
				3 649.31			529.88		13 782.4			2 001		
	Объем: 0.022*2200*3													
	
34.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 8 каналов), 100 м труб	0.015	32 504.08	21 309.05	662.76	487.56	319.64	9.94	12.51	6.18	4 828	3 999	61	
				10 532.27	157.78		157.98	2.37	4.86	12.52		768	30	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			251.17				66%	2 659			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			202.87				50%	2 015			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					941.59					9 502			
	
35.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.231	3 649.31			842.99					3 184			
				3 649.31			842.99		13 782.4			3 184		
	Объем: 0.015*2200*7													
	
36.	ТЕР 46-01-008-03 
Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим), 1 м3	0.113	1 567.41	240.58	37.36	177.12	27.19	4.22	12.52	6.66	1 125	340	28	
				1 289.47	2.11		145.71	0.24	5.19	12.52		756	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			27.16				84%	288			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.46				48%	165			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					220.73					1 578			
	
37.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.1674	2 412.79	1 295.60	2.05	403.90	216.88	0.34	12.51	4.04	3 504	2 713	1	
				1 115.14			186.67		4.23	1		790		
	Накладные расходы		79%			171.34				67%	1 818			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			108.44				40%	1 085			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					683.68					6 407			
	
38.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1674	2 291.60	114.18	14.24	383.61	19.11	2.38	12.51	7.11	1 252	239	17	
				2 163.18			362.12		2.75	1		996		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			18.15				80%	191			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.98				37%	88			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					410.75					1 532			
	
39.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	44.596	7.34		7.34	327.14		327.14		5.54	1 812		1 812	
										1				
	Объем: 32.57+6.56+0.4+0.026+0.5+0.74+0.4+3.4													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
40.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	44.596	26.50		26.50	1 181.79		1 181.79		5.54	6 547		6 547	
										1				
	Объем: 32.57+6.56+0.4+0.026+0.5+0.74+0.4+3.4													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	101 102.80	10 893.90	3 728.84			473 856	136 297	20 131	
			86 480.05	112.51				317 431	1 409	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	101 102.80	10 893.90	3 728.84			473 856	136 297	20 131	
			86 480.05	112.51				317 431	1 409	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	15 092.56					58 542			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 36; %=71 - по стр. 2-8, 25-29; %=73 - по стр. 9; %=72 - по стр. 10, 12; %=90 - по стр. 11, 13; %=80 - по стр. 14, 38; %=77 - по стр. 15; %=79 - по стр. 17; %=92 - по стр. 19, 22-24; %=66 - по стр. 30, 32, 34; %=67 - по стр. 37)	9 929.04					105 881			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15, 36; %=52 - по стр. 2-8, 25-29; %=56 - по стр. 9; %=64 - по стр. 10, 12; %=43 - по стр. 11, 13; %=37 - по стр. 14, 38; %=51 - по стр. 17; %=44 - по стр. 19, 22-24; %=50 - по стр. 30, 32, 34; %=40 - по стр. 37)	6 795.75					67 956			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	117 827.59					647 693			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	117 827.59					647 693			
	Строительный контроль 2,14%	2 521.51					13 861			
	Итого со строительным контролем	120 349.10					661 554			
	Непредвиденные расходы 2%	2 406.98					13 231			
	Итого с непредвиденными расходами	122 756.08					674 785			
	НДС	22 096.09					121 461			
	Всего с НДС	144 852.17					796 246			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 929.04					105 881			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 795.75					67 956			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)