«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 209 750	руб.	Смета на сумму:	1 209 750	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УК Управдом»	
ГО «Город Калининград»		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /В.А. Тишковец/	
		
«______»______________ 2014г.	«______»________________ 2014г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши МКД по ул. Киевская, д. 58, ул. Великолукская, д. 1	
Сметная стоимость:	1 209.750	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.553	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	204.045	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	4.55	165.55	131.65	33.90	753.25	599.01	154.25	14.4	6.14	9 573	8 626	947	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			593.02				84%	7 246			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			359.41				48%	4 140			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 705.68					20 959			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.55	172.51	127.80	44.71	784.92	581.49	203.43	14.41	7.71	9 948	8 379	1 568	
					6.95			31.62	1	14.38			455	
	Накладные расходы		83%			508.88				71%	6 272			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			398.52				52%	4 594			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 692.32					20 814			
	
3.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	2.1	4 519.16	360.82	36.65	9 490.24	757.72	76.97	14.4	7.97	47 878	10 911	613	
				4 121.69			8 655.55		4.2	1		36 353		
	Накладные расходы		83%			628.91				71%	7 747			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			492.52				52%	5 674			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 611.67					61 299			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.2	9 291.30	1 358.31	34.61	11 149.56	1 629.97	41.53	14.4	7.89	52 233	23 472	328	
				7 898.38			9 478.06		3	1		28 434		
	Накладные расходы		83%			1 352.88				71%	16 665			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 059.48				52%	12 205			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 561.92					81 104			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.5	6 775.72	1 449.90	67.19	3 387.86	724.95	33.60	14.4	7.93	21 828	10 439	266	
				5 258.63			2 629.32		4.23	1		11 122		
	Накладные расходы		83%			601.71				71%	7 412			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			471.22				52%	5 428			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 460.79					34 668			
	
6.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (прим), 100 м2 кровли	4.55	4 877.10	504.69	210.18	22 190.82	2 296.33	956.30	14.41	7.41	137 519	33 090	7 086	
				4 162.24	20.39		18 938.19	92.76	5.14	14.39		97 342	1 335	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 580.22				92%	31 671			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 314.00				44%	15 147			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26 085.04					184 337			
	
7.	С Цена поставщик. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный "Этернит", 	582.4	73.55			42 834.97					177 337			
				73.55			42 834.97		4.14			177 337		
	Объем: 455*1.28													
	Поправки: М: =11.6*48.97/1.9775/4.14*1.06	
	
8.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.85	75.57	75.35	0.22	64.23	64.05	0.19	14.4	5.59	923	922	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			53.16				71%	655			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			41.63				52%	479			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					159.02					2 057			
	
9.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.85	8 813.16	326.90	31.86	7 491.19	277.86	27.08	14.4	7.48	26 912	4 001	203	
				8 454.40	3.03		7 186.24	2.57	3.16	14.36		22 709	37	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			302.86				92%	3 715			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			154.24				44%	1 777			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 948.29					32 404			
	
10.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.7	7 415.77	333.04	13.17	5 191.04	233.13	9.22	14.4	8.06	16 595	3 357	74	
				7 069.56			4 948.69		2.66	1		13 164		
	Накладные расходы		83%			193.50				71%	2 383			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			151.53				52%	1 746			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 536.07					20 724			
	
11.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.14	5 731.49	578.30	8.10	802.41	80.96	1.13	14.4	8.06	2 846	1 166	9	
				5 145.09			720.31		2.32	1		1 671		
	Накладные расходы		83%			67.20				71%	828			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.62				52%	606			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					922.23					4 280			
	
12.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 604.75	480.56	8.10	322.33	33.64	0.57	14.4	8.06	1 209	484	5	
				4 116.09			288.13		2.5	1		720		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	344			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	252			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					372.12					1 804			
	
13.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 719.75	480.56	8.10	610.38	33.64	0.57	14.4	8.06	1 209	484	5	
				8 231.09			576.18		1.25	1		720		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	344			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	252			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					660.17					1 804			
	
14.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.85	1 357.93	327.73	1.01	1 154.24	278.57	0.86	14.4	8.08	7 614	4 011	7	
				1 029.19			874.81		4.11	1		3 595		
	Накладные расходы		83%			231.21				71%	2 848			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			181.07				52%	2 086			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 566.52					12 548			
	
15.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.085	221.62	101.80	102.69	1 126.91	517.64	522.17	14.4	3.55	9 499	7 454	1 854	
				17.13	1.45		87.11	7.37	2.19	14.47		191	107	
	Объем: (455*0.7)+(210+120+50)*0.5													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			472.51				77%	5 822			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			315.01				48%	3 629			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 914.43					18 950			
	
16.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	105.2595	36.04			3 793.55					18 926			
				36.04			3 793.55		179.8			18 926		
	Объем: 5.085*20.7													
	
17.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	14.41	5.49	1 129	1 127	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	800			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	586			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 515			
	
18.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	14.4	7.03	6 165	2 981	628	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.88	14.4		2 556	90	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 764			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 321			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					10 249			
	
19.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.68	2 460.30			4 133.30					6 778			
				2 460.30			4 133.30		4 034.55			6 778		
	Объем: (0.8*0.7)*3													
	
20.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.08	373.54	335.71	26.60	29.88	26.86	2.13	14.41	8.05	408	387	17	
				11.23			0.90		4.11	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			28.47				90%	348			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			14.50				43%	166			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.86					923			
	
21.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0352	23 811.97			838.18					1 624			
				23 811.97			838.18		46 126.25			1 624		
	Объем: 0.08*0.44													
	
22.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.18	8 572.20	5 513.35	252.31	1 543.00	992.40	45.42	14.4	6.63	17 123	14 291	301	
				2 806.54	60.12		505.18	10.82	5.01	14.42		2 531	156	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Накладные расходы		78%			782.51				66%	9 535			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			632.03				50%	7 224			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 957.54					33 882			
	
23.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.756	3 086.00			2 333.02					9 915			
				3 086.00			2 333.02		13 114.42			9 915		
	Объем: 0.18*4200													
	
24.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб	0.18	23 217.20	15 220.75	473.40	4 179.10	2 739.74	85.21	14.4	6.63	46 801	39 452	565	
				7 523.05	112.70		1 354.15	20.29	5.01	14.41		6 784	292	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			2 152.82				66%	26 231			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 738.82				50%	19 872			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 070.74					92 904			
	
25.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	1.98	3 086.00			6 110.28					25 967			
				3 086.00			6 110.28		13 114.42			25 967		
	Объем: 0.18*2200*5													
	
26.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.75	2 412.79	1 295.60	2.05	1 809.59	971.70	1.54	14.4	5.48	17 497	13 992	8	
				1 115.14			836.36		4.18	1		3 496		
	Накладные расходы		79%			767.64				67%	9 375			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			485.85				40%	5 597			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 063.08					32 468			
	
27.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.75	2 291.60	114.18	14.24	1 718.70	85.64	10.68	14.4	8	5 894	1 233	85	
				2 163.18			1 622.39		2.82	1		4 575		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			81.36				80%	986			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			40.25				37%	456			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 840.31					7 337			
	
28.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (оголовок дымов.труб) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.18	11 907.97	1 173.45	33.16	2 143.43	211.22	5.97	14.4	7.8	8 193	3 042	47	
				10 701.36	3.78		1 926.24	0.68	2.65	14.39		5 105	10	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			228.85				92%	2 808			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			116.55				44%	1 343			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 488.83					12 344			
	
29.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	0.85	4 972.00	72.11	75.20	4 226.20	61.29	63.92	14.4	6.73	16 609	883	430	
				4 824.69	5.48		4 100.99	4.65	3.73	14.38		15 297	67	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			71.22				92%	874			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			36.27				44%	418			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 333.68					17 901			
	
30.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (капельников.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.26	11 907.97	1 173.45	33.16	3 096.07	305.10	8.62	14.4	7.8	11 834	4 393	67	
				10 701.36	3.78		2 782.35	0.98	2.65	14.39		7 373	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			330.57				92%	4 054			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			168.34				44%	1 939			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 594.98					17 828			
	
31.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люка выхода на крышу (прим), 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	14.41	5.49	376	376	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	267			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	196			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					838			
	
32.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях люка выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (прим), 100 м2 проемов	0.004212	21 223.62	2 306.00	742.65	89.39	9.71	3.13	14.4	6.38	373	140	20	
				18 174.97	28.43		76.55	0.12	2.78	14.43		213	2	
	Объем: 0.54*0.78													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.42				90%	128			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.31				43%	61			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					105.12					562			
	
33.	Цена поставщика. 
Окно-люк  FAСRO WSZ разм.0,54*0,78м, м2	0.4212	2 026.93			853.74			1	1	3 808			
				2 026.93			853.74		4.46	1		3 808		
	Объем: 0.54*0.78													
	Поправки: М: =8950.62*1.01/4.46	
	
34.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка ветровой доски (прим), 100 м2 подшивки	0.08	257.63	231.54	26.09	20.61	18.52	2.09	14.4	7.36	282	267	15	
					10.34			0.83	1	14.42			12	
	Накладные расходы		85%			16.45				72%	201			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			15.48				64%	179			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					52.54					661			
	
35.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ветровой доски (прим), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.08	3 104.61	230.44	94.03	248.37	18.43	7.52	14.4	8.04	1 031	265	60	
				2 780.15			222.41		3.17	1		705		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			19.54				90%	239			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.95				43%	114			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					277.86					1 383			
	
36.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков (ветровой доски), прим, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	1 316.51	347.48	6.74	105.32	27.80	0.54	14.4	8.02	597	400	4	
				962.29	0.16		76.98	0.01	2.5	14.31		192		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			26.42				80%	320			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			13.07				37%	148			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					144.81					1 065			
	
37.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.05	775.58	765.14	10.44	38.78	38.26	0.52	14.41	7.36	555	551	4	
					4.13			0.21	1	14.44			3	
	Накладные расходы		74%			28.47				63%	349			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			19.24				40%	222			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					86.48					1 126			
	
38.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.05	12 833.31	745.23	9.03	641.67	37.26	0.45	14.41	7.31	1 615	537	3	
				12 079.05	0.95		603.95	0.05	1.78	14.29		1 075	1	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			42.91				98%	527			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			26.49				56%	301			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					711.07					2 444			
	
39.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	0.7	27.31			19.12					156			
				27.31			19.12		222.97			156		
	Объем: 5/100*14													
	
40.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	2	88.07	12.17		176.14	24.34		14.41	1	767	351		
				75.90			151.80		2.74	1		416		
	Накладные расходы		103%			25.07				88%	309			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.60				48%	168			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.81					1 244			
	
41.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	19.268	7.56		7.56	145.70		145.70		6.07	884		884	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
42.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	19.268	27.63		27.63	532.33		532.33		6.07	3 231		3 231	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	147 468.42	13 988.52	3 033.42			731 661	201 464	19 338	
			130 446.52	179.19				510 854	2 581	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	146 592.71	13 888.66	3 032.45			728 568	200 025	19 331	
			129 671.65	178.93				509 207	2 577	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	60 897.04					244 355			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 8, 10-14, 17, 31; %=92 - по стр. 6, 9, 28-30; %=77 - по стр. 15; %=90 - по стр. 18, 20, 32, 35; %=66 - по стр. 22, 24; %=67 - по стр. 26; %=80 - по стр. 27, 36; %=72 - по стр. 34)	12 470.74					152 880			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15; %=52 - по стр. 2-5, 8, 10-14, 17, 31; %=44 - по стр. 6, 9, 28-30; %=43 - по стр. 18, 20, 32, 35; %=50 - по стр. 22, 24; %=40 - по стр. 26; %=37 - по стр. 27, 36; %=64 - по стр. 34)	8 494.33					97 634			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	167 557.78					979 082			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	875.71	99.86	0.97			3 093	1 439	7	
			774.87	0.26				1 647	4	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 37; %=98 - по стр. 38; %=88 - по стр. 40)	96.44					1 185			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 37; %=56 - по стр. 38; %=48 - по стр. 40)	60.33					691			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 032.48					4 969			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	168 590.26					984 051			
	Строительный контроль 2,14%	3 607.83					21 059			
			3 607.83					21 059		
	Всего со строительным контролем	172 198.09					1 005 110			
			172 198.09					1 005 110		
	Непредвиденные расходы 2%	3 443.96					20 102			
			3 443.96					20 102		
	Всего с непредвиденными расходами	175 642.05					1 025 212			
			175 642.05					1 025 212		
	НДС 18%	31 615.57					184 538			
	Всего с НДС	207 257.62					1 209 750			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 567.18					154 065			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 554.66					98 325			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)