«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	143 927	руб.	Смета на сумму:	143 927	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Новые технологии плюс»	
		
________________ /С.Б.Русович/	________________ /А.Б.Ходорович/	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
Капитальный ремонт дома №10-12 по ул.8-ое марта в г.Калининграде (замена оконных и входных дверных блоков)	
	
Сметная стоимость:	143.927	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.122	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	15.809	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Окна , двери	
	
1.	Е46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.1239	1 734.68	1 482.28	252.40	214.93	183.65	31.27	13.68	7.03	2 732	2 512	220	
					100.00			12.39	1	13.7			170	
	Объем: (1.1*1.9)*4+(1.68*0.6)*4													
	Накладные расходы		99%			194.08				84%	2 253			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			117.62				48%	1 287			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.63					6 272			
	
2.	Е10-01-034-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.0836	13 215.00	1 555.12	598.23	1 104.77	130.01	50.01	13.67	6.79	4 632	1 777	340	
				11 061.65	10.66		924.75	0.89	2.72	13.69		2 515	12	
	Объем: 1.1*1.9*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			138.75				90%	1 610			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			70.69				43%	769			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 314.21					7 011			
	
3.	Е10-01-034-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.0403	17 609.18	2 001.53	711.39	709.65	80.66	28.67	13.67	6.41	2 925	1 103	184	
				14 896.26	28.43		600.32	1.15	2.73	13.69		1 639	16	
	Объем: 1.68*0.6*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			86.72				90%	1 007			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			44.18				43%	481			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					840.55					4 413			
	
4.	С203-0990 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	4.032	2 489.46			10 037.50					16 262			
				2 489.46			10 037.50		4 033.22			16 262		
	Объем: 1.68*0.6*4													
	
5.	С203-0992 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2, м2	8.36	2 048.43			17 124.87					27 768			
				2 048.43			17 124.87		3 321.49			27 768		
	Объем: 1.1*1.9*4													
	
6.	Е15-02-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.078	6 181.26	1 849.25	114.03	482.14	144.24	8.89	13.67	8.85	3 113	1 972	79	
				4 217.99	32.69		329.00	2.55	3.23	13.66		1 063	35	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			139.45				80%	1 606			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			68.99				37%	743			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					690.58					5 461			
	
7.	Е15-04-027-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.078	577.83	166.95	5.06	45.07	13.02	0.39	13.68	7.75	279	178	3	
				405.82	0.20		31.65	0.02	3.1	13.62		98		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			12.39				80%	142			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.13				37%	66			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.59					487			
	
8.	Е11-01-018-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
(прим.) Обрамление откосов перфоуголком, 100 м	0.3	1 131.22	214.36	1.26	339.37	64.31	0.38	13.68	7.86	1 775	880	3	
				915.60			274.68		3.25	1		893		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			71.38				94%	827			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			41.16				51%	449			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					451.91					3 051			
	
9.	Е15-04-005-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (внутренние откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.078	1 392.74	333.48	15.69	108.63	26.01	1.22	13.68	7.81	623	356	10	
				1 043.57	0.20		81.40	0.02	3.16	13.62		257		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			24.73				80%	285			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12.23				37%	132			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					145.59					1 040			
	
10.	Е61-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0467	5 885.40	3 188.72	2.53	274.85	148.91	0.12	13.67	4.86	2 567	2 036	1	
				2 694.15			125.82		4.22	1		531		
	Накладные расходы		79%			117.64				67%	1 364			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			74.46				40%	814			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					466.94					4 746			
	
11.	Е15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0467	2 291.60	114.18	14.24	107.02	5.33	0.66	13.67	7.78	356	73	5	
				2 163.18			101.02		2.75	1		278		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5.06				80%	58			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.51				37%	27			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					114.59					441			
	
12.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0462	1 143.95	891.55	252.40	52.85	41.19	11.66	13.68	7.03	645	563	82	
					100.00			4.62	1	13.7			63	
	Накладные расходы		99%			45.35				84%	526			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.49				48%	300			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					125.69					1 471			
	
13.	Е09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	4.62	81.83	25.25	21.83	378.05	116.66	100.85	13.67	7.1	2 974	1 595	716	
				34.75			160.55		4.13	1		663		
	Накладные расходы		81%			94.49				69%	1 101			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			84.00				58%	925			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					556.54					5 000			
	
14.	Е09-04-012-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт.	2	15.98	11.68	3.31	31.96	23.36	6.62	13.67	4.4	355	319	29	
				0.99			1.98		3.55	1		7		
	Накладные расходы		81%			18.92				69%	220			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			16.82				58%	185			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					67.70					760			
	
15.	С101-0889 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, компл.	2	123.58			247.16					966			
				123.58			247.16		483.02			966		
	
16.	С101-0961 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт.	2	479.87			959.74					1 018			
				479.87			959.74		509.07			1 018		
	
17.	С203-8124 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
(прим)Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1100х2100 мм, шт.	2	3 737.75			7 475.50					25 569			
				3 737.75			7 475.50		12 784.61			25 569		
	
18.	Е61-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0241	6 374.88	3 642.90	37.83	153.63	87.79	0.91	13.68	7.03	1 481	1 201	6	
				2 694.15	14.99		64.93	0.36	4.22	13.69		274	5	
	Накладные расходы		79%			69.64				67%	808			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			44.08				40%	482			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					267.34					2 771			
	
19.	Е62-16-3 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0241	1 710.22	256.66	9.34	41.22	6.19	0.23	13.68	7.56	202	85	2	
				1 444.22	1.29		34.81	0.03	3.31	13.71		115		
	Накладные расходы		80%			4.98				68%	58			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3.11				40%	34			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49.31					294			
	
20.	Е61-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.019	5 885.40	3 188.72	2.53	111.82	60.59	0.05	13.67	4.86	1 044	828		
				2 694.15			51.19		4.22	1		216		
	Накладные расходы		79%			47.87				67%	555			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			30.30				40%	331			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					189.98					1 930			
	
21.	Е15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.019	2 291.60	114.18	14.24	43.54	2.17	0.27	13.67	7.78	145	30	2	
				2 163.18			41.10		2.75	1		113		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2.06				80%	24			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.02				37%	11			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.62					180			
	
22.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	0.8	7.60		7.60	6.08		6.08		5.78	35		35	
										1				
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
23.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	0.8	27.76		27.76	22.20		22.20		5.78	128		128	
										1				
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	40 072.55	1 134.09	270.48			97 594	15 508	1 845	
			38 667.97	22.03				80 245	301	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	39 662.54	994.07	163.01			94 265	13 594	1 100	
			38 505.44	22.03				79 575	301	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	35 844.77					71 583			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 12; %=90 - по стр. 2, 3; %=80 - по стр. 6, 7, 9, 11, 21; %=94 - по стр. 8; %=67 - по стр. 10, 18, 20; %=68 - по стр. 19)	960.10					11 123			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 12; %=43 - по стр. 2, 3; %=37 - по стр. 6, 7, 9, 11, 21; %=51 - по стр. 8; %=40 - по стр. 10, 18-20)	543.95					5 927			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	41 166.59					111 315			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	410.01	140.02	107.47			3 329	1 914	745	
			162.53					670		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 13, 14)	113.42					1 321			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 13, 14)	100.81					1 110			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	624.24					5 760			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	41 790.83					117 075			
	Строительный контроль 2,14%	894.32					2 505			
	Всего со строительным контролем	42 685.15					119 580			
	Непредвиденные затраты 2%	853.70					2 392			
	Итого с непредвиденными затратами	43 538.85					121 972			
	НДС	7 836.99					21 955			
	Всего с НДС	51 375.84					143 927			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 073.52					12 444			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	644.76					7 037			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	40 072.55	1 134.09	270.48			97 594	15 508	1 845	
			38 667.97	22.03				80 245	301	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	39 662.54	994.07	163.01			94 265	13 594	1 100	
			38 505.44	22.03				79 575	301	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	35 844.77					71 583			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 12; %=90 - по стр. 2, 3; %=80 - по стр. 6, 7, 9, 11, 21; %=94 - по стр. 8; %=67 - по стр. 10, 18, 20; %=68 - по стр. 19)	960.10					11 123			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 12; %=43 - по стр. 2, 3; %=37 - по стр. 6, 7, 9, 11, 21; %=51 - по стр. 8; %=40 - по стр. 10, 18-20)	543.95					5 927			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	41 166.59					111 315			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	410.01	140.02	107.47			3 329	1 914	745	
			162.53					670		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 13, 14)	113.42					1 321			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 13, 14)	100.81					1 110			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	624.24					5 760			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	41 790.83					117 075			
	Строительный контроль 2,14%	894.32					2 505			
	Всего со строительным контролем	42 685.15					119 580			
	Непредвиденные затраты 2%	853.70					2 392			
	Итого с непредвиденными затратами	43 538.85					121 972			
	НДС	7 836.99					21 955			
	Всего с НДС	51 375.84					143 927			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 073.52					12 444			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	644.76					7 037			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)