«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 241 567	руб.	Смета на сумму:	1 241 567	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УЮТ»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Баранова Н.С. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли жилого дома №5 по ул. Носова	
Сметная стоимость:	1 241.567	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.725	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	196.870	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	5.24	165.55	131.65	33.90	867.48	689.85	177.64	12.51	4.4	9 412	8 630	782	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			682.95				84%	7 249			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			413.91				48%	4 142			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 964.34					20 804			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	5.24	172.51	127.80	44.71	903.95	669.67	234.28	12.51	7.12	10 046	8 378	1 668	
					6.95			36.42	1	12.49			455	
	Накладные расходы		83%			586.05				71%	6 271			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			458.96				52%	4 593			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 948.96					20 911			
	
3.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	12.06	221.62	101.80	102.69	2 672.68	1 227.68	1 238.41	12.51	3.39	19 924	15 358	4 198	
				17.13	1.45		206.59	17.49	1.78	12.56		368	220	
	Объем: 524*2+79*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 120.65				77%	11 995			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			747.10				48%	7 477			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 540.44					39 397			
	
4.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	249.642	36.04			8 997.10					37 574			
				36.04			8 997.10		150.51			37 574		
	Объем: 12.06*20.7													
	
5.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	12.51	4.05	980	979	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	695			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	509			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 184			
	
6.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.51	6.53	5 711	2 590	583	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.86	12.51		2 538	78	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 401			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 147			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					9 259			
	
7.	ТССЦ 203-8040 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	1.8	1 365.61			2 458.10					4 823			
				1 365.61			2 458.10		2 679.54			4 823		
	Объем: 0.6*3													
	
8.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.05	4 519.16	360.82	36.65	4 745.12	378.86	38.48	12.51	7.07	22 755	4 740	272	
				4 121.69			4 327.77		4.1	1		17 744		
	Накладные расходы		83%			314.45				71%	3 365			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			246.26				52%	2 465			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 305.83					28 585			
	
9.	ТЕРр 58-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен, 100 м	1.76	6 167.60	1 449.90	67.19	10 854.98	2 551.82	118.25	12.51	7.02	67 703	31 923	830	
				4 650.51			8 184.90		4.27	1		34 950		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 118.01				71%	22 665			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 658.68				52%	16 600			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 631.67					106 968			
	
10.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.15	6 775.72	1 449.90	67.19	1 016.36	217.49	10.08	12.51	7.02	6 026	2 721	71	
				5 258.63			788.79		4.1	1		3 234		
	Накладные расходы		83%			180.52				71%	1 932			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			141.37				52%	1 415			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 338.25					9 373			
	
11.	ТЕРр 58-5-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт.	35	111.23	12.64	28.30	3 893.05	442.40	990.50	12.51	7.07	23 141	5 534	7 003	
				70.29			2 460.15		4.31	1		10 603		
	Накладные расходы		83%			367.19				71%	3 929			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			287.56				52%	2 878			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 547.80					29 948			
	
12.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов,, 100 м труб и покрытий	0.74	75.57	75.35	0.22	55.92	55.76	0.16	12.51	4.09	698	698	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			46.28				71%	496			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.24				52%	363			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					138.44					1 557			
	
13.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.74	8 813.16	326.90	31.86	6 521.74	241.91	23.58	12.51	6.89	22 958	3 026	162	
				8 454.40	3.03		6 256.26	2.24	3.16	12.48		19 770	28	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			263.68				92%	2 810			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			134.28				44%	1 344			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 919.70					27 111			
	
14.	ТЕРр 58-12-1 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0.79	3 803.88	268.33	45.75	3 005.07	211.98	36.14	12.51	6.95	10 760	2 652	251	
				3 489.80	5.68		2 756.94	4.49	2.85	12.54		7 857	56	
	Объем: (74+84)*0.5													
	Накладные расходы		83%			179.67				71%	1 923			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			140.71				52%	1 408			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 325.45					14 091			
	
15.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.74	2 956.30	374.76	6.66	2 187.66	277.32	4.93	12.51	6.9	8 534	3 469	34	
				2 574.88	1.03		1 905.41	0.76	2.64	12.57		5 030	10	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			230.81				71%	2 470			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			180.75				52%	1 809			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 599.22					12 813			
	
16.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	5.24	4 088.23	504.69	210.18	21 422.35	2 644.57	1 101.32	12.52	6.84	130 439	33 110	7 533	
				3 373.37	20.39		17 676.46	106.83	5.08	12.5		89 796	1 335	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 971.51				92%	31 689			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 513.27				44%	15 156			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 907.13					177 284			
	
17.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	670.72	83.55			56 036.51			1	1	227 508			
				83.55			56 036.51		4.06	1		227 508		
	Объем: 524*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
	
18.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.06	373.54	335.71	26.60	22.41	20.14	1.60	12.52	7.17	266	252	11	
				11.23			0.67		4.14	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			21.35				90%	227			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.88				43%	108			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.63					601			
	
19.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0264	23 811.97			628.64					1 264			
				23 811.97			628.64		47 861.13			1 264		
	Объем: 0.06*0.44													
	
20.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.84	7 415.77	333.04	13.17	6 229.25	279.75	11.06	12.51	7.18	19 078	3 500	79	
				7 069.56			5 938.43		2.61	1		15 499		
	Накладные расходы		83%			232.19				71%	2 485			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			181.84				52%	1 820			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 643.28					23 383			
	
21.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	12.51	7.18	2 314	868	7	
				5 145.09			617.41		2.33	1		1 439		
	Объем: 6*2													
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	616			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	451			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 382			
	
22.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	12.51	7.18	982	361	3	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 426			
	
23.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	12.51	7.18	967	361	3	
				8 231.09			493.87		1.22	1		603		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 411			
	
24.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.7	1 357.93	327.73	1.01	950.55	229.41	0.71	12.51	7.2	5 922	2 870	5	
				1 029.19			720.43		4.23	1		3 047		
	Накладные расходы		83%			190.41				71%	2 038			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			149.12				52%	1 492			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 290.08					9 452			
	
25.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.141	8 572.20	5 513.35	252.31	1 208.68	777.38	35.58	12.51	6.18	11 868	9 725	220	
				2 806.54	60.12		395.72	8.48	4.86	12.52		1 923	106	
	Объем: 4+2+1.85+2.2+1.7+2.35													
	Накладные расходы		78%			612.97				66%	6 488			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			495.09				50%	4 916			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 316.74					23 272			
	
26.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.5922	3 649.31			2 161.12					8 162			
				3 649.31			2 161.12		13 782.4			8 162		
	Объем: 0.141*4200													
	
27.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 3-х каналов, 100 м труб	0.04	9 286.88	6 088.30	189.36	371.48	243.53	7.57	12.51	6.18	3 678	3 047	47	
				3 009.22	45.08		120.37	1.80	4.86	12.52		585	23	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			191.36				66%	2 026			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			154.56				50%	1 535			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					717.40					7 239			
	
28.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.176	3 649.31			642.28					2 426			
				3 649.31			642.28		13 782.4			2 426		
	Объем: 0.04*2200*2													
	
29.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 4-х каналов, 100 м труб	0.02	13 930.32	9 132.45	284.04	278.61	182.65	5.68	12.51	6.18	2 759	2 285	35	
				4 513.83	67.62		90.28	1.35	4.86	12.52		439	17	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			143.52				66%	1 519			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			115.92				50%	1 151			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					538.05					5 429			
	
30.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.132	3 649.31			481.71					1 819			
				3 649.31			481.71		13 782.4			1 819		
	Объем: 0.02*2200*3													
	
31.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.0185	23 217.20	15 220.75	473.40	429.52	281.58	8.76	12.51	6.18	4 253	3 523	54	
				7 523.05	112.70		139.18	2.08	4.86	12.52		676	26	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			221.25				66%	2 342			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			178.71				50%	1 775			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					829.48					8 370			
	
32.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.2035	3 649.31			742.63					2 805			
				3 649.31			742.63		13 782.4			2 805		
	Объем: 0.0185*2200*5													
	
33.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 7-и каналов, 100 м труб	0.022	27 860.64	18 264.90	568.08	612.93	401.83	12.50	12.51	6.18	6 069	5 027	77	
				9 027.66	135.24		198.61	2.98	4.86	12.52		965	37	
	Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
	Накладные расходы		78%			315.75				66%	3 342			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			255.03				50%	2 532			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 183.71					11 943			
	
34.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.2904	3 649.31			1 059.76					4 002			
				3 649.31			1 059.76		13 782.4			4 002		
	Объем: 0.022*2200*6													
	
35.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 12 каналов, 100 м труб	0.017	51 077.84	33 485.65	1 041.48	868.32	569.26	17.71	12.51	6.18	8 598	7 121	109	
				16 550.71	247.94		281.36	4.21	4.86	12.52		1 367	53	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			447.31				66%	4 735			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			361.29				50%	3 587			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 676.91					16 920			
	
36.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.4114	3 649.31			1 501.33					5 670			
				3 649.31			1 501.33		13 782.4			5 670		
	Объем: 0.017*2200*11													
	
37.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.0235	78 938.48	51 750.55	1 609.56	1 855.05	1 216.14	37.82	12.51	6.18	18 369	15 214	234	
				25 578.37	383.18		601.09	9.00	4.86	12.52		2 921	113	
	Начисления: Н3= 17, Н4= 17, Н5= 17, Н48= 17	
	Накладные расходы		78%			955.61				66%	10 116			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			771.84				50%	7 664			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 582.50					36 148			
	
38.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.8789	3 649.31			3 207.38					12 113			
				3 649.31			3 207.38		13 782.4			12 113		
	Объем: 0.0235*2200*17													
	
39.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (брандмауэр), 1 м3 кладки	1.1	1 615.27	301.17	30.24	1 776.80	331.29	33.26	12.51	6.11	9 658	4 144	203	
				1 283.86	5.99		1 412.25	6.59	3.76	12.52		5 310	82	
	Накладные расходы		86%			290.58				73%	3 085			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			236.52				56%	2 367			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 303.89					15 110			
	
40.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	0.083	6 350.32	635.76	12.96	527.08	52.77	1.08	12.51	6.86	1 912	660	7	
				5 701.60	2.33		473.23	0.19	2.63	12.51		1 245	2	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			43.96				71%	470			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.42				52%	344			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					605.46					2 726			
	
41.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.65	2 412.79	1 295.60	2.05	1 568.31	842.14	1.33	12.51	4.04	13 607	10 535	5	
				1 115.14			724.84		4.23	1		3 066		
	Накладные расходы		79%			665.29				67%	7 058			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			421.07				40%	4 214			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 654.67					24 879			
	
42.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.65	2 291.60	114.18	14.24	1 489.54	74.22	9.25	12.51	7.11	4 861	928	66	
				2 163.18			1 406.07		2.75	1		3 867		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			70.51				80%	742			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			34.88				37%	343			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 594.93					5 947			
	
43.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	20.49	7.34		7.34	150.31		150.31		5.54	833		833	
										1				
	Объем: 13.15+7.34													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
44.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	20.49	26.50		26.50	542.99		542.99		5.54	3 008		3 008	
										1				
	Объем: 13.15+7.34													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	157 694.41	15 523.68	4 942.60			766 255	194 229	28 395	
			137 228.13	211.14				543 628	2 641	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	157 694.41	15 523.68	4 942.60			766 255	194 229	28 395	
			137 228.13	211.14				543 628	2 641	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	77 916.56					308 166			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 5, 8-12, 14, 15, 20-24, 40; %=77 - по стр. 3; %=90 - по стр. 6, 18; %=92 - по стр. 13, 16; %=66 - по стр. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; %=73 - по стр. 39; %=67 - по стр. 41; %=80 - по стр. 42)	13 860.24					147 695			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3; %=52 - по стр. 2, 5, 8-12, 14, 15, 20-24, 40; %=43 - по стр. 6, 18; %=44 - по стр. 13, 16; %=50 - по стр. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; %=56 - по стр. 39; %=40 - по стр. 41; %=37 - по стр. 42)	9 608.82					95 981			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	181 163.47					1 009 931			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	181 163.47					1 009 931			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%	3 876.90					21 613			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	185 040.37					1 031 544			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	3 700.81					20 631			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	188 741.18					1 052 175			
	НДС 18%	33 973.41					189 392			
	Всего с НДС	222 714.59					1 241 567			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 860.24					147 695			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 608.82					95 981			

Составил:	Заместитель директора по тех. вопросам ООО «УЮТ»                         Иванова Л.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)