«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»
	Генеральный директор ООО «ЖЭУ 7 сервис»
	
/______________________ / С.Б. Русович	/______________________ / С.В. Горбатенко	
		
«______»____________________ 2018 г.	«______»____________________ 2018 г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт крыши в части перекладки дымовых и вентиляционных труб, с добавлением нового кирпича, восстановлением каналов металлическими трубами, смена или устройство при технической необходимости оголовков дымовых вентиляционных блоков и вентиляционных шахт МКД № 10-14 по Ленинскому проспекту
	
Сметная стоимость:	2 582.544	тыс. руб.	
монтажных работ:	107.726	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.809	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	143.369	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 3-й квартал 2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ВЕHТИЛЯЦИЯ	
	
	Газоход	
1.	ГЭСНм 12-02-104-02 
(прим)	Монтаж газоходов из стеклопластиковых труб с раструбным соединением на эстакадах , внутренним диаметром: свыше 100 до 300 мм	100 м		1.98	33 859.74	67 042	
		Начисления: Н17= 2.0	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17.77	35.1846	276.630	9 733	
1. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	52.14	103.2372	187.210	19 327	
1. 3.	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	14.12	27.9576	1 291.05	36 095	
			(1)			276.63	7 734	
1. 4.	91.06.03-045	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т)	маш.-ч	12.76	25.2648	6.77	171	
1. 5.	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	3.65	7.227	1 359.00	9 821	
			(1)			276.63	1 999	
1. 6.	91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	3.65	7.227	47.03	340	
1. 7.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6.72	13.3056	44.75	595	
1. 8.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0026	0.005148	59 480.76	306	
		Накладные расходы				80%	23 248	
		Сметная прибыль				60%	17 436	
		Всего с НР и СП					107 726	
	
2.	С цена поставщ.	Опорная площадка тип НМП 90/180	шт.		24	1 055.08	25 322	
	
3.	С цена поставщ.	Ревизия- тройник с плотной крышкой из коррозиностойкой нержавеющей стали тип   НВР110/110	шт.		24	1 453.50	34 884	
	
4.	С цена поставщ.	Тройник 87   тип   НВТ87-110	шт.		24	1 135.75	27 258	
	
5.	С цена поставщ.	Газоход  д-110 мм из композитного материала тип Фуранфлекс	м		198	3 493.00	691 614	
	
6.	ГЭСН 20-02-010-04 
(б/у)	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм	шт.		24	325.56	7 813	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0125	0.3	236.670	71	
6. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1.38	33.12	172.120	5 701	
6. 3.	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.2875	6.9	34.48	238	
6. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.0125	0.3	1 083.12	325	
			(1)			236.67	71	
6. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.15	3.6	44.75	161	
6. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.0001	0.0024	70 993.81	170	
6. 7.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.00054	0.01296	94 021.16	1 219	
		Накладные расходы				115%	6 638	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	4 098	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					18 549	
	
	Воздуховоды	
7.	ГЭСН 20-01-002-04 
(прим)	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм	100 м2		0.2	47 188.30	9 438	
		Объем: 3.14*0.13*49						
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.65	0.33	252.412	83	
7. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	193.039	38.6078	170.030	6 564	
7. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.65	0.13	938.25	122	
			(1)			276.63	36	
7. 4.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.4875	0.0975	25.66	3	
7. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1	0.2	1 083.12	217	
			(1)			236.67	47	
7. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.2375	0.4475	44.75	20	
7. 7.	01.7.06.03-0023	Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А	кг	2.66	0.532	564.05	300	
7. 8.	01.7.06.05-0042	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	14.7	2.94	614.20	1 806	
7. 9.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00045	0.00009	70 993.81	6	
7. 10.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.015	0.003	94 021.16	282	
7. 11.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1.6	73.61	118	
		Накладные расходы				115%	7 644	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	4 719	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					21 801	
	
8.	С цена поставщ.	Воздуховод д-130 мм из композитного материала типа  ВЕНТИФЛЕКС	м		49	3 337.00	163 513	
	
9.	ГЭСН 20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2		2.1548	117 233.49	252 615	
		Объем: 3.14*0.125*549						
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.625	3.50155	252.654	885	
9. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	193.039	415.9604372	170.030	70 726	
9. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.65	1.40062	938.25	1 314	
			(1)			276.63	387	
9. 4.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.4875	1.050465	25.66	27	
9. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.975	2.10093	1 083.12	2 276	
			(1)			236.67	497	
9. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.2375	4.821365	44.75	216	
9. 7.	01.1.01.09-0026	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм	т	0.00089	0.001917772	309 666.16	594	
9. 8.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00045	0.00096966	70 993.81	69	
9. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.015	0.032322	94 021.16	3 039	
9. 10.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	17.2384	73.61	1 269	
9. 11.	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая: <Гэлан>	т	0.00501	0.010795548	77 400.27	836	
9. 12.	19.1.01.03-0071	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2	100	215.48	799.38	172 250	
		Накладные расходы				115%	82 353	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	50 844	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					385 811	
	
10.	ГЭСН 26-01-036-01 
((воздуховод и короб))	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2		2.2098	11 786.68	26 046	
		Объем: 3.14*0.125*563						
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.22098	251.655	56	
10. 2.	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	18.469	40.8127962	160.110	6 535	
10. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.0375	0.0828675	618.94	51	
			(1)			276.63	23	
10. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.0625	0.1381125	1 083.12	150	
			(1)			236.67	33	
10. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.12	0.265176	20.52	5	
10. 6.	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	409	903.8082	21.36	19 305	
		Накладные расходы				90%	5 932	
						=(100*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	3 955	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					35 933	
	
11.	С цена поставщ.	Тепловая изоляция  типа  PAROC Hvac Mat Alu Coat	м3		6.642	11 406.67	75 763	
	
12.	ГЭСН 20-02-003-10	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм	шт.		74	381.12	28 203	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0125	0.925	236.670	219	
12. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1.2305	91.057	174.220	15 864	
12. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.0125	0.925	1 083.12	1 002	
			(1)			236.67	219	
12. 4.	01.7.15.04-0012	Винты с полукруглой головкой длиной: 55-120 мм	т	0.00001	0.00074	137 934.40	102	
12. 5.	08.4.03.02-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т	0.00043	0.03182	46 848.62	1 491	
12. 6.	19.2.03.04-0001	Решетки щелевые регулирующие марка: Р-150, размер 150х150 мм	м2	0.02	1.48	6 583.80	9 744	
		Накладные расходы				115%	18 495	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	11 419	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					58 117	
	
13.	ГЭСН 20-02-002-08	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.		0.36	6 079.87	2 189	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02875	0.01035	241.882	3	
13. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	28.52	10.2672	166.250	1 707	
13. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.00375	0.00135	316.25		
			(1)			276.63		
13. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.025	0.009	1 083.12	10	
			(1)			236.67	2	
13. 5.	01.7.15.07-0152	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	4.04	1.4544	40.07	58	
13. 6.	14.5.01.07-1000	Герметик клей силиконовый	л	2.1267	0.765612	539.93	413	
		Накладные расходы				115%	1 967	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	1 214	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 370	
	
14.	С цена поставщ.	Жалюзийная решетка д-125	шт.		36	90.60	3 262	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 414 962	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					67 042	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1)					23 248	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1)					17 436	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					107 726	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 047 662	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 021 616	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 10)					5 932	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 10)					3 955	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 057 549	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					300 258	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 6, 7, 9, 12, 13)					117 096	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 6, 7, 9, 12, 13)					72 294	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					489 648	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 654 923	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	35 415	
	ИТОГО					1 690 338	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	33 807	
	ИТОГО					1 724 145	
	НДС 18%				18	310 346	
	ВСЕГО С НДС					2 034 491	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					146 276	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					93 685	
	
	Раздел 2.  ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ	
	
15.	ГЭСН 20-02-002-08 
(прим)	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.		0.66	6 079.87	4 013	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02875	0.018975	241.882	5	
15. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	28.52	18.8232	166.250	3 129	
15. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.00375	0.002475	316.25	1	
			(1)			276.63	1	
15. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.025	0.0165	1 083.12	18	
			(1)			236.67	4	
15. 5.	01.7.15.07-0152	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	4.04	2.6664	40.07	107	
15. 6.	14.5.01.07-1000	Герметик клей силиконовый	л	2.1267	1.403622	539.93	758	
		Накладные расходы				115%	3 604	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	2 225	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					9 842	
	
16.	С цена поставщ.	Приточный диффузор тип Elegant VS125	шт.		66	5 315.00	350 790	
	
17.	С цена поставщ.	Решетка наружная алюминиевая с антимоскитной  сеткой тип IGC 125	шт.		66	800.00	52 800	
	
18.	ГЭСН 17-01-010-01	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	100 шт.		0.66	8 795.03	5 805	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.132	241.665	32	
18. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24.8745	16.41717	166.250	2 729	
18. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.025	0.0165	316.25	5	
			(1)			276.63	5	
18. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.175	0.1155	1 083.12	125	
			(1)			236.67	27	
18. 5.	01.7.15.14-1054	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2х60 мм	100 шт.	4.04	2.6664	150.27	401	
18. 6.	07.2.06.02	Люки ревизионные	шт.	100	66			
18. 7.	14.5.01.07-1000	Герметик клей силиконовый	л	7.14	4.7124	539.93	2 544	
		Накладные расходы				115%	3 175	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	1 960	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					10 940	
	
19.	С цена поставщ.	Лючок для прочистки воздуховода 200х100h	шт.		66	324.72	21 432	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					434 840	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					425 022	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					425 022	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					425 022	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					9 818	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 15, 18)					6 779	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 15, 18)					4 185	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					20 782	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					445 804	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	9 540	
	ИТОГО					455 344	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	9 107	
	ИТОГО					464 451	
	НДС 18%				18	83 601	
	ВСЕГО С НДС					548 052	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					6 779	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 185	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 849 802	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					67 042	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1)					23 248	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1)					17 436	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					107 726	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 472 684	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 446 638	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 10)					5 932	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 10)					3 955	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 482 571	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					310 076	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 6, 7, 9, 12, 13, 15, 18)					123 875	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 6, 7, 9, 12, 13, 15, 18)					76 479	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					510 430	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					2 100 727	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	44 956	
	ИТОГО					2 145 683	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	42 914	
	ИТОГО					2 188 597	
	НДС 18%				18	393 947	
	ВСЕГО С НДС					2 582 544	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					153 055	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					97 870	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)