«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 015 915	руб.	Смета на сумму:	3 015 915	руб.	

________________ / М.Н Козаченко /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	КРОВЛЯ	
	
Объект:	ООО УЮТ	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли жилого дома № 8-16 по ул. Генделя	
Сметная стоимость:	3 015.915	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.228	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	460.260	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРр 58-17-3 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли	11.44	203.12	201.95	1.17	2 323.69	2 310.31	13.38	12.14	3.9	28 099	28 047	52	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 917.56				71%	19 913			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 501.70				52%	14 584			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 742.95					62 597			
	
2.	ТЕРр 58-18-3 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	11.44	2 875.85	685.02	51.83	32 899.72	7 836.63	592.94	12.14	6.49	172 395	95 137	3 848	
				2 139.00			24 470.16		3	1		73 410		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			6 504.40				71%	67 547			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5 093.81				52%	49 471			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44 497.93					289 414			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	11.44	5 502.93	806.67	80.64	62 953.52	9 228.30	922.52	12.14	6.5	283 300	112 032	5 996	
				4 615.62			52 802.69		3.13	1		165 272		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			7 659.49				71%	79 543			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5 998.40				52%	58 257			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76 611.40					421 099			
	
4.	ТЕР 10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	30.888	211.61	46.85	7.91	6 536.32	1 447.13	244.40	12.14	6.15	31 910	17 568	1 503	
				156.85	0.38		4 844.78	11.58	2.65	12.2		12 839	141	
	Объем: 1144*2+1144*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			1 546.23				90%	15 938			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			787.70				43%	7 615			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 870.26					55 463			
	
5.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	11.44	110.62	83.67	26.95	1 265.54	957.23	308.31	12.14	4.71	13 073	11 621	1 452	
					2.45			28.03	2.96	12.15			341	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 064.08				92%	11 005			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			541.89				44%	5 263			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 871.51					29 341			
	
6.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	1258.4	13.13			16 522.79					47 580			
				13.13			16 522.79		37.81			47 580		
	Объем: 1144*1.1													
	
7.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	11.44	221.62	101.80	102.69	2 535.28	1 164.57	1 174.75	12.14	3.75	18 837	14 138	4 405	
				17.13	1.45		195.97	16.59	1.5	12.16		294	202	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 063.04				77%	11 042			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			708.70				48%	6 883			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 307.02					36 762			
	
8.	ТССЦ 113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	236.808	62.53			14 807.60					92 606			
				62.53			14 807.60		391.06			92 606		
	Объем: 11.44*20.7													
	
9.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.06	2 618.75	2 607.40	11.35	157.13	156.44	0.68	12.14	3.89	1 902	1 899	3	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			129.85				71%	1 348			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			101.69				52%	987			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					388.66					4 238			
	
10.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство люка для выхода на крышу, 1 слуховое окно	6	394.62	69.00	29.78	2 367.69	414.00	178.65	12.14	5.96	11 150	5 026	1 065	
				295.84	2.08		1 775.04	12.45	2.85	12.13		5 059	151	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			452.04				90%	4 659			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			230.28				43%	2 226			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 050.01					18 035			
	
11.	Цена поставщика. 
Люк для выхода на крышу, шт.	6	1 730.40			10 382.40			1	1	43 606			
				1 730.40			10 382.40		4.2	1		43 606		
	Поправки: М: =7056*1.03/4.2	
	
12.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство трапов выхода на кровлю (прим) 6шт*2 м, 100 м ограждения	0.12	4 972.00	72.11	75.20	596.64	8.65	9.02	12.14	5.82	2 051	105	53	
				4 824.69	5.48		578.96	0.66	3.27	12.12		1 893	8	
	Объем: 6*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1	
	Накладные расходы		108%			10.05				92%	104			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			5.12				44%	50			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					611.82					2 205			
	
13.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.85	4 519.16	360.82	36.65	3 841.29	306.70	31.15	12.14	6.47	17 939	3 723	202	
				4 121.69			3 503.44		4	1		14 014		
	Накладные расходы		83%			254.56				71%	2 643			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			199.36				52%	1 936			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 295.21					22 518			
	
14.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.94	9 291.30	1 358.31	34.61	8 733.82	1 276.81	32.53	12.14	6.39	38 130	15 500	208	
				7 898.38			7 424.48		3.02	1		22 422		
	Накладные расходы		83%			1 059.75				71%	11 005			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			829.93				52%	8 060			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 623.50					57 195			
	
15.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.3	6 775.72	1 449.90	67.19	2 032.72	434.97	20.16	12.14	6.42	11 247	5 281	129	
				5 258.63			1 577.59		3.7	1		5 837		
	Накладные расходы		83%			361.03				71%	3 750			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			282.73				52%	2 746			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 676.48					17 743			
	
16.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов,, 100 м труб и покрытий	1.93	75.57	75.35	0.22	145.85	145.43	0.42	12.14	3.95	1 767	1 765	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			120.71				71%	1 253			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.53				52%	918			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					361.09					3 938			
	
17.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.93	8 813.16	326.90	31.86	17 009.40	630.92	61.49	12.14	6.25	58 789	7 659	384	
				8 454.40	3.03		16 316.99	5.84	3.11	12.11		50 746	71	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			687.70				92%	7 112			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			350.22				44%	3 401			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 047.32					69 302			
	
18.	ФЕРр 58-12-1 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 358 от 25.07.2011.. Приказ № 358 от 25.07.2011) 
Устройство обрешетки сплошной из досок (карнизные свесы), 100 м2	0.965	2 492.19	252.73	40.78	2 404.96	243.88	39.35	12.89	7.33	12 831	3 144	288	
				2 198.68	5.10		2 121.73	4.92	4.43	13.52		9 399	67	
	Объем: 193*0.5													
	Добавл.ресурсы:  1-1022;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1805;  ССЦ 102-0073	
	Накладные расходы		83%			206.50				71%	2 280			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			161.72				52%	1 670			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 773.18					16 781			
	
19.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий карнизных свесов из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.965	11 907.97	1 173.45	33.16	11 491.19	1 132.38	32.00	12.14	6.46	40 597	13 747	207	
				10 701.36	3.78		10 326.81	3.64	2.58	12.13		26 643	44	
	Объем: 193*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 226.90				92%	12 688			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			624.81				44%	6 068			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 342.90					59 353			
	
20.	ТЕР 12-01-023-02 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	11.44	9 809.79	434.32	165.99	112 223.97	4 968.63	1 898.90	12.14	6.02	526 890	60 319	11 431	
				9 209.48	14.91		105 356.45	170.60	4.32	12.13		455 140	2 069	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			5 550.37				92%	57 397			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 826.58				44%	27 451			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					120 600.91					611 738			
	
21.	С101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	19.5	143.12			2 790.78					11 721			
				143.12			2 790.78		4.2			11 721		
	Объем: 65*0.3													
	Поправки: М: =601.09/4.2	
	
22.	ТЕР 12-01-012-01 
Установка решеток снегозадержания, 100 м ограждения	1.93	4 972.00	72.11	75.20	9 595.95	139.16	145.14	12.14	5.82	32 983	1 689	845	
				4 824.69	5.48		9 311.65	10.57	3.27	12.12		30 449	128	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			161.71				92%	1 672			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			82.35				44%	799			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 840.01					35 454			
	
23.	ТЕР 20-02-012-01 
Установка дефлекторов 100х100, 1 дефлектор	2	42.53	30.39	4.18	85.06	60.79	8.35	12.14	4.9	826	738	41	
				7.96			15.92		2.97	1		47		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9150	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			69.91				98%	723			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			43.16				56%	413			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					198.13					1 963			
	
24.	Цена поставщика. 
Фановый стояк (дефлектор), шт.	2	294.29			588.57			1	1	2 472			
				294.29			588.57		4.2	1		2 472		
	Поправки: М: =1200/4.2*1.03	
	
25.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.42	7 415.77	333.04	13.17	10 530.39	472.92	18.70	12.14	6.56	34 073	5 741	123	
				7 069.56			10 038.78		2.81	1		28 209		
	Накладные расходы		83%			392.52				71%	4 076			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			307.40				52%	2 985			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 230.31					41 134			
	
26.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.28	5 731.49	578.30	8.10	1 604.82	161.92	2.27	12.14	6.56	5 539	1 966	15	
				5 145.09			1 440.63		2.47	1		3 558		
	Объем: 14*2													
	Накладные расходы		83%			134.39				71%	1 396			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.25				52%	1 022			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 844.46					7 957			
	
27.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.14	4 604.75	480.56	8.10	644.67	67.28	1.13	12.14	6.56	2 248	817	7	
				4 116.09			576.25		2.47	1		1 423		
	Накладные расходы		83%			55.84				71%	580			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.73				52%	425			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					744.24					3 253			
	
28.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.14	8 719.75	480.56	8.10	1 220.77	67.28	1.13	12.14	6.56	2 230	817	7	
				8 231.09			1 152.35		1.22	1		1 406		
	Накладные расходы		83%			55.84				71%	580			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.73				52%	425			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 320.34					3 235			
	
29.	ТЕРр 58-22-1 
Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.18	1 357.93	327.73	1.01	1 602.36	386.72	1.19	12.14	6.57	9 706	4 695	8	
				1 029.19			1 214.44		4.12	1		5 004		
	Накладные расходы		83%			320.98				71%	3 333			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			251.37				52%	2 441			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 174.71					15 481			
	
30.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.255	8 572.20	5 513.35	252.31	2 185.91	1 405.90	64.34	12.14	5.85	20 765	17 068	376	
				2 806.54	60.12		715.67	15.33	4.64	12.13		3 321	186	
	Объем: 17*1.5													
	Накладные расходы		78%			1 108.56				66%	11 388			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			895.37				50%	8 627			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 189.84					40 780			
	
31.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	2.1675	6 499.70			14 088.10					58 712			
				6 499.70			14 088.10		27 087.5			58 712		
	Объем: 0.255*8500													
	
32.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.255	9 286.88	6 088.30	189.36	2 368.15	1 552.52	48.29	12.14	5.85	22 691	18 848	282	
				3 009.22	45.08		767.35	11.50	4.64	12.13		3 561	139	
	Поправки: ПЗ: *2	
	Накладные расходы		78%			1 219.94				66%	12 531			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			985.33				50%	9 494			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 573.42					44 716			
	
33.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	2.295	6 499.70			14 916.81					62 166			
				6 499.70			14 916.81		27 087.5			62 166		
	Объем: 0.255*4500*2													
	
34.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.46	2 412.79	1 295.60	2.05	1 109.88	595.98	0.94	12.14	3.88	9 393	7 235	4	
				1 115.14			512.96		4.2	1		2 154		
	Накладные расходы		79%			470.82				67%	4 847			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			297.99				40%	2 894			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 878.69					17 134			
	
35.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28	2 291.60	114.18	14.24	641.65	31.97	3.99	12.14	6.5	2 031	388	26	
				2 163.18			605.69		2.67	1		1 617		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			30.37				80%	310			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			15.03				37%	144			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					687.05					2 485			
	
36.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	22.7	7.57		7.57	171.93		171.93		5.21	896		896	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
37.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 5 км. (класс груза 1), т	22.7	27.35		27.35	620.83		620.83		5.21	3 235		3 235	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	375 998.15	37 605.42	6 648.88			1 736 386	456 713	37 093	
			331 743.83	291.71				1 242 580	3 547	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	375 913.09	37 544.63	6 640.53			1 735 560	455 975	37 052	
			331 727.91	291.71				1 242 533	3 547	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	63 126.08					272 785			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-3, 9, 13-16, 18, 25-29; %=90 - по стр. 4, 10; %=92 - по стр. 5, 12, 17, 19, 20, 22; %=77 - по стр. 7; %=66 - по стр. 30, 32; %=67 - по стр. 34; %=80 - по стр. 35)	33 765.24					349 941			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3, 9, 13-16, 18, 25-29; %=43 - по стр. 4, 10; %=44 - по стр. 5, 12, 17, 19, 20, 22; %=48 - по стр. 7; %=50 - по стр. 30, 32; %=40 - по стр. 34; %=37 - по стр. 35)	23 366.71					226 843			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	433 045.04					2 312 344			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	85.06	60.79	8.35			826	738	41	
			15.92					47		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 23)	69.91					723			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 23)	43.16					413			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	198.13					1 962			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	433 243.17					2 314 306			
	Строительный контроль 1%	4 332.43					23 143			
	Итого	437 575.60					2 337 449			
	Резерв средств на непредвиденные работы 2%	8 751.51					46 749			
	ИТОГО С  РЕЗЕРВОМ	446 327.11					2 384 198			
	НДС	80 338.88					429 156			
	ВСЕГО С НДС	526 665.99					2 813 354			
	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР 2012/2011 ПО ДАННЫМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ
К=1,072	564 585.94					3 015 915			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)