«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	5 486 022	руб.	Смета на сумму:	5 486 022	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт системы отопления МКД №25-29 по ул. Эпроновская в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	5 486.022	тыс. руб.	
монтажных работ:	385.402	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	9.908	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 463.474	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРр 66-24-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	1.1502	117.31	117.31		134.93	134.93		14.4	1	1 943	1 943		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			99.85				63%	1 224			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			67.47				40%	777			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					302.24					3 944			
	
2.	ТЕРр 65-14-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	3.2	680.82	590.97	20.67	2 178.62	1 891.10	66.14	14.4	2.67	28 135	27 232	177	
				69.18			221.38		3.28	1		726		
	Объем: 180+140													
	Накладные расходы		74%			1 399.41				63%	17 156			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			945.55				40%	10 893			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 523.58					56 184			
	
3.	ТЕРр 65-14-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	27.72	431.57	394.58	8.28	11 963.12	10 937.76	229.52	14.4	2.67	160 727	157 504	613	
				28.71			795.84		3.28	1		2 610		
	Накладные расходы		74%			8 093.94				63%	99 228			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			5 468.88				40%	63 002			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 525.94					322 956			
	
4.	ТЕРр 65-22-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания, 100 приборов	4.2	4 048.24	3 402.02	163.05	17 002.61	14 288.48	684.81	14.41	8.54	216 737	205 897	5 848	
				483.17	64.60		2 029.31	271.32	2.46	16.81		4 992	4 561	
	Накладные расходы		74%			10 774.25				63%	132 589			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7 279.90				40%	84 183			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35 056.76					433 509			
	
5.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	4.1	4 943.67	2 761.82	2 074.25	20 269.03	11 323.47	8 504.40	14.41	5.89	215 111	163 171	50 091	
				107.60	303.96		441.16	1 246.24	4.19	14.39		1 848	17 933	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			14 455.17				98%	177 482			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			8 924.49				56%	101 418			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43 648.69					494 011			
	
6.	ТССЦ 507-3354 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/20, м	368.59	13.97			5 149.20					9 266			
				13.97			5 149.20		25.14			9 266		
	Объем: 4.1*89.9													
	
7.	ТССЦ 302-1831 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.	840	17.28			14 515.20					61 891			
				17.28			14 515.20		73.68			61 891		
	
8.	ТССЦ 301-5601 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	410	3.74			1 533.40					5 342			
				3.74			1 533.40		13.03			5 342		
	Объем: 410/1													
	
9.	С507-5031 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х1/2", шт.	840									36 859			
									43.88			36 859		
	
10.	ТССЦ 301-1308 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробки радиаторные, шт.	840	7.05			5 922.00					19 387			
				7.05			5 922.00		23.08			19 387		
	
11.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (прим.), 100 м трубопровода	5.5	3 534.19	2 172.41	1 280.52	19 438.04	11 948.25	7 042.86	14.41	5.92	215 665	172 174	41 694	
				81.26	185.73		446.93	1 021.52	4.02	14.39		1 797	14 700	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			14 915.24				98%	183 137			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			9 208.54				56%	104 649			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43 561.81					503 451			
	
12.	ТССЦ 507-3355 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/25, м	510.95	22.08			11 281.78					21 046			
				22.08			11 281.78		41.19			21 046		
	Объем: 5.5*92.9													
	
13.	С507-5056 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм, шт.	420									1 466			
									3.49			1 466		
	
14.	С507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	420									3 095			
									7.37			3 095		
	
15.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	420									2 587			
									6.16			2 587		
	
16.	ТССЦ 301-5601 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	550	3.74			2 057.00					7 167			
				3.74			2 057.00		13.03			7 167		
	Объем: 550/1													
	
17.	ТССЦ 302-1832 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт.	42	27.16			1 140.72					4 384			
				27.16			1 140.72		104.38			4 384		
	
18.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	20.32	2 591.15	1 768.25	751.38	52 652.15	35 930.82	15 268.04	14.41	5.97	614 799	517 763	91 150	
				71.52	106.91		1 453.29	2 172.31	4.05	14.39		5 886	31 260	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			43 818.60				98%	538 043			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			27 053.22				56%	307 453			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123 523.97					1 460 294			
	
19.	ТССЦ 507-3356 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/32, м	1906.016	35.59			67 835.11					131 725			
				35.59			67 835.11		69.11			131 725		
	
20.	ТССЦ 301-5603 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	2032	4.90			9 956.80					37 145			
				4.90			9 956.80		18.28			37 145		
	Объем: 2032/1													
	
21.	ТССЦ 302-1831 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.	64	17.28			1 105.92					4 716			
				17.28			1 105.92		73.68			4 716		
	Объем: 42+22													
	
22.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	486									6 576			
									13.53			6 576		
	Объем: 420+22+22+22													
	
23.	С507-5035 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х3/4", шт.	84									5 768			
									68.67			5 768		
	Объем: 42*2													
	
24.	С507-5036 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1", шт.	44									6 235			
									141.7			6 235		
	
25.	ТССЦ 302-1833 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт.	22	36.62			805.64					3 699			
				36.62			805.64		168.14			3 699		
	
26.	С507-5034 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1/2", шт.	64									3 914			
									61.15			3 914		
	
27.	ТССЦ 301-1489 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм, шт.	22	74.60			1 641.20					5 799			
				74.60			1 641.20		263.59			5 799		
	
28.	Цена поставщика. 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой из полипропилена диаметром 32мм, 	462	2.51			1 159.00			1	1	4 949			
				2.51			1 159.00		4.27	1		4 949		
	Поправки: М: =10.30*1.04/4.27	
	
29.	С507-5058 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм, шт.	462									2 874			
									6.22			2 874		
	Объем: 420+42													
	
30.	С507-5057 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм, шт.	420									2 222			
									5.29			2 222		
	
31.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	860									6 975			
									8.11			6 975		
	
32.	Цена поставщика. 
Вентиль балансировочный DN25 5-50 л/мин, шт	42	481.27			20 213.51			1	1	86 312			
				481.27			20 213.51		4.27	1		86 312		
	Поправки: М: =1976*1.04/4.27	
	
33.	ТЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	1.4	4 203.09	1 970.56	2 098.82	5 884.33	2 758.78	2 938.34	14.41	5.91	57 810	39 754	17 366	
				133.72	304.88		187.21	426.83	3.69	14.39		691	6 142	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			3 663.45				98%	44 978			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 261.78				56%	25 702			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 809.56					128 490			
	
34.	ТССЦ 507-3359 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/63, м	132.44	121.78			16 128.54					40 006			
				121.78			16 128.54		302.07			40 006		
	
35.	ТССЦ 301-5606 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	122	6.81			830.82					3 268			
				6.81			830.82		26.79			3 268		
	Объем: 140/1.15													
	
36.	С507-5012 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	10									390			
									39.03			390		
	Объем: 8+2													
	
37.	С507-3291 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.	17									1 431			
									84.16			1 431		
	
38.	ТССЦ 507-2611 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 63 мм, 10 шт.	0.8	22.99			18.39					128			
				22.99			18.39		159.86			128		
	
39.	ТЕР 16-04-002-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода	1.04	4 986.32	2 261.30	2 640.44	5 185.77	2 351.75	2 746.05	14.41	5.91	50 521	33 889	16 229	
				84.59	384.38		87.97	399.75	4.58	14.39		403	5 752	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			3 164.23				98%	38 848			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 953.57				56%	22 199			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 303.56					111 568			
	
40.	ТССЦ 507-3360 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/75, м	101.296	202.54			20 516.49					49 095			
				202.54			20 516.49		484.67			49 095		
	
41.	С507-3292 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм, шт.	8									1 257			
									157.15			1 257		
	
42.	Цена поставщик. 
Редукция диаметр 75/63, шт.	8	57.67			461.40			1	1	1 970			
				57.67			461.40		4.27	1		1 970		
	Поправки: М: =236.80/4.27*1.04	
	
43.	Цена поставщик. 
Редукция диаметр 90/75, шт.	8	83.21			665.68			1	1	2 842			
				83.21			665.68		4.27	1		2 842		
	Поправки: М: =341.64/4.27*1.04	
	
44.	ТССЦ 301-5607 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт.	95	9.29			882.55					3 313			
				9.29			882.55		34.87			3 313		
	Объем: 104/1.1													
	
45.	С507-3177 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, шт.	12									1 336			
									111.3			1 336		
	
46.	С507-5013 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт.	15									890			
									59.34			890		
	
47.	ТЕР 16-04-002-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, 100 м трубопровода	0.76	4 372.65	2 019.01	2 267.76	3 323.21	1 534.45	1 723.50	14.41	5.93	32 623	22 111	10 220	
				85.88	327.06		65.27	248.57	4.47	14.39		292	3 577	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 050.47				98%	25 174			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 265.94				56%	14 385			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 639.63					72 183			
	
48.	ТССЦ 507-3361 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 20/90, м	74.024	252.08			18 659.97					43 611			
				252.08			18 659.97		589.15			43 611		
	
49.	С507-3293 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм, шт.	8									2 813			
									351.58			2 813		
	
50.	ТССЦ 301-5608 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм, шт.	63	9.95			626.85					2 430			
				9.95			626.85		38.57			2 430		
	Объем: 76/1.2													
	
51.	С507-4306 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм, шт.	12									2 698			
									224.82			2 698		
	
52.	С507-5014 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм, шт.	10									1 139			
									113.93			1 139		
	
53.	ТССЦ 302-1828 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм, шт.	8	1 379.45			11 035.60					35 637			
				1 379.45			11 035.60		4 454.68			35 637		
	
54.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	32	231.31	51.10	39.33	7 401.96	1 635.24	1 258.56	14.41	8.04	48 560	23 564	10 119	
				140.88			4 508.16		3.3	1		14 877		
	Объем: 140+104+76													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 104-9400	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			1 471.72				77%	18 144			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			981.14				48%	11 311			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 854.82					78 015			
	
55.	ТССЦ 104-0882 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 63 мм, м	154	38.56			5 938.24					25 850			
				38.56			5 938.24		167.86			25 850		
	Объем: 14*11													
56.	ТССЦ 104-0884 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 76 мм, м	114.4	45.23			5 174.31					19 402			
				45.23			5 174.31		169.6			19 402		
	Объем: 10.4*11													
57.	ТССЦ 104-0885 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 89 мм, м	83.6	56.04			4 684.94					16 108			
				56.04			4 684.94		192.68			16 108		
	Объем: 7.6*11													
58.	ТЕР 46-03-001-06 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм, 100 отверстий	2.2	2 215.18	209.31	913.64	4 873.40	460.48	2 010.01	14.4	8.15	34 474	6 631	16 382	
				1 092.23	249.36		2 402.91	548.59	4.77	14.43		11 462	7 916	
	Накладные расходы		99%			998.98				84%	12 219			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			605.44				48%	6 983			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 477.82					53 676			
59.	ТССЦ 103-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм, м	66	33.94			2 240.04					6 964			
				33.94			2 240.04		105.51			6 964		
	Объем: 0.3*220													
60.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	0.476	66.71		66.71	31.75		31.75	1	6.28	199		199	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
61.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	0.476	18.71		18.71	8.90		8.90	1	6.28	56		56	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	382 528.12	95 195.51	42 512.88			2 421 337	1 371 633	260 144	
			244 819.73	6 335.13				789 561	91 841	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	139 589.48					385 402			
			139 589.48					385 402		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	139 589.48					385 402			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	139 589.48					385 402			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	49 620.94	2 230.65	3 309.22			237 853	32 138	26 756	
			44 081.07	548.59				178 960	7 916	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	15 797.49					61 360			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=77 - по стр. 54; %=84 - по стр. 58)	2 570.54					31 588			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=48 - по стр. 54, 58)	1 654.05					19 070			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	53 845.53					288 511			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	193 317.70	92 964.86	39 203.66			1 798 082	1 339 495	233 388	
			61 149.18	5 786.54				225 199	83 925	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2-4; %=98 - по стр. 5, 11, 18, 33, 39, 47)	102 334.76					1 256 634			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2-4; %=56 - по стр. 5, 11, 18, 33, 39, 47)	64 361.88					733 884			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	360 014.34					3 788 600			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	553 449.35					4 462 513			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14%	11 843.82					95 498			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	565 293.17					4 558 011			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ  2%	11 305.86					91 160			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	576 599.03					4 649 171			
	НДС 18%	103 787.83					836 851			
			103 787.83					836 851		
	ВСЕГО С НДС	680 386.86					5 486 022			
			680 386.86					5 486 022		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	104 905.30					1 288 222			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	66 015.93					752 954			

Составил:	Литвишко Сергей Сергеевич	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)