«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 308 826	руб.	Смета на сумму:	1 308 826	руб.	

________________ / М.Н Козаченко/	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	КРОВЛЯ	
	
Объект:	ООО УЮТ	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли жилого дома №6 по ул. Шота Руставели	
Сметная стоимость:	1 308.826	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.831	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	201.770	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРр 58-17-3 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли	5.04	203.12	201.95	1.17	1 023.72	1 017.83	5.90	12.14	3.9	12 379	12 356	23	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			844.80				71%	8 773			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			661.59				52%	6 425			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 530.11					27 577			
2.	ТЕРр 58-18-3 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	5.04	2 875.85	685.02	51.83	14 494.28	3 452.50	261.22	12.14	6.49	75 950	41 913	1 695	
				2 139.00			10 780.56		3	1		32 342		
	Накладные расходы		83%			2 865.58				71%	29 758			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 244.13				52%	21 795			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 603.98					127 503			
3.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	5.04	5 502.93	806.67	80.64	27 734.77	4 065.62	406.43	12.14	6.5	124 811	49 357	2 642	
				4 615.62			23 262.72		3.13	1		72 812		
	Накладные расходы		83%			3 374.46				71%	35 043			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 642.65				52%	25 666			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33 751.89					185 520			
4.	ТЕР 10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	3.528	211.61	46.85	7.91	746.57	165.29	27.92	12.14	6.15	3 645	2 007	172	
				156.85	0.38		553.37	1.32	2.65	12.2		1 466	16	
	Объем: 504*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			176.61				90%	1 821			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			89.97				43%	870			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 013.15					6 336			
5.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	5.04	110.62	83.67	26.95	557.54	421.72	135.83	12.14	4.71	5 759	5 120	640	
					2.45			12.35	2.96	12.15			150	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			468.80				92%	4 848			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			238.74				44%	2 319			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 265.07					12 926			
6.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	554.4	13.13			7 279.27					20 962			
				13.13			7 279.27		37.81			20 962		
	Объем: 504*1.1													
7.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.04	221.62	101.80	102.69	1 116.94	513.06	517.55	12.14	3.75	8 299	6 229	1 941	
				17.13	1.45		86.34	7.31	1.5	12.16		130	89	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			468.33				77%	4 865			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			312.22				48%	3 033			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 897.50					16 197			
8.	ТССЦ 113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	104.328	62.53			6 523.63					40 799			
				62.53			6 523.63		391.06			40 799		
	Объем: 5.04*20.7													
9.	ТЕРр 58-2-3 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.02	1 174.67	1 166.71	7.96	23.49	23.33	0.16	12.14	3.89	284	283	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			19.36				71%	201			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.16				52%	147			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.02					632			
10.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	12.14	5.96	3 717	1 675	355	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.85	12.13		1 686	50	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 553			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	742			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 011			
11.	С203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.6									6 798			
									4 248.48			6 798		
	Объем: 0.8*2													
12.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.32	4 519.16	360.82	36.65	1 446.13	115.46	11.73	12.14	6.47	6 753	1 402	76	
				4 121.69			1 318.94		4	1		5 276		
	Накладные расходы		83%			95.83				71%	995			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			75.05				52%	729			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 617.01					8 477			
13.	ТЕРр 58-5-2 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен, 100 м	0.45	6 167.60	1 449.90	67.19	2 775.42	652.46	30.24	12.14	6.42	16 277	7 921	194	
				4 650.51			2 092.73		3.9	1		8 162		
	Накладные расходы		83%			541.54				71%	5 624			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			424.10				52%	4 119			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 741.06					26 020			
14.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	1 449.90	67.19	677.57	144.99	6.72	12.14	6.42	3 749	1 760	43	
				5 258.63			525.86		3.7	1		1 946		
	Накладные расходы		83%			120.34				71%	1 250			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.24				52%	915			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					892.16					5 914			
15.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов,, 100 м труб и покрытий	0.93	75.57	75.35	0.22	70.28	70.08	0.20	12.14	3.95	852	851	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			58.17				71%	604			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.55				52%	443			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					174.00					1 899			
16.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.93	8 813.16	326.90	31.86	8 196.24	304.02	29.63	12.14	6.25	28 329	3 691	185	
				8 454.40	3.03		7 862.59	2.81	3.11	12.11		24 453	34	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			331.38				92%	3 427			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			168.76				44%	1 639			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 696.37					33 395			
17.	ФЕРр 58-12-1 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 358 от 25.07.2011.. Приказ № 358 от 25.07.2011) 
Устройство обрешетки сплошной из досок (карнизные свесы), 100 м2	0.465	2 492.19	252.73	40.78	1 158.87	117.52	18.96	12.89	7.33	6 183	1 515	139	
				2 198.68	5.10		1 022.39	2.37	4.43	13.52		4 529	32	
	Объем: 93*0.5													
	Добавл.ресурсы:  1-1022;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1805;  ССЦ 102-0073	
	Накладные расходы		83%			99.51				71%	1 098			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			77.93				52%	804			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 336.31					8 086			
18.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий карнизных свесов из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.465	11 907.97	1 173.45	33.16	5 537.21	545.65	15.42	12.14	6.46	19 562	6 624	100	
				10 701.36	3.78		4 976.13	1.76	2.58	12.13		12 838	21	
	Объем: 93*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			591.20				92%	6 113			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			301.08				44%	2 924			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 429.49					28 599			
19.	ТЕР 12-01-023-02 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	5.04	9 809.79	434.32	165.99	49 441.33	2 188.98	836.58	12.14	6.02	232 127	26 574	5 036	
				9 209.48	14.91		46 415.78	75.16	4.32	12.13		200 516	912	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 445.27				92%	25 287			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 245.28				44%	12 094			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53 131.88					269 508			
20.	С101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	15									9 016			
									601.09			9 016		
	Объем: 50*0.3													
21.	ТЕР 12-01-012-01 
Установка решеток снегозадержания, 100 м ограждения	0.93	4 972.00	72.11	75.20	4 623.96	67.06	69.94	12.14	5.82	15 893	814	407	
				4 824.69	5.48		4 486.96	5.09	3.27	12.12		14 672	62	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			77.92				92%	806			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			39.68				44%	385			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 741.56					17 084			
22.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство боковых обделок слуховых окон  из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.06	11 907.97	1 173.45	33.16	714.48	70.41	1.99	12.14	6.46	2 524	855	13	
				10 701.36	3.78		642.08	0.23	2.58	12.13		1 657	3	
	Объем: 3*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			76.29				92%	789			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			38.85				44%	378			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					829.62					3 691			
23.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.04	7 415.77	333.04	13.17	7 712.40	346.36	13.70	12.14	6.56	24 955	4 205	90	
				7 069.56			7 352.34		2.81	1		20 660		
	Накладные расходы		83%			287.48				71%	2 986			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			225.13				52%	2 187			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 225.01					30 127			
24.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	12.14	6.56	3 165	1 123	9	
				5 145.09			823.21		2.47	1		2 033		
	Накладные расходы		83%			76.80				71%	797			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.14				52%	584			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 053.98					4 546			
25.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	12.14	6.56	1 284	467	4	
				4 116.09			329.29		2.47	1		813		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	332			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	243			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					1 858			
26.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	12.14	6.56	1 274	467	4	
				8 231.09			658.49		1.22	1		803		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	332			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	243			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					1 848			
27.	ТЕРр 58-22-1 
Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.87	1 357.93	327.73	1.01	1 181.40	285.13	0.88	12.14	6.57	7 156	3 461	6	
				1 029.19			895.40		4.12	1		3 689		
	Накладные расходы		83%			236.66				71%	2 457			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			185.33				52%	1 800			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 603.39					11 413			
28.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.06	8 572.20	5 513.35	252.31	514.33	330.80	15.14	12.14	5.85	4 886	4 016	89	
				2 806.54	60.12		168.39	3.61	4.64	12.13		781	44	
	Накладные расходы		78%			260.84				66%	2 680			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			210.68				50%	2 030			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					985.85					9 596			
29.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.51	6 499.70			3 314.85					13 815			
				6 499.70			3 314.85		27 087.5			13 815		
	Объем: 0.06*8500													
30.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.02	9 286.88	6 088.30	189.36	185.74	121.77	3.79	12.14	5.85	1 780	1 478	22	
				3 009.22	45.08		60.18	0.90	4.64	12.13		279	11	
	Поправки: ПЗ: *2	
	Накладные расходы		78%			95.68				66%	983			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			77.28				50%	745			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					358.70					3 507			
31.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.18	6 499.70			1 169.95					4 876			
				6 499.70			1 169.95		27 087.5			4 876		
	Объем: 0.02*4500*2													
32.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.04	23 217.20	15 220.75	473.40	928.69	608.83	18.94	12.14	5.85	8 898	7 391	111	
				7 523.05	112.70		300.92	4.51	4.64	12.13		1 396	55	
	Поправки: ПЗ: *5	
	Накладные расходы		78%			478.41				66%	4 914			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			386.40				50%	3 723			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 793.50					17 535			
33.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.9	6 499.70			5 849.73					24 379			
				6 499.70			5 849.73		27 087.5			24 379		
	Объем: 0.04*4500*5													
34.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.38	2 412.79	1 295.60	2.05	916.86	492.33	0.78	12.14	3.88	7 760	5 977	3	
				1 115.14			423.75		4.2	1		1 780		
	Накладные расходы		79%			388.94				67%	4 005			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			246.17				40%	2 391			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 551.97					14 155			
35.	ФЕР 15-04-024-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.18	1 292.49	327.26	5.84	232.65	58.91	1.05	12.89	7.56	1 151	759	8	
				959.40	0.15		172.69	0.03	2.22	13.08		383		
	Добавл.ресурсы:  1-1032;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0426;  ССЦ 101-0627;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1667;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 409-0639	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			55.99				80%	607			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			27.70				37%	281			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					316.34					2 039			
36.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	9.35	7.57		7.57	70.82		70.82		5.21	369		369	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
37.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	9.35	27.35		27.35	255.72		255.72		5.21	1 332		1 332	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	159 247.07	16 487.52	2 819.39			751 748	200 291	15 710	
			139 940.22	121.60				535 747	1 479	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	159 247.07	16 487.52	2 819.39			751 748	200 291	15 710	
			139 940.22	121.60				535 747	1 479	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	24 137.43					120 645			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-3, 9, 12-15, 17, 23-27; %=90 - по стр. 4, 10; %=92 - по стр. 5, 16, 18, 19, 21, 22; %=77 - по стр. 7; %=66 - по стр. 28, 30, 32; %=67 - по стр. 34; %=80 - по стр. 35)	14 750.68					152 948			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3, 9, 12-15, 17, 23-27; %=43 - по стр. 4, 10; %=44 - по стр. 5, 16, 18, 19, 21, 22; %=48 - по стр. 7; %=50 - по стр. 28, 30, 32; %=40 - по стр. 34; %=37 - по стр. 35)	10 260.55					99 651			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	184 258.30					1 004 347			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	184 258.30					1 004 347			
	Строительный контроль 1%	1 842.58					10 043			
	Итого	186 100.88					1 014 390			
	Резерв средств на непредвиденные работы 2%	3 722.02					20 288			
	ИТОГО С  РЕЗЕРВОМ	189 822.90					1 034 678			
	НДС	34 168.12					186 242			
	ВСЕГО С НДС	223 991.02					1 220 920			
	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР 2012/2011 ПО ДАННЫМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ
К=1,072	240 118.37					1 308 826			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)