«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»		
	Исполнительный директор ООО УКБР №4»	
________________ /С. Б. Русович /	________________ /Н.В. Тихонова /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт сетей ХВС, ГВС, водоснабжение, отопление, системы водоотвода дома в МКД №19-33 (Подъезд 31) по ул. Чаадаева	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Горячее водоснабжение	
	
1.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф25=25м)	100 м трубопровода	0.25	
2.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм(ф76=28м)	100 м трубопровода	0.28	
3.	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм ( ф89=28м)	100 м трубопровода	0.28	
4.	Е16-02-002-08	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 89 мм	100 м трубопровода	0.28	
5.	С301-5608	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм	шт.	28	
6.	Е16-02-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 76 мм,прим	100 м трубопровода	0.28	
7.	С301-5607	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм	шт.	28	
8.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.25	
9.	С507-3356	Труба из полипропилена PN 20/32	м	23.45	
10.	С301-5603	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	25	
11.	Цена поставщика.	ППР тройник ф32	шт	18	
12.	Цена поставщика.	ППР колено ф 32 90 град	шт	22	
13.	Цена поставщика.	Разборное соединение 32/1 1/4"/32	шт	12	
14.	С302-1834	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм	шт.	6	
15.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	8.1	
16.	С104-0855	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	м	27.5	
17.	С104-0862	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм	м	30.8	
18.	С104-0861	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	м	30.8	
19.	Е16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1 врезка	6	
20.	Е16-07-003-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	6	
21.	Е16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.56	
	
	Раздел 2.  Холодное водоснабжение	
	
22.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф25=15,3м)	100 м трубопровода	0.153	
23.	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм ( ф89=28м)	100 м трубопровода	0.28	
24.	Е16-02-002-08	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 89 мм	100 м трубопровода	0.28	
25.	С301-5608	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм	шт.	28	
26.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.153	
27.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32	м	14.3514	
28.	С301-5603	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	15	
29.	Цена поставщика.	ППР колено ф 32 90 град	шт	18	
30.	С302-1834	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм	шт.	3	
31.	Цена поставщика.	Разборное соединение 32/1 1/4"/32	шт	6	
32.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	1.53	
33.	С104-0844	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	16.83	
34.	Е16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 80 мм	1 врезка	3	
35.	Е16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.28	
	
	Раздел 3.  Отопление	
	
36.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф15=33м)	100 м трубопровода	0.33	
37.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (ф50=80м)	100 м трубопровода	0.8	
38.	Е16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.8	
39.	С301-5605	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	80	
40.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.33	
41.	С301-5601	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	33	
42.	С507-3366	Труба из полипропилена PN 25/20	м	29.667	
43.	С301-5601	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	33	
44.	Цена поставщика.	Разборное соединение 20/3/4"/20	шт	10	
45.	С302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм	шт.	10	
46.	Е65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм	100 шт.	0.04	
47.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	11.3	
48.	С104-0847	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	м	88	
49.	С104-0841	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм	м	36.3	
50.	Е16-07-003-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	1 врезка	10	
51.	Е16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.8	
	
	Раздел 4.  СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
52.	Е16-04-001-02	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, прим	100 м трубопровода	0.395	
53.	Е16-04-001-01	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, прим	100 м трубопровода	0.15	
54.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.395	
55.	С301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0.553	
56.	Е16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.1	
57.	С301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0.14	
58.	Е22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, прим	10 фасонных частей	0.9	
59.	СЦена поставщика.	Отвод ПВХ 110мм   90 град	шт	4	
60.	СЦена поставщика.	Отвод ПВХ 50мм   90 град	шт	8	
61.	Е22-03-002-03	Установка полиэтиленовых фасонных частей крестовин	10 фасонных частей	0.1	
62.	СЦена поставщика.	Крестовина ПВХ 110/110/90град	шт	1	
63.	Е22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников	10 фасонных частей	0.6	
64.	СЦена поставщика.	Тройник ПВХ 110/110/90 град	шт	6	
65.	Е16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	3	
66.	Т01-01-01-014	Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	т	0.84126	
67.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	0.84126	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)