«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 482 381	руб.	Смета на сумму:	3 482 381	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом-сервис»	
		
___________________ /С.Б. Русович/	___________________ /А.В. Ходорович/	
		
«______»____________________ 2015г.	«______»____________________ 2015г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1	
на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия по объекту ул. Великолукская, 15-21 (во исполнение решения суда)                                 	
Сметная стоимость:	3 482.381	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.570	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	575.521	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРЫША	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	9.16	165.55	131.65	33.90	1 516.44	1 205.91	310.52	16.9	6.16	22 293	20 380	1 913	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 193.85				84%	17 119			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			723.55				48%	9 782			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 433.84					49 195			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	9.16	172.51	127.80	44.71	1 580.19	1 170.65	409.54	16.9	10.52	24 092	19 784	4 308	
					6.94			63.57	1	16.89			1 074	
	Накладные расходы		83%			1 024.40				71%	14 809			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			802.24				52%	10 846			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 406.84					49 747			
	
3.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.8	6 760.46	1 449.90	67.19	5 408.37	1 159.92	53.75	16.9	9.5	43 268	19 603	511	
				5 243.37			4 194.70		5.52	1		23 155		
	Накладные расходы		83%			962.73				71%	13 918			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			753.95				52%	10 194			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 125.05					67 380			
	
4.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	0.6	3 176.89	1 205.91	20.22	1 906.13	723.55	12.13	16.9	9.51	16 768	12 228	115	
				1 950.76			1 170.46		3.78	1		4 424		
	Накладные расходы		83%			600.55				71%	8 682			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			470.31				52%	6 359			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 976.98					31 808			
	
5.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.1	4 519.16	360.82	36.65	4 971.08	396.90	40.32	16.9	9.56	24 412	6 708	385	
				4 121.69			4 533.86		3.82	1		17 319		
	Накладные расходы		83%			329.43				71%	4 763			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			257.99				52%	3 488			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 558.49					32 663			
	
6.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	18.32	187.80	88.52	82.15	3 440.50	1 621.69	1 504.99	16.9	4.04	34 503	27 407	6 080	
				17.13	1.16		313.82	21.25	3.24	16.97		1 017	361	
	Объем: 916*2													
	Накладные расходы		90%			1 478.65				77%	21 381			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			985.76				48%	13 329			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 904.91					69 213			
	
7.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	379.224	36.04			13 667.23					74 590			
				36.04			13 667.23		196.69			74 590		
	Объем: (18.32)*20.7													
	
8.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	1.8	200.76	77.46	123.30	361.37	139.43	221.94	16.9	5	3 466	2 356	1 110	
					12.91			23.24	1	16.9			393	
	Накладные расходы		99%			161.04				84%	2 309			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			97.60				48%	1 320			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					620.02					7 095			
	
9.	ТЕРр 53-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен, 100 м3 кладки	0.018	133 600.95	5 010.70	3 790.41	2 404.82	90.19	68.23	16.89	10.53	12 710	1 523	718	
				124 799.84	588.12		2 246.40	10.59	4.66	16.9		10 468	179	
	Накладные расходы		86%			86.67				73%	1 242			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			70.55				56%	953			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 562.04					14 906			
	
10.	ТЕР 12-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли	9.16	14 923.70	1 735.22	694.66	136 701.09	15 894.62	6 363.09	16.9	4.98	901 135	268 619	31 688	
				12 493.82	25.33		114 443.39	232.02	5.25	16.9		600 828	3 921	
	Накладные расходы		108%			17 416.77				92%	250 737			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			8 869.65				44%	119 918			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					162 987.51					1 271 789			
	
11.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	47.2	137.86			6 506.99					25 430			
				137.86			6 506.99		538.77			25 430		
	
12.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.21	8 572.20	5 513.35	252.31	1 800.16	1 157.80	52.99	16.9	8.21	22 843	19 567	435	
				2 806.54	66.80		589.37	14.03	4.82	16.9		2 841	237	
	Накладные расходы		78%			914.03				66%	13 071			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			738.25				50%	9 902			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 452.44					45 816			
	
13.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.882	3 086.00			2 721.85					13 654			
				3 086.00			2 721.85		15 480.35			13 654		
	Объем: 0.21*4200													
	
14.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 6-ти каналов, 100 м труб	0.06	23 217.20	15 220.75	473.40	1 393.03	913.25	28.40	16.9	8.21	17 843	15 434	233	
				7 523.05	125.15		451.38	7.51	4.82	16.9		2 176	127	
	Объем: 1.5*4													
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			718.19				66%	10 270			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			580.08				50%	7 781			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 691.30					35 894			
	
15.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.66	3 086.00			2 036.76					10 217			
				3 086.00			2 036.76		15 480.35			10 217		
	Объем: 0.06*2200*5													
	
16.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 3-х каналов, 100 м труб	0.15	9 286.88	6 088.30	189.36	1 393.03	913.25	28.40	16.9	8.21	17 843	15 434	233	
				3 009.22	50.06		451.38	7.51	4.82	16.9		2 176	127	
	Объем: 1.5*10													
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			718.19				66%	10 270			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			580.08				50%	7 781			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 691.30					35 894			
	
17.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.66	3 086.00			2 036.76					10 217			
				3 086.00			2 036.76		15 480.35			10 217		
	Объем: 0.15*2200*2													
	
18.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.68	2 412.79	1 295.60	2.05	1 640.70	881.01	1.39	16.9	6.43	17 431	14 889	9	
				1 115.14			758.30		3.34	1		2 533		
	Накладные расходы		79%			696.00				67%	9 976			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			440.51				40%	5 956			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 777.20					33 362			
	
19.	ТЕР 15-04-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная, 100 м2 фасада	0.68	1 035.25	184.44	12.68	703.97	125.42	8.62	16.9	9.53	5 251	2 120	82	
				838.13			569.93		5.35	1		3 049		
	Накладные расходы		95%			119.15				80%	1 696			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			58.95				37%	784			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					882.07					7 731			
	
20.	ТЕР 46-01-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство бетонных оголовков, 1 м3	0.015	1 507.44	278.21	47.43	22.61	4.17	0.71	16.9	6.98	159	71	5	
				1 181.80	1.96		17.73	0.03	4.7	16.9		83		
	Накладные расходы		99%			4.16				84%	60			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.52				48%	34			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.29					253			
	
21.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оголовки дымов.труб), 100 м2 покрытия	0.11	11 748.28	1 020.39	26.53	1 292.31	112.24	2.92	16.9	10.29	5 411	1 897	30	
				10 701.36	3.02		1 177.15	0.33	2.96	16.88		3 484	6	
	Накладные расходы		108%			121.58				92%	1 751			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			61.91				44%	837			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 475.80					7 999			
	
22.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.62	75.57	75.35	0.22	122.42	122.07	0.36	16.9	6.55	2 065	2 063	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			101.32				71%	1 465			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			79.35				52%	1 073			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					303.08					4 602			
	
23.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.62	2 956.30	374.76	6.66	4 789.21	607.11	10.79	16.9	9.54	22 835	10 260	103	
				2 574.88	1.21		4 171.31	1.96	2.99	16.85		12 472	33	
	Накладные расходы		83%			505.53				71%	7 308			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			395.90				52%	5 352			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 690.63					35 495			
	
24.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.62	8 764.15	284.26	25.49	14 197.92	460.50	41.29	16.9	9.53	55 975	7 782	394	
				8 454.40	2.41		13 696.13	3.90	3.49	16.92		47 799	66	
	Накладные расходы		108%			501.55				92%	7 220			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			255.42				44%	3 453			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 954.89					66 648			
	
25.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.44	7 415.77	333.04	13.17	10 678.71	479.58	18.96	16.9	9.66	48 805	8 105	183	
				7 069.56			10 180.17		3.98	1		40 517		
	Накладные расходы		83%			398.05				71%	5 755			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			311.73				52%	4 215			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 388.49					58 774			
	
26.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.3	5 731.49	578.30	8.10	1 719.45	173.49	2.43	16.9	9.67	8 373	2 932	23	
				5 145.09			1 543.53		3.51	1		5 418		
	Накладные расходы		83%			144.00				71%	2 082			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			112.77				52%	1 525			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 976.22					11 979			
	
27.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.15	8 719.75	480.56	8.10	1 307.96	72.08	1.22	16.9	9.67	2 699	1 218	12	
				8 231.09			1 234.66		1.19	1		1 469		
	Накладные расходы		83%			59.83				71%	865			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.85				52%	633			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 414.64					4 197			
	
28.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.2	1 357.93	327.73	1.01	1 629.52	393.28	1.21	16.89	9.69	12 187	6 642	12	
				1 029.19			1 235.03		4.48	1		5 533		
	Накладные расходы		83%			326.42				71%	4 716			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			255.63				52%	3 454			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 211.57					20 357			
	
29.	ТЕРр 58-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.06	2 888.51	2 877.16	11.35	173.31	172.63	0.68	16.9	6.44	2 922	2 917	4	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			143.28				71%	2 071			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			112.21				52%	1 517			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					428.80					6 510			
	
30.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	6	379.66	60.00	23.82	2 277.96	360.00	142.92	16.9	8.46	12 760	6 084	1 209	
				295.84	1.66		1 775.04	9.96	3.08	16.89		5 467	168	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Накладные расходы		106%			392.16				90%	5 627			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			199.78				43%	2 688			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 869.90					21 075			
	
31.	СЦена поставщика. 
Блок оконный пластиковый арочный индивидуального изготовления с поворотно-откидной створкой однокамерный до 1м2, м2	10.2	4 267.58			43 529.27			1	1	202 846			
				4 267.58			43 529.27		4.66	1		202 846		
	Поправки: М: =19690*1.01/4.66	
	
32.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.09	313.20	291.92	21.28	28.19	26.27	1.92	16.91	9.66	463	444	19	
									4.63	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0195:[ М-(11.23=11233.01*0.001) ];  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Накладные расходы		106%			27.85				90%	400			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			14.19				43%	191			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					70.22					1 054			
	
33.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0396	23 811.97			942.95					1 820			
				23 811.97			942.95		45 970.27			1 820		
	Объем: 0.09*0.44													
	
34.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.18	775.58	765.14	10.44	139.60	137.73	1.88	16.9	9.35	2 345	2 328	18	
					4.83			0.87	1	16.89			15	
	Накладные расходы		74%			102.56				63%	1 476			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			69.30				40%	937			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					311.46					4 758			
	
35.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.18	12 734.30	648.03	7.22	2 292.17	116.65	1.30	16.9	9.3	5 593	1 971	12	
				12 079.05	0.75		2 174.23	0.14	1.66	16.99		3 609	2	
	Накладные расходы		115%			134.31				98%	1 934			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			82.92				56%	1 105			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 509.40					8 631			
	
36.	СЦена поставщика. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	9	714.16			6 427.47			1	1	29 952			
				714.16			6 427.47		4.66	1		29 952		
	Поправки: М: =3200*1.04/4.66	
	
37.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	9	88.07	12.17		792.63	109.53		16.9	1	3 935	1 851		
				75.90			683.10		3.05	1		2 083		
	Накладные расходы		103%			112.82				88%	1 629			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			65.72				48%	888			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					971.16					6 452			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	284 554.13	29 740.92	9 332.90			1 719 111	502 617	49 846	
			245 480.35	396.91				1 166 646	6 709	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	274 902.26	29 377.01	9 329.72			1 677 286	496 467	49 816	
			236 195.55	395.90				1 131 002	6 692	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	71 441.81					338 774			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8, 20; %=71 - по стр. 2-5, 22, 23, 25-29; %=77 - по стр. 6; %=73 - по стр. 9; %=92 - по стр. 10, 21, 24; %=66 - по стр. 12, 14, 16; %=67 - по стр. 18; %=80 - по стр. 19; %=90 - по стр. 30, 32)	29 145.37					419 561			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6, 8, 20; %=52 - по стр. 2-5, 22, 23, 25-29; %=56 - по стр. 9; %=44 - по стр. 10, 21, 24; %=50 - по стр. 12, 14, 16; %=40 - по стр. 18; %=37 - по стр. 19; %=43 - по стр. 30, 32)	17 277.70					233 363			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	321 325.33					2 330 210			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	9 651.87	363.91	3.18			41 825	6 150	30	
			9 284.80	1.01				35 644	17	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 34; %=98 - по стр. 35; %=88 - по стр. 37)	349.69					5 039			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 34; %=56 - по стр. 35; %=48 - по стр. 37)	217.94					2 931			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	10 219.50					49 795			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	331 544.83					2 380 005			
	ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ  0,516%	1 710.77					12 281			
	ИТОГО С ЗИМНИМИ	333 255.60					2 392 286			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	7 131.67					51 195			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	340 387.27					2 443 481			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	6 807.75					48 870			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	347 195.02					2 492 351			
	НДС 18%	62 495.10					448 623			
	ВСЕГО С НДС	409 690.12					2 940 974			
	Раздел 2.  ЧЕРДАЧНОЕ  ПЕРЕKРЫТИЕ	
	
38.	ТЕР 11-01-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка утеплителя засыпного по перекрытию, 1 м3 изоляции	54	42.78	15.93	26.85	2 309.90	860.11	1 449.79	16.9	7.62	25 583	14 536	11 047	
					4.60			248.40	14.21	16.89			4 195	
	Объем: 540*0.1													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			1 230.45				94%	17 607			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			709.45				51%	9 553			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 249.79					52 743			
	
39.	ТЕРр 54-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	0.8	2 314.38	619.65	152.98	1 851.50	495.72	122.38	16.9	9.66	14 271	8 378	1 182	
				1 541.75			1 233.40		3.82	1		4 712		
	Накладные расходы		85%			421.36				72%	6 032			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			396.58				64%	5 362			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 669.44					25 665			
	
40.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие пленкой под утеплитель, 100 м2 поверхности	6.46	33.25	31.22	2.03	214.80	201.68	13.11	16.9	9.65	3 535	3 408	127	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			223.86				94%	3 204			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			129.08				51%	1 738			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					567.74					8 477			
	
41.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	790.704	7.04			5 566.56					23 231			
				7.04			5 566.56		29.38			23 231		
	Объем: 6.46*122.4													
	
42.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности	5.4	375.04	269.89	105.15	2 025.22	1 457.41	567.81	16.91	9.65	30 124	24 645	5 479	
					2.71			14.63	5.33	16.93			248	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Накладные расходы		111%			1 633.96				94%	23 399			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			942.11				51%	12 695			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 601.29					66 219			
	
43.	ТССЦ 104-1703 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3	72.306	523.43			37 847.13					157 347			
				523.43			37 847.13		2 176.13			157 347		
	Объем: 540*1.03*0.13													
	
44.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие пленкой по утеплителю, 100 м2 поверхности	5.4	33.25	31.22	2.03	179.55	168.59	10.96	16.9	9.65	2 955	2 849	106	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			187.13				94%	2 678			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			107.90				51%	1 453			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					474.58					7 086			
	
45.	ТССЦ 101-5833 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	660.96	15.27			10 092.86					34 681			
				15.27			10 092.86		52.47			34 681		
	Объем: 5.40*122.4													
	
46.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	1.38	1 680.28	33.82	13.15	2 318.79	46.67	18.15	16.89	8.12	8 374	788	147	
				1 633.31	1.21		2 253.97	1.67	3.3	16.85		7 438	28	
	Накладные расходы		106%			51.24				90%	734			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			26.10				43%	351			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 396.13					9 459			
	
47.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.656	187.80	88.52	82.15	311.00	146.59	136.04	16.9	4.04	3 119	2 477	550	
				17.13	1.16		28.37	1.92	3.24	16.97		92	33	
	Объем: 138*0.6*2													
	Накладные расходы		90%			133.66				77%	1 933			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			89.11				48%	1 205			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					533.77					6 257			
	
48.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	34.2792	36.04			1 235.42					6 742			
				36.04			1 235.42		196.69			6 742		
	Объем: (1.656)*20.7													
	
49.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	61.894	48.13	4.41	36.66	2 978.71	272.95	2 269.03	16.89	8.48	31 228	4 610	19 241	
									1	1				
	Объем: 22.07+14*916/1000+54*0.5													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			272.95				100%	4 610			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			163.77				60%	2 766			
	
50.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	61.894	16.40		16.40	1 015.06		1 015.06	1	8.87	9 004		9 004	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	67 946.50	3 649.72	5 602.33			350 194	61 691	46 883	
			58 257.71	266.62				234 243	4 504	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	63 952.73	3 376.77	2 318.24			309 962	57 081	18 638	
			58 257.71	266.62				234 243	4 504	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	54 741.97					222 001			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 38, 40, 42, 44; %=72 - по стр. 39; %=90 - по стр. 46; %=77 - по стр. 47)	3 881.67					55 587			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 38, 40, 42, 44; %=64 - по стр. 39; %=43 - по стр. 46; %=48 - по стр. 47)	2 400.31					32 357			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	70 234.71					397 906			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 993.77	272.95	3 284.09			40 232	4 610	28 245	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 49)	272.95					4 610			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 49)	163.77					2 766			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 993.77					40 232			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	74 228.48					438 138			
	ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ  0,516%	383.02					2 261			
	ИТОГО С ЗИМНИМИ	74 611.50					440 399			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 596.69					9 425			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	76 208.19					449 824			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 524.16					8 996			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	77 732.35					458 820			
	НДС 18%	13 991.82					82 588			
	ВСЕГО С НДС	91 724.17					541 408			
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	352 500.63	33 390.64	14 935.23			2 069 305	564 308	96 729	
			303 738.06	663.53				1 400 889	11 213	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	338 854.99	32 753.78	11 647.96			1 987 248	553 548	68 454	
			294 453.26	662.52				1 365 245	11 196	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	126 183.78					560 775			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8, 20; %=71 - по стр. 2-5, 22, 23, 25-29; %=77 - по стр. 6, 47; %=73 - по стр. 9; %=92 - по стр. 10, 21, 24; %=66 - по стр. 12, 14, 16; %=67 - по стр. 18; %=80 - по стр. 19; %=90 - по стр. 30, 32, 46; %=94 - по стр. 38, 40, 42, 44; %=72 - по стр. 39)	33 027.04					475 148			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6, 8, 20, 47; %=52 - по стр. 2-5, 22, 23, 25-29; %=56 - по стр. 9; %=44 - по стр. 10, 21, 24; %=50 - по стр. 12, 14, 16; %=40 - по стр. 18; %=37 - по стр. 19; %=43 - по стр. 30, 32, 46; %=51 - по стр. 38, 40, 42, 44; %=64 - по стр. 39)	19 678.01					265 720			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	391 560.04					2 728 116			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	9 651.87	363.91	3.18			41 825	6 150	30	
			9 284.80	1.01				35 644	17	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 34; %=98 - по стр. 35; %=88 - по стр. 37)	349.69					5 039			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 34; %=56 - по стр. 35; %=48 - по стр. 37)	217.94					2 931			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	10 219.50					49 795			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 993.77	272.95	3 284.09			40 232	4 610	28 245	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 49)	272.95					4 610			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 49)	163.77					2 766			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 993.77					40 232			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	405 773.31					2 818 143			
	ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ  0,516%	2 093.79					14 542			
	ИТОГО С ЗИМНИМИ	407 867.10					2 832 685			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	8 728.36					60 619			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	416 595.46					2 893 304			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	8 331.91					57 866			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	424 927.37					2 951 170			
	НДС 18%	76 486.93					531 211			
	ВСЕГО С НДС	501 414.30					3 482 381			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)