«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 607 419	руб.	Смета на сумму:	2 607 419	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /__С.Б. Русович___ /	________________ /__О.Ю. Емельянова_____ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

Объект:	Горького, д.30-36	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши МКД № 30-36 по ул. Горького	
Сметная стоимость:	2 607.419	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.788	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	499.333	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	9.5	165.55	131.65	33.90	1 572.73	1 250.68	322.05	14.4	6.44	20 084	18 010	2 074	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 238.17				84%	15 128			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			750.41				48%	8 645			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 561.31					43 857			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	9.5	172.51	127.80	44.71	1 638.85	1 214.10	424.75	14.41	8.08	20 927	17 495	3 432	
					6.95			66.03	1	14.38			949	
	Накладные расходы		83%			1 062.51				71%	13 095			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			832.08				52%	9 591			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 533.44					43 613			
	
3.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	10	3 176.89	1 205.91	20.22	31 768.90	12 059.10	202.20	14.4	8.12	241 424	173 651	1 642	
				1 950.76			19 507.60		3.39	1		66 131		
	Накладные расходы		83%			10 009.05				71%	123 292			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7 838.42				52%	90 299			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49 616.37					455 015			
	
4.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок  (смена кобылок 1,2 м -130 шт.), 100 м	1.56	3 176.89	1 205.91	20.22	4 955.95	1 881.22	31.54	14.4	8.12	37 662	27 090	256	
				1 950.76			3 043.19		3.39	1		10 316		
	Объем: 130*1.2													
	Накладные расходы		83%			1 561.41				71%	19 234			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 222.79				52%	14 087			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 740.16					70 983			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.65	6 775.72	1 449.90	67.19	4 404.22	942.43	43.67	14.4	8.12	27 666	13 571	355	
				5 258.63			3 418.11		4.02	1		13 741		
	Накладные расходы		83%			782.22				71%	9 635			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			612.58				52%	7 057			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 799.02					44 358			
	
6.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	2.124	2 412.79	1 295.60	2.05	5 124.77	2 751.85	4.35	14.4	5.73	48 392	39 627	25	
				1 115.14			2 368.56		3.69	1		8 740		
	Объем: 17.7*12													
	Накладные расходы		79%			2 173.96				67%	26 550			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 375.93				40%	15 851			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 674.66					90 793			
	
7.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.124	2 291.60	114.18	14.24	4 867.36	242.53	30.24	14.4	8.19	16 651	3 492	248	
				2 163.18			4 594.59		2.81	1		12 911		
	Объем: 17.7*12													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			230.40				80%	2 794			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			113.99				37%	1 292			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 211.75					20 737			
	
8.	ТЕРр 58-21-1 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	1.2	1 123.87	161.26	3.04	1 348.64	193.51	3.65	14.4	8.24	5 810	2 787	30	
				959.57			1 151.48		2.6	1		2 994		
	Накладные расходы		83%			160.61				71%	1 979			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			125.78				52%	1 449			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 635.03					9 238			
	
9.	ТЕРр 58-21-2 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 8 каналов), 10 шт.	1.2	2 309.37	315.56	7.07	2 771.24	378.67	8.48	14.4	8.27	11 722	5 453	70	
				1 986.74			2 384.09		2.6	1		6 199		
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		83%			314.30				71%	3 872			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			246.14				52%	2 836			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 331.67					18 429			
	
10.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	9.5	221.62	101.80	102.69	2 105.35	967.08	975.53	14.4	3.56	17 776	13 926	3 473	
				17.13	1.45		162.74	13.78	2.32	14.47		378	199	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			882.77				77%	10 876			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			588.52				48%	6 780			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 576.64					35 432			
	
11.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	196.65	36.04			7 087.27					38 093			
				36.04			7 087.27		193.71			38 093		
	Объем: 9.5*20.7													
	
12.	ТЕР 12-01-007-02 
(прим.) 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	9.5	4 877.10	504.69	210.18	46 332.49	4 794.55	1 996.66	14.41	7.63	280 053	69 089	15 235	
				4 162.24	20.39		39 541.28	193.68	4.95	14.39		195 729	2 787	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			5 387.29				92%	66 126			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 743.53				44%	31 625			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54 463.30					377 804			
	
13.	С Цена поставщик. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный  "Этернит",, м2	1216	71.06			86 408.77					368 965			
				71.06			86 408.77		4.27			368 965		
	Объем: 950*1.28													
	Поправки: М: =11.6*48.86/1.98/4.27*1.06	
	
14.	ТЕР 12-01-012-01 
Демонтаж перил (ограждение кровель), 100 м ограждения	1.586	86.00	43.89	42.11	136.40	69.61	66.79	14.4	6.88	1 462	1 002	460	
					3.07			4.86	4.01	14.38			70	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			80.43				92%	986			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			40.96				44%	472			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					257.79					2 920			
	
15.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.586	4 972.00	72.11	75.20	7 885.58	114.36	119.27	14.4	6.88	33 152	1 647	821	
				4 824.69	5.48		7 651.96	8.68	4.01	14.38		30 684	125	
	Объем: 130+28.6													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			132.88				92%	1 630			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			67.67				44%	780			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 086.14					35 562			
	
16.	ТЕР 15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4758	1 288.77	768.15	4.21	613.20	365.49	2.00	14.4	8.26	5 906	5 263	17	
				516.40	0.16		245.70	0.08	2.55	16.69		627	1	
	Объем: 158.6*0.6*0.5													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			347.29				80%	4 211			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			171.82				37%	1 948			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 132.31					12 065			
	
17.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки	0.1586	257.63	231.54	26.09	40.86	36.72	4.14	14.4	8.54	564	529	35	
					10.34			1.64	1	16.81			28	
	Объем: 158.6*0.1													
	Накладные расходы		85%			32.61				72%	401			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			30.69				64%	356			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.15					1 322			
	
18.	ТЕР 10-01-022-02 
Устройство лобовой доски, 100 м2 потолка	0.1586	4 610.12	423.79	117.39	731.17	67.21	18.62	14.41	7.55	3 155	969	141	
				4 068.95	5.10		645.34	0.81	3.17	14.38		2 046	12	
	Объем: 158.6*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			72.10				90%	883			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			36.73				43%	422			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					840.00					4 460			
	
19.	ТЕР 15-04-024-02 
(прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1586	1 316.51	347.48	6.74	208.80	55.11	1.07	14.4	8.26	1 196	794	9	
				962.29	0.16		152.62	0.03	2.58	16.69		394		
	Объем: 158.6*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			52.38				80%	635			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			25.92				37%	294			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					287.10					2 125			
	
20.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.06	373.54	335.71	26.60	22.41	20.14	1.60	14.41	8.24	306	290	13	
				11.23			0.67		4.11	1		3		
	Объем: 2.0*3													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			21.35				90%	261			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.88				43%	125			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.63					692			
	
21.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0264	23 811.97			628.64					1 214			
				23 811.97			628.64		45 984.42			1 214		
	Объем: 0.06*0.44													
	
22.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	14.41	5.73	753	751	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	533			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	391			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 677			
	
23.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	14.4	7.13	4 086	1 987	425	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.83	14.4		1 674	60	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 842			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	880			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 809			
	
24.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.44	2 460.30			3 542.83					6 063			
				2 460.30			3 542.83		4 210.26			6 063		
	Объем: 0.72*2													
	
25.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.45	775.58	765.14	10.44	349.01	344.31	4.70	14.41	8.53	5 002	4 962	40	
					4.13			1.86	1	16.83			31	
	Накладные расходы		74%			256.17				63%	3 146			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			173.09				40%	1 997			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					778.26					10 145			
	
26.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.45	12 833.31	745.23	9.03	5 774.99	335.36	4.06	14.41	7.52	14 864	4 832	31	
				12 079.05	0.95		5 435.57	0.43	1.84	14.29		10 001	6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			386.16				98%	4 741			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			238.41				56%	2 709			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 399.56					22 315			
	
27.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	6.3	27.31			172.05					1 404			
				27.31			172.05		222.82			1 404		
	Объем: 0.45*14													
	
28.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	9	88.07	12.17		792.63	109.53		14.41	1	3 436	1 578		
				75.90			683.10		2.72	1		1 858		
	Накладные расходы		103%			112.82				88%	1 389			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			65.72				48%	757			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					971.16					5 582			
	
29.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	1.448	75.57	75.35	0.22	109.43	109.11	0.32	14.4	5.82	1 573	1 571	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			90.56				71%	1 115			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.92				52%	817			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					270.91					3 505			
	
30.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.5792	11 907.97	1 173.45	33.16	6 897.10	679.66	19.21	14.4	8.12	26 244	9 787	156	
				10 701.36	3.78		6 198.23	2.19	2.63	14.39		16 301	31	
	Объем: 144.8*0.4													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			736.40				92%	9 033			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			375.02				44%	4 320			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 008.52					39 596			
	
31.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.448	8 813.16	326.90	31.86	12 761.46	473.35	46.14	14.4	7.72	45 612	6 816	356	
				8 454.40	3.03		12 241.97	4.38	3.14	14.36		38 440	63	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			515.95				92%	6 329			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			262.75				44%	3 027			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 540.16					54 967			
	
32.	ТЕРр 58-10-2 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	1.24	7 879.49	801.83	8.10	9 770.57	994.27	10.04	14.4	8.25	37 631	14 317	83	
				7 069.56			8 766.25		2.65	1		23 231		
	Накладные расходы		83%			825.24				71%	10 165			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			646.28				52%	7 445			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 242.09					55 241			
	
33.	ТЕРр 58-10-4 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.16	6 366.80	1 213.61	8.10	1 018.69	194.18	1.30	14.4	8.25	4 717	2 796	11	
				5 145.09			823.21		2.32	1		1 910		
	Накладные расходы		83%			161.17				71%	1 985			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			126.22				52%	1 454			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 306.08					8 156			
	
34.	ТЕРр 58-10-7 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.08	9 322.48	1 083.29	8.10	745.80	86.66	0.65	14.4	8.25	2 076	1 248	5	
				8 231.09			658.49		1.25	1		823		
	Накладные расходы		83%			71.93				71%	886			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.33				52%	649			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					874.06					3 611			
	
35.	ТЕРр 58-10-5 
Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	14.4	8.25	1 382	554	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					2 063			
	
36.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	1.05	1 357.93	327.73	1.01	1 425.83	344.12	1.06	14.4	8.27	9 384	4 955	9	
				1 029.19			1 080.65		4.09	1		4 420		
	Накладные расходы		83%			285.62				71%	3 518			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			223.68				52%	2 577			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 935.13					15 479			
	
	Дощатые вент. каналы	
	
37.	ТЕРр 53-1-2 
(прим.) 
Разборка обшивки вент. канала, 100 м2 стен	0.96	584.91	333.63	251.28	561.51	320.28	241.23	14.4	6.18	6 103	4 612	1 491	
					33.37			32.04	1	14.39			461	
	Объем: 5*0.6*4*8													
	Накладные расходы		86%			303.00				73%	3 703			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			246.62				56%	2 841			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 111.13					12 647			
	
38.	ТЕР 10-01-010-01 
(прим.) 
Разборка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.48	191.41	160.20	31.21	91.88	76.90	14.98	14.4	8.01	1 227	1 107	120	
									2.67	1				
	Объем: 6*4*8*0.05*0.05													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			81.51				90%	996			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			41.53				43%	476			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					214.92					2 699			
	
39.	ТЕР 10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.48	3 020.43	230.29	48.76	1 449.81	110.54	23.41	14.4	8.01	5 293	1 592	187	
				2 741.38			1 315.86		2.67	1		3 513		
	Объем: 6*4*8*0.05*0.05													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			117.17				90%	1 433			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			59.69				43%	685			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 626.67					7 410			
	
40.	ТЕР 10-01-012-04 
(прим.) 
Обшивка каркасных стен досками под штукатурку, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.96	3 104.61	230.44	94.03	2 980.43	221.22	90.26	14.4	8.23	12 202	3 186	743	
				2 780.15			2 668.94		3.1	1		8 274		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			234.49				90%	2 867			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			119.46				43%	1 370			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 334.38					16 439			
	
41.	ТЕР 26-01-037-01 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции	4.8	811.20	235.30	124.98	3 893.74	1 129.45	599.88	14.4	6.79	29 947	16 264	4 073	
				450.92			2 164.42		4.44	1		9 610		
	Объем: 96*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 016.51				77%	12 523			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			677.67				48%	7 807			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 587.92					50 277			
	
42.	ТССЦ 104-0002 
Вата минеральная, м3	4.656	447.38			2 083.00					11 460			
				447.38			2 083.00		2 461.38			11 460		
	Объем: 4.8*0.97													
	
43.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим.) 
Обивка стен кровельной сталью, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.96	5 112.78	335.71	26.60	4 908.27	322.28	25.54	14.41	8.24	23 598	4 644	210	
				4 750.47			4 560.45		4.11	1		18 743		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			341.62				90%	4 180			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			174.03				43%	1 997			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 423.92					29 775			
	
44.	ТЕР 10-01-012-03 
(прим.) 
Обшивка вент. каналов плоским шифером, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.96	911.22	803.60	63.01	874.77	771.45	60.49	14.4	8.19	11 928	11 109	495	
				44.61			42.83		7.55	1		323		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0698:[ М-(2603.71=2540.20*1.025) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			817.74				90%	9 998			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			416.58				43%	4 777			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 109.09					26 703			
	
45.	Цена поставщика. 
Плоский шифер, м2	98.4	46.17			4 543.45			1	1	19 401			
				46.17			4 543.45		4.27	1		19 401		
	Объем: 96*1.025													
	Поправки: М: =186.00*1.06/4.27	
	
46.	ТЕР 12-01-011-01 
Устройство колпаков над шахтами в два канала, 1 колпак	4	536.67	20.09	1.26	2 146.69	80.36	5.05	14.4	8.27	6 558	1 157	42	
				515.32			2 061.28		2.6	1		5 359		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			86.79				92%	1 064			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			44.20				44%	509			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 277.68					8 132			
	
	Прочие работы	
	
47.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	40.508	66.71		66.71	2 702.30		2 702.30	1	6.28	16 970		16 970	
									1	1				
	Объем: 0.603+26.004014+0.126+9.50*1.45													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
48.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	40.508	18.71		18.71	757.78		757.78	1	6.28	4 759		4 759	
									1	1				
	Объем: 0.603+26.004014+0.126+9.50*1.45													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	282 217.61	34 335.98	8 925.44			1 495 853	494 510	58 550	
			238 956.16	334.64				942 796	4 823	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	275 128.93	33 546.78	8 916.68			1 471 147	483 138	58 479	
			232 665.44	332.35				929 533	4 786	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	104 293.96					445 196			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 8, 9, 22, 29, 32-36; %=67 - по стр. 6; %=80 - по стр. 7, 16, 19; %=77 - по стр. 10, 41; %=92 - по стр. 12, 14, 15, 30, 31, 46; %=72 - по стр. 17; %=90 - по стр. 18, 20, 23, 38-40, 43, 44; %=73 - по стр. 37)	30 453.30					374 154			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 41; %=52 - по стр. 2-5, 8, 9, 22, 29, 32-36; %=40 - по стр. 6; %=37 - по стр. 7, 16, 19; %=44 - по стр. 12, 14, 15, 30, 31, 46; %=64 - по стр. 17; %=43 - по стр. 18, 20, 23, 38-40, 43, 44; %=56 - по стр. 37)	20 511.43					236 215			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	326 093.66					2 081 516			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	7 088.68	789.20	8.76			24 706	11 372	71	
			6 290.72	2.29				13 263	37	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 25; %=98 - по стр. 26; %=88 - по стр. 28)	755.14					9 275			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 25; %=56 - по стр. 26; %=48 - по стр. 28)	477.21					5 464			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 321.03					39 445			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	334 414.69					2 120 961			
	Строительный контроль 2,14%	7 156.47					45 389			
			7 156.47					45 389		
	Всего со строительным контролем	341 571.16					2 166 350			
			341 571.16					2 166 350		
	Непредвиденные расходы 2%	6 831.42					43 327			
			6 831.42					43 327		
	Всего с непредвиденными расходами	348 402.58					2 209 677			
			348 402.58					2 209 677		
	НДС 18%	62 712.46					397 742			
	Всего с НДС	411 115.04					2 607 419			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	31 208.44					383 429			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	20 988.64					241 679			

Составил:	

Инженер ПТО ООО "УКЛР"                                               И.С. Блинова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Главный инженер ООО «УКЛР»                                          К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)