«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на Капитальный ремонт фасада МЖД по улице Леонова 19а/19б	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7.602	
2.	Покрытие лесов защитной сеткой (прим.)	100 м2 покрытия	3.8	
3.	Сетка защитная многооборачиваемая (50%)	м2	380	
4.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.76	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.76	
6.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1.2	
7.	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича	1 м карниза	6	
8.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	6.385	
9.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.384	
10.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	6.8	
11.	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами	1 т	0.03	
12.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.62	
13.	Меловая защита окон и дверей при окраске фасадов с земли и лесов	100 м2 площади оконных проемов	1.217	
14.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.099	
15.	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	638.5	
16.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	6.385	
17.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	83.005	
18.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	6.385	
19.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса откосов	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.384	
20.	Установка перфоуголков	100 м плинтуса	3.33	
21.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	333	
22.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	6.769	
23.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	87.997	
24.	Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	6.769	
25.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	744.59	
26.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	6.769	
27.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	6.769	
28.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	6.769	
29.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.063	
30.	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.063	
31.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	6.3	
32.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.0324	
33.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.032	
34.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.032	
35.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	3.72	
36.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	3.72	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)