|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 1 610 405 | руб. | Смета на сумму: | 1 610 405 | руб. |
| Директор МКУ «КРМКД» ГО «Город Калининград» |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Русович С.Б. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
| Стройка: | Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Коммунистическая 53-59 |
|  |
| Объект: | Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Коммунистическая 53-59 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши |
| Сметная стоимость: | **1 610.405** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **1.800** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **204.964** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 8.898 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 1 473.06 | 1 171.42 | 301.64 | 12.51 | 4.4 | 15 982 | 14 654 | 1 327 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 159.71 |  |  |  | 84% | 12 309 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 702.85 |  |  |  | 48% | 7 034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 335.62 |  |  |  |  | 35 325 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 8.898 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 1 534.99 | 1 137.16 | 397.83 | 12.51 | 7.12 | 17 058 | 14 226 | 2 833 |
|  | 6.95 |  | 61.84 | 1 | 12.49 |  | 772 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 995.17 |  |  |  | 71% | 10 649 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 779.35 |  |  |  | 52% | 7 799 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 309.51 |  |  |  |  | 35 506 |  |  |
|  |
| 3. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 1.26 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 11 707.04 | 1 711.47 | 43.61 | 12.51 | 6.98 | 51 173 | 21 410 | 304 |
| 7 898.38 |  | 9 951.96 |  | 2.96 | 1 | 29 458 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 420.52 |  |  |  | 71% | 15 201 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 112.46 |  |  |  | 52% | 11 133 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14 240.02 |  |  |  |  | 77 507 |  |  |
|  |
| 4. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок), 100 м | 1.08 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 10 034.60 | 1 466.97 | 37.38 | 12.51 | 6.98 | 43 862 | 18 352 | 261 |
| 7 898.38 |  | 8 530.25 |  | 2.96 | 1 | 25 250 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 217.59 |  |  |  | 71% | 13 030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 953.53 |  |  |  | 52% | 9 543 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 205.72 |  |  |  |  | 66 435 |  |  |
|  |
| 5. | ТЕРр 58-5-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт. | 22 | 111.23 | 12.64 | 28.30 | 2 447.06 | 278.08 | 622.60 | 12.51 | 7.07 | 14 545 | 3 479 | 4 402 |
| 70.29 |  | 1 546.38 |  | 4.31 | 1 | 6 665 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 230.81 |  |  |  | 71% | 2 470 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 180.75 |  |  |  | 52% | 1 809 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 858.62 |  |  |  |  | 18 824 |  |  |
|  |
| 6. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.25 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 1 129.79 | 90.21 | 9.16 | 12.51 | 7.07 | 5 418 | 1 128 | 65 |
| 4 121.69 |  | 1 030.42 |  | 4.1 | 1 | 4 225 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 74.87 |  |  |  | 71% | 801 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 58.64 |  |  |  | 52% | 587 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 263.30 |  |  |  |  | 6 805 |  |  |
|  |
| 7. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.18 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 1 219.63 | 260.98 | 12.09 | 12.51 | 7.02 | 7 231 | 3 265 | 85 |
| 5 258.63 |  | 946.55 |  | 4.1 | 1 | 3 881 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 216.61 |  |  |  | 71% | 2 318 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 169.64 |  |  |  | 52% | 1 698 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 605.88 |  |  |  |  | 11 247 |  |  |
|  |
| 8. | ТЕРр 60-7-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал, 100 м труб | 0.28 | 8 054.04 | 5 117.59 | 130.63 | 2 255.13 | 1 432.93 | 36.58 | 12.51 | 6.18 | 21 970 | 17 926 | 226 |
| 2 805.82 | 31.10 | 785.63 | 8.71 | 4.86 | 12.52 | 3 818 | 109 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 1 124.48 |  |  |  | 66% | 11 903 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 908.23 |  |  |  | 50% | 9 018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 287.84 |  |  |  |  | 42 891 |  |  |
|  |
| 9. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.588 | 2 934.00 |  |  | 1 725.19 |  |  |  |  | 6 610 |  |  |
| 2 934.00 |  | 1 725.19 |  | 11 241.04 |  | 6 610 |  |
|  | Объем: 0.28\*2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 10. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.44 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 1 061.63 | 570.06 | 0.90 | 12.51 | 4.04 | 9 211 | 7 132 | 4 |
| 1 115.14 |  | 490.66 |  | 4.23 | 1 | 2 075 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 450.35 |  |  |  | 67% | 4 778 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 285.03 |  |  |  | 40% | 2 853 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 797.01 |  |  |  |  | 16 842 |  |  |
|  |
| 11. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.44 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 008.30 | 50.24 | 6.26 | 12.51 | 7.11 | 3 291 | 629 | 45 |
| 2 163.18 |  | 951.80 |  | 2.75 | 1 | 2 617 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 47.73 |  |  |  | 80% | 503 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 23.61 |  |  |  | 37% | 233 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 079.64 |  |  |  |  | 4 027 |  |  |
|  |
| 12. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.2 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 2 381.59 | 234.69 | 6.63 | 12.51 | 7.14 | 8 569 | 2 936 | 47 |
| 10 701.36 | 3.78 | 2 140.27 | 0.76 | 2.61 | 12.5 | 5 586 | 9 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 254.29 |  |  |  | 92% | 2 709 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 129.50 |  |  |  | 44% | 1 296 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 765.37 |  |  |  |  | 12 574 |  |  |
|  |
| 13. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 8.898 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 971.93 | 905.80 | 913.71 | 12.51 | 3.39 | 14 700 | 11 332 | 3 097 |
| 17.13 | 1.45 | 152.42 | 12.90 | 1.78 | 12.56 | 271 | 162 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 826.83 |  |  |  | 77% | 8 850 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 551.22 |  |  |  | 48% | 5 517 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 349.98 |  |  |  |  | 29 068 |  |  |
|  |
| 14. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 184.1886 | 36.04 |  |  | 6 638.16 |  |  |  |  | 27 722 |  |  |
| 36.04 |  | 6 638.16 |  | 150.51 |  | 27 722 |  |
|  | Объем: 8.898\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 15. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 8.898 | 4 088.23 | 504.69 | 210.18 | 36 377.11 | 4 490.72 | 1 870.14 | 12.52 | 6.84 | 221 498 | 56 224 | 12 792 |
| 3 373.37 | 20.39 | 30 016.25 | 181.41 | 5.08 | 12.5 | 152 483 | 2 268 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13\*128) ]; ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66\*0.1) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 5 045.90 |  |  |  | 92% | 53 813 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 2 569.67 |  |  |  | 44% | 25 736 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 43 992.68 |  |  |  |  | 301 047 |  |  |
|  |
| 16. | Цена поставщика. Этернит в комплекте, м2 | 1138.944 | 83.55 |  |  | 95 155.12 |  |  | 1 | 1 | 386 330 |  |  |
| 83.55 |  | 95 155.12 |  | 4.06 | 1 | 386 330 |  |
|  | Объем: 889.8\*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =320\*1.06/4.06* |
|  |
| 17. | ТЕР 10-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство ветровой доски Н=150 мм (прим), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.039 | 8 973.50 | 382.39 | 71.38 | 349.97 | 14.91 | 2.78 | 12.52 | 7.16 | 1 449 | 187 | 20 |
| 8 519.74 |  | 332.27 |  | 3.74 | 1 | 1 243 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 15.80 |  |  |  | 90% | 168 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 8.05 |  |  |  | 43% | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 373.83 |  |  |  |  | 1 698 |  |  |
|  |
| 18. | ТЕР 15-04-024-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски (прим) , 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.039 | 978.00 | 299.35 | 6.74 | 38.14 | 11.67 | 0.26 | 12.51 | 7.14 | 217 | 146 | 2 |
| 671.92 | 0.16 | 26.20 | 0.01 | 2.64 | 12.46 | 69 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 11.10 |  |  |  | 80% | 117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 5.49 |  |  |  | 37% | 54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 54.73 |  |  |  |  | 388 |  |  |
|  |
| 19. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей (прим), 100 м ограждения | 1.366 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 6 791.75 | 98.50 | 102.72 | 12.51 | 6.29 | 24 747 | 1 232 | 646 |
| 4 824.69 | 5.48 | 6 590.53 | 7.48 | 3.47 | 12.5 | 22 869 | 93 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 114.46 |  |  |  | 92% | 1 219 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 58.29 |  |  |  | 44% | 583 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 964.50 |  |  |  |  | 26 549 |  |  |
|  |
| 20. | ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка лобовой доски (прим), 100 м2 подшивки | 0.14 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 36.07 | 32.42 | 3.65 | 12.51 | 6.47 | 429 | 406 | 24 |
|  | 10.34 |  | 1.45 | 1 | 12.53 |  | 18 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 85% |  |  | 28.79 |  |  |  | 72% | 305 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80% |  |  | 27.10 |  |  |  | 64% | 271 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 91.96 |  |  |  |  | 1 006 |  |  |
|  |
| 21. | ТЕР 10-01-022-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство лобовой доски (прим), 100 м2 потолка | 0.14 | 10 259.57 | 603.91 | 84.83 | 1 436.34 | 84.55 | 11.88 | 12.52 | 6.76 | 5 695 | 1 059 | 80 |
| 9 570.83 | 3.78 | 1 339.92 | 0.53 | 3.4 | 12.5 | 4 556 | 7 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 90.18 |  |  |  | 90% | 959 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 45.94 |  |  |  | 43% | 458 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 572.47 |  |  |  |  | 7 113 |  |  |
|  |
| 22. | ТЕР 15-04-024-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски (прим) , 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.14 | 978.00 | 299.35 | 6.74 | 136.92 | 41.91 | 0.94 | 12.51 | 7.14 | 779 | 524 | 7 |
| 671.92 | 0.16 | 94.07 | 0.02 | 2.64 | 12.46 | 248 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 39.83 |  |  |  | 80% | 419 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 19.71 |  |  |  | 37% | 194 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 196.46 |  |  |  |  | 1 392 |  |  |
|  |
| 23. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.07 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 183.31 | 182.52 | 0.79 | 12.51 | 4.05 | 2 287 | 2 283 | 3 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 151.49 |  |  |  | 71% | 1 621 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 118.64 |  |  |  | 52% | 1 187 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 453.44 |  |  |  |  | 5 095 |  |  |
|  |
| 24. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 7 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 2 762.31 | 483.00 | 208.43 | 12.51 | 6.53 | 13 326 | 6 042 | 1 361 |
| 295.84 | 2.08 | 2 070.88 | 14.53 | 2.86 | 12.51 | 5 923 | 182 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084* |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19\*0.5) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 527.38 |  |  |  | 90% | 5 602 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 268.67 |  |  |  | 43% | 2 676 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 558.36 |  |  |  |  | 21 604 |  |  |
|  |
| 25. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 3.36 | 3 070.76 |  |  | 10 317.75 |  |  |  |  | 17 659 |  |  |
| 3 070.76 |  | 10 317.75 |  | 5 255.58 |  | 17 659 |  |
|  | Объем: 0.6\*0.8\*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 26. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.08 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 368.38 | 38.44 | 0.65 | 12.51 | 7.18 | 1 309 | 481 | 5 |
| 4 116.09 |  | 329.29 |  | 2.5 | 1 | 823 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 31.91 |  |  |  | 71% | 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 24.99 |  |  |  | 52% | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 425.27 |  |  |  |  | 1 901 |  |  |
|  |
| 27. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.07 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 95.06 | 22.94 | 0.07 | 12.51 | 7.2 | 592 | 287 | 1 |
| 1 029.19 |  | 72.04 |  | 4.23 | 1 | 305 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 19.04 |  |  |  | 71% | 204 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 14.91 |  |  |  | 52% | 149 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 129.01 |  |  |  |  | 945 |  |  |
|  |
| 28. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.16 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 917.04 | 92.53 | 1.30 | 12.51 | 7.18 | 3 085 | 1 158 | 9 |
| 5 145.09 |  | 823.21 |  | 2.33 | 1 | 1 918 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 76.80 |  |  |  | 71% | 822 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 60.14 |  |  |  | 52% | 602 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 053.98 |  |  |  |  | 4 509 |  |  |
|  |
| 29. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.08 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 697.58 | 38.44 | 0.65 | 12.51 | 7.18 | 1 289 | 481 | 5 |
| 8 231.09 |  | 658.49 |  | 1.22 | 1 | 803 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 31.91 |  |  |  | 71% | 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 24.99 |  |  |  | 52% | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 754.47 |  |  |  |  | 1 881 |  |  |
|  |
| 30. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.72 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 5 339.35 | 239.79 | 9.48 | 12.51 | 7.18 | 16 353 | 3 000 | 68 |
| 7 069.56 |  | 5 090.08 |  | 2.61 | 1 | 13 285 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 199.03 |  |  |  | 71% | 2 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 155.86 |  |  |  | 52% | 1 560 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 694.24 |  |  |  |  | 20 043 |  |  |
|  |
| 31. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка желобов, 100 м труб и покрытий | 1.376 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 103.98 | 103.68 | 0.30 | 12.51 | 4.09 | 1 298 | 1 297 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 86.05 |  |  |  | 71% | 921 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 67.39 |  |  |  | 52% | 674 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 257.43 |  |  |  |  | 2 893 |  |  |
|  |
| 32. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 1.376 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 12 126.91 | 449.81 | 43.84 | 12.51 | 6.89 | 42 690 | 5 627 | 302 |
| 8 454.40 | 3.03 | 11 633.25 | 4.16 | 3.16 | 12.48 | 36 761 | 52 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 490.29 |  |  |  | 92% | 5 225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 249.68 |  |  |  | 44% | 2 499 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 866.88 |  |  |  |  | 50 413 |  |  |
|  |
| 33. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.26 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 3 096.07 | 305.10 | 8.62 | 12.51 | 7.14 | 11 140 | 3 817 | 62 |
| 10 701.36 | 3.78 | 2 782.35 | 0.98 | 2.61 | 12.5 | 7 262 | 12 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 330.57 |  |  |  | 92% | 3 523 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 168.34 |  |  |  | 44% | 1 685 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 594.98 |  |  |  |  | 16 347 |  |  |
|  |
| 34. | ТЕР 16-04-001-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (вынос фанового стояка), 100 м трубопровода | 0.06 | 12 183.25 | 745.23 | 9.03 | 730.99 | 44.71 | 0.54 | 12.51 | 6.78 | 1 736 | 559 | 4 |
| 11 428.99 | 0.95 | 685.74 | 0.06 | 1.71 | 12.42 | 1 173 | 1 |
|  | Объем: 12\*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9120* |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2576:[ М-(54.74=20580.00\*0.00266) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 51.49 |  |  |  | 98% | 549 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 31.79 |  |  |  | 56% | 314 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 814.26 |  |  |  |  | 2 598 |  |  |
|  |
| 35. | Цена поставщика. Проходной элемент, шт | 12 | 750.00 |  |  | 9 000.00 |  |  | 1 | 1 | 40 320 |  |  |
| 750.00 |  | 9 000.00 |  | 4.48 | 1 | 40 320 |  |
|  | *Поправки: М: =3200\*1.05/4.48* |
|  |
| 36. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 36.5 | 7.34 |  | 7.34 | 267.75 |  | 267.75 |  | 5.54 | 1 483 |  | 1 483 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =40.64/5.54* |
|  |
| 37. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 36.5 | 26.50 |  | 26.50 | 967.25 |  | 967.25 |  | 5.54 | 5 359 |  | 5 359 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =146.81/5.54* |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **233 883.25** | **16 085.65** | **5 890.43** |  |  | **1 048 412** | **201 279** | **34 930** |
| **211 907.13** | **294.84** |  |  | **812 208** | **3 685** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **233 152.26** | **16 040.94** | **5 889.89** |  |  | **1 046 676** | **200 720** | **34 926** |
| **211 221.39** | **294.78** |  |  | **811 035** | **3 684** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **18 681.10** |  |  |  |  | **51 991** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 23, 26-31; %=66 - по стр. 8; %=67 - по стр. 10; %=80 - по стр. 11, 18, 22; %=92 - по стр. 12, 15, 19, 32, 33; %=77 - по стр. 13; %=90 - по стр. 17, 21, 24; %=72 - по стр. 20)** | **15 309.47** |  |  |  |  | **163 253** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13; %=52 - по стр. 2-7, 23, 26-31; %=50 - по стр. 8; %=40 - по стр. 10; %=37 - по стр. 11, 18, 22; %=44 - по стр. 12, 15, 19, 32, 33; %=43 - по стр. 17, 21, 24; %=64 - по стр. 20)** | **9 742.67** |  |  |  |  | **97 429** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **258 204.40** |  |  |  |  | **1 307 358** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | **730.99** | **44.71** | **0.54** |  |  | **1 736** | **559** | **4** |
| **685.74** | **0.06** |  |  | **1 173** | **1** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 34)** | **51.49** |  |  |  |  | **549** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 34)** | **31.79** |  |  |  |  | **314** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | **814.27** |  |  |  |  | **2 599** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **259 018.67** |  |  |  |  | **1 309 957** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | **5 543.00** |  |  |  |  | **28 033** |  |  |
|  | **СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ** | **264 561.67** |  |  |  |  | **1 337 990** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%** | **5 291.23** |  |  |  |  | **26 760** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ** | **269 852.90** |  |  |  |  | **1 364 750** |  |  |
|  | **НДС 18%** | **48 573.52** |  |  |  |  | **245 655** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | **318 426.42** |  |  |  |  | **1 610 405** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **15 360.96** |  |  |  |  | **163 802** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **9 774.46** |  |  |  |  | **97 743** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |