«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму:	
856 771	
руб.	
Смета на сумму:	
856 771	
руб.	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	
Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14»

	

________________ /Русович С. Б. /	
________________ /Бойкова Н. В. /	

	

«______»____________________ 2014г.	
«______»____________________ 2014г.	

	

Объект:	
ул. Красная, 74 - ул. Щорса, 14 в г. Калининграде	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт дворовой территории	
Сметная стоимость:	856.771	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.710	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	107.796	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Устройство тротуара	
	
1.	ТЕРр 68-13-2 
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2	0.015	2 287.47	509.44	1 778.03	34.31	7.64	26.67	14.4	4.51	230	110	120	
					176.47			2.65	1	14.39			38	
	Накладные расходы		104%			10.70				88%	130			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.17				48%	71			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.19					431			
2.	ТЕРр 68-14-1 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.31	1 689.81	625.26	1 064.55	523.84	193.83	330.01	14.41	4.51	4 281	2 793	1 488	
					105.66			32.75	1	14.39			471	
	Накладные расходы		104%			235.64				88%	2 872			
	Сметная прибыль		60%			135.95				48%	1 567			
	Всего с НР и СП					895.43					8 720			
3.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	2.444	66.71		66.71	163.04		163.04	1	6.28	1 024		1 024	
									1	1				
	Объем: 31*0.2*0.1*2.2+15*0.04*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
4.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0067	6 043.37	143.59	5 889.24	40.49	0.96	39.46	14.4	6.6	275	14	260	
				10.54	836.41		0.07	5.60	4.5	14.16			79	
	Объем: 8.5*0.31+15*0.27													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			6.23				81%	75			
	Сметная прибыль		43%			2.82				34%	32			
	Всего с НР и СП					49.54					382			
5.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	13.164	18.71		18.71	246.26		246.26		6.28	1 547		1 547	
					18.71			246.26					246	
	Объем: 2.444+6.7*1.6													
	Поправки: ЗПМ: =117.48/6.28	
6.	ТЕР 01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0067	344.93	24.76	314.90	2.31	0.17	2.11	14.4	7.51	18	2	16	
				5.27	52.52		0.04	0.35	4.5	13.48			5	
	Накладные расходы		95%			0.49				81%	6			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.22				34%	2			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.03					26			
7.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.047	3 132.30	153.85	2 960.45	147.22	7.23	139.14	14.4	4.96	798	104	690	
				18.00	248.28		0.85	11.67	3.83	14.4		3	168	
	Объем: 23.5*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			26.84				121%	329			
	Сметная прибыль		81%			15.31				65%	177			
	Всего с НР и СП					189.37					1 304			
8.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	5.17	104.66			541.09					2 724			
				104.66			541.09		526.92			2 724		
	Объем: 4.7*1.1													
9.	ТЕР 27-04-001-02 
(прим) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.01175	3 277.66	153.85	3 098.61	38.51	1.81	36.41	14.4	4.98	208	26	181	
				25.20	262.69		0.30	3.09	3.83	14.4		1	44	
	Объем: 23.5*0.05													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			6.96				121%	85			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			3.97				65%	46			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49.44					338			
10.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	1.1985	280.61			336.31					2 206			
				280.61			336.31		1 840.58			2 206		
	Объем: 1.175*1.02													
11.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	2.35	166.36	140.59	19.83	390.95	330.38	46.59	14.41	4.83	5 054	4 761	225	
				5.95	0.90		13.98	2.12	4.89	14.51		68	31	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			472.15				121%	5 798			
	Сметная прибыль		81%			269.33				65%	3 115			
	Всего с НР и СП					1 132.43					13 967			
12.	ТССЦ 403-8719 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2	23.97	119.43			2 862.74					9 632			
				119.43			2 862.74		401.83			9 632		
	Объем: 23.5*1.02													
13.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.41	1 060.47	784.81	101.71	434.79	321.77	41.70	14.41	6.28	5 222	4 637	262	
				173.95	12.84		71.32	5.26	4.53	14.38		323	76	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			464.38				121%	5 703			
	Сметная прибыль		81%			264.89				65%	3 063			
	Всего с НР и СП					1 164.07					13 988			
14.	ТССЦ 402-0004 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.008118	569.06			4.62					23			
				569.06			4.62		2 881.83			23		
15.	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	2.08034	685.00			1 425.03					6 565			
				685.00			1 425.03		3 155.54			6 565		
	Объем: (0.41)*(5.9*0.86)													
16.	ТССЦ 403-8023 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	41	34.14			1 399.74					9 546			
				34.14			1 399.74		232.83			9 546		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	8 591.25	863.79	1 071.39			49 353	12 447	5 813	
			6 656.09	309.75				31 091	1 158	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 591.25	863.79	1 071.39			49 353	12 447	5 813	
			6 656.09	309.75				31 091	1 158	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	6 569.53					30 696			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 4, 6; %=121 - по стр. 7, 9, 11, 13)	1 223.40					14 998			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 4, 6; %=65 - по стр. 7, 9, 11, 13)	698.66					8 072			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 513.31					72 423			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	10 513.31					72 423			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	224.98					1 550			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	10 738.29					73 973			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%	214.77					1 479			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	10 953.06					75 452			
	НДС, 18%	1 971.55					13 581			
	Всего с НДС	12 924.61					89 033			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 223.40					14 998			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	698.66					8 072			
	
	Раздел 2.  Устройство проезда на территории общего  пользования	
	
17.	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.207	6 900.71	2 146.35	4 754.36	1 428.45	444.29	984.15	14.4	4.64	10 964	6 398	4 566	
					473.50			98.01	1	14.39			1 410	
	Объем: 230*0.09													
	Накладные расходы		104%			563.99				88%	6 871			
	Сметная прибыль		60%			325.38				48%	3 748			
	Всего с НР и СП					2 317.82					21 583			
18.	ТЕРр 68-14-1 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.48	1 689.81	625.26	1 064.55	811.11	300.12	510.98	14.41	4.51	6 629	4 325	2 305	
					105.66			50.72	1	14.39			730	
	Накладные расходы		104%			364.87				88%	4 448			
	Сметная прибыль		60%			210.50				48%	2 426			
	Всего с НР и СП					1 386.49					13 504			
19.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.11325	6 043.37	143.59	5 889.24	684.41	16.26	666.96	14.4	6.6	4 641	234	4 402	
				10.54	836.41		1.19	94.72	4.5	14.16		5	1 341	
	Объем: 230*0.38+55*0.47													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			105.43				81%	1 276			
	Сметная прибыль		43%			47.72				34%	536			
	Всего с НР и СП					837.56					6 452			
20.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	42.9624	66.71		66.71	2 866.03		2 866.03	1	6.28	17 999		17 999	
									1	1				
	Объем: 48*0.3*0.18*2.2+20.7*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
21.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	224.162	18.71		18.71	4 193.40		4 193.40		6.28	26 335		26 335	
					18.71			4 193.40					4 193	
	Поправки: ЗПМ: =117.48/6.28	
22.	ТЕР 01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.11325	344.93	24.76	314.90	39.06	2.80	35.66	14.4	7.51	311	40	268	
				5.27	52.52		0.60	5.95	4.5	13.48		3	80	
	Накладные расходы		95%			8.31				81%	97			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			3.76				34%	41			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.14					449			
23.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.57	3 132.30	153.85	2 960.45	1 785.41	87.69	1 687.46	14.4	4.96	9 672	1 263	8 370	
				18.00	248.28		10.26	141.52	3.83	14.4		39	2 038	
	Объем: 285*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			325.48				121%	3 994			
	Сметная прибыль		81%			185.66				65%	2 146			
	Всего с НР и СП					2 296.55					15 812			
24.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	62.7	104.66			6 562.18					33 038			
				104.66			6 562.18		526.92			33 038		
	Объем: 57*1.1													
25.	ТЕР 27-04-007-01 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.285	56 466.18	368.51	4 693.90	16 092.86	105.02	1 337.76	14.4	5.9	82 363	1 512	7 893	
				51 403.77	660.93		14 650.07	188.36	4.98	14.34		72 957	2 701	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			416.60				121%	5 098			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			237.64				65%	2 738			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 747.10					90 199			
26.	ТЕР 27-04-001-02 
(прим) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.114	3 277.66	153.85	3 098.61	373.65	17.54	353.24	14.4	4.98	2 023	253	1 759	
				25.20	262.69		2.87	29.95	3.83	14.4		11	431	
	Объем: 285*0.04													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			67.44				121%	828			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			38.47				65%	445			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					479.55					3 295			
27.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	11.628	280.61			3 262.93					21 402			
				280.61			3 262.93		1 840.58			21 402		
	Объем: 11.4*1.02													
28.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	28.5	166.36	140.59	19.83	4 741.33	4 006.74	565.01	14.41	4.83	61 295	57 737	2 729	
				5.95	0.90		169.58	25.65	4.89	14.51		829	372	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			5 725.99				121%	70 312			
	Сметная прибыль		81%			3 266.24				65%	37 771			
	Всего с НР и СП					13 733.56					169 378			
29.	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М300), м2	290.7	110.16			32 024.66			1	1	136 745			
				110.16			32 024.66		4.27	1		136 745		
	Объем: 285*1.02													
	Поправки: М: =420/4.27*1.12	
30.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.59	5 136.11	784.81	101.71	3 030.30	463.04	60.01	14.41	6.28	18 407	6 672	377	
				4 249.59	12.84		2 507.26	7.57	4.53	14.38		11 358	109	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			668.27				121%	8 205			
	Сметная прибыль		81%			381.19				65%	4 408			
	Всего с НР и СП					4 079.76					31 020			
31.	ТССЦ 403-8021 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	59	76.13			4 491.67					26 642			
				76.13			4 491.67		451.56			26 642		
32.	ТЕРр 68-37-2 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец	1	198.53	15.09	5.07	198.53	15.09	5.07	14.4	8.23	1 495	217	42	
				178.37			178.37		6.93	1		1 236		
	Накладные расходы		104%			15.69				88%	191			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.05				48%	104			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					223.28					1 790			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	82 585.98	5 458.59	13 265.73			459 961	78 651	77 045	
			63 861.64	4 835.85				304 265	13 405	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	82 585.98	5 458.59	13 265.73			459 961	78 651	77 045	
			63 861.64	4 835.85				304 265	13 405	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	46 341.44					217 827			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 17, 18, 32; %=81 - по стр. 19, 22; %=121 - по стр. 23, 25, 26, 28, 30)	8 262.08					101 320			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 17, 18, 32; %=34 - по стр. 19, 22; %=65 - по стр. 23, 25, 26, 28, 30)	4 705.62					54 362			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	95 553.68					615 643			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	95 553.68					615 643			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 044.85					13 175			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	97 598.53					628 818			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%	1 951.97					12 576			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	99 550.50					641 394			
	НДС, 18%	17 919.09					115 451			
	Всего с НДС	117 469.59					756 845			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 262.08					101 320			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 705.62					54 362			
	
	Раздел 3.  Прочие работы	
	
33.	ТЕР 47-01-046-04 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	0.3	2 219.13	387.78		665.74	116.33		14.41	1	4 072	1 676		
				1 831.35			549.41		4.36	1		2 395		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			133.78				98%	1 642			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			89.57				61%	1 022			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					889.09					6 737			
34.	ТЕР 47-01-046-06 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	0.3	891.77	61.79	456.93	267.53	18.54	137.08	14.41	5.16	1 394	267	707	
				373.06	44.25		111.92	13.28	3.75	14.43		420	192	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			36.59				98%	450			
	Сметная прибыль		77%			24.50				61%	280			
	Всего с НР и СП					328.62					2 124			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	933.27	134.87	137.08			5 466	1 943	707	
			661.33	13.28				2 815	192	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	933.27	134.87	137.08			5 466	1 943	707	
			661.33	13.28				2 815	192	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98)	170.37					2 092			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61)	114.08					1 302			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 217.72					8 860			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	1 217.72					8 860			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	26.06					190			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	1 243.78					9 050			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%	24.88					181			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	1 268.66					9 231			
	НДС, 18%	228.36					1 662			
	Всего с НДС	1 497.02					10 893			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	170.37					2 092			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	114.08					1 302			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	92 110.50	6 457.25	14 474.20			514 780	93 041	83 565	
			71 179.06	5 158.88				338 171	14 755	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	92 110.50	6 457.25	14 474.20			514 780	93 041	83 565	
			71 179.06	5 158.88				338 171	14 755	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	52 910.97					248 523			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 17, 18, 32; %=81 - по стр. 4, 6, 19, 22; %=121 - по стр. 7, 9, 11, 13, 23, 25, 26, 28, 30; %=98 - по стр. 33, 34)	9 655.85					118 410			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 17, 18, 32; %=34 - по стр. 4, 6, 19, 22; %=65 - по стр. 7, 9, 11, 13, 23, 25, 26, 28, 30; %=61 - по стр. 33, 34)	5 518.36					63 736			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	107 284.71					696 926			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	107 284.71					696 926			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 295.89					14 914			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	109 580.60					711 840			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%	2 191.61					14 237			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	111 772.21					726 077			
	НДС, 18%	20 119.00					130 694			
	Всего с НДС	131 891.21					856 771			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 655.85					118 410			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 518.36					63 736			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)