«Утверждаю»
Смета на сумму: 1 434 701 руб.
	
Директор МКУ «КР МКД»	

________________ /С.Б. Русович/	
«___» _________________ 2015 г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1	
	
на капитальный ремонт подвальных помещений, ремонт фасада без утепления МКД 
расположенного по адресу: г. Калининград пер. Ремонтный, д. 17 

Сметная стоимость:	1 434.701	тыс. руб.	
монтажных работ:	0.577	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.311	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	355.906	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  фасад	
	
	ФАСАД	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.05	1 213.62	458.23	8.86	4 915.17	1 855.83	35.89	16.12	9.13	45 512	29 916	328	
				746.53			3 023.45		5.05	1		15 268		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			2 041.41				93%	27 822			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 261.96				54%	16 155			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 218.55					89 489			
	
2.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.4	63.27	49.68	13.59	25.31	19.87	5.44	16.11	1.78	330	320	10	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			15.50				66%	211			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			9.94				40%	128			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.74					669			
	
3.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.4	4 688.98	197.81	4 246.36	1 875.59	79.12	1 698.54	16.12	4.06	8 518	1 275	6 896	
				244.81	143.10		97.92	57.24	3.54	15.1		347	864	
	Накладные расходы		78%			106.36				66%	1 412			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			68.18				40%	856			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 050.13					10 785			
	
4.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	3.712	188.95	188.95		701.38	701.38		16.11	1	11 299	11 299		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			694.37				84%	9 491			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			420.83				48%	5 424			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 816.57					26 214			
	
5.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.01	19 716.98	3 507.27	113.70	197.17	35.07	1.14	16.11	6.69	1 192	565	8	
				16 096.01	15.10		160.96	0.15	3.85	16.09		620	2	
	Накладные расходы		86%			30.29				73%	414			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			24.65				56%	318			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					252.11					1 923			
	
6.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0.9	37.19	25.77		33.47	23.19		16.12	1	426	374		
				11.42			10.28		5.06	1		52		
	Накладные расходы		86%			19.94				73%	273			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			16.23				56%	209			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.65					908			
	
7.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.273	1 615.27	301.17	30.24	440.97	82.22	8.26	16.11	7.35	2 742	1 325	61	
				1 283.86	5.99		350.49	1.64	3.87	17.45		1 356	29	
	Накладные расходы		86%			72.12				73%	988			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			58.70				56%	758			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					571.79					4 489			
	
8.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.42	2 956.30	374.76	6.66	1 241.65	157.40	2.80	16.11	9.22	5 535	2 536	26	
				2 574.88	1.03		1 081.45	0.43	2.75	18.87		2 974	8	
	Накладные расходы		83%			131.00				71%	1 806			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			102.59				52%	1 323			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 475.24					8 664			
	
9.	ТЕРр 61-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.204	5 885.40	3 188.72	2.53	1 200.62	650.50	0.52	16.11	6.42	12 428	10 480	3	
				2 694.15			549.61		3.54	1		1 946		
	Накладные расходы		79%			513.90				67%	7 022			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			325.25				40%	4 192			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 039.77					23 642			
	
10.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов, 100 м2 покрытия	3.916	80.30	76.91	1.68	314.44	301.19	6.56	16.11	9.18	4 930	4 852	60	
				1.71	0.16		6.70	0.64	2.64	18.69		18	12	
	Объем: 371.2+20.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			286.74				80%	3 891			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			141.86				37%	1 800			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					743.04					10 621			
	
11.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	51.42	15.82			813.46					2 667			
				15.82			813.46		51.87			2 667		
	Объем: 391.6*0.013/100*1010													
	
12.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.712	2 074.12	832.23	83.91	7 699.15	3 089.25	311.48	16.11	9.97	68 090	49 768	3 105	
				1 157.98	39.06		4 298.42	145.00	3.54	14.27		15 216	2 069	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3 072.54				80%	41 470			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 520.10				37%	19 180			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 291.79					128 739			
	
13.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Нанесение клеевого состава по сетке (прим) (фасад+откосы), 100 м2 поверхности	3.916	689.65	675.65	13.36	2 700.67	2 645.85	52.32	16.11	9.09	43 114	42 625	476	
				0.64			2.51		5.66	1		14		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			2 090.22				67%	28 559			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 322.93				40%	17 050			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 113.82					88 723			
	
14.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	430.76	12.74			5 487.88					10 993			
				12.74			5 487.88		25.52			10 993		
	Объем: 391.6*1.1													
	
15.	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	979	9.39			9 192.81					15 644			
				9.39			9 192.81		15.98			15 644		
	Объем: 391.6*2.5													
	
16.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	3.916	6 763.95	788.77	62.59	26 487.63	3 088.84	245.09	16.11	8.32	134 228	49 761	2 039	
				5 912.59			23 153.70		3.56	1		82 427		
	Объем: 371.2+20.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2 934.40				80%	39 809			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 451.75				37%	18 412			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30 873.78					192 448			
	
17.	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.916	915.24	118.78	57.04	3 584.08	465.16	223.36	16.12	3.94	17 615	7 498	880	
				739.42			2 895.57		3.19	1		9 237		
	Объем: 371.2+20.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			441.90				80%	5 998			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			218.63				37%	2 774			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 244.61					26 388			
	
18.	ТЕРр 58-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб	0.15	560.81	553.26		84.12	82.99		16.12	1	1 344	1 338		
				7.55			1.13		5.9	1		7		
	Накладные расходы		83%			68.88				71%	950			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			53.94				52%	696			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					206.95					2 990			
	
	ОТМОСТКА , ПРИЯМКИ	
	
19.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.033	2 714.76	666.84	2 047.92	89.59	22.01	67.58	16.12	7.26	845	355	491	
					258.98			8.55	1	15.81			135	
	Накладные расходы		104%			31.78				88%	431			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			18.34				48%	235			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139.71					1 511			
	
20.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0656	1 466.39	1 466.39		96.20	96.20		16.11	1	1 550	1 550		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			69.26				61%	946			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			36.56				31%	481			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					202.02					2 976			
	
21.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.123	3 001.78	246.00	111.59	369.22	30.26	13.73	16.12	4.34	1 598	488	60	
				2 644.20			325.24		3.23	1		1 051		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			33.29				93%	454			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			20.58				54%	264			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					423.08					2 315			
	
22.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	3.28	203.51	35.93	41.45	667.50	117.84	135.96	16.12	4.78	4 469	1 900	650	
				126.13	4.21		413.71	13.82	4.64	16.11		1 920	223	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			146.14				94%	1 996			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			84.26				51%	1 083			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					897.91					7 547			
	
23.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	3.28	372.02	36.11	76.78	1 220.21	118.44	251.82	16.11	4.6	7 418	1 908	1 158	
				259.13	7.73		849.95	25.34	5.12	16.1		4 352	408	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			159.60				94%	2 177			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			92.02				51%	1 181			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 471.83					10 776			
	
24.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	3.28	730.22	37.46	0.38	2 395.12	122.85	1.23	16.11	5.8	12 047	1 979	7	
				692.39			2 271.04		4.43	1		10 061		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			136.36				94%	1 860			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			78.62				51%	1 009			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 610.11					14 917			
	
25.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.3	1 615.27	301.17	30.24	484.58	90.35	9.07	16.11	7.35	3 013	1 456	67	
				1 283.86	5.99		385.16	1.80	3.87	17.45		1 491	31	
	Накладные расходы		86%			79.25				73%	1 086			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			64.51				56%	833			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					628.33					4 931			
	
26.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка приямков цементно-известковым раствором (прим), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.028	2 074.12	832.23	83.91	58.08	23.30	2.35	16.11	9.97	514	375	23	
				1 157.98	39.06		32.42	1.09	3.54	14.27		115	16	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			23.17				80%	313			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.46				37%	145			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					92.71					971			
	
27.	ТЕР 15-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен приямков (прим), 100 м2 облицованной поверхности	0.028	13 462.26	3 532.62	63.43	376.94	98.91	1.78	16.11	8.64	2 451	1 593	15	
				9 866.22	21.09		276.25	0.59	3.05	18.61		843	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			94.53				80%	1 283			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			46.77				37%	593			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					518.23					4 328			
	
28.	ТЕР 16-04-002-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм (отвод из приямков), 100 м трубопровода	0.048	3 004.88	1 488.79	1 399.21	144.23	71.46	67.16	16.12	6.37	1 600	1 152	428	
				116.88	203.25		5.61	9.76	3.58	16.09		20	157	
	Объем: 0.8*6													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 411-0001:[ М-(10.58=3.60*2.94) ]	
	Накладные расходы		115%			93.40				98%	1 283			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			57.67				56%	733			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					295.30					3 616			
	
29.	ТССЦ 507-3340 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/50, м	4.8	45.47			218.26					577			
				45.47			218.26		120.11			577		
	
30.	ТЕР 08-02-007-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий	0.12	20 318.37	512.18	311.78	2 438.20	61.46	37.41	16.11	9.28	12 075	990	347	
				19 494.42	13.03		2 339.33	1.56	4.59	16.09		10 738	25	
	Объем: 6*20/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			69.32				93%	944			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			42.85				54%	548			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 550.38					13 567			
	
	Оконные и дверные проемы (места общего пользования)	
	
31.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.074	1 734.68	1 482.28	252.40	128.37	109.69	18.68	16.12	9.34	1 943	1 768	174	
					100.00			7.40	1	18.81			139	
	Накладные расходы		99%			115.92				84%	1 602			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			70.25				48%	915			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					314.54					4 460			
	
32.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.074	21 223.62	2 306.00	742.65	1 570.55	170.64	54.96	16.11	7.17	6 882	2 749	394	
				18 174.97	28.43		1 344.95	2.10	2.78	18.81		3 739	40	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			183.10				90%	2 510			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			93.28				43%	1 199			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 846.93					10 591			
	
33.	ТССЦ 203-0956 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	7.43	2 102.05			15 618.23					23 656			
				2 102.05			15 618.23		3 183.83			23 656		
	
34.	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.042	6 181.26	1 849.25	114.03	259.61	77.67	4.79	16.11	10.46	1 902	1 251	50	
				4 217.99	32.69		177.16	1.37	3.39	16.51		601	23	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			75.09				80%	1 019			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			37.15				37%	471			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					371.85					3 393			
	
35.	ТЕР 15-04-027-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.042	549.16	139.13	4.21	23.06	5.84	0.18	16.12	9.14	156	94	2	
				405.82	0.16		17.04	0.01	3.52	18.69		60		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5.56				80%	75			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.75				37%	35			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31.37					266			
	
36.	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.042	1 334.54	277.90	13.08	56.05	11.67	0.55	16.12	9.13	341	188	5	
				1 043.57	0.16		43.83	0.01	3.37	18.69		148		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			11.10				80%	150			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.49				37%	70			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.64					561			
	
37.	ТЕР 09-03-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж каркаса навеса козырька из уголков (прим), 1 т конструкций	0.06	1 737.23	675.33	658.88	104.23	40.52	39.53	16.11	8.06	1 062	653	319	
				403.03	72.34		24.18	4.34	3.73	16.1		90	70	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			36.34				69%	499			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			32.30				58%	419			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					172.87					1 980			
	
38.	ТССЦ 101-1844 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая, т	0.06	5 438.10			326.29					1 659			
				5 438.10			326.29		27 648.29			1 659		
	
39.	ТЕР 09-05-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Облицовка каркаса козырька из плит поликорбанатных, 100 м2	0.06	437.34	352.30	64.49	26.24	21.14	3.87	16.11	6.4	368	341	25	
				20.55	2.26		1.23	0.14	2.59	16.11		3	2	
	Объем: 2*3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			17.24				69%	237			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			15.32				58%	199			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.80					804			
	
40.	ТССЦ 101-4502 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Поликарбонат сотовый толщиной 6 мм цветной, м2	6	104.33			625.98					1 829			
				104.33			625.98		304.79			1 829		
	Объем: 2*3													
	
41.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.057	1 143.95	891.55	252.40	65.21	50.82	14.39	16.12	9.34	954	819	134	
					100.00			5.70	1	18.81			107	
	Объем: 2.1*0.9*3													
	Накладные расходы		99%			55.95				84%	778			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.91				48%	444			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					155.08					2 176			
	
42.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	5.7	91.08	29.04	27.29	519.13	165.51	155.54	16.11	8.1	4 703	2 666	1 260	
				34.75			198.08		3.92	1		776		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			134.06				69%	1 840			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			119.17				58%	1 546			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					772.36					8 089			
	
43.	С Цена поставщик. 
Блок металлический дверной, м2	5.7	949.88			5 414.33					23 119			
				949.88			5 414.33		4.27			23 119		
	Поправки: М: =3900.00*1.04/4.27	
	
44.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	22.362	48.13	4.41	36.66	1 076.20	98.62	819.79	16.1	7.59	10 351	1 588	6 222	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			98.62				100%	1 588			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			59.17				60%	953			
	
45.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	22.362	16.40		16.40	366.74		366.74	1	7.87	2 886		2 886	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	101 733.92	14 883.06	4 658.51			516 575	239 795	28 609	
			82 034.61	288.68				245 634	4 371	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	218.26					577			
			218.26					577		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	218.26					577			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	218.26					577			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	99 278.89	14 485.81	3 205.88			495 028	233 395	17 469	
			81 587.25	274.44				244 168	4 142	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	37 478.98					79 567			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 21, 30; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 31, 41; %=73 - по стр. 5-7, 25; %=71 - по стр. 8, 18; %=67 - по стр. 9, 13; %=80 - по стр. 10, 12, 16, 17, 26, 27, 34-36; %=88 - по стр. 19; %=61 - по стр. 20; %=94 - по стр. 22-24; %=90 - по стр. 32)	13 808.98					187 739			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 21, 30; %=40 - по стр. 2, 3, 9, 13; %=48 - по стр. 4, 19, 31, 41; %=56 - по стр. 5-7, 25; %=52 - по стр. 8, 18; %=37 - по стр. 10, 12, 16, 17, 26, 27, 34-36; %=31 - по стр. 20; %=51 - по стр. 22-24; %=43 - по стр. 32)	7 736.34					98 779			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	120 824.21					781 546			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	649.60	227.17	198.94			6 133	3 660	1 604	
			223.49	4.48				869	72	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 37, 39, 42)	187.64					2 575			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 37, 39, 42)	166.79					2 165			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 004.03					10 873			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	144.23	71.46	67.16			1 600	1 152	428	
			5.61	9.76				20	157	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 28)	93.40					1 283			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 28)	57.67					733			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	295.30					3 616			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 442.94	98.62	1 186.53			13 237	1 588	9 108	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 44)	98.62					1 588			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 44)	59.17					953			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 442.94					13 237			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	123 784.74					809 849			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 648.99					17 331			
	ИТОГО	126 433.73					827 180			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 528.67					16 544			
	ИТОГО	128 962.40					843 724			
	НДС 18%	23 213.23					151 870			
	ВСЕГО С НДС	152 175.63					995 594			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 090.02					191 597			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 960.80					101 677			
	
	Раздел 2.  подвал	
	
	ПОЛЫ	
	
46.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (прим), 100 м3 конструкций	0.092	2 714.76	666.84	2 047.92	249.76	61.35	188.41	16.12	7.26	2 357	989	1 368	
					258.98			23.83	1	15.81			377	
	Накладные расходы		104%			88.59				88%	1 202			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			51.11				48%	656			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					389.46					4 215			
	
47.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (углубление уровня пола Н=100 мм), 100 м3 грунта	0.092	1 466.39	1 466.39		134.91	134.91		16.11	1	2 173	2 173		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			97.14				61%	1 326			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			51.27				31%	674			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					283.31					4 172			
	
48.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	34.19	48.13	4.41	36.66	1 645.43	150.78	1 253.41	16.1	7.59	15 826	2 428	9 513	
									1	1				
	Объем: 9.24*2.1+9.24*1.6													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			150.78				100%	2 428			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			90.47				60%	1 457			
	
49.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	34.19	16.40		16.40	560.72		560.72	1	7.87	4 413		4 413	
									1	1				
	Объем: 9.24*2.1+9.24*1.6													
	
50.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев гравийных (40 мм), 1 м3 подстилающего слоя	3.696	394.59	43.33	92.13	1 458.41	160.16	340.51	16.11	4.6	9 050	2 580	1 566	
				259.13	9.27		957.74	34.26	5.12	16.1		4 904	552	
	Объем: 92.4*0.04													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			215.81				94%	2 944			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			124.43				51%	1 597			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 798.65					13 591			
	
51.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных (100 мм), 1 м3 подстилающего слоя	9.24	63.60	44.95	0.45	587.63	415.31	4.16	16.11	5.8	7 460	6 691	24	
				18.20			168.17		4.43	1		745		
	Объем: 92.4*0.1													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			460.99				94%	6 290			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			265.80				51%	3 412			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 314.42					17 162			
	
52.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	9.425	685.00			6 456.13					29 805			
				685.00			6 456.13		3 162.38			29 805		
	Объем: 9.24*1.02													
	
53.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой с устройством примыкания, 100 м2 изолируемой поверхности	0.924	4 044.31	762.19	548.76	3 736.94	704.26	507.05	16.12	4.15	27 626	11 353	2 104	
				2 733.36	7.56		2 525.62	6.99	5.61	18.81		14 169	131	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			789.49				94%	10 795			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			455.20				51%	5 857			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 981.63					44 278			
	
54.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок (4ВрI 100х100 мм), 1 т	0.185	6 115.86	163.97	60.72	1 131.43	30.33	11.23	16.11	8.04	6 061	489	90	
				5 891.17	3.63		1 089.87	0.67	5.03	16.07		5 482	11	
	Объем: 92.4*2/1000													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			29.45				80%	400			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			17.05				44%	220			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 177.93					6 681			
	
55.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.924	1 809.82	459.64	70.56	1 672.27	424.70	65.20	16.12	8.92	13 375	6 846	582	
				1 279.62	24.62		1 182.37	22.74	5.03	18.81		5 947	428	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			496.66				94%	6 838			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			286.36				51%	3 710			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 455.29					23 922			
	
56.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (+30 мм), 100 м2 стяжки	0.924	2 010.11	34.94	74.61	1 857.34	32.29	68.94	16.1	8.73	9 972	520	602	
				1 900.56	24.39		1 756.12	22.54	5.04	18.83		8 851	424	
	Начисления: Н3= 6*1.25*1.2, Н4= 6*1.25*1.2, Н5= 6*1.15*1.2, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			60.86				94%	887			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			35.09				51%	481			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 953.29					11 341			
	
57.	ТЕР 11-01-015-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия	0.924	221.54	150.38	11.19	204.70	138.95	10.34	16.12	6.72	2 636	2 240	69	
				59.97	1.79		55.41	1.65	5.9	17.29		327	29	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			156.07				94%	2 133			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			89.98				51%	1 157			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					450.75					5 926			
	
58.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.03	1 679.51	942.47	24.65	50.39	28.27	0.74	16.12	9.21	560	456	7	
				712.39	3.75		21.37	0.11	4.57	18.79		98	2	
	Накладные расходы		76%			21.57				65%	298			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.03				48%	220			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.99					1 078			
	
59.	ТЕР 11-01-027-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 покрытия	0.04	9 470.24	1 278.29	175.38	378.81	51.13	7.02	16.11	8.46	2 496	824	59	
				8 016.57	42.20		320.66	1.69	5.03	18.49		1 613	31	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			58.63				94%	804			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			33.80				51%	436			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.25					3 736			
	
	Стены и потолки	
	
60.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности стен и потолка подвала, 100 м2 расчищенной поверхности	3.054	172.22	172.22		525.96	525.96		16.11	1	8 473	8 473		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			420.77				68%	5 762			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			262.98				40%	3 389			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 209.71					17 624			
	
61.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка  потолков и стен нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	3.054	31.40	31.22		95.90	95.35		16.11	1	1 538	1 536		
				0.18			0.55		4.02	1		2		
	Объем: 213+92.4													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0488:[ М-(25.70=25695.00*0.001) ]	
	Накладные расходы		80%			76.28				68%	1 044			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			47.68				40%	614			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					219.86					3 197			
	
62.	ТССЦ 113-8067 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона, кг	3.054	48.02			146.65					703			
				48.02			146.65		230.03			703		
	Объем: (3.054)*0.001*1000													
	
63.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0.5	37.19	25.77		18.60	12.89		16.12	1	237	208		
				11.42			5.71		5.06	1		29		
	Накладные расходы		86%			11.09				73%	152			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			9.02				56%	116			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.71					505			
	
64.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.13	2 203.33	1 002.02	180.42	4 693.09	2 134.30	384.29	16.11	11.72	47 020	34 384	4 504	
				1 020.89	103.89		2 174.50	221.29	3.74	14.8		8 133	3 275	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			2 237.81				80%	30 127			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 107.13				37%	13 934			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 038.03					91 081			
	
65.	ТЕР 15-02-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.924	2 234.95	1 048.26	180.42	2 065.10	968.59	166.71	16.11	11.72	21 017	15 604	1 954	
				1 006.27	103.89		929.79	95.99	3.72	14.8		3 459	1 421	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1 011.35				80%	13 620			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			500.35				37%	6 299			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 576.80					40 936			
	
66.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.054	210.27	122.16	3.53	642.17	373.07	10.77	16.11	9.17	7 194	6 010	99	
				84.59	0.20		258.34	0.60	4.2	18.69		1 085	11	
	Объем: 213+92.4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			354.99				80%	4 817			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			175.62				37%	2 228			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 172.78					14 239			
	
67.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	6.4	11.25	11.25		71.98	71.98		16.1	1	1 159	1 159		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			58.30				69%	800			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.19				48%	556			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					173.47					2 515			
	
68.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.064	374.88	82.80	15.62	23.99	5.30	1.00	16.11	2.72	139	85	3	
				276.46	0.17		17.69	0.01	2.88	16.45		51		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			4.30				69%	59			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.19				48%	41			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31.48					238			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	28 408.31	6 519.88	3 580.50			221 290	105 048	26 957	
			18 066.69	432.37				85 403	6 692	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	26 202.16	6 369.10	1 766.37			201 051	102 620	13 031	
			18 066.69	432.37				85 403	6 692	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	6 602.78					30 508			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 46; %=61 - по стр. 47; %=94 - по стр. 50, 51, 53, 55-57, 59; %=80 - по стр. 54, 64-66; %=65 - по стр. 58; %=68 - по стр. 60, 61; %=73 - по стр. 63; %=69 - по стр. 67, 68)	6 650.13					90 296			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 46, 58, 67, 68; %=31 - по стр. 47; %=51 - по стр. 50, 51, 53, 55-57, 59; %=44 - по стр. 54; %=40 - по стр. 60, 61; %=56 - по стр. 63; %=37 - по стр. 64-66)	3 576.28					45 598			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	36 428.57					336 945			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 206.15	150.78	1 814.13			20 239	2 428	13 926	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 48)	150.78					2 428			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 48)	90.47					1 457			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 206.15					20 239			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	38 634.72					357 184			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	826.78					7 644			
	ИТОГО	39 461.50					364 828			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	789.23					7 297			
	ИТОГО	40 250.73					372 125			
	НДС 18%	7 245.13					66 983			
	ВСЕГО С НДС	47 495.86					439 108			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 650.13					90 296			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 576.28					45 598			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	130 142.23	21 402.94	8 239.01			737 865	344 843	55 566	
			100 101.30	721.05				331 037	11 063	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	218.26					577			
			218.26					577		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	218.26					577			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	218.26					577			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	125 481.05	20 854.91	4 972.25			696 079	336 015	30 500	
			99 653.94	706.81				329 571	10 834	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	44 081.76					110 075			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 21, 30; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 31, 41; %=73 - по стр. 5-7, 25, 63; %=71 - по стр. 8, 18; %=67 - по стр. 9, 13; %=80 - по стр. 10, 12, 16, 17, 26, 27, 34-36, 54, 64-66; %=88 - по стр. 19, 46; %=61 - по стр. 20, 47; %=94 - по стр. 22-24, 50, 51, 53, 55-57, 59; %=90 - по стр. 32; %=65 - по стр. 58; %=68 - по стр. 60, 61; %=69 - по стр. 67, 68)	20 459.11					278 035			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 21, 30; %=40 - по стр. 2, 3, 9, 13, 60, 61; %=48 - по стр. 4, 19, 31, 41, 46, 58, 67, 68; %=56 - по стр. 5-7, 25, 63; %=52 - по стр. 8, 18; %=37 - по стр. 10, 12, 16, 17, 26, 27, 34-36, 64-66; %=31 - по стр. 20, 47; %=51 - по стр. 22-24, 50, 51, 53, 55-57, 59; %=43 - по стр. 32; %=44 - по стр. 54)	11 312.62					144 377			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	157 252.78					1 118 491			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	649.60	227.17	198.94			6 133	3 660	1 604	
			223.49	4.48				869	72	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 37, 39, 42)	187.64					2 575			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 37, 39, 42)	166.79					2 165			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 004.03					10 873			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	144.23	71.46	67.16			1 600	1 152	428	
			5.61	9.76				20	157	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 28)	93.40					1 283			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 28)	57.67					733			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	295.30					3 616			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 649.09	249.40	3 000.66			33 476	4 016	23 034	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 44, 48)	249.40					4 016			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 44, 48)	149.64					2 410			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 649.09					33 476			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	162 419.46					1 167 033			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 475.78					24 975			
	ИТОГО	165 895.24					1 192 008			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 317.90					23 840			
	ИТОГО	169 213.14					1 215 848			
	НДС 18%	30 458.37					218 853			
	ВСЕГО С НДС	199 671.51					1 434 701			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	20 740.15					281 893			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 537.08					147 275			

Составил:	Ведущий специалист СО МКУ "КР МКД"                                            Глущенко Н.И	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД"                                                    Дубина Г	
	(должность, подпись, Ф.И.О)