«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 296 138	руб.	Смета на сумму:	1 296 138	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«КР МКД»	Генеральный директор
ООО «Управляющая компания Ленинградского района»	
		
________________ /С. Б. Русович/	________________ /А.Н.Гонда/	

	

	
Объект:	Еловая аллея, д.14-16	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт шиферной кровли МКД № 14-16 по ул. Еловой аллеи	
	
Сметная стоимость:	1 296.138	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.940	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	216.731	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	4.765	165.55	131.65	33.90	788.85	627.31	161.53	12.51	4.4	8 558	7 848	711	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			621.04				84%	6 592			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			376.39				48%	3 767			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 786.27					18 917			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.765	172.51	127.80	44.71	822.01	608.97	213.04	12.51	7.12	9 135	7 618	1 517	
					6.95			33.12	1	12.49			414	
	Накладные расходы		83%			532.93				71%	5 703			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			417.36				52%	4 177			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 772.30					19 014			
	
3.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3	1	218.68	77.46	141.22	218.68	77.46	141.22	12.51	4.41	1 592	969	623	
					12.93			12.93	1	12.5			162	
	Накладные расходы		99%			89.49				84%	950			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			54.23				48%	543			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					362.40					3 085			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	4.765	2 713.25	179.98	29.68	12 928.64	857.60	141.43	12.51	6.93	51 554	10 729	980	
				2 503.59	4.13		11 929.61	19.68	3.34	12.55		39 845	247	
	Накладные расходы		83%			728.14				71%	7 793			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			570.23				52%	5 708			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 227.01					65 054			
	
5.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	4.2885	5 502.93	806.67	80.64	23 599.32	3 459.40	345.82	12.51	7.11	108 879	43 277	2 459	
				4 615.62			19 794.09		3.19	1		63 143		
	Объем: 476.5*0.9													
	Накладные расходы		83%			2 871.30				71%	30 727			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 248.61				52%	22 504			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 719.23					162 110			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.51	9 291.30	1 358.31	34.61	14 029.86	2 051.05	52.26	12.51	6.98	61 326	25 659	365	
				7 898.38			11 926.55		2.96	1		35 303		
	Накладные расходы		83%			1 702.37				71%	18 218			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 333.18				52%	13 343			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 065.41					92 887			
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок), 100 м	1.008	9 291.30	1 358.31	34.61	9 365.63	1 369.18	34.89	12.51	6.98	40 938	17 128	244	
				7 898.38			7 961.57		2.96	1		23 566		
	Накладные расходы		83%			1 136.42				71%	12 161			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			889.97				52%	8 907			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 392.02					62 005			
	
8.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.7	4 519.16	360.82	36.65	3 163.41	252.57	25.66	12.51	7.07	15 170	3 160	181	
				4 121.69			2 885.18		4.1	1		11 829		
	Накладные расходы		83%			209.63				71%	2 244			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			164.17				52%	1 643			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 537.21					19 057			
	
9.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.15	6 775.72	1 449.90	67.19	1 016.36	217.49	10.08	12.51	7.02	6 026	2 721	71	
				5 258.63			788.79		4.1	1		3 234		
	Накладные расходы		83%			180.52				71%	1 932			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			141.37				52%	1 415			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 338.25					9 373			
	
10.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки	0.01	136 578.60	5 963.00	3 790.41	1 365.79	59.63	37.90	12.51	7.12	5 772	746	270	
				126 825.19	588.90		1 268.25	5.89	3.75	12.5		4 756	74	
	Накладные расходы		86%			56.35				73%	599			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			45.86				56%	459			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 468.00					6 830			
	
11.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.087	8 572.20	5 513.35	252.31	745.78	479.66	21.95	12.51	6.18	7 323	6 001	136	
				2 806.54	60.12		244.17	5.23	4.86	12.52		1 187	65	
	Накладные расходы		78%			378.21				66%	4 004			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			305.48				50%	3 033			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 429.47					14 360			
	
12.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.3654	2 934.00			1 072.08					4 107			
				2 934.00			1 072.08		11 241.04			4 107		
	Объем: 8.7*42													
	
13.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб	0.032	13 930.32	9 132.45	284.04	445.77	292.24	9.09	12.51	6.18	4 414	3 656	56	
				4 513.83	67.62		144.44	2.16	4.86	12.52		702	27	
	Объем: 0.8*4													
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			229.63				66%	2 431			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			185.47				50%	1 842			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					860.87					8 686			
	
14.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.2112	2 934.00			619.66					2 374			
				2 934.00			619.66		11 241.04			2 374		
	Объем: 0.8*4*22*3													
	
15.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб	0.019	13 930.32	9 132.45	284.04	264.68	173.52	5.40	12.51	6.18	2 621	2 171	33	
				4 513.83	67.62		85.76	1.28	4.86	12.52		417	16	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			136.34				66%	1 443			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			110.12				50%	1 094			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					511.15					5 158			
	
16.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.1254	2 934.00			367.92					1 410			
				2 934.00			367.92		11 241.04			1 410		
	Объем: 1.9*22*3													
	
17.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов), 100 м труб	0.036	32 504.08	21 309.05	662.76	1 170.15	767.13	23.86	12.51	6.18	11 587	9 597	147	
				10 532.27	157.78		379.16	5.68	4.86	12.52		1 843	71	
	Объем: 1.2*3													
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			602.79				66%	6 381			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			486.87				50%	4 834			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 259.81					22 802			
	
18.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.5544	2 934.00			1 626.61					6 232			
				2 934.00			1 626.61		11 241.04			6 232		
	Объем: 1.2*3*22*7													
	
19.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.306	2 412.79	1 295.60	2.05	738.31	396.45	0.63	12.51	4.04	6 406	4 960	3	
				1 115.14			341.23		4.23	1		1 443		
	Накладные расходы		79%			313.20				67%	3 323			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			198.23				40%	1 984			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 249.73					11 713			
	
20.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.306	2 291.60	114.18	14.24	701.23	34.94	4.36	12.51	7.11	2 288	437	31	
				2 163.18			661.93		2.75	1		1 820		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			33.19				80%	350			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			16.42				37%	162			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					750.84					2 799			
	
21.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (оголовки вент. каналов) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.12	11 907.97	1 173.45	33.16	1 428.96	140.81	3.98	12.51	7.14	5 142	1 762	28	
				10 701.36	3.78		1 284.16	0.45	2.61	12.5		3 352	6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			152.56				92%	1 627			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			77.69				44%	778			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 659.21					7 546			
	
22.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	9.53	221.62	101.80	102.69	2 112.00	970.13	978.61	12.51	3.39	15 744	12 136	3 317	
				17.13	1.45		163.25	13.82	1.78	12.56		291	174	
	Объем: 476.5*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			885.55				77%	9 479			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			590.37				48%	5 909			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 587.93					31 132			
	
23.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	197.271	36.04			7 109.65					29 691			
				36.04			7 109.65		150.51			29 691		
	Объем: 9.53*20.7													
	
24.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия	4.765	286.73	122.64	1.26	1 366.26	584.36	6.02	12.51	7.2	9 487	7 310	43	
				162.83			775.88		2.75	1		2 134		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			543.45				79%	5 775			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			373.99				51%	3 728			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 283.71					18 990			
	
25.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	595.625	13.13			7 820.56					25 493			
				13.13			7 820.56		42.8			25 493		
	Объем: 476.5*1.25													
	
26.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	4.765	8 171.06	405.87	165.99	38 935.09	1 933.97	790.93	12.52	6.6	195 276	24 213	5 220	
				7 599.20	14.91		36 210.19	71.06	4.58	12.5		165 843	888	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 165.43				92%	23 093			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 102.77				44%	11 044			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42 203.29					229 413			
	
27.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	40	137.86			5 514.40					23 990			
				137.86			5 514.40		599.75			23 990		
	
28.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.72	4 972.00	72.11	75.20	3 579.84	51.92	54.14	12.51	6.29	13 044	649	341	
				4 824.69	5.48		3 473.78	3.94	3.47	12.5		12 054	49	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			60.33				92%	642			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			30.72				44%	307			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 670.89					13 993			
	
29.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки	0.108	257.63	231.54	26.09	27.82	25.01	2.82	12.51	6.47	331	313	18	
					10.34			1.12	1	12.53			14	
	Накладные расходы		85%			22.21				72%	235			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			20.90				64%	209			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					70.93					776			
	
30.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство лобовой доски, 100 м2 потолка	0.108	10 259.57	603.91	84.83	1 108.03	65.22	9.16	12.52	6.76	4 393	817	62	
				9 570.83	3.78		1 033.65	0.41	3.4	12.5		3 514	5	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			69.57				90%	740			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			35.44				43%	353			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 213.04					5 486			
	
31.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.108	1 316.51	347.48	6.74	142.18	37.53	0.73	12.51	7.14	716	469	5	
				962.29	0.16		103.93	0.02	2.32	12.46		241		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			35.67				80%	375			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			17.65				37%	174			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					195.50					1 265			
	
32.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	12.51	4.05	653	652	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	463			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	339			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 455			
	
33.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	12.51	6.53	3 807	1 726	389	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.86	12.51		1 692	52	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 600			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	765			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 172			
	
34.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.96	3 070.76			2 947.93					5 045			
				3 070.76			2 947.93		5 255.58			5 045		
	Объем: 0.6*0.8*2													
	
35.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.02	373.54	335.71	26.60	7.47	6.71	0.53	12.52	7.17	89	84	4	
				11.23			0.22		4.14	1		1		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			7.11				90%	76			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.62				43%	36			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.21					201			
	
36.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0088	23 811.97			209.55					421			
				23 811.97			209.55		47 861.13			421		
	Объем: 0.02*0.44													
	
37.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.15	775.58	765.14	10.44	116.34	114.77	1.57	12.52	6.47	1 447	1 437	10	
					4.13			0.62	1	12.55			8	
	Накладные расходы		74%			85.39				63%	910			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			57.70				40%	578			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.42					2 935			
	
38.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.15	12 237.99	745.23	9.03	1 835.70	111.79	1.35	12.51	6.78	4 353	1 398	9	
				11 483.73	0.95		1 722.56	0.14	1.71	12.42		2 946	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			128.72				98%	1 372			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.47				56%	784			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 043.89					6 509			
	
39.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	2.1	27.31			57.35					462			
				27.31			57.35		220.16			462		
	Объем: 15/100*14													
	
40.	Цена поставщика. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	6	845.32			5 071.92			1	1	20 592			
				845.32			5 071.92		4.06	1		20 592		
	Поправки: М: =3300.00*1.04/4.06	
	
41.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	6	88.07	12.17		528.42	73.02		12.51	1	2 143	913		
				75.90			455.40		2.7	1		1 230		
	Накладные расходы		103%			75.21				88%	803			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.81				48%	438			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					647.44					3 385			
	
42.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.722	75.57	75.35	0.22	54.56	54.40	0.16	12.51	4.09	681	681	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			45.15				71%	484			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.36				52%	354			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					135.07					1 519			
	
43.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.2166	11 907.97	1 173.45	33.16	2 579.27	254.17	7.18	12.51	7.14	9 281	3 180	51	
				10 701.36	3.78		2 317.91	0.82	2.61	12.5		6 050	10	
	Объем: 72.2*0.3													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			275.39				92%	2 935			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			140.24				44%	1 404			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 994.90					13 619			
	
44.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.722	8 813.16	326.90	31.86	6 363.10	236.02	23.00	12.51	6.89	22 400	2 953	159	
				8 454.40	3.03		6 104.08	2.18	3.16	12.48		19 289	27	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			257.26				92%	2 742			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			131.01				44%	1 311			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 751.37					26 453			
	
45.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.72	7 415.77	333.04	13.17	5 339.35	239.79	9.48	12.51	7.18	16 353	3 000	68	
				7 069.56			5 090.08		2.61	1		13 285		
	Накладные расходы		83%			199.03				71%	2 130			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			155.86				52%	1 560			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 694.24					20 043			
	
46.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	12.51	7.18	2 314	868	7	
				5 145.09			617.41		2.33	1		1 439		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	616			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	451			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 382			
	
47.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	12.51	7.18	967	361	3	
				8 231.09			493.87		1.22	1		603		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 411			
	
48.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	12.51	7.18	982	361	3	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 426			
	
49.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	0.6	1 357.93	327.73	1.01	814.76	196.64	0.61	12.51	7.2	5 076	2 460	4	
				1 029.19			617.51		4.23	1		2 612		
	Накладные расходы		83%			163.21				71%	1 747			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			127.82				52%	1 279			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 105.79					8 102			
	
	Прочие работы	
	
50.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	29.03	7.34		7.34	212.96		212.96		5.54	1 180		1 180	
										1				
	Объем: 0.201+18.56575+1.26684+2.08656+4.765*1.45													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
51.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	29.03	26.50		26.50	769.30		769.30		5.54	4 262		4 262	
										1				
	Объем: 0.201+18.56575+1.26684+2.08656+4.765*1.45													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	173 432.37	17 138.07	4 163.38			783 527	214 420	23 012	
			152 130.89	184.70				546 098	2 311	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	170 894.56	16 838.49	4 160.46			775 122	210 672	22 993	
			149 895.58	183.94				541 460	2 301	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	32 360.28					119 355			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3; %=71 - по стр. 2, 4-9, 32, 42, 45-49; %=73 - по стр. 10; %=66 - по стр. 11, 13, 15, 17; %=67 - по стр. 19; %=80 - по стр. 20, 31; %=92 - по стр. 21, 26, 28, 43, 44; %=77 - по стр. 22; %=79 - по стр. 24; %=72 - по стр. 29; %=90 - по стр. 30, 33, 35)	15 002.91					160 119			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 22; %=52 - по стр. 2, 4-9, 32, 42, 45-49; %=56 - по стр. 10; %=50 - по стр. 11, 13, 15, 17; %=40 - по стр. 19; %=37 - по стр. 20, 31; %=44 - по стр. 21, 26, 28, 43, 44; %=51 - по стр. 24; %=64 - по стр. 29; %=43 - по стр. 30, 33, 35)	10 580.67					105 790			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	196 478.14					1 041 031			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 537.81	299.58	2.92			8 405	3 748	19	
			2 235.31	0.76				4 638	10	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 37; %=98 - по стр. 38; %=88 - по стр. 41)	289.32					3 086			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 37; %=56 - по стр. 38; %=48 - по стр. 41)	180.98					1 800			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 008.11					13 291			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	199 486.25					1 054 322			
	Строительный контроль 2,14%	4 269.01					22 562			
			4 269.01					22 562		
	Всего со строительным контролем	203 755.26					1 076 884			
			203 755.26					1 076 884		
	Непредвиденные расходы 2%	4 075.11					21 538			
			4 075.11					21 538		
	Всего с непредвиденными расходами	207 830.37					1 098 422			
			207 830.37					1 098 422		
	НДС 18%	37 409.47					197 716			
	Всего с НДС	245 239.84					1 296 138			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 292.23					163 205			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	10 761.65					107 590			

Составил:	Инженер - сметчик                                                             И.С. Блинова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)