«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 679 260	руб.	Смета на сумму:	1 679 260	руб.	
          Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________________ /С.Б. Русович/	____________________ /О.Ю. Емельянова/	
		
«______»____________________ 2016 г.	«______»____________________ 2016 г.	

	
Объект:	ул. Мариупольская,5-9, г. Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Мариупольская, д. 5-9	
Сметная стоимость:	1 679.260	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.206	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	204.855	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.1176	6 900.71	2 146.35	4 754.36	811.52	252.41	559.11	16.9	5.36	7 263	4 266	2 997	
					473.09			55.64	1	16.9			940	
	Объем: 294*0.04													
	Накладные расходы		104%			320.37				88%	4 581			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			184.83				48%	2 499			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 316.72					14 343			
	
2.	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	1	1 689.81	625.26	1 064.55	1 689.81	625.26	1 064.55	16.91	5.04	15 938	10 573	5 365	
					105.56			105.56	1	16.9			1 784	
	Накладные расходы		104%			760.05				88%	10 874			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			438.49				48%	5 931			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 888.35					32 744			
	
3.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	29.39	3.71		3.13	108.92		91.99	1	8.62	1 033		793	
					0.36			10.58	1	14.17			150	
	Объем: (11.76*2.2)+(100*0.2*0.08)*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			10.58				100%	150			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			6.35				60%	90			
	
4.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	29.39	16.40		16.40	482.00		482.00		9.25	4 458		4 458	

	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
	
5.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.138	4 846.79	124.86	4 711.39	668.86	17.23	650.17	16.9	9.04	6 175	291	5 878	
				10.54	657.79		1.45	90.78	4.59	16.91		7	1 535	
	Накладные расходы		95%			102.61				81%	1 479			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			46.44				34%	621			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					817.91					8 275			
	
6.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	220.8	16.40		16.40	3 621.12		3 621.12		9.25	33 495		33 495	
														
	Объем: 138*1.6													
	
7.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.138	344.93	24.76	314.90	47.60	3.42	43.46	16.9	9	452	58	391	
				5.27	49.16		0.73	6.78	4.59	16.91		3	115	
	Накладные расходы		95%			9.69				81%	140			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			4.39				34%	59			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61.68					651			
	
8.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.69	2 520.14	133.78	2 368.36	1 738.90	92.31	1 634.17	16.9	5.91	11 273	1 560	9 658	
				18.00	198.48		12.42	136.95	4.43	16.91		55	2 316	
	Объем: 345*0.2													
	Накладные расходы		142%			325.55				121%	4 690			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			185.70				65%	2 519			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 250.15					18 482			
	
9.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	75.9	104.66			7 943.69					37 303			
				104.66			7 943.69		491.47			37 303		
	Объем: 69*1.10													
	
10.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.345	4 752.69	320.44	4 324.25	1 639.68	110.55	1 491.87	16.9	7.36	13 151	1 868	10 980	
				108.00	612.47		37.26	211.30	8.11	16.91		302	3 573	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]	
	Накладные расходы		142%			457.03				121%	6 584			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			260.70				65%	3 537			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 357.41					23 271			
	
11.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	65.205	246.68			16 084.77					75 685			
				246.68			16 084.77		1 160.72			75 685		
	Объем: 0.345*189													
	
12.	ТССЦ 408-0046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3	5.175	292.58			1 514.10					6 125			
				292.58			1 514.10		1 183.52			6 125		
	Объем: 0.345*15													
	
13.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1725	540.62		540.62	93.26		93.26	1	8.46	789		789	
					59.01			10.18	4.83	16.91			172	
	Объем: 345*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			14.46				121%	208			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			8.25				65%	112			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					115.96					1 109			
	
14.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	17.6	280.61			4 938.74					36 747			
				280.61			4 938.74		2 087.9			36 747		
	Объем: 17.25*1.02													
	
15.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	34.5	144.06	122.25	15.86	4 970.07	4 217.63	547.17	16.91	5.48	75 277	71 320	2 998	
				5.95	0.73		205.28	25.19	4.67	16.79		959	423	
	Накладные расходы		142%			6 024.80				121%	86 809			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			3 436.68				65%	46 633			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 431.56					208 719			
	
16.	СЦена поставщика. 
Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая, м2	351.9	111.38			39 193.87			1	1	187 739			
				111.38			39 193.87		4.79	1		187 739		
	Объем: (34.5)*10.2													
	Поправки: М: =485*1.1/4.79	
	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
	
17.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.06625	4 846.79	124.86	4 711.39	321.10	8.27	312.13	16.9	9.04	2 965	140	2 822	
				10.54	657.79		0.70	43.58	4.59	16.91		3	737	
	Объем: 265*(0.20+0.05)													
	Накладные расходы		95%			49.26				81%	710			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			22.30				34%	298			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					392.65					3 974			
	
18.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	106	16.40		16.40	1 738.40		1 738.40		9.25	16 080		16 080	
														
	Объем: 66.25*1.6													
	
19.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.06625	344.93	24.76	314.90	22.85	1.64	20.86	16.9	9	217	28	188	
				5.27	49.16		0.35	3.26	4.59	16.91		2	55	
	Накладные расходы		95%			4.66				81%	67			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			2.11				34%	28			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.61					312			
	
20.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.53	2 520.14	133.78	2 368.36	1 335.67	70.90	1 255.23	16.9	5.91	8 659	1 198	7 418	
				18.00	198.48		9.54	105.19	4.43	16.91		42	1 779	
	Объем: 265*0.2													
	Накладные расходы		142%			250.05				121%	3 602			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			142.63				65%	1 935			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 728.35					14 196			
	
21.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	58.3	104.66			6 101.68					28 653			
				104.66			6 101.68		491.47			28 653		
	Объем: 53*1.10													
	
22.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1325	540.62		540.62	71.63		71.63	1	8.46	606		606	
					59.01			7.82	4.83	16.91			132	
	Объем: 265*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			11.10				121%	160			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			6.33				65%	86			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.07					852			
	
23.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	13.52	280.61			3 793.85					28 228			
				280.61			3 793.85		2 087.9			28 228		
	Объем: 13.25*1.02													
	
24.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	26.5	144.06	122.25	15.86	3 817.59	3 239.63	420.29	16.91	5.48	57 822	54 782	2 303	
				5.95	0.73		157.68	19.35	4.67	16.79		736	325	
	Накладные расходы		142%			4 627.75				121%	66 679			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			2 639.77				65%	35 820			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 085.12					160 321			
	
25.	СЦена поставщика. 
Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая, м2	270.3	90.71			24 518.86			1	1	117 445			
				90.71			24 518.86		4.79	1		117 445		
	Объем: (26.5)*10.2													
	Поправки: М: =395*1.1/4.79	
	
	Установка бортовых камней	
	
26.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.02	4 846.79	124.86	4 711.39	96.94	2.50	94.23	16.9	9.04	895	42	852	
				10.54	657.79		0.21	13.16	4.59	16.91		1	222	
	Объем: 160*0.3*0.3+100*0.28*0.2													
	Накладные расходы		95%			14.88				81%	214			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			6.73				34%	90			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.55					1 199			
	
27.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	32	16.40		16.40	524.80		524.80		9.25	4 854		4 854	
														
	Объем: 20*1.6													
	
28.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.02	344.93	24.76	314.90	6.90	0.50	6.30	16.9	9	66	8	57	
				5.27	49.16		0.11	0.98	4.59	16.91			17	
	Накладные расходы		95%			1.41				81%	20			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.64				34%	9			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8.94					95			
	
29.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.124	2 520.14	133.78	2 368.36	312.50	16.59	293.68	16.9	5.91	2 026	280	1 736	
				18.00	198.48		2.23	24.61	4.43	16.91		10	416	
	Объем: 160*0.3*0.2+100*0.28*0.1													
	Накладные расходы		142%			58.50				121%	842			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			33.37				65%	452			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					404.38					3 321			
	
30.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	13.64	104.66			1 427.56					6 704			
				104.66			1 427.56		491.47			6 704		
	Объем: 12.4*1.10													
	
31.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.6	5 013.40	682.44	81.37	8 021.44	1 091.90	130.19	16.91	7.66	51 962	18 464	997	
				4 249.59	10.25		6 799.34	16.40	4.78	16.91		32 501	277	
	Накладные расходы		142%			1 573.79				121%	22 677			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			897.72				65%	12 182			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 492.95					86 820			
	
32.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	160	76.13			12 180.80					56 294			
				76.13			12 180.80		351.84			56 294		
	
33.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	1.85	937.76	682.44	81.37	1 734.86	1 262.51	150.53	16.91	7.66	24 040	21 349	1 153	
				173.95	10.25		321.81	18.96	4.78	16.91		1 538	321	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Накладные расходы		142%			1 819.69				121%	26 221			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 037.99				65%	14 086			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 592.54					64 346			
	
34.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.03663	569.06			20.84					110			
				569.06			20.84		3 009.69			110		
	Объем: (1.85)*(0.06*0.33)													
	
35.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	9.39	685.00			6 432.15					31 264			
				685.00			6 432.15		3 329.55			31 264		
	Объем: (1.85)*(5.9*0.86)													
	
36.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	185	34.14			6 315.90					34 340			
				34.14			6 315.90		185.62			34 340		
	Прочие работы	
37.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	0.4	2 168.55	337.20		867.42	134.88		16.91	1	5 665	2 281		
				1 831.35			732.54		4.62	1		3 384		
	Накладные расходы		115%			155.11				98%	2 235			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			103.86				61%	1 391			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 126.39					9 292			
38.	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец	3	198.53	15.09	5.07	595.59	45.27	15.21	16.89	9.26	4 999	765	141	
				178.37			535.11		7.65	1		4 094		
	Накладные расходы		104%			47.08				88%	673			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.16				48%	367			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					669.83					6 039			
39.	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м	0.1	466.00	165.14	182.08	46.60	16.51	18.21	16.91	8.69	504	279	158	
				118.78	8.29		11.88	0.83	5.57	16.91		66	14	
	Накладные расходы		142%			24.62				121%	355			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			14.05				65%	190			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.27					1 049			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	165 852.84	11 209.91	15 330.56			997 301	189 552	117 167	
			139 295.45	907.10				690 340	15 303	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	159 377.60	11 209.91	8 872.25			937 381	189 552	57 487	
			139 295.45	896.52				690 340	15 153	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	130 466.81					646 637			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 38; %=81 - по стр. 5, 7, 17, 19, 26, 28; %=121 - по стр. 8, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 39; %=98 - по стр. 37)	16 652.45					239 821			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 38; %=34 - по стр. 5, 7, 17, 19, 26, 28; %=65 - по стр. 8, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 39; %=61 - по стр. 37)	9 500.15					128 844			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	185 530.20					1 306 046			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 475.24		6 458.31			59 920		59 680	
				10.58					150	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)	10.58					150			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	6.35					90			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 475.24					59 920			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	192 005.44					1 365 966			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 108.92					29 232			
	ИТОГО	196 114.36					1 395 198			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 922.29					27 904			
	ИТОГО	200 036.65					1 423 102			
	НДС 18%	36 006.60					256 158			
	ВСЕГО С НДС	236 043.25					1 679 260			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)