«УТВЕРЖДАЮ»	
		
	Смета на сумму:                67 660,69 руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:                                       
г. Калининград, ул. Энгельса, д. 18	
Сметная стоимость:	67.661	тыс. руб.	
монтажных работ:	49.782	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.062	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	9.933	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.08	53.31	52.33	0.98	4.26	4.19	0.08	16.11	9.33	68.17	67.44	0.73	
					0.39			0.03	1	18.69			0.58	
	Накладные расходы		85%			3.59				72%	48.97			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.74				52%	35.37			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10.59					152.51			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.05	48.36	48.36		2.42	2.42		16.11	1	38.95	38.95		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			2.06				72%	28.04			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.57				52%	20.25			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.05					87.25			
	
3.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	0.35	19.51	19.51		6.83	6.83		16.11	1	110.01	110.01		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			5.81				72%	79.21			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.44				52%	57.21			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17.08					246.42			
	
4.	ТЕРр 67-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2, 100 м пучка проводов	0.32	25.58	25.58		8.19	8.19		16.11	1	131.87	131.87		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			6.96				72%	94.95			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.32				52%	68.57			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.48					295.39			
	
	Общестроительные работы	
	
5.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия), 100 отверстий	0.04	1 461.46	357.49	1 103.97	58.46	14.30	44.16	16.12	4.18	415.09	230.51	184.58	
					101.05			4.04	1	16.1			65.08	
	Накладные расходы		99%			18.16				84%	248.30			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.00				48%	141.88			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.62					805.27			
	
6.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.05	1 944.70	473.27	25.13	97.24	23.66	1.26	16.12	9.04	733.42	381.46	11.36	
				1 446.30			72.32		4.71	1		340.60		
	Накладные расходы		99%			23.42				84%	320.43			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.20				48%	183.10			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134.86					1 236.95			
Щиты  распределительные этажные	
7.	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	1	81.30	28.21	50.09	81.30	28.21	50.09	17.09	6.24	816.47	482.14	312.55	
				3.00	3.79		3.00	3.79	7.26	17.98		21.78	68.18	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			30.40				81%	445.76			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.80				52%	286.17			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					132.50					1 548.40			
	
8.	С.Цена поставщик 
Щит распределительный для электрооборудования, металлоконструкция (400х400х250) Ip 54, шт	1	370.27			370.27					1 581.05			
				370.27			370.27		4.27			1 581.05		
	Поправки: М: =1535*1.03/4.27	
	
9.	ФЕРм 08-03-600-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	1	11.50	8.33	2.66	11.50	8.33	2.66	17.1	7.84	168.39	142.41	20.89	
				0.51	0.17		0.51	0.17	10	17.36		5.10	2.92	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.07				81%	117.72			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.53				52%	75.57			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.10					361.68			
	
10.	С.Цена поставщик 
Электросчетчик трехфазный ЦЭ 6803 8М 380/220В (5-60А), шт	1	381.61			381.61					1 629.46			
				381.61			381.61		4.27			1 629.46		
	Поправки: М: =1582*1.03/4.27	
	
11.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	1	67.13	26.47	4.28	67.13	26.47	4.28	17.11	6.82	816.03	452.94	29.22	
				36.37	0.17		36.37	0.17	9.18	17.36		333.88	2.92	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			25.31				81%	369.25			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.32				52%	237.05			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					109.75					1 422.32			
	
12.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель 
G LS6 -C50/3 (C) 50A, шт	1	401.63			401.63					1 714.95			
				401.63			401.63		4.27			1 714.95		
	Поправки: М: =1665*1.03/4.27	
	
13.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	4	39.27	17.81	1.36	157.10	71.23	5.42	17.1	5.37	2 107.10	1 218.07	29.13	
				20.11			80.44		10.69	1		859.90		
	Объем: 1+3													
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			67.67				81%	986.64			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.30				52%	633.40			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					271.07					3 727.13			
	
14.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  CLS6-С10/2  (С) 10 A 6 кА, шт	1	159.20			159.20					679.80			
				159.20			159.20		4.27			679.80		
	Поправки: М: =660*1.03/4.27	
	
15.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель
 G LS6 -C25/2 (C) 25A . 6 кА, шт	3	163.06			489.19					2 088.84			
				163.06			489.19		4.27			2 088.84		
	Поправки: М: =676*1.03/4.27	
	
16.	ФЕРм 08-02-397-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Профиль перфорированный монтажный (прим) Din-рейка, 100 м	0.004	627.41	96.55	123.32	2.51	0.39	0.49	17.11	7.56	20.13	6.61	3.73	
				407.53	26.62		1.63	0.11	6.01	17.98		9.80	1.91	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030902;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 502-0639;  ССЦ 509-0166	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			0.48				81%	6.90			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			0.33				52%	4.43			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.31					31.46			
	
17.	ТССЦ 509-2643 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5, шт.	1	6.47			6.47					27.34			
				6.47			6.47		27.34			27.34		
	
18.	ФЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.004	891.29	606.06	184.50	3.57	2.42	0.74	17.1	10.61	51.79	41.45	7.83	
				100.73	72.26		0.40	0.29	6.22	17.99		2.51	5.20	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331002;  СЦЭСМ 351201;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2175;  ССЦ 101-2272;  ССЦ 506-1143;  ССЦ 506-1180	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2.57				81%	37.79			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.76				52%	24.26			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.91					113.83			
	
19.	С.Цена поставщик 
Шина медь,  М1Т  5х50мм L4000, м	0.4	235.52			94.21					402.27			
				235.52			94.21		4.27			402.27		
	Поправки: М: =967*1.04/4.27	
	
20.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК, 1шт	1	30.63			30.63					130.81			
				30.63			30.63		4.27			130.81		
	Поправки: М: =127/4.27*1.03	
	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
	
21.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.3	288.28	214.78	54.61	86.48	64.43	16.38	17.11	5.86	1 238.92	1 102.45	96.01	
				18.89	1.46		5.67	0.44	7.14	17.93		40.46	7.87	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			61.63				81%	899.36			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.17				52%	577.37			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					190.27					2 715.65			
	
22.	ТССЦ 103-1394 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м	30.6	5.85			179.01					589.66			
				5.85			179.01		19.27			589.66		
	Объем: 30*1.02													
	
23.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	10	0.99			9.88					42.20			
				0.99			9.88		4.27			42.20		
	Поправки: М: =4.22/4.27	
	
24.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые (крепление труб), 10 шт.	3	24.44			73.32					290.94			
				24.44			73.32		96.98			290.94		
	
25.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.32	80.62	60.80	5.33	25.80	19.46	1.70	17.11	7.84	375.40	332.91	13.37	
				14.49	0.32		4.64	0.10	6.28	18		29.12	1.87	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18.58				81%	271.17			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.71				52%	174.09			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.10					820.66			
	
26.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.0326	5 101.90			166.32					710.19			
				5 101.90			166.32		4.27			710.19		
	Объем: 32*1.02													
	Поправки: М: =21785.12/4.27	
	
27.	ФЕРм 08-02-396-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м	0.25	498.32	339.30	45.86	124.58	84.83	11.47	17.11	6.73	1 683.27	1 451.36	77.17	
				113.16	1.62		28.29	0.41	5.47	18		154.75	7.29	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 101-4621	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			80.98				81%	1 181.51			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			55.41				52%	758.50			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					260.96					3 623.27			
	
28.	С.Цена поставщик 
Короб металлический перфорированный ( 60х40) с  замковой крышкой  и креплением, м	25.75	87.91			2 263.64					9 575.19			
				87.91			2 263.64		4.23			9 575.19		
	Объем: 25*1.03													
	Поправки: М: =357.55*1.04/4.23	
	
29.	ФЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.35	58.67	42.41	2.66	20.54	14.84	0.93	17.11	7.84	293.69	253.96	7.31	
				13.60	0.17		4.76	0.06	6.81	17.36		32.42	1.02	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			14.16				81%	206.53			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.69				52%	132.59			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.38					632.81			
	
30.	С501-8485 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.0357	18 368.70			655.76					2 800.11			
				18 368.70			655.76		4.27			2 800.11		
	Объем: 35*1.02													
	Поправки: М: =78434.35/4.27	
	
31.	С Цена поставщик. 
Коробка распред. FAST BOX 70x70x40 ip44, шт	6	17.90			107.39					458.56			
				17.90			107.39		4.27			458.56		
	Поправки: М: =74.20*1.03/4.27	
	
32.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.07	1 626.77	840.90	271.52	113.87	58.86	19.01	17.09	7.81	1 408.24	1 005.97	148.44	
				514.35	14.26		36.00	1.00	7.05	18		253.83	17.96	
	Объем: 1+6													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			56.87				81%	829.38			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			38.91				52%	532.44			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.65					2 770.07			
	
33.	С.Цена поставщик 
Светильники настенные ( энергосберегающая лампа накаливания)  IP54, шт	1	66.33			66.33					283.25			
				66.33			66.33		4.27			283.25		
	Поправки: М: =275*1.03/4.27	
	
34.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный с решёткой ( энергосберегающая лампа накаливания)  IP44, шт	6	105.65			633.92					2 706.84			
				105.65			633.92		4.27			2 706.84		
	Поправки: М: =438*1.03/4.27	
	
35.	С.Цена поставщик 
Энергосберегающая лампа    E14, 11W, шт	7	28.98			202.89					866.32			
				28.98			202.89		4.27			866.32		
	Поправки: М: =119*1.04/4.27	
	
36.	ФЕРм 08-03-591-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.01	537.91	418.19	16.54	5.38	4.18	0.17	17.09	7.56	77.63	71.47	1.25	
				103.19	0.49		1.03		4.76	17.78		4.91	0.09	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			3.97				81%	57.96			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.72				52%	37.21			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.07					172.80			
	
37.	С.Цена поставщик 
Выключатель наруж.2-кл IP44 0331-02, шт	1	28.00			28.00					118.45			
				28.00			28.00		4.23			118.45		
	Поправки: М: =115*1.03/4.23	
	
38.	ФЕРм 08-02-144-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей  (переподключение квартир), 100 шт.	0.04	160.55	157.92		6.42	6.32		17.1	1	109.82	108.02		
				2.63			0.11		17.11	1		1.80		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			6.00				81%	87.50			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.11				52%	56.17			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16.53					253.49			
	
	устройство контура  заземления	
	
39.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.015	1 759.67	1 759.67		26.39	26.39		16.11	1	425.22	425.22		
									1	1				
	Объем: 0.5*0.7*4.4													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			19.00				61%	259.38			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			10.03				31%	131.82			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.42					816.42			
	
40.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.015	972.15	972.15		14.58	14.58		16.11	1	234.92	234.92		
									1	1				
	Объем: 0.5*0.7*4.4													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			10.50				61%	143.30			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			5.54				31%	72.83			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.62					451.05			
	
41.	ФЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	212.81	120.70	67.58	63.84	36.21	20.28	17.11	7.18	846.20	619.53	145.58	
				24.53	3.08		7.36	0.93	11.02	17.96		81.10	16.62	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			35.28				81%	515.28			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.14				52%	330.80			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.26					1 692.28			
	
42.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.034	5 326.70			181.11					947.64			
				5 326.70			181.11		27 871.89			947.64		
	Объем: 9*3.77/1000													
	
43.	ФЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.1	317.82	187.25	88.98	31.78	18.72	8.90	17.11	6.94	429.42	320.38	61.75	
				41.59	3.56		4.16	0.36	11.37	18		47.29	6.42	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18.13				81%	264.71			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.40				52%	169.94			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.31					864.06			
	
44.	ТССЦ 101-1638 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.016	7 160.12			114.56					408.51			
				7 160.12			114.56		25 531.97			408.51		
	Объем: 10*1.57/1000													
	
45.	ФЕРм 08-02-472-10 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	0.08	586.26	362.76	37.93	46.90	29.02	3.03	17.11	7.71	586.90	496.55	23.40	
				185.57	0.49		14.85	0.04	4.51	17.78		66.95	0.70	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 101-4621	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			27.61				81%	402.77			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.89				52%	258.57			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.40					1 248.24			
	
46.	ТССЦ 502-0524 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2, 1000 м	0.0082	21 635.60			177.41					895.65			
				21 635.60			177.41		109 225.39			895.65		
	Объем: 8*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	7 859.82	574.48	191.05			42 135.08	9 726.60	1 174.30	
			7 094.29	11.94				31 234.23	206.63	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 188.47	495.55	145.63			38 380.62	8 454.49	978.36	
			6 547.29	7.90				28 947.82	141.55	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	6 318.07					27 002.22			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-4; %=81 - по стр. 7, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 25, 27, 29, 32, 36, 38, 41, 43, 45)	476.11					6 931.40			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 25, 27, 29, 32, 36, 38, 41, 43, 45)	327.24					4 469.94			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 991.82					49 781.96			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	492.34	78.93	45.42			3 164.80	1 272.11	195.94	
			367.99	4.04				1 696.75	65.08	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	295.67					1 356.15			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5, 6; %=61 - по стр. 39, 40)	71.08					971.41			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5, 6; %=31 - по стр. 39, 40)	40.77					529.63			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	604.19					4 665.84			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	179.01					589.66			
			179.01					589.66		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	179.01					589.66			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	8 775.02					55 037.46			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	187.79					1 177.80			
	ИТОГО	8 962.81					56 215.26			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	179.26					1 124.31			
	ИТОГО	9 142.07					57 339.57			
	НДС 18%	1 645.57					10 321.12			
	ВСЕГО С НДС	10 787.64					67 660.69			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                                 Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника  СО МКУ «КР МКД»                                                         Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)