«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:		
	
Объект:		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 8	
на капитальный ремонт кровли жилого дома № 10 по ул. Сухумской	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	Е58-17-2	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия кровли	1.95	
2.	Е58-17-3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	0.15	
3.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.1	
4.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.1	
5.	Е10-01-089-03	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	5.67	
6.	Е46-04-001-04	Разборка кирпичных стен (под устройство карниза)	1 м3	1.2	
7.	Е15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.12	
8.	Е12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.12	
9.	Е12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2.1	
10.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	231	
11.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.1	
12.	С113-0530	Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>	кг	43.47	
13.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.01	
14.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
15.	С203-8040	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	0.4	
16.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.71	
17.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.85	
18.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.1	
19.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов,	100 м труб и покрытий	0.394	
20.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.394	
21.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий карнизных свесов из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.1576	
22.	Е12-01-007-01	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	2.1	
23.	Цена поставщика.	Безасбестовый шифер  типа "ИЗОПОЛ", цвет кирпичный	м2	252	
24.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (углы фронтонов)	1 м3 кладки	0.8	
25.	Е12-01-012-01	Установка решеток снегозадержания	100 м ограждения	0.26	
26.	Е12-01-010-01	Устройство боковых обделок слуховых окон  из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.04	
27.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.32	
28.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.1	
29.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.05	
30.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.05	
31.	Е58-22-1	Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.26	
32.	Е10-01-008-05	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.12	
33.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.11	
34.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.935	
35.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.05	
36.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1.125	
37.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м труб	0.06	
38.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1.35	
39.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.22	
40.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	
41.	Х311-1037	Погрузка мусора  в автотранспортные	т	34	
42.	Х403-1-5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км	т	34	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)