«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград «КР МКД»	Председатель ЖСК «Буревестник»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ / Т.А. Ермакова  /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт кровли по ВИР технологии МКД № 110-116 по ул. Машиностроительная, г. Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	100 м2 покрытия	12.06	
2.	Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6	т	4.4226	
3.	Битуминизированный картон	т	6.634	
4.	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	100 м2 покрытия	0.3	
5.	Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6	т	0.1932	
6.	Битуминизированный картон	т	0.29	
7.	Термоэластопласт (СБС модификатор)	т	0.309	
8.	Смена водосточных воронок	100 приборов	0.04	
9.	Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	4	
10.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	11.16	
11.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	1294.56	
12.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	4.64	
13.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	584.64	
14.	Унифлекс ЭПП	м2	584.64	
15.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	16	
16.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	3.72	
17.	Смена обделок из листовой стали (крышки вентканалов) шириной до 1 м	100 м	0.42	
18.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.184	
19.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.06	
20.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.2	
21.	Установка аэраторов (прим)	1 дефлектор	24	
22.	Аэратор типа "Поливент" диаметром 75мм	шт	24	
23.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	1.3303	
24.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	1.3303	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)