«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	818 286	руб.	Смета на сумму:	818 286	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /О.Ю. Емельянова/	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Ракитная, д. 9-15
	
Сметная стоимость:	818.286	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.368	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	59.703	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕР 27-03-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.243	6 528.11	1 585.84	4 942.27	1 586.33	385.36	1 200.97	16.9	5.41	13 009.83	6 512.57	6 497.26	
					518.36			125.96	1	16.9			2 128.75	
	Объем: 270*0.09													
	Накладные расходы		142%			726.07				120.7%	10 430.07			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			412.89				64.6%	5 582.29			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 725.30					29 022.20			
	
2.	ТЕР 27-03-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	1.4	652.72	652.72		913.81	913.81		16.9	1	15 443.36	15 443.36		
									1	1				
	Накладные расходы		142%			1 297.61				120.7%	18 640.14			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			737.90				64.6%	9 976.41			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 949.32					44 059.91			
	
3.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	67.32	3.71		3.13	249.49		210.71	1	8.62	2 365.79		1 816.33	
					0.36			24.24	1	14.17			343.41	
	Объем: (24.3*2.2)+(140*0.3*0.15)*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			24.24				100%	343.41			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			14.54				60%	206.05			
	
4.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	67.32	16.40		16.40	1 104.05		1 104.05		9.25	10 212.44		10 212.44	

	Устройство покрытий	
	
5.	ТЕР 01-01-012-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.118	2 619.38	51.75	2 557.09	309.09	6.11	301.74	16.9	10.61	3 310.33	103.20	3 201.43	
				10.54	460.54		1.24	54.34	4.59	16.91		5.71	918.95	
	Объем: 295*0.4													
	Накладные расходы		95%			57.43				80.75%	825.39			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		42.5%			25.69				34%	347.53			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					392.21					4 483.25			
	
6.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	188.8	16.40		16.40	3 096.32		3 096.32		9.25	28 640.96		28 640.96	
														
	Объем: 118*1.6													
	
7.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.59	2 520.14	133.78	2 368.36	1 486.88	78.93	1 397.33	16.9	5.91	9 639.20	1 333.92	8 258.23	
				18.00	198.48		10.62	117.10	4.43	16.91		47.05	1 980.22	
	Объем: 295*0.2													
	Накладные расходы		142%			278.36				120.7%	4 000.17			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			158.29				64.6%	2 140.93			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 923.54					15 780.30			
	
8.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	64.9	104.66			6 792.43					31 896.40			
				104.66			6 792.43		491.47			31 896.40		
	Объем: 59*1.10													
	
9.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.295	4 752.69	320.44	4 324.25	1 402.04	94.53	1 275.65	16.9	7.36	11 244.75	1 597.55	9 388.81	
				108.00	612.47		31.86	180.68	8.11	16.91		258.38	3 055.28	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]	
	Накладные расходы		142%			390.80				120.7%	5 615.97			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			222.23				64.6%	3 005.73			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 015.07					19 866.44			
	
10.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	55.755	246.68			13 753.64					64 715.94			
				246.68			13 753.64		1 160.72			64 715.94		
	Объем: 0.295*189													
	
11.	ТССЦ 408-0046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3	4.425	292.58			1 294.67					5 237.08			
				292.58			1 294.67		1 183.52			5 237.08		
	Объем: 0.295*15													
	
12.	ТЕР 27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания	0.295	1 207.05		1 207.05	356.08		356.08	1	7.43	2 645.67		2 645.67	
					168.30			49.65	8.15	16.91			839.56	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0016:[ М-(3355.13=266.28*12.6) ]	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		142%			70.50				120.7%	1 013.35			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			40.09				64.6%	542.36			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					466.68					4 201.37			
	
13.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	18.585	246.68			4 584.55					21 571.98			
				246.68			4 584.55		1 160.72			21 571.98		
	Объем: 0.295*12.6*5													
	
14.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.236	2 106.64		41.70	497.17		9.84	1	9.11	4 129.58		89.65	
				2 064.94	7.98		487.33	1.88	8.29	16.9		4 039.93	31.83	
	Объем: 295*0.8/1000													
	Накладные расходы		142%			2.67				120.7%	38.42			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			1.52				64.6%	20.56			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					501.36					4 188.56			
	
15.	ТЕР 27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.295	54 900.38	391.04	2 296.48	16 195.61	115.36	677.46	16.9	6.88	88 399.30	1 949.53	4 660.94	
				52 212.86	293.18		15 402.79	86.49	5.31	16.9		81 788.83	1 461.65	
	Накладные расходы		142%			286.63				120.7%	4 117.29			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			162.99				64.6%	2 203.62			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 645.23					94 720.22			
	
17.	ТЕР 27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06, 1000 м2 покрытия	0.295	13 086.58	1.84	6.32	3 860.54	0.54	1.86	16.88	2.02	20 499.62	9.16	3.77	
				13 078.42			3 858.13		5.31	1		20 486.69		
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		142%			0.77				120.7%	11.06			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			0.44				64.6%	5.92			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 861.74					20 516.59			
	
18.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.0885	2 106.64		41.70	186.44		3.69	1	9.11	1 548.59		33.62	
				2 064.94	7.98		182.75	0.71	8.29	16.9		1 514.97	11.94	
	Объем: 295*0.3/1000													
	Накладные расходы		142%			1.01				120.7%	14.41			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			0.57				64.6%	7.71			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.02					1 570.71			
	
19.	ТЕР 27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.295	55 822.91	391.04	2 302.93	16 467.76	115.36	679.36	16.9	6.89	110 229.13	1 949.53	4 680.82	
				53 128.94	293.64		15 673.04	86.62	6.61	16.9		103 598.78	1 463.94	
	Накладные расходы		142%			286.81				120.7%	4 120.06			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			163.10				64.6%	2 205.10			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 917.67					116 554.29			
	
20.	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец	2	198.53	15.09	5.07	397.06	30.18	10.14	16.89	9.26	3 332.70	509.74	93.90	
				178.37			356.74		7.65	1		2 729.06		
	Накладные расходы		104%			31.39				88.4%	450.61			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			18.11				48%	244.68			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					446.56					4 027.99			
	
	Установка бортовых камней	
	
21.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.01057	4 846.79	124.86	4 711.39	51.23	1.32	49.80	16.9	9.04	473.00	22.30	450.19	
				10.54	657.79		0.11	6.95	4.59	16.91		0.51	117.57	
	Объем: 151*0.35*0.2													
	Накладные расходы		95%			7.86				80.75%	112.95			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		42.5%			3.51				34%	47.56			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.60					633.50			
	
22.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	16.912	16.40		16.40	277.36		277.36		9.25	2 565.55		2 565.55	
														
	Объем: 10.57*1.6													
	
23.	ТЕР 27-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.026425	3 917.41	207.55	3 684.66	103.52	5.48	97.37	16.91	5.72	652.63	92.74	556.94	
				25.20	311.47		0.67	8.23	4.43	16.91		2.95	139.18	
	Объем: 151*0.35*0.05													
	Накладные расходы		142%			19.47				120.7%	279.93			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			11.07				64.6%	149.82			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134.06					1 082.38			
	
24.	ТССЦ 408-0050 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм, м3	2.6425	263.51			696.33					2 765.72			
				263.51			696.33		1 046.63			2 765.72		
	
25.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.51	5 013.40	682.44	81.37	7 570.23	1 030.48	122.87	16.91	7.66	49 039.36	17 425.49	941.17	
				4 249.59	10.25		6 416.88	15.48	4.78	16.91		30 672.69	261.72	
	Накладные расходы		142%			1 485.26				120.7%	21 348.46			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			844.61				64.6%	11 425.94			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 900.11					81 813.76			
	
26.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	151	76.13			11 495.63					53 127.84			
				76.13			11 495.63		351.84			53 127.84		
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	94 728.26	2 777.46	10 872.60			556 696.75	46 949.09	84 737.68	
			81 039.41	758.33				424 460.51	12 754.00	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	90 001.04	2 777.46	6 184.16			512 912.01	46 949.09	41 502.40	
			81 039.41	734.09				424 460.51	12 410.59	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	38 617.25					179 314.96			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1, 2, 7, 9, 12, 14, 15, 17-19, 23, 25; %=80.75 - по стр. 5, 21; %=88.4 - по стр. 20)	4 942.63					71 018.26			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64.6 - по стр. 1, 2, 7, 9, 12, 14, 15, 17-19, 23, 25; %=34 - по стр. 5, 21; %=48 - по стр. 20)	2 803.03					37 906.16			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	97 746.70					621 836.43			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 727.22		4 688.44			43 784.74		43 235.28	
				24.24					343.41	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)	24.24					343.41			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	14.54					206.05			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 727.22					43 784.74			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	102 473.92					665 621.17			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 192.94					14 244.29			
	ИТОГО	104 666.86					679 865.46			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 093.34					13 597.31			
	ИТОГО	106 760.20					693 462.77			
	НДС 18%	19 216.84					124 823.30			
	ВСЕГО С НДС	125 977.04					818 286.07			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)