«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 584 776	руб.	Смета на сумму:	2 584 776	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»
	Генеральный директор ООО «УК Старый город»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ /Е.В. Шулепко /	
		
16 февраля 2016 г.	16 февраля 2016 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по усилению фундамента, капитальному ремонту систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
МКД №14-16 по ул. Лейт. Князева в г. Калининграде	
	
Сметная стоимость:	2 584.776	тыс. руб.	
монтажных работ:	24.070	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.023	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	485.210	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ,УСИЛЕНИЕ СТЕН, РЕМОНТ ПОДВАЛА	
	
	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА	
	
1.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне (отмостка), 1 м3	6.2	274.54	75.11	199.43	1 702.15	465.68	1 236.47	16.9	5.05	14 114	7 870	6 244	
					20.89			129.52	1	16.9			2 189	
	Накладные расходы		99%			589.25				84.15%	8 465			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			354.14				47.6%	4 788			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 645.54					27 367			
	
2.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.602	1 466.39	1 466.39		882.77	882.77		16.9	1	14 919	14 919		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			635.59				61.2%	9 130			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38.25%			337.66				30.6%	4 565			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 856.02					28 615			
	
3.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.4575	810.13	810.13		370.63	370.63		16.89	1	6 260	6 260		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			266.85				61.2%	3 831			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38.25%			141.77				30.6%	1 916			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					779.25					12 007			
	
4.	ТЕР 46-03-011-03 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	1.14	1 747.93	460.22	1 287.71	1 992.64	524.65	1 467.99	16.91	5.05	16 285	8 872	7 413	
					134.87			153.75	1	16.9			2 598	
	Накладные расходы		99%			671.62				84.15%	9 652			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			403.65				47.6%	5 460			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 067.90					31 397			
	
5.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (цоколь), 100 м2	0.58	188.95	188.95		109.59	109.59		16.9	1	1 852	1 852		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			108.49				84.15%	1 558			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			65.21				47.6%	882			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					283.29					4 292			
	
6.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (стены подвала), 100 м2	1.61	188.95	188.95		304.21	304.21		16.9	1	5 141	5 141		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			301.17				84.15%	4 326			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			181.00				47.6%	2 447			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					786.38					11 914			
	
7.	ТЕРр 62-41-1 
(прим) 
Очистка вручную поверхности стен, 100 м2 расчищенной поверхности	2.925	172.22	172.22		503.74	503.74		16.9	1	8 513	8 513		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			402.99				68%	5 789			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			251.87				40%	3 405			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 158.60					17 707			
	
8.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	2.925	80.30	76.91	1.68	234.87	224.97	4.90	16.9	9.41	3 865	3 802	46	
				1.71	0.19		5.00	0.55	3.29	17		16	9	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			213.12				80.33%	3 061			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			105.43				37.4%	1 425			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					553.42					8 352			
	
9.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	38.40525	15.82			607.57					2 291			
				15.82			607.57		59.66			2 291		
	Объем: 2.925*0.013*1010													
	
10.	ТЕР 46-01-001-01 
Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов, 1 м3	41.9	968.85	207.27	62.02	40 594.82	8 684.61	2 598.64	16.9	8.58	309 469	146 770	22 296	
				699.56	3.47		29 311.56	145.39	4.79	16.89		140 402	2 456	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0797:[ М-(1.52=5233.80*0.00029) ];  ТССЦ 101-0816:[ М-(0.99=9906.00*0.0001) ];  ТССЦ 401-0066:[ М-(740.14=725.63*1.02) ]	
	Накладные расходы		99%			8 741.70				84.15%	125 574			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			5 253.85				47.6%	71 032			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54 590.37					506 074			
	
11.	ТССЦ 204-0022 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т	0.3711	6 573.50			2 439.43					13 140			
				6 573.50			2 439.43		35 409.47			13 140		
	
12.	ТССЦ 204-0020 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т	1.654	6 964.61			11 519.46					61 658			
				6 964.61			11 519.46		37 278.28			61 658		
	
13.	ТССЦ 204-0047 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм, т	1.654	2 809.32			4 646.62					32 911			
				2 809.32			4 646.62		19 897.63			32 911		
	
14.	ТССЦ 401-0007 
Бетон тяжелый, класс В20 (М250), м3	42.738	695.00			29 702.91					147 667			
				695.00			29 702.91		3 455.18			147 667		
	Объем: 41.9*1.02													
	
15.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.81	3 001.78	246.00	111.59	2 431.45	199.26	90.39	16.91	4.79	11 406	3 369	433	
				2 644.20			2 141.80		3.55	1		7 603		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		109.8%			218.79				93.33%	3 144			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			135.50				54.4%	1 833			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 785.73					16 383			
	
16.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных (отмостка), 1 м3 подстилающего слоя	6.2	199.22	35.93	37.16	1 235.15	222.74	230.41	16.9	5.99	8 867	3 764	1 380	
				126.13	4.21		782.01	26.12	4.76	16.89		3 722	441	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			275.49				94.1%	3 957			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			158.65				51%	2 145			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 669.29					14 968			
	
17.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных (отмостка), 1 м3 подстилающего слоя	6.2	403.35	40.32	67.81	2 500.78	249.98	420.44	16.9	5.75	16 544	4 225	2 418	
				295.22	7.73		1 830.36	47.90	5.41	16.89		9 902	809	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			329.75				94.1%	4 737			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			189.90				51%	2 567			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 020.43					23 848			
	
18.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка), 1 м3 подстилающего слоя	6.2	56.03	37.46	0.38	347.39	232.22	2.33	16.89	5.97	4 455	3 922	14	
				18.20			112.84		4.6	1		519		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			257.07				94.1%	3 691			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			148.04				51%	2 000			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					752.50					10 146			
	
19.	ТССЦ 401-0003 
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), м3	6.324	632.95			4 002.78					18 849			
				632.95			4 002.78		2 980.6			18 849		
	Объем: 6.2*1.02													
	
20.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.26	2 074.12	832.23	83.91	539.27	216.38	21.82	16.9	10.51	4 898	3 657	229	
				1 157.98	34.61		301.07	9.00	3.36	16.89		1 012	152	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			212.98				80.33%	3 060			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			105.37				37.4%	1 425			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					857.62					9 382			
	
21.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	6	63.27	49.68	13.59	379.62	298.08	81.54	16.9	1.93	5 195	5 038	157	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			232.50				66.3%	3 340			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			149.04				40%	2 015			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					761.16					10 550			
	
22.	ТЕРр 69-2-2 
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до 1,5 кирпича), 100 отверстий	6	121.68	95.56	26.12	730.08	573.36	156.72	16.9	1.93	9 992	9 690	302	
									1	1				
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			447.22				66.3%	6 424			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			286.68				40%	3 876			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 463.98					20 292			
	
	ПОЛЫ ПОДВАЛА	
	
23.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне (полы), 1 м3	14.5	274.54	75.11	199.43	3 980.83	1 089.10	2 891.74	16.9	5.05	33 009	18 406	14 603	
					20.89			302.91	1	16.9			5 119	
	Накладные расходы		99%			1 378.09				84.15%	19 796			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			828.25				47.6%	11 198			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 187.17					64 003			
	
24.	ТЕРр 51-3-2 
Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой, 100 м3 грунта	0.22	5 332.86	5 125.32	2.03	1 173.23	1 127.57	0.45	16.9	9.42	19 234	19 056	4	
				205.51			45.21		3.84	1		174		
	Накладные расходы		75%			845.68				63.75%	12 148			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			507.41				36%	6 860			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 526.31					38 242			
	
25.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	5.83	402.39	42.07	65.10	2 345.95	245.28	379.53	16.9	5.75	15 639	4 145	2 182	
				295.22	7.42		1 721.13	43.24	5.41	16.89		9 311	730	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		110.7%			319.39				94.1%	4 587			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			183.93				51%	2 486			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 849.27					22 713			
	
26.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	14.56	57.64	39.08	0.36	839.30	569.06	5.24	16.89	5.97	10 862	9 611	31	
				18.20			264.99		4.6	1		1 219		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		110.7%			629.95				94.1%	9 044			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			362.78				51%	4 902			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 832.03					24 808			
	
27.	ТССЦ 401-0008 
Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300), м3	14.8512	701.01			10 410.84					53 849			
				701.01			10 410.84		3 625.87			53 849		
	Объем: 14.56*1.02													
	
28.	ТССЦ 101-2319 
Стекло натриевое жидкое каустическое, т	0.04368	12 838.00			560.76					1 342			
				12 838.00			560.76		30 720.85			1 342		
	
29.	ТЕР 06-01-001-01 
(прим) 
Устройство бетонной подготовки (бетонный сапожок), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.01	12 570.02	1 788.48	2 150.82	125.70	17.88	21.51	16.9	10.99	984	302	236	
				8 630.72	325.73		86.31	3.26	5.16	16.9		445	55	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0061:[ М-(63825.48=625.74*102) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		94.5%			19.98				80.33%	287			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			11.68				44.2%	158			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					157.36					1 429			
	
30.	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	1.02	685.00			698.70					3 323			
				685.00			698.70		3 258.1			3 323		
	Объем: 1*1.02													
	
31.	ТЕР 11-01-004-05 
Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности	1.456	1 651.27	375.74	225.56	2 404.25	547.08	328.42	16.9	4.42	20 420	9 246	1 452	
				1 049.96	3.25		1 528.74	4.73	6.36	16.93		9 723	80	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		110.7%			610.85				94.1%	8 776			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			351.78				51%	4 756			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 366.88					33 952			
	
32.	ТЕР 11-01-004-06 
Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05, 100 м2 изолируемой поверхности	1.456	542.33	126.78	115.80	789.63	184.59	168.60	16.9	4.5	6 981	3 120	759	
				299.75	1.81		436.44	2.64	7.11	16.88		3 103	45	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		110.7%			207.26				94.1%	2 978			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			119.36				51%	1 614			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 116.25					11 573			
	
33.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	1.82	3 012.70	662.77	439.01	5 483.11	1 206.25	798.99	16.9	4.6	44 685	20 386	3 675	
				1 910.92	7.06		3 477.87	12.84	5.93	16.9		20 624	217	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		110.7%			1 349.53				94.1%	19 387			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			777.17				51%	10 508			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 609.81					74 580			
	
34.	ТССЦ 101-1564 
Гидроизол, м2	211.12	33.27			7 023.96					13 358			
				33.27			7 023.96		63.27			13 358		
	Объем: 182*1.16													
	
35.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.26936	191.16	142.58	48.58	51.49	38.41	13.08	16.9	8.55	761	649	112	
					2.89			0.78	5.08	16.92			13	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		94.5%			37.03				80.33%	532			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			21.65				44.2%	293			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.18					1 585			
	
36.	ТССЦ 101-6040 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм, м2	145.6	14.91			2 170.90					8 887			
				14.91			2 170.90		61.04			8 887		
	
37.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	1.456	1 735.75	399.68	56.45	2 527.25	581.94	82.19	16.9	8.95	20 296	9 835	736	
				1 279.62	22.98		1 863.13	33.46	5.22	16.9		9 726	565	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		110.7%			681.25				94.1%	9 786			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			392.32				51%	5 304			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 600.82					35 386			
	
38.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм), 100 м2 стяжки	1.456	1 990.63	30.38	59.69	2 898.36	44.24	86.91	16.88	8.77	15 981	747	762	
				1 900.56	22.82		2 767.22	33.23	5.23	16.88		14 473	561	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
	Накладные расходы		110.7%			85.76				94.1%	1 231			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			49.39				51%	667			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 033.51					17 879			
	
39.	ТЕР 11-01-015-08 
Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия	1.456	199.69	130.76	8.95	290.74	190.39	13.03	16.91	7.9	3 886	3 220	103	
				59.97	1.54		87.32	2.24	6.45	16.86		563	38	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		110.7%			213.24				94.1%	3 066			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			122.80				51%	1 662			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					626.78					8 613			
	
	УСИЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ	
	
40.	ТЕР 46-02-009-02 
(Прим) 
Отбивка штукатурки с поверхностей потолков кирпичных, 100 м2	0.65	188.95	188.95		122.82	122.82		16.9	1	2 076	2 076		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			121.59				84.15%	1 747			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			73.08				47.6%	988			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					317.49					4 811			
	
41.	ТЕРр 62-41-1 
(прим) 
Очистка вручную поверхности потолков, 100 м2 расчищенной поверхности	0.5	172.22	172.22		86.11	86.11		16.9	1	1 455	1 455		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			68.89				68%	989			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			43.06				40%	582			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					198.05					3 026			
	
42.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками (металлоконструкции), 1 м2 очищаемой поверхности	20	9.78	9.78		195.60	195.60		16.89	1	3 304	3 304		
									1	1				
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		81%			158.44				68.85%	2 275			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			116.38				47.6%	1 573			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					470.42					7 152			
	
43.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	360.95	72.00	12.49	72.19	14.40	2.50	16.9	3.17	420	243	8	
				276.46	0.13		55.29	0.03	3.06	17.27		169		
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		81%			11.69				68.85%	167			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			8.59				47.6%	116			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					92.46					703			
	
44.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	1 252.50	88.51	16.58	250.50	17.70	3.32	16.9	3.83	886	299	13	
				1 147.40	0.26		229.48	0.05	2.5	17.27		574	1	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		81%			14.38				68.85%	207			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			10.56				47.6%	143			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					275.44					1 235			
	
45.	ТЕР 15-04-006-01 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	1.15	102.56	99.24	1.61	117.94	114.13	1.85	16.9	9.41	1 953	1 929	17	
				1.71	0.18		1.97	0.21	3.29	17		6	4	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		94.5%			108.05				80.33%	1 553			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			53.45				37.4%	723			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					279.45					4 229			
	
46.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	15.0995	15.82			238.87					901			
				15.82			238.87		59.66			901		
	Объем: 1.15*0.013*1010													
	
47.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.15	1 043.83	675.65	13.36	1 200.40	777.00	15.36	16.9	9.39	15 724	13 131	144	
				354.82			408.04		6	1		2 448		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			613.83				67.15%	8 817			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			388.50				40%	5 252			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 202.73					29 794			
	
48.	ТССЦ 101-6031 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм, м2	126.5	17.27			2 184.66					9 181			
				17.27			2 184.66		72.58			9 181		
	Объем: 115*1.1													
	
49.	ТЕР 15-02-015-06 
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.15	2 291.96	933.53	115.04	2 635.76	1 073.56	132.30	16.9	12.57	25 940	18 143	1 663	
				1 243.39	61.62		1 429.90	70.86	4.29	16.88		6 134	1 196	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		94.5%			1 081.48				80.33%	15 535			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			535.02				37.4%	7 233			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 252.25					48 708			
	
50.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.15	193.63	106.22	2.82	222.68	122.16	3.24	16.9	9.43	2 556	2 064	31	
				84.59	0.18		97.28	0.21	4.74	17		461	4	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		94.5%			115.64				80.33%	1 661			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			57.21				37.4%	773			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					395.53					4 991			
	
	УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ	
	
51.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	0.1152	384.53	35.06	54.25	44.30	4.04	6.25	16.9	5.75	288	68	36	
				295.22	6.18		34.01	0.71	5.41	16.89		184	12	
	Накладные расходы		110.7%			5.26				94.1%	75			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			3.03				51%	41			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					52.59					404			
	
52.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.576	51.07	32.57	0.30	29.42	18.76	0.17	16.89	5.97	366	317	1	
				18.20			10.48		4.6	1		48		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]	
	Накладные расходы		110.7%			20.77				94.1%	298			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			11.96				51%	162			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.15					826			
	
53.	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	0.58752	685.00			402.45					1 914			
				685.00			402.45		3 258.1			1 914		
	Объем: 0.576*1.02													
	
54.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.0248	159.30	118.82	40.48	3.95	2.95	1.00	16.9	8.55	58	50	9	
					2.41			0.06	5.08	16.92			1	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Накладные расходы		94.5%			2.84				80.33%	41			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			1.66				44.2%	23			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8.46					122			
	
55.	ТССЦ 204-0020 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т	0.0248	6 964.61			172.72					925			
				6 964.61			172.72		37 278.28			925		
	
56.	ТССЦ 204-0035 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т	0.0248	2 042.62			50.66					322			
				2 042.62			50.66		12 972.79			322		
	
57.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.0168	1 659.73	333.07	47.04	27.88	5.60	0.79	16.9	8.95	214	95	7	
				1 279.62	19.15		21.50	0.32	5.22	16.9		112	5	
	Накладные расходы		110.7%			6.55				94.1%	94			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			3.77				51%	51			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.21					359			
	
58.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 40мм), 100 м2 стяжки	0.0168	1 317.08	16.88	33.16	22.13	0.28	0.56	16.88	8.77	121	5	5	
				1 267.04	12.68		21.29	0.21	5.23	16.88		111	4	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
	Накладные расходы		110.7%			0.54				94.1%	8			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			0.31				51%	5			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22.98					134			
	
59.	ТЕР 11-01-015-08 
Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия	0.0168	176.40	108.97	7.46	2.96	1.83	0.13	16.91	7.9	38	31	1	
				59.97	1.28		1.01	0.02	6.45	16.86		6		
	Накладные расходы		110.7%			2.05				94.1%	29			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			1.18				51%	16			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.19					83			
	
60.	ТЕР 06-01-024-01 
Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0084	9 552.04	3 322.43	2 301.78	80.24	27.91	19.33	16.9	10.47	829	472	202	
				3 927.83	309.62		32.99	2.60	4.71	16.9		155	44	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0023:[ М-(64560.90=632.95*102) ]	
	Накладные расходы		94.5%			28.83				80.33%	415			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			16.86				44.2%	228			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					125.93					1 472			
	
61.	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	0.8568	685.00			586.91					2 792			
				685.00			586.91		3 258.1			2 792		
	Объем: 0.84*1.02													
	
62.	ТССЦ 101-1844 
Сталь угловая (уголок 50х32х3), т	0.01064	5 438.10			57.86					318			
				5 438.10			57.86		29 894.55			318		
	
63.	ТССЦ 103-0138 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, м	2.4	33.80			81.12					347			
				33.80			81.12		144.48			347		
	Объем: 1.2*2													
	
	ИЗДЕЛИЯ.   РМ-1	
	
64.	ТЕР 09-06-001-02 
(прим) 
Монтаж решеток на приямки, 1 т конструкций	0.02964	734.13	459.65	146.40	21.76	13.62	4.34	16.9	7.67	278	230	33	
				128.08	1.81		3.80	0.05	3.81	16.9		14	1	
	Накладные расходы		81%			11.07				68.85%	159			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72.25%			9.88				57.8%	134			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.71					571			
	
65.	ТССЦ 101-1844 
Сталь угловая (уголок 40х30х4), т	0.01898	5 438.10			103.22					567			
				5 438.10			103.22		29 894.55			567		
	Объем: 0.00949*2													
	
66.	ТССЦ 204-0022 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т	0.01066	6 573.50			70.07					377			
				6 573.50			70.07		35 409.47			377		
	Объем: 0.00533*2													
	
67.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.009	346.87	60.00	10.41	3.12	0.54	0.09	16.9	3.17	17	9		
				276.46	0.11		2.49		3.06	17.27		8		
	Накладные расходы		81%			0.44				68.85%	6			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			0.32				47.6%	4			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.88					27			
	
68.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.009	1 234.98	73.76	13.82	11.11	0.66	0.12	16.9	3.83	38	11		
				1 147.40	0.22		10.33		2.5	17.27		26		
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		81%			0.53				68.85%	8			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			0.39				47.6%	5			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.04					51			
	
	РЕМОНТ СТУПЕНЕЙ ВХОДА В ПОДВАЛ	
	
69.	ТЕРр 59-5-2 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.15	1 679.51	942.47	24.65	251.93	141.37	3.70	16.91	9.41	2 945	2 391	35	
				712.39	4.37		106.86	0.66	4.86	16.91		519	11	
	Накладные расходы		76%			107.94				64.6%	1 552			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			85.22				48%	1 153			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					445.09					5 650			
	
	ЗАМЕНА ОКОН	
	
70.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.154	1 734.68	1 482.28	252.40	267.14	228.27	38.87	16.91	9.36	4 224	3 860	364	
					116.72			17.97	1	16.9			304	
	Накладные расходы		99%			243.78				84.15%	3 504			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			146.51				47.6%	1 982			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					657.43					9 710			
	
71.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.154	20 774.31	2 005.22	594.12	3 199.24	308.80	91.49	16.9	7.4	14 349	5 219	677	
				18 174.97	26.54		2 798.95	4.09	3.02	16.9		8 453	69	
	Накладные расходы		106.2%			332.29				90.27%	4 773			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			167.55				42.84%	2 265			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 699.08					21 388			
	
72.	С цена поставщик. 
Блок оконный пластиковый арочный индивидуального изготовления с поворотно- откидной створкой однокамерный, м2	15.4	3 504.41			53 967.89					254 189			
				3 504.41			53 967.89		4.71			254 189		
	Объем: 1.54*10													
	Поправки: М: =16342.34*1.01/4.71	
	
73.	ТЕРр 61-7-2 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором криволинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.18	6 932.74	4 200.76	37.83	1 247.89	756.14	6.81	16.91	9.36	14 479	12 786	64	
				2 694.15	17.49		484.95	3.15	3.36	16.9		1 629	53	
	Накладные расходы		79%			599.84				67.15%	8 621			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			379.65				40%	5 136			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 227.37					28 236			
	
74.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	38.718	48.13	4.41	36.66	1 863.35	170.75	1 419.40	16.89	8.6	19 705	2 884	12 207	
									1	1				
	Объем: 6.2*1.8+14.5*1.8+1.458													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			170.75				100%	2 884			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			102.45				60%	1 730			
	
75.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	38.718	16.40		16.40	634.98		634.98		9.05	5 747		5 747	
														
	Объем: 6.2*1.8+14.5*1.8+1.458													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	222 084.76	24 109.66	13 487.94			1 381 631	407 459	86 851	
			184 213.98	1 052.76				882 702	17 786	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	219 483.55	23 925.29	11 429.22			1 355 554	404 345	68 864	
			184 129.06	1 052.71				882 341	17 785	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	77 651.35					374 572			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1, 4-6, 10, 23, 40, 70; %=61.2 - по стр. 2, 3; %=68 - по стр. 7, 41; %=80.33 - по стр. 8, 20, 29, 35, 45, 49, 50, 54, 60; %=93.33 - по стр. 15; %=94.1 - по стр. 16-18, 25, 26, 31-33, 37-39, 51, 52, 57-59; %=66.3 - по стр. 21, 22; %=63.75 - по стр. 24; %=68.85 - по стр. 42-44, 67, 68; %=67.15 - по стр. 47, 73; %=64.6 - по стр. 69; %=90.27 - по стр. 71)	23 928.25					343 735			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 4-6, 10, 23, 40, 42-44, 67, 68, 70; %=30.6 - по стр. 2, 3; %=40 - по стр. 7, 21, 22, 41, 47, 73; %=37.4 - по стр. 8, 20, 45, 49, 50; %=54.4 - по стр. 15; %=51 - по стр. 16-18, 25, 26, 31-33, 37-39, 51, 52, 57-59; %=36 - по стр. 24; %=44.2 - по стр. 29, 35, 54, 60; %=48 - по стр. 69; %=42.84 - по стр. 71)	14 100.51					190 640			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	257 512.31					1 889 929			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	21.76	13.62	4.34			278	230	33	
			3.80	0.05				14	1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 64)	11.07					159			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 64)	9.88					134			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	42.71					571			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	81.12					347			
			81.12					347		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	81.12					347			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 498.33	170.75	2 054.38			25 452	2 884	17 954	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 74)	170.75					2 884			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 74)	102.45					1 730			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 498.33					25 452			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	260 134.47					1 916 299			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 566.88					41 009			
	ИТОГО	265 701.35					1 957 308			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 314.03					39 146			
	ИТОГО	271 015.38					1 996 454			
	НДС 18%	48 782.77					359 362			
	ВСЕГО С НДС	319 798.15					2 355 816			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	23 939.32					343 894			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	14 110.39					190 774			
	
	Раздел 2.  Внутридомовые сети водоснабжения	
	
76.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.19	391.23	305.70	8.28	74.33	58.08	1.57	16.9	5.19	1 044	982	8	
				77.25	1.51		14.68	0.29	3.67	16.88		54	5	
	Накладные расходы		74%			43.19				62.9%	621			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			29.19				40%	395			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					146.71					2 060			
	
77.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.08	2 210.23	1 537.61	601.10	176.82	123.01	48.09	16.9	7.29	2 453	2 079	351	
				71.52	85.42		5.72	6.83	4.14	16.9		24	115	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115.2%			149.58				97.92%	2 148			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			91.60				56.44%	1 238			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					418.00					5 840			
	
78.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	7.504	29.31			219.94					473			
				29.31			219.94		63.02			473		
	Объем: (0.08)*93.8													
	
79.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	7	4.90			34.30					120			
				4.90			34.30		17.14			120		
	
80.	С цена поставщик. 
Колено ППР ф32мм 90град, шт	6	4.59			27.55					130			
				4.59			27.55		4.71			130		
	Поправки: М: =21*1.03/4.71	
	
81.	ТССЦ 507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	4	4.48			17.92					79			
				4.48			17.92		19.73			79		
	
82.	ТССЦ 507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	4	2.49			9.96					44			
				2.49			9.96		11.06			44		
	
83.	ТССЦ 507-5036 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1", шт.	4	26.45			105.80					683			
				26.45			105.80		170.83			683		
	
84.	ТССЦ 302-0079 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном, шт.	2	120.85			241.70					1 263			
				120.85			241.70		631.35			1 263		
	
85.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	0.938	33.67			31.58					89			
				33.67			31.58		95.38			89		
	Объем: 1*0.938													
	
86.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.1	2 994.73	1 889.05	1 024.42	299.47	188.91	102.44	16.9	7.23	3 966	3 192	741	
				81.26	148.39		8.13	14.84	4.09	16.9		33	251	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115.2%			234.72				97.92%	3 371			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			143.75				56.44%	1 943			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					677.94					9 281			
	
87.	ТССЦ 301-5602 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	10	4.39			43.90					164			
				4.39			43.90		16.39			164		
	
88.	ТССЦ 507-3337 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	9.29	19.03			176.79					325			
				19.03			176.79		35			325		
	Объем: 0.1*92.9													
	
89.	ТССЦ 507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	8	2.06			16.48					77			
				2.06			16.48		9.61			77		
	
90.	ТССЦ 507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	4	2.32			9.28					43			
				2.32			9.28		10.69			43		
	
91.	ТССЦ 507-5032 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4", шт.	12	16.00			192.00					1 004			
				16.00			192.00		83.66			1 004		
	
92.	ТССЦ 302-0078 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, шт.	4	64.31			257.24					1 437			
				64.31			257.24		359.16			1 437		
	
93.	ТССЦ 507-3296 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм, шт.	4	2.61			10.44					44			
				2.61			10.44		11.03			44		
	
94.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.01	4 168.58	2 401.58	1 659.40	41.69	24.02	16.59	16.9	7.2	530	406	119	
				107.60	242.84		1.08	2.43	4.26	16.9		5	41	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115.2%			30.47				97.92%	438			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			18.66				56.44%	252			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					90.82					1 220			
	
95.	ТССЦ 507-3336 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	0.899	11.39			10.24					21			
				11.39			10.24		23.86			21		
	Объем: (0.01)*89.9													
	
96.	ТССЦ 302-0077 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном, шт.	2	43.57			87.14					430			
				43.57			87.14		214.81			430		
	
97.	ТССЦ 507-5028 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт.	2	10.15			20.30					113			
				10.15			20.30		56.39			113		
	
98.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	1.3	201.97	44.44	31.46	262.56	57.77	40.90	16.9	9.2	2 108	976	376	
				126.07			163.89		4.61	1		756		
	Объем: 7+6													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			51.99				76.5%	747			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			34.37				47.6%	465			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					348.93					3 319			
	
99.	ТССЦ 104-0843 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	6.6	6.14			40.52					192			
				6.14			40.52		29.12			192		
	Объем: 6*1.1													
	
100.	ТССЦ 104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	7.7	7.80			60.06					276			
				7.80			60.06		35.85			276		
	Объем: 7*1.1													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	2 468.01	451.79	209.59			17 108	7 635	1 595	
			1 806.64	24.39				7 879	412	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	820.73					2 995			
			820.73					2 995		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	820.73					2 995			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	820.73					2 995			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	390.69	57.77	40.90			2 706	976	376	
			292.02					1 354		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	100.58					468			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 98)	51.99					747			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 98)	34.37					465			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	477.05					3 918			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 256.59	394.02	168.69			11 407	6 659	1 219	
			693.89	24.39				3 530	412	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 76; %=97.92 - по стр. 77, 86, 94)	457.96					6 578			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 76; %=56.44 - по стр. 77, 86, 94)	283.19					3 829			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 997.74					21 814			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	3 295.52					28 727			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	70.52					615			
	ИТОГО	3 366.04					29 342			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	67.32					587			
	ИТОГО	3 433.36					29 929			
	НДС 18%	618.00					5 387			
	ВСЕГО С НДС	4 051.36					35 316			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	509.95					7 325			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	317.56					4 294			
	
	Раздел 3.  КАНАЛИЗАЦИЯ	
	
	ВНУТРИДОМОВЫЕ СЕТИ	
	
101.	ТЕР 46-03-010-03 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.14	7 689.64	1 953.63	5 736.01	1 076.55	273.51	803.04	16.91	5.05	8 680	4 625	4 055	
					600.78			84.11	1	16.9			1 421	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			354.04				84.15%	5 088			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			212.78				47.6%	2 878			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 643.38					16 646			
	
102.	ТЕР 46-03-017-04 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.1	2 455.94	524.32	44.08	245.59	52.43	4.41	16.91	9.4	1 768	887	41	
				1 887.54			188.75		4.45	1		840		
	Накладные расходы		99%			51.91				84.15%	746			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			31.20				47.6%	422			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					328.69					2 937			
	
103.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.4	775.58	765.14	10.44	310.23	306.06	4.18	16.9	9.35	5 211	5 172	39	
					4.83			1.93	1	16.89			33	
	Накладные расходы		74%			227.91				62.9%	3 274			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			154.00				40%	2 082			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					692.14					10 567			
	
104.	ТЕРр 65-2-1 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.15	622.36	617.14	5.22	93.35	92.57	0.78	16.9	9.35	1 572	1 564	7	
					2.41			0.36	1	16.92			6	
	Накладные расходы		74%			68.77				62.9%	988			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			46.47				40%	628			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					208.58					3 188			
	
105.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.4	12 865.35	777.64	8.66	5 146.14	311.05	3.47	16.9	9.48	13 310	5 257	33	
				12 079.05	0.90		4 831.62	0.36	1.66	16.99		8 020	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115.2%			358.74				97.92%	5 154			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			219.70				56.44%	2 970			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 724.58					21 434			
	
106.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	20	12.58			251.60					661			
				12.58			251.60		33.04			661		
	Объем: 40/2													
	
107.	Цена поставщика. 
Клапан обратный ПВХ 110, шт	2	151.33			302.66			1	1	1 426			
				151.33			302.66		4.71	1		1 426		
	Поправки: М: =692*1.03/4.71	
	
108.	ТЕР 16-04-001-01 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.15	6 137.84	810.96	3.74	920.68	121.64	0.56	16.9	9.24	3 378	2 056	5	
				5 323.14	0.36		798.47	0.05	1.65	17		1 317	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115.2%			140.19				97.92%	2 014			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			85.85				56.44%	1 161			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 146.72					6 553			
	
109.	ТССЦ 301-5605 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	8	5.79			46.32					150			
				5.79			46.32		18.8			150		
	
110.	ТЕРр 65-4-2 
Демонтаж унитазов и писсуаров, 100 приборов	0.07	587.21	577.75	9.46	41.10	40.44	0.66	16.9	9.35	690	683	6	
					4.37			0.31	1	16.91			5	
	Накладные расходы		74%			30.16				62.9%	433			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			20.38				40%	275			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91.63					1 398			
	
111.	ТЕР 17-01-003-01 
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (б/у), 10 компл.	0.7	700.50	298.34	61.00	490.35	208.84	42.70	16.91	9.32	5 914	3 531	398	
				341.16	5.80		238.81	4.06	8.31	16.89		1 985	69	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1521:[ М-(4095.10=409.51*10) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115.2%			245.26				97.92%	3 525			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			150.20				56.44%	2 032			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					885.81					11 471			
	
	НАРУЖНЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
	
112.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.34	1 275.12	1 275.12		433.54	433.54		16.9	1	7 327	7 327		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			312.15				61.2%	4 484			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38.25%			165.83				30.6%	2 242			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					911.52					14 053			
	
113.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.32	704.46	704.46		225.43	225.43		16.89	1	3 807	3 807		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			162.31				61.2%	2 330			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38.25%			86.23				30.6%	1 165			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					473.97					7 302			
	
114.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.2	1 275.59	88.43	35.90	255.12	17.69	7.18	16.9	7.59	1 449	299	54	
				1 151.26	3.93		230.25	0.79	4.76	16.9		1 096	13	
	Накладные расходы		117%			21.62				99.45%	310			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		75.65%			13.98				60.52%	189			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					290.72					1 948			
	
115.	ТЕРр 65-2-3 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.2	1 015.81	1 000.16	15.65	203.16	200.03	3.13	16.9	9.36	3 410	3 381	29	
					7.24			1.45	1	16.9			24	
	Накладные расходы		74%			149.10				62.9%	2 142			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			100.74				40%	1 362			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					453.00					6 914			
	
116.	ТЕР 23-01-020-01 
(прим) 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 160 мм, 100 м трубопроводов	0.2	699.80	264.15	418.01	139.96	52.83	83.60	16.91	6.78	1 476	893	567	
				17.64	52.41		3.53	10.48	4.43	16.9		16	177	
	Накладные расходы		117%			74.07				99.45%	1 064			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		75.65%			47.89				60.52%	648			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					261.93					3 188			
	
117.	ТССЦ 103-1330 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 160 мм, м	20	78.15			1 563.00					6 421			
				78.15			1 563.00		321.03			6 421		
	
118.	Цена поставщика. 
Ревизия  ф160мм ПВХ Вавин, шт	2	223.49			446.99			1	1	2 105			
				223.49			446.99		4.71	1		2 105		
	Поправки: М: =1022*1.03/4.71	
	
119.	ТЕР 23-04-008-02 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка	2	272.75	163.81		545.50	327.62		16.9	1	6 349	5 537		
				108.94			217.88		3.73	1		813		
	Накладные расходы		117%			383.32				99.45%	5 507			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		75.65%			247.84				60.52%	3 351			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 176.66					15 207			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	12 737.27	2 663.68	953.71			75 104	45 019	5 234	
			9 119.88	103.90				24 850	1 755	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 671.34	1 383.05	898.23			34 387	23 375	4 717	
			1 390.06	95.38				6 296	1 611	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	749.65					3 531			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 101, 102; %=61.2 - по стр. 112, 113; %=99.45 - по стр. 114, 116, 119)	1 359.42					19 529			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 101, 102; %=30.6 - по стр. 112, 113; %=60.52 - по стр. 114, 116, 119)	805.75					10 894			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 836.51					64 810			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	9 065.93	1 280.63	55.48			40 717	21 644	517	
			7 729.82	8.52				18 554	144	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 103, 104, 110, 115; %=97.92 - по стр. 105, 108, 111)	1 220.12					17 529			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 103, 104, 110, 115; %=56.44 - по стр. 105, 108, 111)	777.33					10 510			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	11 063.38					68 756			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	16 899.89					133 566			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	361.66					2 858			
	ИТОГО	17 261.55					136 424			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	345.23					2 728			
	ИТОГО	17 606.78					139 152			
	НДС 18%	3 169.22					25 047			
	ВСЕГО С НДС	20 776.00					164 199			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 579.54					37 058			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 583.08					21 404			
	
	Раздел 4.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ В ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	
	
120.	ТЕРм 08-02-409-01 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.6	314.15	228.02	61.33	188.49	136.81	36.80	16.9	5.44	2 603	2 312	200	
				24.79	1.63		14.87	0.98	6.11	16.87		91	17	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			130.90				80.75%	1 881			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			89.56				52%	1 211			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					408.95					5 695			
	
121.	ТССЦ 103-1392 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм, м	61.2	3.63			222.16					897			
				3.63			222.16		14.66			897		
	Объем: 60*1.02													
	
122.	ТССЦ 507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 16 мм, шт.	38	0.84			31.92					147			
				0.84			31.92		3.87			147		
	
123.	ТССЦ 301-5804 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм, шт.	60	3.99			239.40					1 133			
				3.99			239.40		18.88			1 133		
	
124.	ТЕРм 08-02-412-02 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.6	103.59	64.55	5.93	62.15	38.73	3.56	16.9	7.57	741	655	27	
				33.11	0.36		19.87	0.22	2.98	17		59	4	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			37.00				80.75%	532			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.32				52%	343			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					124.47					1 616			
	
125.	ТССЦ 501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.061	3 697.14			225.53					1 629			
				3 697.14			225.53		26 711.17			1 629		
	Объем: 60*1.02													
	
126.	ТЕРм 08-03-593-06 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.12	2 495.42	891.76	346.73	299.45	107.01	41.61	16.9	6.64	2 545	1 808	276	
				1 256.94	15.92		150.83	1.91	3.05	16.9		460	32	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			103.47				80.75%	1 486			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.80				52%	957			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					473.72					4 988			
	
127.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный  IP44, шт	12	83.10			997.20					4 697			
				83.10			997.20		4.71			4 697		
	Поправки: М: =380*1.03/4.71	
	
128.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	12	26.24			314.90					1 483			
				26.24			314.90		4.71			1 483		
	Поправки: М: =120*1.03/4.71	
	
129.	ТЕРм 08-03-591-02 
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.04	394.77	325.20	7.67	15.79	13.01	0.31	16.9	7.28	233	220	2	
				61.90	0.54		2.48	0.02	4.29	17		11		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			12.38				80.75%	178			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.47				52%	114			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.64					525			
	
130.	ТССЦ 509-1201 
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.	4	7.15			28.60					296			
				7.15			28.60		74.09			296		
	
131.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.286	48.13	4.41	36.66	61.89	5.67	47.14	16.89	8.6	655	96	405	
									1	1				
	Объем: 0.041+0.536+0.088+0.185+0.436													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			5.67				100%	96			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			3.40				60%	58			
	
132.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.286	16.40		16.40	21.09		21.09		9.05	191		191	
														
	Объем: 0.041+0.536+0.088+0.185+0.436													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	2 708.57	301.23	150.51			17 250	5 091	1 101	
			2 247.76	3.13				10 903	53	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 164.03	295.56	82.28			14 374	4 995	505	
			1 786.20	3.13				8 873	53	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 598.15					8 252			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 120, 124, 126, 129)	283.76					4 076			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 120, 124, 126, 129)	194.15					2 625			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 641.94					21 075			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	461.56					2 030			
			461.56					2 030		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	461.56					2 030			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	82.98	5.67	68.23			846	96	596	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 131)	5.67					96			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 131)	3.40					58			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	82.98					846			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	3 186.48					23 951			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	68.19					513			
	ИТОГО	3 254.67					24 464			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	65.09					489			
	ИТОГО	3 319.76					24 953			
	НДС 18%	597.56					4 492			
	ВСЕГО С НДС	3 917.32					29 445			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	283.76					4 076			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	194.15					2 625			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	239 998.61	27 526.36	14 801.75			1 491 093	465 204	94 781	
			197 388.26	1 184.18				926 334	20 006	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 984.76	295.56	82.28			17 369	4 995	505	
			2 606.93	3.13				11 868	53	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	2 418.88					11 247			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 120, 124, 126, 129)	283.76					4 076			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 120, 124, 126, 129)	194.15					2 625			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 462.67					24 070			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	223 545.58	25 366.11	12 368.35			1 392 647	428 696	73 957	
			185 811.14	1 148.09				889 991	19 396	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	78 501.58					378 571			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1, 4-6, 10, 23, 40, 70, 101, 102; %=61.2 - по стр. 2, 3, 112, 113; %=68 - по стр. 7, 41; %=80.33 - по стр. 8, 20, 29, 35, 45, 49, 50, 54, 60; %=93.33 - по стр. 15; %=94.1 - по стр. 16-18, 25, 26, 31-33, 37-39, 51, 52, 57-59; %=66.3 - по стр. 21, 22; %=63.75 - по стр. 24; %=68.85 - по стр. 42-44, 67, 68; %=67.15 - по стр. 47, 73; %=64.6 - по стр. 69; %=90.27 - по стр. 71; %=76.5 - по стр. 98; %=99.45 - по стр. 114, 116, 119)	25 339.66					364 011			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 4-6, 10, 23, 40, 42-44, 67, 68, 70, 98, 101, 102; %=30.6 - по стр. 2, 3, 112, 113; %=40 - по стр. 7, 21, 22, 41, 47, 73; %=37.4 - по стр. 8, 20, 45, 49, 50; %=54.4 - по стр. 15; %=51 - по стр. 16-18, 25, 26, 31-33, 37-39, 51, 52, 57-59; %=36 - по стр. 24; %=44.2 - по стр. 29, 35, 54, 60; %=48 - по стр. 69; %=42.84 - по стр. 71; %=60.52 - по стр. 114, 116, 119)	14 940.63					201 999			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	263 825.87					1 958 657			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	21.76	13.62	4.34			278	230	33	
			3.80	0.05				14	1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 64)	11.07					159			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 64)	9.88					134			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	42.71					571			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	10 865.20	1 674.65	224.17			54 501	28 303	1 736	
			8 966.39	32.91				24 461	556	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 76, 103, 104, 110, 115; %=97.92 - по стр. 77, 86, 94, 105, 108, 111)	1 678.08					24 107			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 76, 103, 104, 110, 115; %=56.44 - по стр. 77, 86, 94, 105, 108, 111)	1 060.52					14 339			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 603.80					92 947			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 581.31	176.42	2 122.61			26 298	2 980	18 550	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 74, 131)	176.42					2 980			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 74, 131)	105.85					1 788			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 581.31					26 298			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	283 516.36					2 102 543			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	6 067.25					44 994			
	ИТОГО	289 583.61					2 147 537			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 791.67					42 951			
	ИТОГО	295 375.28					2 190 488			
	НДС 18%	53 167.55					394 288			
	ВСЕГО С НДС	348 542.83					2 584 776			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	27 312.57					392 353			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	16 205.18					219 097			

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                              Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника СО МКУ «КР МКД»                                       Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)