«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 221 141	руб.	Смета на сумму:	2 221 141	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 2015г.	«______»____________________ 2015г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул. Артиллерийская, 35	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 35 по ул. Артиллерийская, г. Калининград	
Сметная стоимость:	2 221.141	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.221	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	192.848	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.5571	6 900.71	2 146.35	4 754.36	3 844.39	1 195.73	2 648.65	16.11	4.92	32 295	19 263	13 031	
					473.50			263.79	1	16.09			4 244	
	Накладные расходы		104%			1 517.90				88%	20 686			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			875.71				48%	11 283			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 238.00					64 265			
	
2.	ТЕР 27-12-010-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2, 100 м3 сборных железобетонных плит	0.05	4 989.38	447.75	4 541.63	249.47	22.39	227.08	16.11	7.89	2 152	361	1 792	
					329.43			16.47	1	16.08			265	
	Накладные расходы		142%			55.18				121%	757			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			31.48				65%	407			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					336.13					3 316			
	
3.	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	2.16	1 689.81	625.26	1 064.55	3 649.99	1 350.56	2 299.43	16.11	4.7	32 565	21 758	10 807	
					105.66			228.23	1	16.09			3 672	
	Накладные расходы		104%			1 641.94				88%	22 378			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			947.27				48%	12 206			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 239.21					67 150			
	
4.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	131.83	3.71		3.13	488.57		412.63	1	7.37	4 067		3 041	
					0.36			47.46	1	13.5			641	
	Объем: (55.71*1.8)+(4.62+216*0.3*0.15)*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			47.46				100%	641			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			28.48				60%	385			
	
5.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	131.83	16.40		16.40	2 162.01		2 162.01	1	7.88	17 037		17 037	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	10 394.43	2 568.68	7 749.80			88 116	41 382	45 708	
				555.95					8 822	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 743.85	2 568.68	5 175.16			67 012	41 382	25 630	
				508.49					8 181	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3; %=121 - по стр. 2)	3 215.02					43 822			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3; %=65 - по стр. 2)	1 854.46					23 897			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 813.33					134 731			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 650.58		2 574.64			21 104		20 078	
				47.46					641	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4)	47.46					641			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4)	28.48					385			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 650.58					21 104			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	15 463.91					155 835			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	330.93					3 335			
	ИТОГО	15 794.84					159 170			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	315.90					3 183			
	ИТОГО	16 110.74					162 353			
	НДС 18%	2 899.93					29 224			
	ВСЕГО С НДС	19 010.67					191 577			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 215.02					43 822			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 854.46					23 897			
	
	Раздел 2.  Проезжая часть и автостоянка	
	
6.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.277	6 043.37	143.59	5 889.24	1 674.01	39.77	1 631.32	16.1	7.81	13 394	640	12 741	
				10.54	836.41		2.92	231.69	4.5	15.83		13	3 668	
	Объем: 552*0.4+78*0.49+200*0.3*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			257.89				81%	3 489			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			116.73				34%	1 465			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 048.62					18 348			
	
7.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	443.2	16.40		16.40	7 268.48		7 268.48	1	7.88	57 276		57 276	
									1	1				
	Объем: 277*1.6													
	
8.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.277	427.37	28.47	393.63	118.38	7.89	109.03	16.1	8.62	1 073	127	940	
				5.27	65.65		1.46	18.19	4.5	15.08		7	274	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			24.78				81%	325			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			11.21				34%	136			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					154.37					1 534			
	
9.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.35	3 132.30	153.85	2 960.45	4 228.60	207.69	3 996.61	16.1	5.61	25 863	3 344	22 421	
				18.00	248.28		24.30	335.17	4.03	16.1		98	5 396	
	Объем: (630)*0.2+200*0.3*0.15													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			770.86				121%	10 575			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			439.72				65%	5 681			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 439.18					42 119			
	
10.	408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	148.5	104.66			15 542.01					70 656			
				104.66			15 542.01		475.8			70 656		
	Объем: 135*1.1													
	
11.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.63	62 217.14	368.51	5 405.31	39 196.80	232.16	3 405.35	16.1	6.95	237 560	3 738	23 667	
				56 443.32	768.74		35 559.29	484.30	5.91	16.04		210 155	7 768	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			1 017.37				121%	13 922			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			580.33				65%	7 479			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40 794.51					258 961			
	
12.	ТЕР 27-04-006-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания	0.63	18 284.46		1 508.81	11 519.21		950.55	1	6.73	69 915		6 397	
				16 775.65	210.38		10 568.66	132.54	6.01	16.11		63 518	2 135	
	Начисления: Н3= 5*1.25, Н4= 5*1.25, Н48= 5	
	Накладные расходы		142%			188.21				121%	2 583			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			107.36				65%	1 388			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 814.77					73 886			
	
13.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.5	2 117.07		52.13	1 058.53		26.06	1	8.1	9 317		211	
				2 064.94	9.96		1 032.47	4.98	8.82	16.12		9 106	80	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			7.07				121%	97			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			4.03				65%	52			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 069.64					9 466			
	
14.	ТЕР 27-06-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGELE> средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см, 1000 м2	0.63	6 956.00	188.57	5 333.36	4 382.28	118.80	3 360.02	16.1	2.9	19 571	1 913	9 744	
				1 434.07	179.91		903.46	113.34	8.76	15.96		7 914	1 809	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			329.64				121%	4 504			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			188.03				65%	2 419			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 899.95					26 494			
	
15.	ТЕР 27-06-032-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-031-01, 1000 м2	0.63	604.85	11.78	593.08	381.06	7.42	373.64	16.09	2.81	1 169	119	1 050	
					19.35			12.19	1	16.1			196	
	Начисления: Н3= 2*1.25, Н4= 2*1.25, Н5= 2*1.15, Н48= 2	
	Накладные расходы		142%			27.85				121%	381			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			15.88				65%	205			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					424.79					1 755			
	
16.	410-0022 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II, т	75.47	563.43			42 522.06					204 913			
				563.43			42 522.06		2 715.16			204 913		
	
17.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.19	2 117.07		52.13	402.24		9.90	1	8.1	3 541		80	
				2 064.94	9.96		392.34	1.89	8.82	16.12		3 460	31	
	Объем: 630*0.3/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			2.68				121%	38			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1.53				65%	20			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					406.45					3 599			
	
18.	ТЕР 27-06-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGELE> средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см, 1000 м2	0.63	6 956.00	188.57	5 333.36	4 382.28	118.80	3 360.02	16.1	2.9	19 571	1 913	9 744	
				1 434.07	179.91		903.46	113.34	8.76	15.96		7 914	1 809	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			329.64				121%	4 504			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			188.03				65%	2 419			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 899.95					26 494			
	
19.	410-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные),  марка II, тип В, т	60.86	546.51			33 260.60					198 477			
				546.51			33 260.60		3 261.2			198 477		
	
22.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	2	5 136.11	784.81	101.71	10 272.22	1 569.61	203.43	16.11	6.9	65 871	25 286	1 404	
				4 249.59	12.84		8 499.18	25.68	4.61	16.08		39 181	413	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			2 265.31				121%	31 096			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 292.18				65%	16 704			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 829.72					113 671			
	
23.	403-8021 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	200	76.13			15 226.00					89 634			
				76.13			15 226.00		448.17			89 634		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	191 434.76	2 302.14	24 694.41			1 087 801	37 080	145 675	
			164 438.21	1 473.31				905 046	23 579	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	184 166.28	2 302.14	17 425.93			1 030 525	37 080	88 399	
			164 438.21	1 473.31				905 046	23 579	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	106 550.67					563 680			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6, 8; %=121 - по стр. 9, 11-15, 17, 18, 22)	5 221.30					71 514			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 6, 8; %=65 - по стр. 9, 11-15, 17, 18, 22)	2 945.05					37 969			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	192 332.63					1 140 008			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	7 268.48		7 268.48			57 276		57 276	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	7 268.48					57 276			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	199 601.11					1 197 284			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 271.46					25 622			
	ИТОГО	203 872.57					1 222 906			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 077.45					24 458			
	ИТОГО	207 950.02					1 247 364			
	НДС 18%	37 431.00					224 526			
	ВСЕГО С НДС	245 381.02					1 471 890			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 221.30					71 514			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 945.05					37 969			
	
	Раздел 3.  Устройство пешеходной зоны	
	
24.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0518	6 043.37	143.59	5 889.24	313.05	7.44	305.06	16.1	7.81	2 505	120	2 383	
				10.54	836.41		0.55	43.33	4.5	15.83		2	686	
	Объем: 69*0.22+81*0.25+195*0.28*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			48.23				81%	653			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			21.83				34%	274			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					383.11					3 432			
	
25.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	82.88	16.40		16.40	1 359.23		1 359.23	1	7.88	10 711		10 711	
									1	1				
	Объем: 51.8*1.6													
	
26.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.05	427.37	28.47	393.63	21.37	1.42	19.68	16.1	8.62	194	23	170	
				5.27	65.65		0.26	3.28	4.5	15.08		1	50	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4.47				81%	59			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			2.02				34%	25			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.86					278			
	
27.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.355	3 132.30	153.85	2 960.45	1 111.97	54.62	1 050.96	16.1	5.61	6 801	879	5 896	
				18.00	248.28		6.39	88.14	4.03	16.1		26	1 419	
	Объем: 150*0.2+195*0.28*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			202.72				121%	2 781			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			115.64				65%	1 494			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 430.32					11 075			
	
28.	408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	39	104.66			4 081.74					18 556			
				104.66			4 081.74		475.8			18 556		
	Объем: 35.46*1.1													
	
29.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Добавка песко-цементной смеси (прим), 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.075	675.78		675.78	50.68		50.68	1	6.9	350		350	
					73.83			5.54	4.22	16.09			89	
	Объем: 150*0.05													
	Вычт.ресурсы:  408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			7.87				121%	108			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			4.49				65%	58			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.03					516			
	
30.	407-0028 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	7.65	280.61			2 146.67					15 064			
				280.61			2 146.67		1 969.16			15 064		
	Объем: 7.5*1.02													
	
31.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	15	166.36	140.59	19.83	2 495.44	2 108.81	297.38	16.11	5.28	35 944	33 973	1 570	
				5.95	0.90		89.25	13.50	4.49	16.22		401	219	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			3 013.68				121%	41 372			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 719.07				65%	22 225			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 228.19					99 541			
	
32.	403-8719 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2	153	119.43			18 272.79					60 313			
				119.43			18 272.79		394.2			60 313		
	Объем: 150*1.02													
	
33.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	1.95	1 060.47	784.81	101.71	2 067.91	1 530.37	198.34	16.11	6.9	27 587	24 654	1 369	
				173.95	12.84		339.20	25.03	4.61	16.08		1 564	403	
	Вычт.ресурсы:  401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			2 208.67				121%	30 319			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 259.87				65%	16 287			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 536.45					74 193			
	
34.	402-0004 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.039	569.06			22.19					111			
				569.06			22.19		2 844.93			111		
	Объем: (1.95)*(0.06*0.33)													
	
35.	401-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	9.89	685.00			6 774.65					31 790			
				685.00			6 774.65		3 214.33			31 790		
	Объем: (1.95)*(5.9*0.86)													
	
36.	403-8023 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	195	34.14			6 657.30					50 160			
				34.14			6 657.30		257.23			50 160		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	45 374.99	3 702.66	3 281.33			260 086	59 649	22 449	
			38 390.99	178.82				177 988	2 866	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	44 015.76	3 702.66	1 922.10			249 375	59 649	11 738	
			38 390.99	178.82				177 988	2 866	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	37 955.34					175 994			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 24, 26; %=121 - по стр. 27, 29, 31, 33)	5 485.63					75 292			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 24, 26; %=65 - по стр. 27, 29, 31, 33)	3 122.92					40 362			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	52 624.31					365 029			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 359.23		1 359.23			10 711		10 711	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 359.23					10 711			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	53 983.54					375 740			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 155.25					8 041			
	ИТОГО	55 138.79					383 781			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 102.78					7 676			
	ИТОГО	56 241.57					391 457			
	НДС 18%	10 123.48					70 462			
	ВСЕГО С НДС	66 365.05					461 919			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 485.63					75 292			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 122.92					40 362			
	
	Раздел 4.  Озеленение и прочие работы	
	
37.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	2	2 219.13	387.78		4 438.26	775.56		16.11	1	26 229	12 494		
				1 831.35			3 662.70		3.75	1		13 735		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			891.89				98%	12 244			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			597.18				61%	7 621			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 927.34					46 094			
	
38.	ТЕР 47-01-046-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	2	891.77	61.79	456.93	1 783.55	123.58	913.85	16.11	6.26	9 935	1 991	5 721	
				373.06	44.25		746.12	88.50	2.98	16.13		2 223	1 428	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			243.89				98%	3 351			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			163.30				61%	2 086			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 190.74					15 371			
	
39.	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец	3	198.53	15.09	5.07	595.59	45.27	15.21	16.1	9.23	5 032	729	140	
				178.37			535.11		7.78	1		4 163		
	Накладные расходы		104%			47.08				88%	642			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.16				48%	350			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					669.83					6 023			
	
40.	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м	0.15	466.00	165.14	182.08	69.90	24.77	27.31	16.11	8.4	713	399	229	
				118.78	8.31		17.82	1.25	4.76	16.08		85	20	
	Накладные расходы		142%			36.95				121%	507			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			21.08				65%	272			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					127.92					1 492			
	
41.	ТЕРр 66-43-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Промывка спецмашинами <СКАНИЯ> и <SISU> канализационных трубопроводов диаметром 150-250 мм, 100 м трубопровода	0.09	15 342.34	1 352.29	13 720.05	1 380.81	121.71	1 234.80	16.11	2.7	5 393	1 961	3 334	
				270.00	617.86		24.30	55.61	4.03	8.05		98	448	
	Накладные расходы		108%			191.51				92%	2 216			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			120.58				54%	1 301			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 692.89					8 910			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	8 268.11	1 090.89	2 191.17			47 302	17 574	9 424	
			4 986.05	145.36				20 304	1 896	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 268.11	1 090.89	2 191.17			47 302	17 574	9 424	
			4 986.05	145.36				20 304	1 896	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 37, 38; %=88 - по стр. 39; %=121 - по стр. 40; %=92 - по стр. 41)	1 411.32					18 960			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 37, 38; %=48 - по стр. 39; %=65 - по стр. 40; %=54 - по стр. 41)	929.30					11 630			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 608.73					77 892			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	10 608.73					77 892			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	227.03					1 667			
	ИТОГО	10 835.76					79 559			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	216.72					1 591			
	ИТОГО	11 052.48					81 150			
	НДС 18%	1 989.45					14 607			
	ВСЕГО С НДС	13 041.93					95 757			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 411.32					18 960			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	929.30					11 630			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	255 472.29	9 664.37	37 916.71			1 483 305	155 685	223 256	
			207 815.25	2 353.44				1 103 338	37 163	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	244 194.00	9 664.37	26 714.36			1 394 214	155 685	135 191	
			207 815.25	2 305.98				1 103 338	36 522	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	144 506.01					739 674			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3, 39; %=121 - по стр. 2, 9, 11-15, 17, 18, 22, 27, 29, 31, 33, 40; %=81 - по стр. 6, 8, 24, 26; %=98 - по стр. 37, 38; %=92 - по стр. 41)	15 333.27					209 588			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 39; %=65 - по стр. 2, 9, 11-15, 17, 18, 22, 27, 29, 31, 33, 40; %=34 - по стр. 6, 8, 24, 26; %=61 - по стр. 37, 38; %=54 - по стр. 41)	8 851.73					113 858			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	268 379.00					1 717 660			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	11 278.29		11 202.35			89 091		88 065	
				47.46					641	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4)	47.46					641			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4)	28.48					385			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	11 278.29					89 091			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	279 657.29					1 806 751			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 984.67					38 664			
	ИТОГО	285 641.96					1 845 415			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 712.84					36 908			
	ИТОГО	291 354.80					1 882 323			
	НДС 18%	52 443.86					338 818			
	ВСЕГО С НДС	343 798.66					2 221 141			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 333.27					209 588			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 851.73					113 858			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)