«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт крыши МКД № 17а по ул. Комсомольская	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2.821	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.821	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.821	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.1	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.07	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.2	
7.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( мауэрлат)	1 м3 кладки	0.75	
8.	Разборка люка выхода на кровлю	100 окон	0.01	
9.	Установка люка выхода на кровлю	100 м2 проемов	0.0072	
10.	Окно-люк	м2	0.7225	
11.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.642	
12.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	116.7894	
13.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.821	
14.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	352.625	
15.	Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))	100 м2 кровли	2.821	
16.	Устройство снегозадержаний кровли ( применительно)	100 м ограждения	0.675	
17.	Решетка снегозащитная  2 м	шт.	34	
18.	Держатель решетки снегозащитный (по 4 шт. в комплекте)	шт.	34	
19.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.35	
20.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.675	
21.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( капельник)	100 м2 покрытия	0.34	
22.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.336	
23.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
24.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
25.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
26.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.33	
27.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.048	
28.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	1000 шт.	0.2016	
29.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 3 канала)	100 м труб	0.03	
30.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	1000 шт.	0.132	
31.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 5 каналов)	100 м труб	0.018	
32.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	1000 шт.	0.1584	
33.	Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах	1 м3	0.283	
34.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.17	
35.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.17	
36.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	15.99	
37.	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	т	15.99	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)