«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 910 193	руб.	Смета на сумму:	1 910 193	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
   на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, подвала, лестниц многоквартирного дома №26 по ул.К.Заслонова  г.Калининграда	
	
Сметная стоимость:	1 910.193	тыс. руб.	
монтажных работ:	4.798	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.384	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	394.551	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	0.97	553.31	459.71	93.60	536.71	445.92	90.79	16.9	5.88	8 070	7 536	534	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			441.46				84%	6 330			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			267.55				48%	3 617			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 245.72					18 018			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	0.97	172.51	127.80	44.71	167.33	123.97	43.37	16.9	11.08	2 576	2 095	481	
					6.94			6.73	1	16.89			114	
	Накладные расходы		83%			108.48				71%	1 568			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.96				52%	1 149			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					360.77					5 293			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30мм, прим, 100 м2 кровли	0.97	172.51	127.80	44.71	167.33	123.97	43.37	16.9	11.08	2 576	2 095	481	
					6.94			6.73	1	16.89			114	
	Накладные расходы		83%			108.48				71%	1 568			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.96				52%	1 149			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					360.77					5 293			
	
4.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.18	4 519.16	360.82	36.65	813.45	64.95	6.60	16.9	9.34	4 001	1 098	62	
				4 121.69			741.90		3.83	1		2 841		
	Накладные расходы		83%			53.91				71%	780			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.22				52%	571			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					909.58					5 352			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.08	9 291.30	1 358.31	34.61	743.30	108.66	2.77	16.9	9.25	3 878	1 836	26	
				7 898.38			631.87		3.19	1		2 016		
	Накладные расходы		83%			90.19				71%	1 304			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.63				52%	955			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					904.12					6 136			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.04	6 760.46	1 449.90	67.19	270.42	58.00	2.69	16.9	9.28	2 328	980	25	
				5 243.37			209.73		6.31	1		1 323		
	Накладные расходы		83%			48.14				71%	696			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.70				52%	510			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					356.26					3 533			
	
7.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.01188	1 734.68	1 482.28	252.40	20.61	17.61	3.00	16.91	9.36	326	298	28	
					116.72			1.39	1	16.9			23	
	Объем: 0.66*0.9*2													
	Накладные расходы		99%			18.81				84%	270			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.40				48%	154			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.82					750			
	
8.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.01188	20 774.31	2 005.22	594.12	246.80	23.82	7.06	16.9	7.4	1 107	403	52	
				18 174.97	26.54		215.92	0.32	3.02	16.9		652	5	
	Объем: 0.66*0.9*2													
	Накладные расходы		106%			25.59				90%	367			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			13.04				43%	175			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					285.42					1 650			
	
9.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.188	2 460.30			2 922.84					5 290			
				2 460.30			2 922.84		4 453.04			5 290		
	Объем: 0.66*0.9*2													
	
10.	ТЕР 12-01-020-01 
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли	0.97	14 923.70	1 735.22	694.66	14 475.99	1 683.16	673.82	16.9	4.88	96 934	28 445	3 288	
				12 493.82	25.33		12 119.01	24.57	5.38	16.9		65 200	415	
	Накладные расходы		108%			1 844.35				92%	26 551			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			939.25				44%	12 698			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 259.59					136 184			
	
11.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	13.2	137.86			1 819.75					7 615			
				137.86			1 819.75		576.88			7 615		
	
12.	ТЕР 26-02-019-02 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций  при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.6	169.30	90.12	61.85	101.58	54.07	37.11	16.9	2.14	1 011	914	79	
				17.33	0.13		10.40	0.08	1.72	16.85		18	1	
	Объем: 34+26*0.4+14*0.6+9*0.8													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ]	
	Накладные расходы		90%			48.74				77%	705			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			32.49				48%	439			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					182.81					2 155			
	
13.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	12.144	36.04			437.67					2 388			
				36.04			437.67		196.68			2 388		
	Объем: 0.6*20.24													
	
14.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.02	8 572.20	5 513.35	252.31	171.44	110.27	5.05	16.9	8.22	2 176	1 864	41	
				2 806.54	66.80		56.13	1.34	4.83	16.9		271	23	
	Объем: 1*2													
	Накладные расходы		78%			87.06				66%	1 245			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			70.31				50%	944			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					328.81					4 365			
	
15.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.084	3 086.00			259.22					1 302			
				3 086.00			259.22		15 501.08			1 302		
	Объем: 4200*0.02													
	
16.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2 каналов), 100 м труб	0.02	4 643.44	3 044.15	94.68	92.87	60.88	1.89	16.9	8.22	1 190	1 029	16	
				1 504.61	25.03		30.09	0.50	4.83	16.9		145	8	
	Накладные расходы		78%			47.88				66%	684			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			38.67				50%	519			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.42					2 393			
	
17.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.044	3 086.00			135.78					682			
				3 086.00			135.78		15 501.08			682		
	Объем: 2200*0.02*1													
	
18.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей, 100 м2 поверхности	0.029	2 412.79	1 295.60	2.05	69.97	37.57	0.06	16.9	6.43	744	635		
				1 115.14			32.34		3.36	1		109		
	Накладные расходы		79%			29.68				67%	425			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			18.79				40%	254			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.44					1 423			
	
19.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности ( вентканалы над крышей ), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.029	873.22	127.59	6.21	25.32	3.70	0.18	16.9	9.37	140	63	2	
				739.42			21.44		3.54	1		76		
	Накладные расходы		95%			3.52				80%	50			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.74				37%	23			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.57					214			
	
20.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов, 100 м труб и покрытий	0.2	75.57	75.35	0.22	15.11	15.07	0.04	16.9	6.55	255	255		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			12.51				71%	181			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.80				52%	133			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.41					569			
	
21.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.2	8 764.15	284.26	25.49	1 752.83	56.85	5.10	16.9	9.69	6 911	961	49	
				8 454.40	2.41		1 690.88	0.48	3.49	16.92		5 901	8	
	Накладные расходы		108%			61.92				92%	891			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			31.53				44%	426			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 846.28					8 229			
	
22.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.16	7 415.77	333.04	13.17	1 186.52	53.29	2.11	16.9	9.43	5 830	901	20	
				7 069.56			1 131.13		4.34	1		4 909		
	Накладные расходы		83%			44.23				71%	640			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.64				52%	469			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 265.39					6 938			
	
23.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.06	5 731.49	578.30	8.10	343.89	34.70	0.49	16.9	9.44	1 770	586	5	
				5 145.09			308.71		3.82	1		1 179		
	Накладные расходы		83%			28.80				71%	416			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.56				52%	305			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					395.25					2 491			
	
24.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.03	8 719.75	480.56	8.10	261.59	14.42	0.24	16.9	9.44	560	244	2	
				8 231.09			246.93		1.27	1		314		
	Накладные расходы		83%			11.97				71%	173			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.37				52%	127			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					282.93					860			
	
25.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.15	1 357.93	327.73	1.01	203.69	49.16	0.15	16.89	9.47	1 523	830	1	
				1 029.19			154.38		4.48	1		692		
	Накладные расходы		83%			40.80				71%	589			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.95				52%	432			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					276.45					2 544			
	
26.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.03	4 604.75	480.56	8.10	138.14	14.42	0.24	16.9	9.44	555	244	2	
				4 116.09			123.48		2.5	1		309		
	Накладные расходы		83%			11.97				71%	173			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.37				52%	127			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					159.48					855			
	
27.	ТЕРр 54-3-1 
(прим) 
Разборка подшивки карниза, 100 м2 подшивки	0.048	257.63	231.54	26.09	12.37	11.11	1.25	16.9	9.36	200	188	12	
					12.06			0.58	1	16.91			10	
	Накладные расходы		85%			9.94				72%	143			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			9.35				64%	127			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31.66					469			
	
28.	ТЕР 10-01-022-02 
(прим) 
Подшивка карниза доской, 100 м2 потолка	0.048	4 531.37	368.51	93.91	217.51	17.69	4.51	16.91	8.77	1 020	299	40	
				4 068.95	4.07		195.31	0.20	3.49	16.91		682	3	
	Накладные расходы		106%			18.96				90%	272			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.66				43%	130			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					246.13					1 422			
	
29.	ТЕР 15-04-024-02 
(прим) 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.048	1 269.84	302.16	5.39	60.95	14.50	0.26	16.9	9.43	370	245	2	
				962.29	0.15		46.19	0.01	2.66	17		123		
	Накладные расходы		95%			13.78				80%	196			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.82				37%	91			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					81.55					657			
	
30.	ТЕР 46-02-009-04 
Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных, 100 м2	0.058	278.54	278.54		16.16	16.16		16.9	1	273	273		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			16.00				84%	229			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.70				48%	131			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.85					633			
	
31.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб (под крышей ), 100 м2 поверхности	0.058	2 412.79	1 295.60	2.05	139.94	75.14	0.12	16.9	6.43	1 488	1 270	1	
				1 115.14			64.68		3.36	1		217		
	Накладные расходы		79%			59.36				67%	851			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			37.57				40%	508			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					236.87					2 847			
	
32.	ТЕРр 62-1-5 
(прим) 
Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону дымовых труб, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.058	147.79	90.17	6.30	8.57	5.23	0.37	16.89	9.4	111	88	3	
				51.32	1.51		2.98	0.09	6.42	16.88		19	1	
	Накладные расходы		80%			4.26				68%	61			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2.66				40%	36			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.49					207			
	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
	
33.	ТЕРр 57-1-3 
Разборка деревянного настила по чердачному перекрытию, 100 м2 основания	0.49	144.40	144.40		70.76	70.76		16.9	1	1 196	1 196		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			56.61				68%	813			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			48.12				54%	646			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					175.48					2 655			
	
34.	ТЕР 11-01-008-02 
(прим) 
Разборка утеплителя засыпного по перекрытию, 1 м3 изоляции	7.35	42.78	15.93	26.85	314.40	117.07	197.33	16.9	7.9	3 537	1 978	1 559	
					4.60			33.81	15.8	16.89			571	
	Объем: 49*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			167.48				94%	2 396			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			96.56				51%	1 300			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					578.44					7 233			
	
35.	ТЕР 46-03-009-01 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.32	1 571.78	352.69	1 219.09	502.97	112.86	390.11	16.91	5.05	3 879	1 908	1 970	
					127.69			40.86	1	16.9			691	
	Объем: 8*4													
	Накладные расходы		99%			152.18				84%	2 183			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			92.23				48%	1 248			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					747.38					7 310			
	
36.	ТЕРр 54-4-3 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	0.16	2 314.38	619.65	152.98	370.30	99.14	24.48	16.9	9.43	2 851	1 676	231	
				1 541.75			246.68		3.83	1		945		
	Накладные расходы		85%			84.27				72%	1 207			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			79.31				64%	1 073			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					533.88					5 130			
	
37.	ТЕР 11-01-050-01 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	0.49	33.25	31.22	2.03	16.29	15.30	0.99	16.9	9.42	268	259	9	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			16.98				94%	243			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			9.79				51%	132			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.07					644			
	
38.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	59.976	7.04			422.23					1 760			
				7.04			422.23		29.34			1 760		
	Объем: 0.49*122.4													
	
39.	ТЕР 11-01-009-01 
(Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2 Тепло и звукоизоляция из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых в два слоя) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности	0.49	750.08	539.78	210.30	367.54	264.49	103.05	16.91	9.43	5 444	4 473	972	
					5.42			2.66	5.33	16.93			45	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 2.0, Н4= 2.0, Н5= 2.0, Н48= 2.0	
	Накладные расходы		111%			296.54				94%	4 247			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			170.98				51%	2 304			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					835.05					11 995			
	
40.	ТЕР 11-01-009-01 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (3й слой), 100 м2 изолируемой поверхности	0.49	375.04	269.89	105.15	183.77	132.25	51.52	16.91	9.43	2 722	2 236	486	
					2.71			1.33	5.33	16.93			22	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Накладные расходы		111%			148.27				94%	2 123			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			85.49				51%	1 152			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					417.54					5 996			
	
41.	ТССЦ 104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	151.41	26.54			4 018.42					12 646			
				26.54			4 018.42		83.52			12 646		
	Объем: 49*1.03*3													
	
42.	ТЕР 11-01-050-01 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	0.49	33.25	31.22	2.03	16.29	15.30	0.99	16.9	9.42	268	259	9	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			16.98				94%	243			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			9.79				51%	132			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.07					644			
	
43.	ТССЦ 101-5833 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	59.976	15.27			915.83					3 343			
				15.27			915.83		55.74			3 343		
	Объем: 0.49*122.4													
	
44.	ТЕР 10-01-083-03 
Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия	0.49	5 550.53	274.57	106.59	2 719.76	134.54	52.23	16.9	8.2	12 175	2 274	428	
				5 169.37	8.90		2 532.99	4.36	3.74	16.9		9 473	74	
	Накладные расходы		106%			147.23				90%	2 113			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			75.01				43%	1 010			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 942.00					15 298			
	
45.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.98	187.80	88.52	82.15	184.04	86.75	80.51	16.9	4.05	1 847	1 466	326	
				17.13	1.16		16.79	1.14	3.29	16.97		55	19	
	Накладные расходы		90%			79.10				77%	1 143			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			52.73				48%	713			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					315.88					3 703			
	
46.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	20.286	36.04			731.11					3 990			
				36.04			731.11		196.68			3 990		
	Объем: 0.98*20.7													
	
47.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	4.8535	48.13	4.41	36.66	233.57	21.40	177.93	16.89	8.6	2 471	362	1 530	
									1	1				
	Объем: 0.014*83+1.162+0.0776+2.2883+0.0496+0.114													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			21.40				100%	362			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			12.84				60%	217			
	
48.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	4.8535	16.40		16.40	79.60		79.60		9.05	720		720	
														
	Объем: 0.014*83+1.162+0.0776+2.2883+0.0496+0.114													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	38 982.53	4 364.15	2 091.38			224 317	73 762	13 492	
			32 492.81	127.18				136 485	2 147	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	38 669.36	4 342.75	1 833.85			221 126	73 400	11 242	
			32 492.81	127.18				136 485	2 147	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	11 662.85					39 016			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 7, 30, 35; %=71 - по стр. 2-6, 20, 22-26; %=90 - по стр. 8, 28, 44; %=92 - по стр. 10, 21; %=77 - по стр. 12, 45; %=66 - по стр. 14, 16; %=67 - по стр. 18, 31; %=80 - по стр. 19, 29; %=72 - по стр. 27, 36; %=68 - по стр. 32, 33; %=94 - по стр. 34, 37, 39, 40, 42)	4 456.41					64 072			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7, 12, 30, 35, 45; %=52 - по стр. 2-6, 20, 22-26; %=43 - по стр. 8, 28, 44; %=44 - по стр. 10, 21; %=50 - по стр. 14, 16; %=40 - по стр. 18, 31, 32; %=37 - по стр. 19, 29; %=64 - по стр. 27, 36; %=54 - по стр. 33; %=51 - по стр. 34, 37, 39, 40, 42)	2 658.69					35 904			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	45 784.46					321 102			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	313.17	21.40	257.53			3 191	362	2 250	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 47)	21.40					362			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 47)	12.84					217			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	313.17					3 191			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	46 097.63					324 293			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	986.49					6 940			
	ИТОГО	47 084.12					331 233			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	941.68					6 625			
	ИТОГО	48 025.80					337 858			
	НДС 18%	8 644.64					60 814			
	ВСЕГО С НДС	56 670.44					398 672			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 456.41					64 072			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 658.69					35 904			
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
49.	ТЕР 46-04-003-07 
Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (ж/б лестница у входа), 1 м3	1.05	1 383.46	216.66	1 115.58	1 452.63	227.49	1 171.36	16.9	5.04	9 946	3 845	5 904	
				51.22	116.46		53.78	122.28	3.67	16.9		197	2 067	
	Накладные расходы		99%			346.27				84%	4 966			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			209.86				48%	2 838			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 008.76					17 750			
	
50.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.9311	1 152.08	398.46	7.09	2 224.78	769.47	13.69	16.91	9.44	20 363	13 012	129	
				746.53			1 441.62		5.01	1		7 223		
	Накладные расходы		110%			846.42				93%	12 101			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			523.24				54%	7 026			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 594.44					39 491			
	
51.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.2	63.27	49.68	13.59	12.65	9.94	2.72	16.9	1.93	173	168	5	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			7.75				66%	111			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			4.97				40%	67			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.37					351			
	
52.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.2	4 688.98	197.81	4 246.36	937.80	39.56	849.27	16.91	4.65	4 782	669	3 949	
				244.81	134.04		48.96	26.81	3.35	16.9		164	453	
	Накладные расходы		78%			51.77				66%	741			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			33.19				40%	449			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 022.75					5 971			
	
53.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных и откосов, 100 м2	1.8169	188.95	188.95		343.30	343.30		16.9	1	5 802	5 802		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			339.87				84%	4 874			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			205.98				48%	2 785			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					889.15					13 461			
	
54.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	1.15	37.19	25.77		42.77	29.64		16.91	1	570	501		
				11.42			13.13		5.24	1		69		
	Накладные расходы		86%			25.49				73%	366			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			20.75				56%	281			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.01					1 216			
	
55.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (ограждения балконов мансардного этажа), 1 м3 кладки	0.72	1 615.27	301.17	30.24	1 162.99	216.84	21.77	16.89	7.94	8 217	3 662	173	
				1 283.86	6.48		924.38	4.67	4.74	16.91		4 382	79	
	Объем: 6*0.12													
	Накладные расходы		86%			190.50				73%	2 731			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			155.06				56%	2 095			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 508.55					13 043			
	
56.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.8169	1 948.79	723.68	67.13	3 540.76	1 314.85	121.97	16.9	10.51	30 572	22 221	1 282	
				1 157.98	27.69		2 103.93	50.31	3.36	16.89		7 069	850	
	Накладные расходы		95%			1 296.90				80%	18 457			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			641.63				37%	8 536			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 479.29					57 565			
	
57.	ТССЦ 201-1306 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	82	5.87			481.34					1 743			
				5.87			481.34		21.25			1 743		
	
58.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.8169	873.22	127.59	6.21	1 586.55	231.82	11.28	16.9	9.37	8 779	3 918	106	
				739.42			1 343.45		3.54	1		4 756		
	Накладные расходы		95%			220.23				80%	3 134			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			108.96				37%	1 450			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 915.73					13 363			
	
	ПРОЕМЫ	
	
59.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	0.588	200.76	77.46	123.30	118.05	45.55	72.50	16.9	5.05	1 136	770	366	
					12.91			7.59	1	16.9			128	
	Объем: 0.28*1*2.1													
	Накладные расходы		99%			52.61				84%	754			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31.88				48%	431			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					202.54					2 321			
	
60.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.021	1 143.95	891.55	252.40	24.02	18.72	5.30	16.91	9.36	366	317	50	
					116.72			2.45	1	16.9			41	
	Объем: 1*2.1*1													
	Накладные расходы		99%			20.96				84%	301			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.70				48%	172			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.68					839			
	
61.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	2.1	81.83	25.25	21.83	171.84	53.03	45.84	16.9	8.31	1 577	896	381	
				34.75			72.97		4.11	1		300		
	Объем: 1*2.1*1													
	Накладные расходы		81%			42.95				69%	618			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			38.18				58%	520			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					252.98					2 715			
	
62.	С1 Цена поставщи. 
Блок дверной металлический, м2	2.1	1 093.42			2 296.18					10 815			
				1 093.42			2 296.18		4.71			10 815		
	Объем: 1*2.1*1													
	Поправки: М: =5000*1.03/4.71	
	
63.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.06765	1 734.68	1 482.28	252.40	117.35	100.28	17.07	16.91	9.36	1 855	1 696	160	
					116.72			7.90	1	16.9			133	
	Объем: 0.39+0.825+5.55													
	Накладные расходы		99%			107.10				84%	1 536			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			64.91				48%	878			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					289.36					4 269			
	
64.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.01215	20 774.31	2 005.22	594.12	252.41	24.36	7.22	16.9	7.4	1 132	412	53	
				18 174.97	26.54		220.83	0.32	3.02	16.9		667	5	
	Объем: 0.39+0.825													
	Накладные расходы		106%			26.16				90%	375			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			13.33				43%	179			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					291.90					1 687			
	
65.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.39	3 070.76			1 197.60					2 166			
				3 070.76			1 197.60		5 554.43			2 166		
	Объем: 0.3*0.65*2													
	
66.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.825	2 460.30			2 029.75					3 674			
				2 460.30			2 029.75		4 453.04			3 674		
	Объем: 0.55*1.5													
	
67.	ТЕР 10-01-034-04 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0555	14 864.66	1 497.14	499.89	824.99	83.09	27.74	16.9	7.82	3 842	1 404	217	
				12 867.63	9.95		714.15	0.55	3.11	16.91		2 221	9	
	Объем: 1.5*1.5+2.2*1.5													
	Накладные расходы		106%			88.66				90%	1 272			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			45.17				43%	608			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					958.81					5 721			
	
68.	ТССЦ 203-0957 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	5.55	1 770.36			9 825.50					17 346			
				1 770.36			9 825.50		3 125.46			17 346		
	Объем: 1.5*1.5+2.2*1.5													
	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ. КАБЕЛЯ	
	
69.	ТЕРр 67-3-1 
Демонтаж кабеля, 100 м	0.18	80.15	79.82	0.33	14.43	14.37	0.06	16.9	9.24	243	243	1	
					0.15			0.03	1	17				
	Накладные расходы		85%			12.24				72%	175			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.36				52%	126			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.03					544			
	
70.	ТЕРм 08-02-390-02 
Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м	0.18	292.68	185.56	42.71	52.68	33.40	7.69	16.91	2.75	640	565	21	
				64.41	0.15		11.59	0.03	4.66	17		54		
	Накладные расходы		95%			31.76				81%	458			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.73				52%	294			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.17					1 391			
	
71.	С509-1836 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x40 мм, 100 м	0.1836	2 005.27			368.17					1 734			
				2 005.27			368.17		4.71			1 734		
	Объем: 18*1.02													
	Поправки: М: =9444.8/4.71	
	
72.	ТЕРм 08-02-399-02 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.18	72.53	37.52	2.47	13.06	6.75	0.44	16.9	7.57	135	114	3	
				32.54	0.15		5.86	0.03	3.05	17		18		
	Накладные расходы		95%			6.44				81%	92			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.41				52%	59			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23.91					287			
	
	ОТМОСТКА	
	
73.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	3.42	328.32	86.00	242.32	1 122.85	294.12	828.73	16.9	5.05	9 156	4 971	4 185	
					25.38			86.80	1	16.9			1 467	
	Объем: (10.05*2+7.05*2)*1*0.1													
	Накладные расходы		99%			377.11				84%	5 408			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			228.55				48%	3 090			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 728.51					17 654			
	
74.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0684	1 275.12	1 275.12		87.22	87.22		16.9	1	1 474	1 474		
									1	1				
	Объем: (10.05*2+7.05*2)*1*0.2													
	Накладные расходы		72%			62.80				61%	899			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			33.14				31%	457			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183.16					2 830			
	
75.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.1026	2 947.38	213.91	89.27	302.40	21.95	9.16	16.91	4.79	1 378	371	44	
				2 644.20			271.29		3.55	1		963		
	Объем: (10.05*2+7.05*2)*0.3													
	Накладные расходы		110%			24.15				93%	345			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			14.93				54%	200			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					341.47					1 923			
	
76.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	3.42	187.10	31.24	29.73	639.88	106.84	101.68	16.9	5.99	4 468	1 806	609	
				126.13	3.37		431.36	11.53	4.76	16.89		2 053	195	
	Объем: (10.05*2+7.05*2)*1*0.1													
	Накладные расходы		111%			131.39				94%	1 881			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			75.76				51%	1 021			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					847.03					7 369			
	
77.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	3.42	384.53	35.06	54.25	1 315.09	119.91	185.54	16.9	5.75	8 555	2 026	1 067	
				295.22	6.18		1 009.65	21.14	5.41	16.89		5 462	357	
	Объем: (10.05*2+7.05*2)*1*0.1													
	Накладные расходы		111%			156.57				94%	2 240			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			90.27				51%	1 215			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 561.93					12 010			
	
78.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	3.42	725.26	32.57	0.30	2 480.39	111.39	1.03	16.89	5.97	12 780	1 881	6	
				692.39			2 367.97		4.6	1		10 893		
	Объем: (10.05*2+7.05*2)*1*0.1													
	Накладные расходы		111%			123.64				94%	1 768			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			71.29				51%	959			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 675.32					15 507			
	
	ЦОКОЛЬ	
	
79.	ТЕРр 59-5-2 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.11	1 679.51	942.47	24.65	184.75	103.67	2.71	16.91	9.41	2 159	1 753	26	
				712.39	4.37		78.36	0.48	4.86	16.91		381	8	
	Накладные расходы		76%			79.15				65%	1 145			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			62.49				48%	845			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.39					4 149			
	
80.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (цокольные), 100 м2	0.0116	1 734.68	1 482.28	252.40	20.12	17.19	2.93	16.91	9.36	318	291	27	
					116.72			1.35	1	16.9			23	
	Накладные расходы		99%			18.35				84%	264			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.12				48%	151			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49.60					732			
	
81.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0116	20 774.31	2 005.22	594.12	240.98	23.26	6.89	16.9	7.4	1 081	393	51	
				18 174.97	26.54		210.83	0.31	3.02	16.9		637	5	
	Накладные расходы		106%			24.98				90%	358			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.73				43%	171			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					278.69					1 610			
	
82.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	1.16	3 070.76			3 562.08					6 443			
				3 070.76			3 562.08		5 554.43			6 443		
	Объем: 0.6*0.8*2+0.4*0.5*1													
	
83.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0126	1 143.95	891.55	252.40	14.41	11.23	3.18	16.91	9.36	220	190	30	
					116.72			1.47	1	16.9			25	
	Объем: 1.4*0.9													
	Накладные расходы		99%			12.57				84%	181			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.62				48%	103			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.60					504			
	
84.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1.26	81.83	25.25	21.83	103.11	31.82	27.51	16.9	8.31	946	538	229	
				34.75			43.79		4.11	1		180		
	Объем: 1.4*0.9													
	Накладные расходы		81%			25.77				69%	371			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			22.91				58%	312			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					151.79					1 629			
	
85.	С1 Цена поставщи. 
Блок дверной металлический, м2	1.26	1 093.42			1 377.71					6 489			
				1 093.42			1 377.71		4.71			6 489		
	Объем: 1.4*0.9													
	Поправки: М: =5000*1.03/4.71	
	
86.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	21.0792	48.13	4.41	36.66	1 014.46	92.96	772.76	16.89	8.6	10 728	1 570	6 646	
									1	1				
	Объем: 0.396+(154*0.02*1.8)+12.8292+1.05*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			92.96				100%	1 570			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			55.78				60%	942			
	
87.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	21.0792	16.40		16.40	345.70		345.70		9.05	3 129		3 129	
														
	Объем: 0.396+(154*0.02*1.8)+12.8292+1.05*2.2													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	41 902.75	4 584.02	4 663.74			206 932	77 479	28 849	
			32 506.23	346.05				98 099	5 845	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	448.34	54.52	8.19			2 752	922	25	
			385.62	0.09				1 806		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	368.17					1 734			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 69; %=81 - по стр. 70, 72)	50.44					725			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 69, 70, 72)	35.50					479			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	534.28					3 956			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	39 337.96	4 351.69	3 463.74			186 057	73 553	18 439	
			31 522.51	345.96				94 070	5 845	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	16 614.93					29 629			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 49, 53, 59, 60, 63, 73, 80, 83; %=93 - по стр. 50, 75; %=66 - по стр. 51, 52; %=73 - по стр. 54, 55; %=80 - по стр. 56, 58; %=90 - по стр. 64, 67, 81; %=61 - по стр. 74; %=94 - по стр. 76-78; %=65 - по стр. 79)	4 631.40					66 207			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 49, 53, 59, 60, 63, 73, 79, 80, 83; %=54 - по стр. 50, 75; %=40 - по стр. 51, 52; %=56 - по стр. 54, 55; %=37 - по стр. 56, 58; %=43 - по стр. 64, 67, 81; %=31 - по стр. 74; %=51 - по стр. 76-78)	2 679.51					36 007			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	46 648.87					288 271			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	756.29	84.85	73.35			4 266	1 434	610	
			598.10					2 223		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 61, 84)	68.73					989			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 61, 84)	61.09					832			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	886.11					6 087			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 360.16	92.96	1 118.46			13 857	1 570	9 775	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 86)	92.96					1 570			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 86)	55.78					942			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 360.16					13 857			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	49 429.42					312 171			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 057.79					6 680			
	ИТОГО	50 487.21					318 851			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 009.74					6 377			
	ИТОГО	51 496.95					325 228			
	НДС 18%	9 269.45					58 541			
	ВСЕГО С НДС	60 766.40					383 769			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 750.57					67 921			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 776.10					37 318			
	
	Раздел 3.  ЛЕСТНИЦА В ПОДЪЕЗДЕ	
	
88.	ТЕРр 59-4-1 
Разборка поручней деревянных прямой части, 100 м поручня	0.03	117.93	117.93		3.54	3.54		16.89	1	60	60		
									1	1				
	Накладные расходы		76%			2.69				65%	39			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.12				48%	29			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8.35					128			
	
89.	ТЕРр 59-5-1 
Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней	0.12	6 788.55	2 883.33	60.42	814.63	346.00	7.25	16.9	9.41	7 461	5 847	68	
				3 844.80	9.20		461.38	1.10	3.35	16.9		1 546	19	
	Накладные расходы		76%			263.80				65%	3 813			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			208.26				48%	2 816			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 286.69					14 090			
	
90.	ТЕР 10-02-041-01 
(прим) 
Ограждение лестничных маршей перилами (материал б/у), 100 м перил	0.03	555.44	324.64	149.23	16.66	9.74	4.48	16.9	8.59	213	165	38	
				81.57	8.51		2.45	0.26	3.93	16.89		10	4	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		106%			10.60				90%	152			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.40				43%	73			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.66					438			
	
91.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.06	221.93	106.22	98.58	13.32	6.37	5.91	16.9	4.05	135	108	24	
				17.13	1.39		1.03	0.08	3.29	16.97		3	1	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		90%			5.81				77%	84			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.87				48%	52			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23.00					271			
	
92.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	1.242	36.04			44.76					244			
				36.04			44.76		196.68			244		
	Объем: 0.06*20.7													
	
93.	ТЕРр 62-18-1 
Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.129	1 863.62	1 205.47	9.34	240.41	155.51	1.20	16.9	9.41	2 930	2 628	11	
				648.81	1.51		83.70	0.19	3.47	16.88		290	3	
	Накладные расходы		80%			124.56				68%	1 789			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			77.85				40%	1 052			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442.82					5 771			
	
94.	ТЕР 15-04-025-03 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	1 637.38	593.63	14.16	98.24	35.62	0.85	16.9	9.43	847	602	8	
				1 029.59	0.36		61.78	0.02	3.83	17		237		
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			33.86				80%	482			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			16.75				37%	223			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.85					1 551			
	
95.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	4.409	48.13	4.41	36.66	212.18	19.44	161.63	16.89	8.6	2 243	328	1 390	
									1	1				
	Объем: 1.069+3.34													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			19.44				100%	328			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			11.66				60%	197			
	
96.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	4.409	16.40		16.40	72.31		72.31		9.05	654		654	
														
	Объем: 1.069+3.34													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	1 516.05	576.22	253.63			14 787	9 738	2 193	
			655.10	1.65				2 330	27	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 231.56	556.78	19.69			11 890	9 410	149	
			655.10	1.65				2 330	27	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	44.76					244			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 88, 89; %=90 - по стр. 90; %=77 - по стр. 91; %=68 - по стр. 93; %=80 - по стр. 94)	441.31					6 359			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 88, 89, 91; %=43 - по стр. 90; %=40 - по стр. 93; %=37 - по стр. 94)	314.25					4 245			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 987.12					22 494			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	284.49	19.44	233.94			2 897	328	2 044	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 95)	19.44					328			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 95)	11.66					197			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	284.49					2 897			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	2 271.61					25 391			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	48.61					543			
	ИТОГО	2 320.22					25 934			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	46.40					519			
	ИТОГО	2 366.62					26 453			
	НДС 18%	425.99					4 762			
	ВСЕГО С НДС	2 792.61					31 215			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	441.31					6 359			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	314.25					4 245			
	
	Раздел 4.  ПЕРЕКРЫТИЕ	
	
97.	ТЕР 46-03-011-03 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	0.25	1 747.93	460.22	1 287.71	436.98	115.06	321.93	16.91	5.05	3 571	1 946	1 626	
					134.87			33.72	1	16.9			570	
	Накладные расходы		99%			147.29				84%	2 113			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			89.27				48%	1 208			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					673.54					6 892			
	
98.	ТЕР 46-03-017-06 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.4	2 044.21	521.66	40.95	817.68	208.66	16.38	16.91	9.4	6 172	3 529	154	
				1 481.60			592.64		4.2	1		2 489		
	Накладные расходы		99%			206.57				84%	2 964			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			125.20				48%	1 694			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 149.45					10 830			
	
99.	ТЕР 46-04-002-01 
Разборка монолитных перекрытий бетонных, 1 м3	9.13	432.66	103.49	329.17	3 950.19	944.86	3 005.32	16.9	5.05	31 145	15 968	15 177	
					34.48			314.80	1	16.9			5 320	
	Накладные расходы		99%			1 247.06				84%	17 882			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			755.80				48%	10 218			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 953.05					59 245			
	
100.	ТЕР 09-03-002-12 
Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия  многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м Прил.9.3 п.5 Кзтр=0,7 Кэм=0,7, 1 т конструкций	0.61552	508.21	138.36	369.86	312.82	85.16	227.66	16.91	10.72	3 881	1 440	2 440	
					30.65			18.87	4.13	16.89			319	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			84.26				69%	1 214			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			74.90				58%	1 020			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.99					6 115			
	
101.	ТЕР 09-03-002-12 
(прим) 
Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м, 1 т конструкций	0.61552	1 017.47	237.18	634.04	626.28	145.99	390.27	16.91	10.72	7 024	2 469	4 184	
				146.25	52.55		90.02	32.34	4.13	16.89		372	546	
	Объем: 0.148*4+0.00294*2*4													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30*0.00194) ];  ТССЦ 201-0756:[ М-(9.24=18473.00*0.0005) ];  ТССЦ 508-0097:[ М-(1.66=89.00*0.0187) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		81%			144.45				69%	2 080			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			128.40				58%	1 749			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					899.12					10 853			
	
102.	ТССЦ 101-1807 
Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс, т	0.592	7 191.42			4 257.32					16 316			
				7 191.42			4 257.32		27 561.23			16 316		
	Объем: 0.148*4													
	
103.	ТССЦ 101-0978 
Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3пс, т	0.02352	6 107.07			143.64					703			
				6 107.07			143.64		29 910.29			703		
	Объем: 0.00294*2*4													
	
104.	ТЕР 13-03-002-02 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-03К, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0586	459.95	72.00	12.49	26.95	4.22	0.73	16.9	3.17	120	71	2	
				375.46	0.13		22.00	0.01	2.09	17.27		46		
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		81%			3.43				69%	49			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.54				48%	34			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.91					203			
	
105.	ТЕР 15-04-030-03 
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0586	978.30	457.86	4.04	57.33	26.83	0.24	16.9	9.41	534	453	2	
				516.40	0.18		30.26	0.01	2.6	17		79		
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			25.50				80%	362			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12.61				37%	168			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					95.44					1 064			
	
106.	ТЕР 06-01-041-12 
Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, 100 м3 в деле	0.0365	127 588.41	8 340.07	5 869.27	4 656.98	304.41	214.23	16.91	9.84	27 451	5 148	2 108	
				113 379.07	720.41		4 138.34	26.29	4.88	16.91		20 195	445	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			314.17				80%	4 474			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			181.89				44%	2 461			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 153.03					34 386			
	
107.	ТЕР 11-01-011-05 
Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.57105	2 752.76	512.95	56.71	1 571.97	292.92	32.39	16.89	8.94	9 563	4 947	290	
				2 183.10	22.98		1 246.66	13.12	3.47	16.9		4 326	222	
	Объем: 7.05*8.1													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		111%			339.70				94%	4 859			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			195.87				51%	2 636			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 107.54					17 058			
	
108.	ТЕР 11-01-011-06 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 (до 120мм), 100 м2 стяжки	0.57105	11 153.60	102.24	198.96	6 369.26	58.38	113.62	16.88	8.77	23 424	986	996	
				10 852.40	76.08		6 197.26	43.45	3.46	16.88		21 443	733	
	Объем: 7.05*8.1													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 20, Н4= 20, Н5= 20, Н48= 20	
	Накладные расходы		111%			113.03				94%	1 616			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			65.17				51%	877			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 547.46					25 917			
	
109.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.464	1 043.83	675.65	13.36	484.34	313.50	6.20	16.9	9.39	6 344	5 298	58	
				354.82			164.64		6	1		988		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			247.67				67%	3 550			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			156.75				40%	2 119			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					888.76					12 013			
	
110.	ТССЦ 101-3884 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм, м2	51.04	20.41			1 041.73					3 410			
				20.41			1 041.73		66.82			3 410		
	Объем: 0.464*110													
	
111.	ТЕР 15-02-016-04 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.464	2 546.20	1 041.91	152.94	1 181.44	483.45	70.96	16.9	12.13	11 339	8 170	861	
				1 351.35	80.32		627.03	37.27	3.68	16.9		2 307	630	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			494.68				80%	7 040			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			244.74				37%	3 256			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 920.86					21 635			
	
112.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	23.6	48.13	4.41	36.66	1 135.78	104.08	865.18	16.89	8.6	12 011	1 758	7 441	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			104.08				100%	1 758			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			62.45				60%	1 055			
	
113.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	23.6	16.40		16.40	387.04		387.04		9.05	3 503		3 503	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	27 457.73	3 087.52	5 652.15			166 511	52 183	38 842	
			18 551.54	519.88				72 674	8 785	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	24 995.81	2 752.29	3 782.00			140 092	46 516	21 274	
			18 461.52	468.67				72 302	7 920	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	5 442.69					20 429			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 97-99; %=69 - по стр. 104; %=80 - по стр. 105, 106, 111; %=94 - по стр. 107, 108; %=67 - по стр. 109)	3 139.10					44 910			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 97-99, 104; %=37 - по стр. 105, 111; %=44 - по стр. 106; %=51 - по стр. 107, 108; %=40 - по стр. 109)	1 829.82					24 671			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	29 964.73					209 673			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	939.10	231.15	617.93			10 905	3 909	6 624	
			90.02	51.21				372	865	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 100, 101)	228.71					3 294			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 100, 101)	203.30					2 769			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 371.11					16 968			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 522.82	104.08	1 252.22			15 514	1 758	10 944	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 112)	104.08					1 758			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 112)	62.45					1 055			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 522.82					15 514			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	32 858.66					242 155			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	703.18					5 182			
	ИТОГО	33 561.84					247 337			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	671.24					4 947			
	ИТОГО	34 233.08					252 284			
	НДС 18%	6 161.95					45 411			
	ВСЕГО С НДС	40 395.03					297 695			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 367.81					48 204			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 033.12					27 440			
	
	Раздел 5.  ПОЛЫ В КВАРТИРЕ	
	
114.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.464	1 735.75	399.68	56.45	805.39	185.45	26.19	16.9	8.95	6 468	3 134	234	
				1 279.62	22.98		593.74	10.66	5.22	16.9		3 099	180	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		111%			217.68				94%	3 115			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			125.51				51%	1 690			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 148.58					11 273			
	
115.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30мм), 100 м2 стяжки	0.464	663.54	10.13	19.90	307.88	4.70	9.23	16.88	8.77	1 698	79	81	
				633.52	7.61		293.95	3.53	5.23	16.88		1 537	60	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		111%			9.14				94%	131			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			5.27				51%	71			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					322.28					1 900			
	
116.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.0456112	191.16	142.58	48.58	8.72	6.50	2.22	16.9	8.55	129	110	19	
					2.89			0.13	5.08	16.92			2	
	Объем: 46.4*0.983/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			6.30				80%	90			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3.65				44%	49			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.67					268			
	
117.	ТССЦ 101-6033 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм, м2	46.4	8.63			400.43					1 684			
				8.63			400.43		36.29			1 684		
	
118.	ТЕР 11-01-050-01 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	0.464	751.04	37.46	2.44	348.48	17.38	1.13	16.9	9.42	968	294	11	
				711.14			329.97		2.01	1		663		
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		111%			19.29				94%	276			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			11.12				51%	150			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					378.90					1 394			
	
119.	ТЕР 26-01-041-05 
Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий, 1 м3 изоляции	2.32	155.08	113.41	41.66	359.78	263.12	96.66	16.9	9.1	5 326	4 447	880	
									2.64	1				
	Объем: 46.4*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0103:[ М-(1291.63=1266.30*1.02) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		90%			236.81				77%	3 424			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			157.87				48%	2 135			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.46					10 885			
	
120.	ТССЦ 104-0119 
Плиты из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 50 мм, м3	2.3664	998.38			2 362.57					7 919			
				998.38			2 362.57		3 346.33			7 919		
	Объем: 46.4*0.05*1.02													
	
121.	ТЕР 11-01-034-04 
Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом, 100 м2 покрытия	0.464	10 756.85	306.71	13.19	4 991.18	142.31	6.12	16.9	9.12	21 057	2 405	56	
				10 436.95			4 842.74		3.84	1		18 596		
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		111%			157.96				94%	2 261			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			91.08				51%	1 227			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 240.22					24 544			
	
122.	ТЕР 11-01-036-03 
Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату, 100 м2 покрытия	0.043	9 851.90	182.04	71.66	423.63	7.83	3.08	16.9	9.42	1 688	132	29	
				9 598.20	6.16		412.72	0.26	3.7	16.89		1 527	4	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		111%			8.98				94%	128			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			5.18				51%	69			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					437.79					1 885			
	
123.	ТЕР 11-01-027-03 
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 покрытия	0.052	9 518.80	1 333.87	168.36	494.98	69.36	8.75	16.9	8.91	3 710	1 172	78	
				8 016.57	46.48		416.86	2.42	5.9	16.9		2 459	41	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		111%			79.68				94%	1 140			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			45.94				51%	619			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					620.60					5 469			
	
124.	ТЕР 11-01-040-03 
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса	0.427	2 071.64	77.84	18.96	884.59	33.24	8.10	16.91	4.71	2 894	562	38	
				1 974.84			843.26		2.72	1		2 294		
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		111%			36.90				94%	528			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			21.27				51%	287			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					942.76					3 709			
	
125.	ТЕР 11-01-039-04 
Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса	0.099	5 776.72	285.74	7.30	571.90	28.29	0.72	16.91	9.43	2 668	478	7	
				5 483.68			542.88		4.02	1		2 182		
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		111%			31.40				94%	449			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			18.11				51%	244			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					621.41					3 361			
	
126.	ТЕРр 63-6-2 
Смена обоев улучшенных, 100 м2 оклеенной поверхности	1.065	1 650.63	507.89	13.39	1 757.92	540.90	14.26	16.9	9.42	14 929	9 141	134	
				1 129.35	1.51		1 202.76	1.61	4.7	16.88		5 653	27	
	Накладные расходы		77%			417.73				65%	5 959			
										=(77.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			271.26				40%	3 667			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 446.91					24 555			
	
127.	ТЕРр 62-17-2 
Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.263	1 574.32	239.08	9.34	414.05	62.88	2.46	16.91	9.41	2 537	1 063	23	
				1 325.90	1.51		348.71	0.40	4.16	16.88		1 451	7	
	Накладные расходы		80%			50.62				68%	728			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			31.64				40%	428			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					496.31					3 693			
	
128.	ТЕР 15-01-047-01 
Облицовка потолков плитами типа Акмигран по бетонной поверхности на клее (прим), 100 м2 поверхности облицовки	0.106	6 531.74	3 978.73	127.44	692.36	421.75	13.51	16.9	9.43	9 407	7 128	127	
				2 425.57	2.71		257.11	0.29	8.37	16.92		2 152	5	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0095:[ М-(16983.00=166.50*102) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			400.94				80%	5 706			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			198.36				37%	2 639			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 291.66					17 753			
	
129.	С1 Цена поставщи. 
Плиты потолочные из пенополистирола, м2	10.812	17.83			192.83					908			
				17.83			192.83		4.71			908		
	Объем: 10.6*1.02													
	Поправки: М: =80*1.05/4.71	
	
130.	ТЕРр 65-6-12 
Смена унитазов типа <Компакт>, 100 приборов	0.01	48 445.35	3 974.30	100.44	484.45	39.74	1.00	16.9	9.42	4 155	672	9	
				44 370.61	11.31		443.71	0.11	7.83	16.9		3 474	2	
	Накладные расходы		103%			41.05				88%	593			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			23.91				48%	324			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					549.41					5 072			
	
131.	ТЕРр 55-5-1 
Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи, 100 м2 перегородок	0.1362	1 998.38	1 277.86	720.52	272.18	174.04	98.13	16.9	5.05	3 437	2 941	496	
					75.47			10.28	1	16.9			174	
	Объем: 10.72+2.9													
	Накладные расходы		89%			164.04				76%	2 367			
										=(89.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			119.81				52%	1 620			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					556.03					7 424			
	
132.	ТЕР 08-02-002-05 
Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.1362	17 671.56	1 563.73	479.34	2 406.87	212.98	65.29	16.9	11.08	14 412	3 599	723	
				15 628.49	74.38		2 128.60	10.13	4.74	16.9		10 090	171	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		110%			245.42				93%	3 506			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			151.71				54%	2 036			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 804.01					19 954			
	
133.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.1362	83.57	80.26	1.61	11.38	10.93	0.22	16.9	9.41	188	185	2	
				1.71	0.18		0.23	0.02	3.29	17		1		
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			10.40				80%	148			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.15				37%	68			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.93					404			
	
134.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	1.788306	15.82			28.29					107			
				15.82			28.29		59.66			107		
	Объем: 0.1362*1010*0.013													
	
135.	ТЕР 15-02-016-03 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1362	2 510.20	1 028.02	152.94	341.89	140.02	20.83	16.9	12.13	3 291	2 366	253	
				1 329.24	80.32		181.04	10.94	3.71	16.9		672	185	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			143.41				80%	2 041			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			70.95				37%	944			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					556.25					6 276			
	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
136.	ТЕР 46-03-011-01 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд	0.05	587.64	152.33	435.31	29.38	7.62	21.77	16.91	5.05	239	129	110	
					45.59			2.28	1	16.9			39	
	Накладные расходы		99%			9.80				84%	141			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.94				48%	81			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.12					461			
	
137.	ТЕРм 08-02-403-03 
Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах, 100 м	0.05	261.80	197.60	5.93	13.09	9.88	0.30	16.9	7.57	184	167	2	
				58.27	0.36		2.91	0.02	5.06	17		15		
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			9.40				81%	135			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.44				52%	87			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28.93					406			
	
138.	ТССЦ 501-8483 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м	0.0051	5 295.73			27.01					216			
				5 295.73			27.01		42 282.17			216		
	Объем: 5*1.02													
	
139.	ТЕРм 08-03-591-09 
Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.01	523.46	384.78	7.67	5.23	3.85	0.08	16.9	7.28	70	65	1	
				131.01	0.54		1.31	0.01	3.6	17		5		
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			3.67				81%	53			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.51				52%	34			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11.41					156			
	
140.	ТССЦ 503-0473 
Розетка скрытой проводки, шт.	1	9.45			9.45					63			
				9.45			9.45		63.3			63		
	
141.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.64228	48.13	4.41	36.66	127.16	11.65	96.87	16.89	8.6	1 345	197	833	
									1	1				
	Объем: (0.1362)*19.4													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			11.65				100%	197			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			6.99				60%	118			
	
142.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.64228	16.40		16.40	43.33		43.33		9.05	392		392	
														
	Объем: (0.1362)*19.4													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	18 816.40	2 394.42	540.25			112 089	40 466	4 538	
			15 863.08	53.09				66 767	897	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	54.78	13.73	0.38			533	232	3	
			40.68	0.03				299		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	36.46					279			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 137, 139)	13.07					188			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 137, 139)	8.94					121			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	76.79					842			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 106.68	2 329.30	398.67			105 664	39 365	3 301	
			15 378.69	52.95				62 994	895	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 984.12					10 618			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 114, 115, 118, 121-125; %=80 - по стр. 116, 128, 133, 135; %=77 - по стр. 119; %=65 - по стр. 126; %=68 - по стр. 127; %=76 - по стр. 131; %=93 - по стр. 132; %=84 - по стр. 136)	2 246.51					32 139			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 114, 115, 118, 121-125; %=44 - по стр. 116; %=48 - по стр. 119, 136; %=40 - по стр. 126, 127; %=37 - по стр. 128, 133, 135; %=52 - по стр. 131; %=54 - по стр. 132)	1 339.81					18 023			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	21 693.00					155 826			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	484.45	39.74	1.00			4 155	672	9	
			443.71	0.11				3 474	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 130)	41.05					593			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 130)	23.91					324			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	549.41					5 072			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	170.49	11.65	140.20			1 737	197	1 225	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 141)	11.65					197			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 141)	6.99					118			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	170.49					1 737			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	22 489.69					163 477			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	481.28					3 498			
	ИТОГО	22 970.97					166 975			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	459.42					3 340			
	ИТОГО	23 430.39					170 315			
	НДС 18%	4 217.47					30 657			
	ВСЕГО С НДС	27 647.86					200 972			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 300.63					32 920			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 372.66					18 468			
	
	Раздел 6.  ПОДВАЛ	
	
	ПОТОЛКИ	
	
143.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	8	9.78	9.78		78.24	78.24		16.89	1	1 321	1 321		
									1	1				
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		81%			63.37				69%	911			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.94				48%	634			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.56					2 867			
	
144.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	360.95	72.00	12.49	28.88	5.76	1.00	16.9	3.17	168	97	3	
				276.46	0.13		22.12	0.01	3.06	17.27		68		
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		81%			4.67				69%	67			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.46				48%	47			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.02					281			
	
145.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	0.4563	57.10	31.22		26.05	14.25		16.89	1	300	241		
				25.88			11.81		5.01	1		59		
	Накладные расходы		80%			11.40				68%	164			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.13				40%	96			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.58					560			
	
146.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4563	193.63	106.22	2.82	88.36	48.47	1.29	16.9	9.43	1 014	819	12	
				84.59	0.18		38.60	0.08	4.74	17		183	1	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			46.12				80%	656			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			22.82				37%	303			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					157.30					1 973			
	
	СТЕНЫ	
	
147.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2	0.28	188.95	188.95		52.91	52.91		16.9	1	894	894		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			52.38				84%	751			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31.75				48%	429			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					137.04					2 074			
	
148.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	0.96	57.10	31.22		54.82	29.97		16.89	1	631	506		
				25.88			24.84		5.01	1		124		
	Накладные расходы		80%			23.98				68%	344			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			14.99				40%	202			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.78					1 177			
	
149.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.663	2 036.55	871.32	144.34	1 350.23	577.69	95.69	16.9	12.29	13 376	9 763	1 176	
				1 020.89	76.33		676.85	50.61	3.6	16.9		2 437	855	
	Объем: 96-29.7													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			596.89				80%	8 494			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			295.30				37%	3 929			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 242.42					25 799			
	
150.	ТЕР 08-01-005-01 
Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "Гидротекс" толщиной слоя 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности	0.297	138.48	110.47	27.04	41.13	32.81	8.03	16.9	7.69	617	554	62	
				0.97	1.75		0.29	0.52	1.78	16.9		1	9	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0059:[ М-(12947.42=41102.92*0.315) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		110%			36.66				93%	524			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			22.66				54%	304			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100.46					1 445			
	
151.	ТССЦ 402-0140 
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р, кг	93.555	5.97			558.52					2 702			
				5.97			558.52		28.88			2 702		
	Объем: 29.7*3.15													
	
152.	ТЕР 08-01-005-03 
При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценкам 08-01-005-01, 08-01-005-02 (до 15мм), 100 м2 изолируемой поверхности	0.297	283.19	125.11	156.00	84.11	37.16	46.33	16.87	7.93	995	627	367	
				2.08	14.04		0.62	4.17	1.78	16.87		1	70	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0059:[ М-(3288.23=41102.92*0.08) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 26, Н4= 26, Н5= 26, Н48= 26	
	Накладные расходы		110%			45.46				93%	648			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			28.10				54%	376			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					157.68					2 020			
	
153.	ТССЦ 402-0140 
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р, кг	617.76	5.97			3 688.03					17 841			
				5.97			3 688.03		28.88			17 841		
	Объем: 29.7*0.8*26													
	
154.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.96	193.63	106.22	2.82	185.89	101.98	2.71	16.9	9.43	2 134	1 723	26	
				84.59	0.18		81.21	0.17	4.74	17		385	3	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			97.04				80%	1 381			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			48.01				37%	639			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					330.94					4 153			
	
155.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	2.08	1 615.27	301.17	30.24	3 359.76	626.43	62.90	16.89	7.94	23 738	10 580	499	
				1 283.86	6.48		2 670.43	13.48	4.74	16.91		12 658	228	
	Объем: 8*0.26													
	Накладные расходы		86%			550.32				73%	7 890			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			447.94				56%	6 052			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 358.02					37 680			
	
156.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.016	6 374.88	3 642.90	37.83	102.00	58.29	0.61	16.91	9.36	1 136	986	6	
				2 694.15	17.49		43.11	0.28	3.36	16.9		145	5	
	Накладные расходы		79%			46.27				67%	664			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			29.29				40%	396			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					177.56					2 196			
	
	ПОЛЫ	
	
157.	ТЕРр 57-10-3 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест	0.18	2 526.51	1 124.28	139.64	454.77	202.37	25.14	16.9	5.21	4 751	3 420	131	
				1 262.59	15.50		227.27	2.79	5.28	16.9		1 200	47	
	Накладные расходы		80%			164.13				68%	2 358			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			139.51				54%	1 872			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					758.41					8 981			
	
158.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.464	3 012.70	662.77	439.01	1 397.89	307.53	203.70	16.9	4.6	11 392	5 197	937	
				1 910.92	7.06		886.67	3.27	5.93	16.9		5 258	55	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		111%			344.99				94%	4 937			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			198.91				51%	2 679			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 941.79					19 007			
	
159.	ТССЦ 101-1564 
Гидроизол, м2	53.824	33.27			1 790.72					3 405			
				33.27			1 790.72		63.27			3 405		
	Объем: 46.4*1.16													
	
160.	ТЕР 11-01-004-02 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.464	1 557.25	399.85	213.01	722.57	185.53	98.84	16.9	4.78	6 044	3 135	472	
				944.39	4.16		438.20	1.93	5.56	16.89		2 436	33	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		111%			208.08				94%	2 978			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			119.97				51%	1 616			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 050.63					10 638			
	
161.	ТССЦ 101-1564 
Гидроизол, м2	53.824	33.27			1 790.72					3 405			
				33.27			1 790.72		63.27			3 405		
	Объем: 46.4*1.16													
	
162.	ТЕР 11-01-011-03 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.464	1 943.04	403.90	53.20	901.57	187.41	24.68	16.9	9.14	6 599	3 167	226	
				1 485.95	22.98		689.48	10.66	4.65	16.9		3 206	180	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		111%			219.86				94%	3 146			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			126.76				51%	1 707			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 248.19					11 452			
	
163.	ТЕР 11-01-011-04 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 50мм), 100 м2 стяжки	0.464	2 299.54	29.81	59.69	1 066.98	13.83	27.70	16.9	8.77	5 245	234	243	
				2 210.04	22.82		1 025.46	10.59	4.65	16.88		4 768	179	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			27.11				94%	388			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			15.63				51%	211			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 109.72					5 844			
	
164.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.0456	191.16	142.58	48.58	8.72	6.50	2.22	16.9	8.55	129	110	19	
					2.89			0.13	5.08	16.92			2	
	Объем: 46.4*0.983/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			6.30				80%	90			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3.65				44%	49			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.67					268			
	
165.	ТССЦ 101-6033 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм, м2	46.4	8.63			400.43					1 684			
				8.63			400.43		36.29			1 684		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	18 233.30	2 567.13	600.84			109 521	43 374	4 179	
			15 065.38	98.69				61 966	1 667	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 233.30	2 567.13	600.84			109 521	43 374	4 179	
			15 065.38	98.69				61 966	1 667	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	8 228.42					29 037			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 143, 144; %=68 - по стр. 145, 148, 157; %=80 - по стр. 146, 149, 154, 164; %=84 - по стр. 147; %=93 - по стр. 150, 152; %=73 - по стр. 155; %=67 - по стр. 156; %=94 - по стр. 158, 160, 162, 163)	2 545.03					36 391			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 143, 144, 147; %=40 - по стр. 145, 148, 156; %=37 - по стр. 146, 149, 154; %=54 - по стр. 150, 152, 157; %=56 - по стр. 155; %=51 - по стр. 158, 160, 162, 163; %=44 - по стр. 164)	1 602.82					21 542			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	22 381.15					167 454			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	22 381.15					167 454			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	478.96					3 584			
	ИТОГО	22 860.11					171 038			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	457.20					3 421			
	ИТОГО	23 317.31					174 459			
	НДС 18%	4 197.12					31 403			
	ВСЕГО С НДС	27 514.43					205 862			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 545.03					36 391			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 602.82					21 542			
	
	Раздел 7.  УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ	
	
166.	ТЕР 46-01-001-01 
Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов, 1 м3	5.76	1 711.50	207.27	62.02	9 858.24	1 193.88	357.24	16.9	8.58	63 033	20 176	3 065	
				1 442.21	3.47		8 307.13	19.99	4.79	16.89		39 791	338	
	Объем: 32*1.2*0.15													
	Накладные расходы		99%			1 201.73				84%	17 232			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			728.32				48%	9 847			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 788.29					90 111			
	
167.	ТССЦ 204-3894 
Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 10 мм, т	0.133272	10 156.66			1 353.60					6 149			
				10 156.66			1 353.60		46 142.28			6 149		
	Объем: 216*0.617/1000													
	
168.	ТЕР 46-01-001-03 
Усиление монолитными железобетонными обоймами кирпичных стен, 1 м3	7.7655	2 303.95	405.38	201.10	17 891.32	3 147.98	1 561.64	16.91	6.7	130 658	53 232	10 463	
				1 697.47	17.85		13 181.70	138.61	5.08	16.9		66 963	2 343	
	Объем: 31*1.67*0.15													
	Накладные расходы		99%			3 253.72				84%	46 683			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 971.95				48%	26 676			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 117.00					204 017			
	
169.	ТССЦ 204-3894 
Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 10 мм, т	0.231992	10 156.66			2 356.26					10 705			
				10 156.66			2 356.26		46 142.28			10 705		
	Объем: 376*0.617/1000													
	
170.	ТЕР 06-01-015-01 
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т	0.041736	18 416.47	2 961.09	65.91	768.63	123.58	2.75	16.9	8.59	5 298	2 089	24	
				15 389.47	3.77		642.29	0.16	4.96	16.9		3 186	3	
	Объем: 47*0.888/1000													
	Накладные расходы		95%			117.55				80%	1 674			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			68.06				44%	920			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					954.24					7 892			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7	32 228.05	4 465.44	1 921.63			215 843	75 497	13 552	
			25 840.98	158.76				126 794	2 684	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	32 228.05	4 465.44	1 921.63			215 843	75 497	13 552	
			25 840.98	158.76				126 794	2 684	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 709.86					16 854			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 166, 168; %=80 - по стр. 170)	4 573.01					65 588			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 166, 168; %=44 - по стр. 170)	2 768.33					37 443			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	39 569.39					318 874			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7	39 569.39					318 874			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	846.78					6 824			
	ИТОГО	40 416.17					325 698			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	808.32					6 514			
	ИТОГО	41 224.49					332 212			
	НДС 18%	7 420.41					59 798			
	ВСЕГО С НДС	48 644.90					392 010			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 573.01					65 588			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 768.33					37 443			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	179 136.81	22 038.90	15 723.62			1 050 000	372 499	105 645	
			140 975.12	1 305.30				565 115	22 052	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	503.12	68.25	8.57			3 285	1 154	28	
			426.30	0.12				2 105		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	404.63					2 013			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 69; %=81 - по стр. 70, 72, 137, 139)	63.51					913			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 69, 70, 72, 137, 139)	44.44					600			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	611.07					4 798			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	172 802.72	21 365.38	12 020.42			990 193	361 115	72 136	
			139 416.99	1 253.86				556 941	21 185	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	48 687.63					145 827			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 7, 30, 35, 49, 53, 59, 60, 63, 73, 80, 83, 97-99, 136, 147, 166, 168; %=71 - по стр. 2-6, 20, 22-26; %=90 - по стр. 8, 28, 44, 64, 67, 81, 90; %=92 - по стр. 10, 21; %=77 - по стр. 12, 45, 91, 119; %=66 - по стр. 14, 16, 51, 52; %=67 - по стр. 18, 31, 109, 156; %=80 - по стр. 19, 29, 56, 58, 94, 105, 106, 111, 116, 128, 133, 135, 146, 149, 154, 164, 170; %=72 - по стр. 27, 36; %=68 - по стр. 32, 33, 93, 127, 145, 148, 157; %=94 - по стр. 34, 37, 39, 40, 42, 76-78, 107, 108, 114, 115, 118, 121-125, 158, 160, 162, 163; %=93 - по стр. 50, 75, 132, 150, 152; %=73 - по стр. 54, 55, 155; %=61 - по стр. 74; %=65 - по стр. 79, 88, 89, 126; %=69 - по стр. 104, 143, 144; %=76 - по стр. 131)	22 032.77					315 666			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7, 12, 30, 35, 45, 49, 53, 59, 60, 63, 73, 79, 80, 83, 88, 89, 91, 97-99, 104, 119, 136, 143, 144, 147, 166, 168; %=52 - по стр. 2-6, 20, 22-26, 131; %=43 - по стр. 8, 28, 44, 64, 67, 81, 90; %=44 - по стр. 10, 21, 106, 116, 164, 170; %=50 - по стр. 14, 16; %=40 - по стр. 18, 31, 32, 51, 52, 93, 109, 126, 127, 145, 148, 156; %=37 - по стр. 19, 29, 56, 58, 94, 105, 111, 128, 133, 135, 146, 149, 154; %=64 - по стр. 27, 36; %=54 - по стр. 33, 50, 75, 132, 150, 152, 157; %=51 - по стр. 34, 37, 39, 40, 42, 76-78, 107, 108, 114, 115, 118, 121-125, 158, 160, 162, 163; %=56 - по стр. 54, 55, 155; %=31 - по стр. 74)	13 193.23					177 835			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	208 028.72					1 483 694			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 695.39	316.00	691.28			15 171	5 343	7 234	
			688.12	51.21				2 595	865	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 61, 84, 100, 101)	297.44					4 283			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 61, 84, 100, 101)	264.39					3 601			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 257.22					23 055			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	484.45	39.74	1.00			4 155	672	9	
			443.71	0.11				3 474	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 130)	41.05					593			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 130)	23.91					324			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	549.41					5 072			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 651.13	249.53	3 002.35			37 196	4 215	26 238	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 47, 86, 95, 112, 141)	249.53					4 215			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 47, 86, 95, 112, 141)	149.72					2 529			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 651.13					37 196			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	215 097.55					1 553 815			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 603.09					33 252			
	ИТОГО	219 700.64					1 587 067			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 394.01					31 741			
	ИТОГО	224 094.65					1 618 808			
	НДС 18%	40 337.04					291 385			
	ВСЕГО С НДС	264 431.69					1 910 193			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	22 434.77					321 455			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 525.97					182 360			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)