«УТВЕРЖДАЮ»	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения и отопления МКД №23-29 по ул. Печатной в г. Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Е58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	3	
2.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.45	
3.	Е12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	9.49	
4.	Е58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 покрытия	9.49	
5.	С101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	1081.86	
6.	С101-1962	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	1271.66	
7.	Е12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.625	
8.	С101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	72.5	
9.	Е12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1.382	
10.	С101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	348.264	
11.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.6	
12.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.92	
13.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.24	
14.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.12	
15.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.45	
16.	Е58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	100 м	0.25	
17.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	0.12	
18.	Е58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	1.2	
19.	Е58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 26 каналов)	10 шт.	1.2	
20.	Е20-02-012-01	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1 дефлектор	10	
21.	С цена поставщик.	Аэратор кровельный	шт	10	
22.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	12	
23.	Е46-04-001-04	Разборка кирпичных стен (вокруг вентканалов)	1 м3	3.35	
24.	Е53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича (вокруг вентканалов)  (прим)	100 м3 кладки	0.0335	
25.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (вокруг вентканалов) , прим	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.516	
26.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей будок выходов на кровлю, прим	100 м2	0.165	
27.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности будки выхода на кровлю (прим)	100 м2 поверхности	0.165	
28.	Е15-04-019-08	Окраска вентканалов и будок выхода на кровлю акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.681	
29.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	18.991	
30.	Т03-21-01-012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км	1 т груза	18.991	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
31.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей откосов	100 м2	1.82	
32.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка откосов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.82	
33.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	27.25	
34.	Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	2.73	
35.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	2.73	
36.	Е26-01-022-02	Демонтаж изоляции стен из пенополиуретана, прим	1 м3 изоляции	4.836	
37.	Е53-21-28	Ремонт и восстановление герметизации стыковшириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	100 м восстановленной герметизации стыков	11.5	
38.	Е15-01-080-02	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	19.03	
39.	С104-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	213.136	
40.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	4.16	
	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ	
41.	Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.54912	
42.	Е10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.52624	
43.	С203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	52.624	
44.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.02288	
45.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2.288	
	ЦОКОЛЬ	
46.	Е61-26-2	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	2.38	
47.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2.38	
48.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	3.12494	
49.	Е15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.38	
50.	Е46-04-001-04	Разборка кирпичных стен	1 м3	1.02	
	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ	
51.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.056	
52.	Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.0409	
53.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0817	
54.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	8.17	
	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	
55.	Е27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.17	
56.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.34	
57.	Е01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.34	
58.	Т03-21-01-012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км	1 т груза	54.4	
59.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.51	
60.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	17	
61.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	17	
62.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	17	
	КРЫЛЬЦА	
63.	Е46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150	1 м3	0.5	
64.	Е06-01-035-01	Устройство лестничных маршей, прим	100 м3 железобетона в деле	0.005	
65.	Е09-03-050-01	Обрамление лестничных ступеней, прим	100 м плинтуса	0.195	
66.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.073	
	ПЕРЕНАВЕСКА ГАЗОПРОВОДА	
67.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1.073	
68.	Е16-02-003-03	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	1.123	
69.	С302-1273	Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	6	
70.	С301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	15.722	
71.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.22	
72.	Е13-03-004-05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.22	
73.	Е19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов	100 м газопровода	1.123	
74.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	37.9204	
75.	Т03-21-01-012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км	1 т груза	37.9204	
	
	Раздел 3.  Горячее водоснабжение	
	
76.	Е66-24-3	Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.2	
77.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.1	
78.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.02	
79.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1.6	
80.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.64	
81.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов  горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(прим.)	100 м трубопровода	0.6	
82.	С301-5601	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	60	
83.	С507-3354	Труба из полипропилена PN 20/20	м	53.94	
84.	С507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	60	
85.	С507-5028	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	12	
86.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	20	
87.	С302-0078	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.	36	
88.	С507-3286	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	шт.	12	
89.	С507-3337	Труба из полипропилена PN 10/25 (гильза)	м	5	
90.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (прим)	100 м трубопровода	0.8	
91.	С301-5603	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	80	
92.	С507-3356	Труба из полипропилена PN 20/32	м	75.04	
93.	Цена поставщика.	ППР колено ф 32 *90	шт	60	
94.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	12	
95.	С507-5058	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм	шт.	12	
96.	С507-3288	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	12	
97.	С302-0080	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм со сгоном	шт.	12	
98.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза)	м	5	
99.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм( прим.)	100 м трубопровода	0.2	
100.	С507-3357	Труба из полипропилена PN 20/40	м	18.74	
101.	С301-5604	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	20	
102.	С507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	10	
103.	С507-3289	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	7	
104.	С507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	4	
105.	С302-0072	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н	шт.	1	
106.	Цена поставщика.	Разборное соединение 40х1 1/4"	шт	1	
107.	С507-3340	Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза)	м	5	
108.	Е16-04-002-06	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	0.4	
109.	С507-3359	Труба из полипропилена PN 20/63	м	37.84	
110.	С301-5606	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм	шт.	40	
111.	С507-4305	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт.	10	
112.	С507-3291	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	шт.	6	
113.	С507-5012	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	шт.	6	
114.	Цена поставщика.	Кран шаровый ф63мм	шт	1	
115.	Е16-04-002-07	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м трубопровода	0.24	
116.	С507-3360	Труба из полипропилена PN 20/75	м	23.376	
117.	С301-5607	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм	шт.	24	
118.	С507-5013	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	3	
119.	С507-3292	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм	шт.	7	
120.	С507-3177	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	шт.	5	
121.	Цена поставщика.	ППР муфта 75х2 1/2" СВхРН	шт	1	
122.	Цена поставщика.	ППР редукция 75х2 1/2"	шт	1	
123.	Цена поставщика.	Кран шаровый ф75мм	шт	1	
124.	Цена поставщика.	Разборное соединение 2"	шт	1	
125.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	22.4	
126.	С104-0853	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм	м	66	
127.	С104-0855	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	м	88	
128.	С104-0856	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	м	22	
129.	С104-0859	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм	м	44	
130.	С104-0861	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	м	26.4	
131.	Е16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1	
132.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.57	
133.	Т03-21-01-012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км	1 т груза	0.57	
	
	Раздел 4.  Отопление	
	
134.	Е66-24-3	Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.2	
135.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.5	
136.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.08	
137.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	3.1	
138.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	3.3	
139.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(прим.)	100 м трубопровода	2	
140.	С301-5601	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	200	
141.	С507-3366	Труба из полипропилена PN 25/20	м	179.8	
142.	С507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	60	
143.	С507-5028	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	100	
144.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	30	
145.	С507-3286	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	шт.	22	
146.	С302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	54	
147.	Е16-05-001-01	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, прим	1 шт.	22	
148.	С302-0077	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном	шт.	22	
149.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза)	м	10	
150.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, прим	100 м трубопровода	0.7	
151.	С301-5602	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	70	
152.	С507-3367	Труба из полипропилена PN 25/25	м	65.03	
153.	С507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	66	
154.	С507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	10	
155.	С507-5056	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм	шт.	130	
156.	С507-3287	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	100	
157.	Е16-05-001-01	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, прим	1 шт.	100	
158.	С302-0078	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.	100	
159.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза)	м	5	
160.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (прим)	100 м трубопровода	0.4	
161.	С301-5603	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	40	
162.	С507-3368	Труба из полипропилена PN 25/32	м	37.52	
163.	Цена поставщика.	ППР колено ф 32 *90	шт	40	
164.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	10	
165.	С507-5058	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм	шт.	30	
166.	С507-3288	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	22	
167.	С302-0079	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном	шт.	10	
168.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза)	м	5	
169.	Е16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (прим)	100 м трубопровода	3	
170.	Е16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 65 мм (прим)	100 м трубопровода	0.3	
171.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.2184	
172.	Е16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	3	
173.	Е16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.3	
174.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.53	
175.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.53	
176.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	64	
177.	С104-0853	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм	м	220	
178.	С104-0854	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	м	77	
179.	С104-0855	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	м	44	
180.	С104-0858	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	м	330	
181.	С104-0860	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм	м	33	
182.	Е16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 65 мм , прим	1 врезка	2	
183.	Е18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	6	
184.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.804	
185.	Т03-21-01-012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км	1 т груза	1.804	
	
	Раздел 5.  Земена трубопроводов горячего водоснабжения в границах ИТП	
	
186.	Е66-24-3	Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.05	
187.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.15	
188.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.15	
189.	Е16-02-002-04	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.15	
190.	С301-5603	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	15	
191.	С103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильза)	м	1	
192.	Е16-02-002-06	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.15	
193.	С301-5605	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	15	
194.	Цена поставщика.	Разборное соединение 1 1/2"	шт	2	
195.	С302-0073	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н	шт.	2	
196.	С103-0055	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм (гильза)	м	1	
197.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	3	
198.	С104-0855	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	м	16.5	
199.	С104-0859	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм	м	16.5	
200.	Е16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1	
201.	Е16-07-003-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1	
202.	Е16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.3	
203.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0386	
204.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0386	
205.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.384	
206.	Т03-21-01-012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км	1 т груза	0.384	

                                    Составил:	
Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                            Белоусов М.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                     Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)