«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	2 529 081	руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	_______________________ /Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
На капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, системы отопления в МОП МКД №7-13 по ул. Садовая в г. Калининграде   	
Сметная стоимость:	2 529.081	тыс. руб.	
монтажных работ:	286.618	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.961	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	490.692	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
1.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф25мм=16м, ф32мм=10м), 100 м трубопровода	0.26	391.23	305.70	8.28	101.72	79.48	2.15	16.11	5.3	1 357	1 280	11	
				77.25	1.29		20.09	0.34	3.24	18.84		65	6	
	Объем: 16+10													
	Накладные расходы		74%			59.07				63%	810			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			39.91				40%	514			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					200.70					2 682			
	
2.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (ф40мм=50м, ф50мм=60м), 100 м трубопровода	1.1	673.19	525.85	14.21	740.51	578.43	15.63	16.11	5.27	9 875	9 319	82	
				133.13	2.20		146.44	2.42	3.24	18.78		474	45	
	Объем: 50+60													
	Накладные расходы		74%			429.83				63%	5 899			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			290.43				40%	3 746			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 460.76					19 520			
	
3.	ТЕРр 65-1-3 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.18	844.51	673.67	18.36	152.01	121.26	3.30	16.11	5.75	2 061	1 954	19	
				152.48	3.36		27.45	0.60	3.24	18.81		89	11	
	Объем: 8+10													
	Накладные расходы		74%			90.18				63%	1 238			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			60.93				40%	786			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					303.12					4 085			
	
4.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.16	2 591.15	1 768.25	751.38	414.58	282.92	120.22	16.11	6.44	5 377	4 558	774	
				71.52	106.91		11.44	17.10	3.91	16.09		45	275	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			345.02				98%	4 736			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			213.01				56%	2 706			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					972.62					12 820			
	
5.	301-5603 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	16	4.90			78.40					264			
				4.90			78.40		16.53			264		
	
6.	507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	15.008	29.31			439.88					755			
				29.31			439.88		50.29			755		
	Объем: 0.16*93.8													
	
7.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	8	1.76			14.05					60			
				1.76			14.05		4.27			60		
	Поправки: М: =7.50/4.27	
	
8.	С507-5022 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1/2", шт.	20	14.58			291.57					1 245			
				14.58			291.57		4.27			1 245		
	Поправки: М: =62.25/4.27	
	
9.	С507-5036 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1", шт.	4	34.66			138.62					592			
				34.66			138.62		4.27			592		
	Поправки: М: =147.98/4.27	
	
10.	С507-5021 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х1", шт.	13	16.09			209.22					893			
				16.09			209.22		4.27			893		
	Поправки: М: =68.72/4.27	
	
11.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 32 *90, шт	12	6.62			79.50			1	1	339			
				6.62			79.50		4.27	1		339		
	Поправки: М: =27.20*1.04/4.27	
	
12.	С302-0079 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном, шт.	11									5 452			
									495.65			5 452		
	
13.	507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза), м	3	33.67			101.01					220			
				33.67			101.01		73.37			220		
	
14.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.1	3 432.88	2 357.66	944.60	343.29	235.77	94.46	16.11	6.46	4 462	3 798	610	
				130.62	133.64		13.06	13.36	4.07	16.09		53	215	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			286.50				98%	3 933			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			176.88				56%	2 247			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					806.67					10 642			
	
15.	507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	9.37	33.67			315.49					687			
				33.67			315.49		73.37			687		
	Объем: 10*0.937													
	
16.	301-5604 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	10	5.67			56.70					190			
				5.67			56.70		19.02			190		
	
17.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	4	5.50			22.01					94			
				5.50			22.01		4.27			94		
	Поправки: М: =23.50/4.27	
	
18.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	2	5.66			11.32					48			
				5.66			11.32		4.27			48		
	Поправки: М: =24.16/4.27	
	
19.	С507-3303 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, шт.	1	5.06			5.06					22			
				5.06			5.06		4.27			22		
	Поправки: М: =21.62/4.27	
	
20.	С507-3302 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм, шт.	3	4.88			14.63					62			
				4.88			14.63		4.27			62		
	Поправки: М: =20.83/4.27	
	
21.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	8	2.80			22.37					96			
				2.80			22.37		4.27			96		
	Поправки: М: =11.94/4.27	
	
22.	С302-0080 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм со сгоном, шт.	10									7 881			
									788.1			7 881		
	
23.	507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза), м	3	45.47			136.41					360			
				45.47			136.41		120.11			360		
	
24.	ТЕР 16-04-002-05 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.5	4 280.81	2 054.53	2 098.82	2 140.40	1 027.27	1 049.41	16.12	6.37	23 472	16 560	6 685	
				127.46	304.88		63.73	152.44	3.58	16.09		228	2 453	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 356.67				98%	18 633			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			837.59				56%	10 647			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 334.66					52 752			
	
25.	507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50, м	47.3	45.47			2 150.73					5 681			
				45.47			2 150.73		120.11			5 681		
	Объем: (0.5)*94.6													
	
26.	301-5605 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	50	5.79			289.50					972			
				5.79			289.50		19.43			972		
	
27.	С507-3176 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.	30	10.14			304.07					1 298			
				10.14			304.07		4.27			1 298		
	Поправки: М: =43.28/4.27	
	
28.	С507-3290 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм, шт.	32	11.58			370.66					1 583			
				11.58			370.66		4.27			1 583		
	Поправки: М: =49.46/4.27	
	
29.	С507-5011 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	15	5.42			81.32					347			
				5.42			81.32		4.27			347		
	Поправки: М: =23.15/4.27	
	
30.	С507-3306 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм, шт.	2	9.79			19.57					84			
				9.79			19.57		4.27			84		
	Поправки: М: =41.79/4.27	
	
31.	С507-3307 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм, шт.	4	10.96			43.82					187			
				10.96			43.82		4.27			187		
	Поправки: М: =46.78/4.27	
	
32.	С507-3290 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм, шт.	1	11.58			11.58					49			
				11.58			11.58		4.27			49		
	Поправки: М: =49.46/4.27	
	
33.	С302-0072 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н, шт.	5									5 441			
									1 088.12			5 441		
	
34.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 1 1/2", шт	5	70.19			350.97			1	1	1 499			
				70.19			350.97		4.27	1		1 499		
	Поправки: М: =288.20*1.04/4.27	
	
35.	507-3341 
Труба из полипропилена PN 10/63 (гильза), м	15	71.43			1 071.45					2 879			
				71.43			1 071.45		191.91			2 879		
	
36.	ТЕР 16-04-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	0.6	4 203.09	1 970.56	2 098.82	2 521.86	1 182.33	1 259.29	16.12	6.37	27 370	19 059	8 022	
				133.72	304.88		80.23	182.93	3.6	16.09		289	2 943	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 570.05				98%	21 562			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			969.33				56%	12 321			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 061.24					61 253			
	
37.	507-3341 
Труба из полипропилена PN 10/63, м	56.76	71.43			4 054.37					10 893			
				71.43			4 054.37		191.91			10 893		
	Объем: (0.6)*94.6													
	
38.	301-5606 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	60	6.81			408.60					1 411			
				6.81			408.60		23.51			1 411		
	
39.	С507-4305 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	12	19.75			236.99					1 012			
				19.75			236.99		4.27			1 012		
	Поправки: М: =84.33/4.27	
	
40.	С507-3291 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.	4	21.01			84.06					359			
				21.01			84.06		4.27			359		
	Поправки: М: =89.73/4.27	
	
41.	С507-5012 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	12	9.77			117.19					500			
				9.77			117.19		4.27			500		
	Поправки: М: =41.70/4.27	
	
42.	С507-3313 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х50х63 мм, шт.	13	21.75			282.71					1 207			
				21.75			282.71		4.27			1 207		
	Поправки: М: =92.86/4.27	
	
43.	С507-3311 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, шт.	6	17.91			107.45					459			
				17.91			107.45		4.27			459		
	Поправки: М: =76.47/4.27	
	
44.	Цена поставщика. 
Разъемная муфта 63х2", шт	4	344.49			1 377.96			1	1	5 884			
				344.49			1 377.96		4.27	1		5 884		
	Поправки: М: =1414.40*1.04/4.27	
	
45.	С302-0073 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н, шт.	5									7 818			
									1 563.67			7 818		
	
46.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 2", шт	5	127.26			636.30			1	1	2 717			
				127.26			636.30		4.27	1		2 717		
	Поправки: М: =522.50*1.04/4.27	
	
47.	507-3342 
Труба из полипропилена PN 10/75 (гильза), м	15	97.11			1 456.65					4 531			
				97.11			1 456.65		302.09			4 531		
	
48.	ТЕР 16-04-002-08 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, 100 м трубопровода	0.08	4 372.65	2 019.01	2 267.76	349.81	161.52	181.42	16.12	6.39	3 793	2 604	1 159	
				85.88	327.06		6.87	26.16	4.4	16.09		30	421	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			215.83				98%	2 965			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			133.25				56%	1 694			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					698.89					8 452			
	
49.	507-3343 
Труба из полипропилена PN 10/90, м	7.792	147.30			1 147.76					3 861			
				147.30			1 147.76		495.48			3 861		
	Объем: (0.08)*97.4													
	
50.	301-5608 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 83-92 мм, шт.	8	9.95			79.60					269			
				9.95			79.60		33.64			269		
	
51.	С507-4306 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм, шт.	8	57.58			460.63					1 967			
				57.58			460.63		4.27			1 967		
	Поправки: М: =245.86/4.27	
	
52.	С507-3293 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм, шт.	2	88.02			176.04					752			
				88.02			176.04		4.27			752		
	Поправки: М: =375.84/4.27	
	
53.	С507-5014 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм, шт.	4	28.31			113.25					484			
				28.31			113.25		4.27			484		
	Поправки: М: =120.89/4.27	
	
54.	Цена поставщика. 
Тройник ППР переходной 90х63х90, шт	1	245.26			245.26			1	1	1 047			
				245.26			245.26		4.27	1		1 047		
	Поправки: М: =1007.0*1.04/4.27	
	
55.	Цена поставщика. 
ППР редукция 90х63, шт	4	72.82			291.30			1	1	1 244			
				72.82			291.30		4.27	1		1 244		
	Поправки: М: =299.0*1.04/4.27	
	
56.	507-3344 
Труба из полипропилена PN 10/110 (гильза), м	2	215.21			430.42					1 393			
				215.21			430.42		696.66			1 393		
	
57.	ТЕР 18-06-007-03 
Установка фильтров диаметром 40 мм, 10 фильтров	0.1	2 311.69	134.98	125.09	231.17	13.50	12.51	16.11	7.47	2 449	217	93	
				2 051.63	0.68		205.16	0.07	10.42	16.2		2 138	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			15.61				98%	214			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			9.63				56%	122			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					256.41					2 785			
	
58.	ТЕР 18-07-001-02 
Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл.	1	230.06	3.19		230.06	3.19		16.15	1	351	51		
				226.87			226.87		1.32	1		299		
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			3.67				98%	50			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2.26				56%	29			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					235.99					430			
	
59.	ТЕР 18-06-007-07 
Установка фильтров диаметром 100 мм, 10 фильтров	0.1	21 109.42	241.79	261.44	2 110.94	24.18	26.14	16.11	6.44	5 545	390	168	
				20 606.20	7.47		2 060.62	0.75	2.42	16.1		4 987	12	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			28.67				98%	394			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			17.70				56%	225			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 157.31					6 164			
	
60.	ТЕР 16-05-001-03 
Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, прим, 1 шт.	1	336.98	38.67	14.19	336.98	38.67	14.19	16.11	6.56	1 486	623	93	
				284.12	0.45		284.12	0.45	2.71	16.2		770	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			44.99				98%	617			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			27.78				56%	353			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					409.74					2 456			
	
61.	302-1829 
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 100 мм, шт.	1	1 814.15			1 814.15					6 081			
				1 814.15			1 814.15		6 081.35			6 081		
	
62.	ТЕР 16-05-001-01 
Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, прим, 1 шт.	32	34.18	19.54	5.96	1 093.63	625.31	190.56	16.11	6.05	11 918	10 074	1 153	
				8.68			277.76		2.49	1		692		
	Вычт.ресурсы:  101-2575:[ М-(25.81=23463.00*0.0011) ];  507-0980:[ М-(60.00=30.00*2) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			719.11				98%	9 873			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			443.97				56%	5 641			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 256.71					27 432			
	
63.	С302-0078 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, шт.	32	61.66			1 972.98					8 425			
				61.66			1 972.98		4.27			8 425		
	Поправки: М: =263.27/4.27	
	
64.	ТЕР 16-02-005-04 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, прим, 100 м трубопровода	0.1	9 796.24	1 140.17	348.78	979.62	114.02	34.88	16.11	7.6	5 724	1 837	265	
				8 307.29	8.39		830.73	0.84	4.36	16.09		3 622	13	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			132.09				98%	1 813			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			81.55				56%	1 036			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 193.26					8 573			
	
65.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.026	374.88	82.80	15.62	9.75	2.15	0.41	16.11	2.72	56	35	1	
				276.46	0.17		7.19		2.88	16.45		21		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			1.74				69%	24			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.29				48%	17			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.78					97			
	
66.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.026	634.96	50.89	10.37	16.51	1.32	0.27	16.11	3.33	57	21	1	
				573.70	0.17		14.92		2.3	16.45		34		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			1.07				69%	14			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.79				48%	10			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.37					82			
	
67.	ТЕР 16-07-005-02 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.1	175.69	85.38	74.73	17.57	8.54	7.47	16.12	1.43	154	138	11	
				15.58			1.56		3.83	1		6		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			9.82				98%	135			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			6.06				56%	77			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33.45					367			
	
68.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	15.4	216.50	51.10	39.33	3 334.12	786.96	605.68	16.12	8.9	24 813	12 686	5 391	
				126.07			1 941.48		3.47	1		6 737		
	Объем: 16+10+50+60+18													
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			708.26				77%	9 768			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			472.18				48%	6 089			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 514.56					40 671			
	
69.	104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	17.6	7.80			137.28					597			
				7.80			137.28		33.92			597		
	Объем: 16*1.1													
	
70.	104-0845 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	11	8.63			94.93					440			
				8.63			94.93		40.02			440		
	Объем: 10*1.1													
	
71.	104-0847 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, м	55	10.91			600.05					2 763			
				10.91			600.05		50.24			2 763		
	Объем: 50*1.1													
	
72.	104-0848 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм, м	66	12.01			792.66					4 037			
				12.01			792.66		61.17			4 037		
	Объем: 60*1.1													
	
73.	104-0862 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм, м	19.8	29.68			587.66					3 195			
				29.68			587.66		161.34			3 195		
	Объем: 18*1.1													
	
74.	ТЕР 16-07-003-07 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 90 мм, прим, 1 врезка	1	168.38	105.11	19.28	168.38	105.11	19.28	16.11	5.31	1 998	1 693	102	
				43.99	0.45		43.99	0.45	4.6	16.2		202	7	
	Вычт.ресурсы:  103-0387:[ М-(27.34=68.36*0.4) ];  302-1176:[ М-(328.19=328.19*1) ];  507-0985:[ М-(88.00=88.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			121.39				98%	1 666			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			74.95				56%	952			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					364.72					4 616			
	
75.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.508	48.13	4.41	36.66	24.44	2.24	18.62	16.1	7.59	235	36	141	
									1	1				
	Объем: 0.057+0.374+0.077													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			2.24				100%	36			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1.34				60%	22			
	
76.	ТССЦпг 03-21-01-012 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км, 1 т груза	0.508	14.96		14.96	7.60		7.60	1	7.86	60		60	
									1	1				
	Объем: 0.057+0.374+0.077													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	39 661.11	5 394.17	3 663.49			245 239	86 933	24 841	
			30 599.87	397.91				133 407	6 409	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	14 442.36					44 660			
			14 442.36					44 660		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	14 442.36					44 660			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	14 442.36					44 660			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 554.25	790.43	606.36			48 688	12 742	5 393	
			7 157.46					30 554		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	5 193.87					23 762			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 65, 66; %=77 - по стр. 68)	711.07					9 807			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 65, 66, 68)	474.26					6 116			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 739.58					64 611			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	16 632.46	4 601.50	3 030.91			151 596	74 155	19 247	
			9 000.05	397.91				58 193	6 409	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1-3; %=98 - по стр. 4, 14, 24, 36, 48, 57-60, 62, 64, 67, 74)	5 428.48					74 537			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-3; %=56 - по стр. 4, 14, 24, 36, 48, 57-60, 62, 64, 67, 74)	3 385.25					43 097			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	25 446.19					269 230			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	32.04	2.24	26.22			295	36	201	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 75)	2.24					36			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 75)	1.34					22			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	32.04					295			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	49 660.17					378 796			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 062.73					8 106			
	ИТОГО	50 722.90					386 902			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 014.46					7 738			
	ИТОГО	51 737.36					394 640			
	НДС 18%	9 312.72					71 035			
	ВСЕГО С НДС	61 050.08					465 675			

	Раздел 2.  Горячее водоснабжение	
	
77.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф20мм=17м, ф25мм=21м, ф32мм=22м), 100 м трубопровода	0.6	391.23	305.70	8.28	234.74	183.42	4.97	16.11	5.3	3 131	2 955	26	
				77.25	1.29		46.35	0.77	3.24	18.84		150	15	
	Объем: 17+21+22													
	Накладные расходы		74%			136.30				63%	1 871			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			92.10				40%	1 188			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					463.14					6 190			
	
78.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (ф40мм=130м), 100 м трубопровода	1.3	673.19	525.85	14.21	875.15	683.61	18.47	16.11	5.27	11 671	11 013	97	
				133.13	2.20		173.07	2.86	3.24	18.78		561	54	
	Накладные расходы		74%			507.99				63%	6 972			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			343.24				40%	4 427			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 726.37					23 070			
	
79.	ТЕРр 65-1-3 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 100 мм, прим, 100 м трубопровода	0.04	844.51	673.67	18.36	33.78	26.95	0.73	16.11	5.75	458	434	4	
				152.48	3.36		6.10	0.13	3.24	18.81		20	3	
	Накладные расходы		74%			20.04				63%	275			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			13.54				40%	175			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					67.36					908			
	
80.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, прим, 100 м трубопровода	0.17	3 534.19	2 172.41	1 280.52	600.81	369.31	217.69	16.12	6.37	7 393	5 953	1 387	
				81.26	185.73		13.81	31.57	3.87	16.09		53	508	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			461.01				98%	6 332			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			284.62				56%	3 618			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 346.45					17 343			
	
81.	507-3355 
Труба из полипропилена PN 20/25, м	15.793	22.08			348.71					678			
				22.08			348.71		42.94			678		
	Объем: (0.17)*92.9													
	
82.	301-5602 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	17	4.39			74.63					258			
				4.39			74.63		15.2			258		
	
83.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	9	1.68			15.09					64			
				1.68			15.09		4.27			64		
	Поправки: М: =7.16/4.27	
	
84.	С507-3333 
Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25х3/4", шт.	18	15.43			277.80					1 186			
				15.43			277.80		4.27			1 186		
	Поправки: М: =65.90/4.27	
	
85.	С507-3332 
Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25х1/2", шт.	9	11.75			105.74					452			
				11.75			105.74		4.27			452		
	Поправки: М: =50.17/4.27	
	
86.	С302-0078 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, шт.	6	61.66			369.93					1 580			
				61.66			369.93		4.27			1 580		
	Поправки: М: =263.27/4.27	
	
87.	507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза), м	5	29.31			146.55					251			
				29.31			146.55		50.29			251		
	
88.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (прим), 100 м трубопровода	0.21	2 591.15	1 768.25	751.38	544.14	371.33	157.79	16.11	6.44	7 057	5 982	1 016	
				71.52	106.91		15.02	22.45	3.91	16.09		59	361	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			452.85				98%	6 216			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			279.58				56%	3 552			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 276.57					16 825			
	
89.	301-5603 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	21	4.90			102.90					347			
				4.90			102.90		16.53			347		
	
90.	507-3356 
Труба из полипропилена PN 20/32, м	19.698	35.59			701.05					1 354			
				35.59			701.05		68.72			1 354		
	Объем: 0.21*93.8													
	
91.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 32 *90, шт	7	6.62			46.37			1	1	198			
				6.62			46.37		4.27	1		198		
	Поправки: М: =27.20*1.04/4.27	
	
92.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	8	1.76			14.05					60			
				1.76			14.05		4.27			60		
	Поправки: М: =7.50/4.27	
	
93.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 32х 1", шт	26	49.83			1 295.64			1	1	5 532			
				49.83			1 295.64		4.27	1		5 532		
	Поправки: М: =204.60*1.04/4.27	
	
94.	С507-3297 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, шт.	4	2.87			11.48					49			
				2.87			11.48		4.27			49		
	Поправки: М: =12.25/4.27	
	
95.	С302-0079 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном, шт.	4	116.08			464.31					1 983			
				116.08			464.31		4.27			1 983		
	Поправки: М: =495.65/4.27	
	
96.	507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза), м	8	33.67			269.36					587			
				33.67			269.36		73.37			587		
	
97.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм( прим.), 100 м трубопровода	0.22	3 432.88	2 357.66	944.60	755.23	518.69	207.81	16.11	6.46	9 815	8 356	1 342	
				130.62	133.64		28.74	29.40	4.07	16.09		117	473	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			630.30				98%	8 652			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			389.14				56%	4 944			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 774.68					23 412			
	
98.	507-3357 
Труба из полипропилена PN 20/40, м	20.614	49.88			1 028.23					2 198			
				49.88			1 028.23		106.61			2 198		
	Объем: 22*0.937													
	
99.	301-5604 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	22	5.67			124.74					418			
				5.67			124.74		19.02			418		
	
100.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	9	5.50			49.53					212			
				5.50			49.53		4.27			212		
	Поправки: М: =23.50/4.27	
	
101.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	5	5.66			28.29					121			
				5.66			28.29		4.27			121		
	Поправки: М: =24.16/4.27	
	
102.	С507-3303 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, шт.	2	5.06			10.13					43			
				5.06			10.13		4.27			43		
	Поправки: М: =21.62/4.27	
	
103.	С507-3302 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм, шт.	3	4.88			14.63					62			
				4.88			14.63		4.27			62		
	Поправки: М: =20.83/4.27	
	
104.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	14	2.80			39.15					167			
				2.80			39.15		4.27			167		
	Поправки: М: =11.94/4.27	
	
105.	С507-5060 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм, шт.	9	2.34			21.04					90			
				2.34			21.04		4.27			90		
	Поправки: М: =9.98/4.27	
	
106.	Цена поставщика. 
Муфта комбинированная СВхРН ф40х5/4", шт	9	154.42			1 389.75			1	1	5 934			
				154.42			1 389.75		4.27	1		5 934		
	Поправки: М: =634*1.04/4.27	
	
107.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 40х 1 1/4", шт	9	139.07			1 251.65			1	1	5 345			
				139.07			1 251.65		4.27	1		5 345		
	Поправки: М: =571.0*1.04/4.27	
	
108.	С302-0080 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм со сгоном, шт.	10	184.57			1 845.67					7 881			
				184.57			1 845.67		4.27			7 881		
	Поправки: М: =788.10/4.27	
	
109.	С302-0072 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н, шт.	5	254.83			1 274.15					5 441			
				254.83			1 274.15		4.27			5 441		
	Поправки: М: =1088.12/4.27	
	
110.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 1 1/2", шт	10	70.19			701.94			1	1	2 997			
				70.19			701.94		4.27	1		2 997		
	Поправки: М: =288.20*1.04/4.27	
	
111.	507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза), м	8	45.47			363.76					961			
				45.47			363.76		120.11			961		
	
112.	ТЕР 16-05-001-01 
Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, прим, 1 шт.	26	34.18	19.54	5.96	888.57	508.06	154.83	16.11	6.05	9 684	8 185	937	
				8.68			225.68		2.49	1		562		
	Вычт.ресурсы:  101-2575:[ М-(25.81=23463.00*0.0011) ];  507-0980:[ М-(60.00=30.00*2) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			584.27				98%	8 021			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			360.72				56%	4 584			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 833.56					22 289			
	
113.	С302-0078 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, шт.	26	61.66			1 603.05					6 845			
				61.66			1 603.05		4.27			6 845		
	Поправки: М: =263.27/4.27	
	
114.	ТЕР 16-04-002-05 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, прим, 100 м трубопровода	1.3	4 280.81	2 054.53	2 098.82	5 565.05	2 670.89	2 728.46	16.12	6.37	61 028	43 055	17 380	
				127.46	304.88		165.70	396.34	3.58	16.09		593	6 377	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			3 527.31				98%	48 443			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 177.73				56%	27 682			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 270.10					137 153			
	
115.	507-3358 
Труба из полипропилена PN 20/50, м	122.98	73.95			9 094.37					20 663			
				73.95			9 094.37		168.02			20 663		
	Объем: (1.3)*94.6													
	
116.	301-5605 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	130	5.79			752.70					2 526			
				5.79			752.70		19.43			2 526		
	
117.	С507-3176 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.	15	10.14			152.04					649			
				10.14			152.04		4.27			649		
	Поправки: М: =43.28/4.27	
	
118.	С507-3306 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм, шт.	7	9.79			68.51					293			
				9.79			68.51		4.27			293		
	Поправки: М: =41.79/4.27	
	
119.	С507-3307 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм, шт.	8	10.96			87.64					374			
				10.96			87.64		4.27			374		
	Поправки: М: =46.78/4.27	
	
120.	С507-5011 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	4	5.42			21.69					93			
				5.42			21.69		4.27			93		
	Поправки: М: =23.15/4.27	
	
121.	Цена поставщика. 
Муфта ППР переходная 50х1 1/2" НР, шт	2	204.10			408.21			1	1	1 743			
				204.10			408.21		4.27	1		1 743		
	Поправки: М: =838*1.04/4.27	
	
122.	Цена поставщика. 
Муфта ППР переходная 63х2" СВхРН, шт	2	344.88			689.76			1	1	2 945			
				344.88			689.76		4.27	1		2 945		
	Поправки: М: =1416.0*1.04/4.27	
	
123.	507-3341 
Труба из полипропилена PN 10/63 (гильзы), м	20	71.43			1 428.60					3 838			
				71.43			1 428.60		191.91			3 838		
	
124.	С302-0072 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н, шт.	10	254.83			2 548.29					10 881			
				254.83			2 548.29		4.27			10 881		
	Поправки: М: =1088.12/4.27	
	
125.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 1 1/2", шт	10	70.19			701.94			1	1	2 997			
				70.19			701.94		4.27	1		2 997		
	Поправки: М: =288.20*1.04/4.27	
	
126.	ТЕР 16-02-005-05 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода	0.04	12 085.56	1 140.17	348.78	483.42	45.61	13.95	16.11	7.6	2 570	735	106	
				10 596.61	8.39		423.86	0.34	4.08	16.09		1 729	5	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			52.84				98%	725			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			32.62				56%	414			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					568.89					3 710			
	
127.	ТЕР 16-07-005-02 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.04	175.69	85.38	74.73	7.03	3.42	2.99	16.12	1.43	62	55	4	
				15.58			0.62		3.83	1		2		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			3.93				98%	54			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2.43				56%	31			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.39					147			
	
128.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.038	374.88	82.80	15.62	14.25	3.15	0.59	16.11	2.72	83	51	2	
				276.46	0.17		10.51	0.01	2.88	16.45		30		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			2.56				69%	35			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.90				48%	24			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.71					143			
	
129.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.038	634.96	50.89	10.37	24.13	1.93	0.39	16.11	3.33	83	31	1	
				573.70	0.17		21.80	0.01	2.3	16.45		50		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			1.57				69%	21			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.16				48%	15			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.87					119			
	
130.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	19.4	216.50	51.10	39.33	4 200.13	991.37	763.00	16.12	8.9	31 258	15 981	6 791	
				126.07			2 445.76		3.47	1		8 487		
	Объем: 17+21+22+130+4													
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			892.23				77%	12 305			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			594.82				48%	7 671			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 687.19					51 234			
	
131.	104-0854 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	18.7	10.06			188.12					826			
				10.06			188.12		44.18			826		
	Объем: 17*1.1													
	
132.	104-0855 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м	23.1	12.37			285.75					1 226			
				12.37			285.75		53.09			1 226		
	Объем: 21*1.1													
	
133.	104-0856 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	24.2	14.84			359.13					1 550			
				14.84			359.13		64.07			1 550		
	Объем: 22*1.1													
	
134.	104-0858 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм, м	143	18.05			2 581.15					12 129			
				18.05			2 581.15		84.82			12 129		
	Объем: 130*1.1													
	
135.	104-0863 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм, м	4.4	39.81			175.16					965			
				39.81			175.16		219.32			965		
	Объем: 4*1.1													
	
136.	ТЕР 16-07-003-08 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм, 1 врезка	1	168.37	105.11	19.28	168.37	105.11	19.28	16.11	5.31	1 996	1 693	102	
				43.98	0.45		43.98	0.45	4.55	16.2		200	7	
	Вычт.ресурсы:  103-0401:[ М-(33.33=83.32*0.4) ];  302-1177:[ М-(490.14=490.14*1) ];  507-0986:[ М-(113.00=113.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			121.39				98%	1 666			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			74.95				56%	952			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					364.71					4 614			
	
137.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.591	48.13	4.41	36.66	28.45	2.61	21.67	16.1	7.59	273	42	164	
									1	1				
	Объем: 0.132+0.442+0.017													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			2.61				100%	42			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1.57				60%	25			
	
138.	ТССЦпг 03-21-01-012 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км, 1 т груза	0.591	14.96		14.96	8.84		8.84	1	7.86	69		69	
									1	1				
	Объем: 0.132+0.442+0.017													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	47 964.47	6 485.46	4 321.46			263 623	104 521	29 428	
			37 153.38	484.33				129 605	7 803	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	14 297.44					34 445			
			14 297.44					34 445		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	14 297.44					34 445			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	14 297.44					34 445			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 313.08	996.45	763.98			75 811	16 063	6 794	
			12 552.64	0.02				52 954		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	10 074.57					44 387			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 128, 129; %=77 - по стр. 130)	896.36					12 362			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 128-130)	597.88					7 710			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	15 807.32					95 883			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	19 316.66	5 486.40	3 526.97			153 025	88 416	22 401	
			10 303.30	484.31				42 206	7 803	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 77-79; %=98 - по стр. 80, 88, 97, 112, 114, 126, 127, 136)	6 498.24					89 229			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 77-79; %=56 - по стр. 80, 88, 97, 112, 114, 126, 127, 136)	4 050.68					51 567			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	29 865.58					293 821			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	37.29	2.61	30.51			342	42	233	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 137)	2.61					42			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 137)	1.57					25			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	37.29					342			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	60 007.63					424 491			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 284.16					9 084			
	ИТОГО	61 291.79					433 575			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 225.84					8 672			
	ИТОГО	62 517.63					442 247			
	НДС 18%	11 253.17					79 604			
	ВСЕГО С НДС	73 770.80					521 851			
	
	Раздел 3.  Отопление	
	
139.	ТЕРр 66-24-3 
Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.72	170.23	170.23		122.57	122.57		16.11	1	1 975	1 975		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			90.70				63%	1 244			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			61.29				40%	790			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					274.56					4 009			
	
140.	ТЕРр 69-1-3 
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича, 100 отверстий	0.14	991.12	991.12		138.76	138.76		16.11	1	2 235	2 235		
									1	1				
	Накладные расходы		78%			108.23				66%	1 475			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			69.38				40%	894			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					316.37					4 604			
	
141.	ТЕР 46-03-017-02 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.28	1 688.93	383.18	25.23	472.90	107.29	7.06	16.12	9.03	3 471	1 730	64	
				1 280.52			358.55		4.68	1		1 678		
	Объем: 0.02*14													
	Накладные расходы		99%			106.22				84%	1 453			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			64.37				48%	830			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					643.49					5 755			
	
142.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф20мм=76м, ф25мм=84м, ф32=32м), 100 м трубопровода	1.92	391.23	305.70	8.28	751.16	586.94	15.90	16.11	5.3	10 020	9 456	84	
				77.25	1.29		148.32	2.48	3.24	18.84		481	47	
	Объем: 76+84+32													
	Накладные расходы		74%			436.17				63%	5 987			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			294.71				40%	3 801			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 482.04					19 808			
	
143.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (ф50мм=316м), 100 м трубопровода	3.16	673.19	525.85	14.21	2 127.28	1 661.69	44.90	16.11	5.27	28 369	26 770	237	
				133.13	2.20		420.69	6.95	3.24	18.78		1 363	131	
	Накладные расходы		74%			1 234.79				63%	16 948			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			834.32				40%	10 760			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 196.39					56 077			
	
144.	ТЕРр 65-1-3 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм (ф80мм=16м, ф100мм=4м), 100 м трубопровода	0.2	844.51	673.67	18.36	168.90	134.73	3.67	16.11	5.75	2 290	2 171	21	
				152.48	3.36		30.50	0.67	3.24	18.81		99	13	
	Объем: 16+4													
	Накладные расходы		74%			100.20				63%	1 376			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			67.70				40%	874			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					336.80					4 540			
	
145.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, прим, 100 м трубопровода	0.76	3 534.19	2 172.41	1 280.52	2 685.98	1 651.03	973.20	16.12	6.37	33 053	26 615	6 199	
				81.26	185.73		61.76	141.15	3.87	16.09		239	2 271	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 061.01				98%	28 308			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 272.45				56%	16 176			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 019.43					77 537			
	
146.	507-3367 
Труба из полипропилена PN 25/25, м	70.604	43.10			3 043.03					5 911			
				43.10			3 043.03		83.72			5 911		
	Объем: (0.76)*92.9													
	
147.	301-5602 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	76	4.39			333.64					1 155			
				4.39			333.64		15.2			1 155		
	
148.	С507-5031 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х1/2", шт.	54	10.85			586.03					2 502			
				10.85			586.03		4.27			2 502		
	Поправки: М: =46.34/4.27	
	
149.	С507-5032 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4", шт.	60	14.37			862.48					3 683			
				14.37			862.48		4.27			3 683		
	Поправки: М: =61.38/4.27	
	
150.	С507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	18	1.84			33.09					141			
				1.84			33.09		4.27			141		
	Поправки: М: =7.85/4.27	
	
151.	С507-3332 
Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25х1/2", шт.	24	11.75			281.99					1 204			
				11.75			281.99		4.27			1 204		
	Поправки: М: =50.17/4.27	
	
152.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	114	1.68			191.16					816			
				1.68			191.16		4.27			816		
	Поправки: М: =7.16/4.27	
	
153.	С507-5002 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	76	1.77			134.20					573			
				1.77			134.20		4.27			573		
	Поправки: М: =7.54/4.27	
	
154.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	38	0.99			37.56					160			
				0.99			37.56		4.27			160		
	Поправки: М: =4.22/4.27	
	
155.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 25х 1/2", шт	18	153.44			2 761.97			1	1	11 794			
				153.44			2 761.97		4.27	1		11 794		
	Поправки: М: =630*1.04/4.27	
	
156.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 25х 3/4", шт	20	158.56			3 171.15			1	1	13 541			
				158.56			3 171.15		4.27	1		13 541		
	Поправки: М: =651*1.04/4.27	
	
157.	С302-0078 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, шт.	62	61.66			3 822.66					16 323			
				61.66			3 822.66		4.27			16 323		
	Поправки: М: =263.27/4.27	
	
158.	Цена поставщика. 
Клапан балансировочный муфтовый  ДУ 20*2,5МПа с штуцерами, шт	10	545.57			5 455.74			1	1	23 296			
				545.57			5 455.74		4.27	1		23 296		
	Поправки: М: =2240*1.04/4.27	
	
159.	507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза), м	12	29.31			351.72					603			
				29.31			351.72		50.29			603		
	
160.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (прим), 100 м трубопровода	0.84	2 591.15	1 768.25	751.38	2 176.57	1 485.33	631.16	16.11	6.44	28 228	23 929	4 065	
				71.52	106.91		60.08	89.80	3.91	16.09		235	1 445	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 811.40				98%	24 867			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 118.34				56%	14 209			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 106.31					67 304			
	
161.	301-5603 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	84	4.90			411.60					1 389			
				4.90			411.60		16.53			1 389		
	
162.	507-3368 
Труба из полипропилена PN 25/32, м	78.792	63.77			5 024.57					9 695			
				63.77			5 024.57		123.05			9 695		
	Объем: 0.84*93.8													
	
163.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 32 *90, шт	60	6.62			397.49			1	1	1 697			
				6.62			397.49		4.27	1		1 697		
	Поправки: М: =27.20*1.04/4.27	
	
164.	С507-5003 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, шт.	48	3.03			145.35					621			
				3.03			145.35		4.27			621		
	Поправки: М: =12.93/4.27	
	
165.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	32	1.76			56.21					240			
				1.76			56.21		4.27			240		
	Поправки: М: =7.50/4.27	
	
166.	С507-5034 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1/2", шт.	72	15.99			1 151.49					4 917			
				15.99			1 151.49		4.27			4 917		
	Поправки: М: =68.29/4.27	
	
167.	С507-3300 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм, шт.	6	3.85			23.07					99			
				3.85			23.07		4.27			99		
	Поправки: М: =16.42/4.27	
	
168.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 32х 1", шт	24	49.83			1 195.98			1	1	5 107			
				49.83			1 195.98		4.27	1		5 107		
	Поправки: М: =204.60*1.04/4.27	
	
169.	С302-0079 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном, шт.	31	116.08			3 598.40					15 365			
				116.08			3 598.40		4.27			15 365		
	Поправки: М: =495.65/4.27	
	
170.	Цена поставщика. 
Клапан балансировочный муфтовый  ДУ 25*2,5МПа с штуцерами, шт	12	681.97			8 183.61			1	1	34 944			
				681.97			8 183.61		4.27	1		34 944		
	Поправки: М: =2800*1.04/4.27	
	
171.	507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза), м	15	33.67			505.05					1 101			
				33.67			505.05		73.37			1 101		
	
172.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов отопления  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм( прим.), 100 м трубопровода	0.35	3 432.88	2 357.66	944.60	1 201.51	825.18	330.61	16.11	6.46	15 615	13 294	2 136	
				130.62	133.64		45.72	46.77	4.07	16.09		186	753	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 002.74				98%	13 766			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			619.08				56%	7 866			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 823.34					37 247			
	
173.	507-3369 
Труба из полипропилена PN 25/40, м	32.795	84.05			2 756.42					5 889			
				84.05			2 756.42		179.56			5 889		
	Объем: 35*0.937													
	
174.	301-5604 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	35	5.67			198.45					666			
				5.67			198.45		19.02			666		
	
175.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	16	5.50			88.06					376			
				5.50			88.06		4.27			376		
	Поправки: М: =23.50/4.27	
	
176.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	20	2.80			55.93					239			
				2.80			55.93		4.27			239		
	Поправки: М: =11.94/4.27	
	
177.	С507-5060 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм, шт.	44	2.34			102.84					439			
				2.34			102.84		4.27			439		
	Поправки: М: =9.98/4.27	
	
178.	С507-5061 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм, шт.	24	2.46			59.07					252			
				2.46			59.07		4.27			252		
	Поправки: М: =10.51/4.27	
	
179.	С507-3303 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, шт.	18	5.06			91.14					389			
				5.06			91.14		4.27			389		
	Поправки: М: =21.62/4.27	
	
180.	С302-0072 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н, шт.	12	254.83			3 057.95					13 057			
				254.83			3 057.95		4.27			13 057		
	Поправки: М: =1088.12/4.27	
	
181.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 1 1/2", шт	12	70.19			842.33			1	1	3 597			
				70.19			842.33		4.27	1		3 597		
	Поправки: М: =288.20*1.04/4.27	
	
182.	507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза), м	10	45.47			454.70					1 201			
				45.47			454.70		120.11			1 201		
	
183.	ТЕР 16-04-002-06 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, прим, 100 м трубопровода	3.16	4 203.09	1 970.56	2 098.82	13 281.77	6 226.96	6 632.26	16.12	6.37	144 147	100 379	42 247	
				133.72	304.88		422.56	963.41	3.6	16.09		1 521	15 501	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			8 268.93				98%	113 562			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			5 105.16				56%	64 893			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26 655.86					322 602			
	
184.	507-3371 
Труба из полипропилена PN 25/63, м	298.936	194.06			58 011.52					137 540			
				194.06			58 011.52		460.1			137 540		
	Объем: 3.16*94.6													
	
185.	301-5606 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	316	6.81			2 151.96					7 429			
				6.81			2 151.96		23.51			7 429		
	
186.	С507-4305 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	100	19.75			1 974.94					8 433			
				19.75			1 974.94		4.27			8 433		
	Поправки: М: =84.33/4.27	
	
187.	С507-3291 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.	20	21.01			420.28					1 795			
				21.01			420.28		4.27			1 795		
	Поправки: М: =89.73/4.27	
	
188.	С507-5012 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	200	9.77			1 953.16					8 340			
				9.77			1 953.16		4.27			8 340		
	Поправки: М: =41.70/4.27	
	
189.	С507-3312 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х40х63 мм, шт.	63	18.92			1 192.13					5 090			
				18.92			1 192.13		4.27			5 090		
	Поправки: М: =80.80/4.27	
	
190.	С507-3291 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.	25	21.01			525.35					2 243			
				21.01			525.35		4.27			2 243		
	Поправки: М: =89.73/4.27	
	
191.	Цена поставщика. 
Редукция ППР 63х40, шт	8	31.91			255.25			1	1	1 090			
				31.91			255.25		4.27	1		1 090		
	Поправки: М: =131*1.04/4.27	
	
192.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 63х2", шт	16	344.39			5 510.30			1	1	23 529			
				344.39			5 510.30		4.27	1		23 529		
	Поправки: М: =1414*1.04/4.27	
	
193.	302-1836 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 50 мм, шт.	8	207.77			1 662.16					5 096			
				207.77			1 662.16		637.03			5 096		
	
194.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 2", шт	8	127.26			1 018.08			1	1	4 347			
				127.26			1 018.08		4.27	1		4 347		
	Поправки: М: =522.50*1.04/4.27	
	
195.	507-3342 
Труба из полипропилена PN 10/75 (гильза), м	10	97.11			971.10					3 021			
				97.11			971.10		302.09			3 021		
	
196.	ТЕР 16-02-005-04 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, прим, 100 м трубопровода	0.16	9 796.24	1 140.17	348.78	1 567.40	182.43	55.80	16.11	7.6	9 158	2 939	424	
				8 307.29	8.39		1 329.17	1.34	4.36	16.09		5 795	22	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			211.34				98%	2 902			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			130.48				56%	1 658			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 909.21					13 718			
	
197.	ТЕР 16-02-005-05 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, прим, 100 м трубопровода	0.04	12 085.56	1 140.17	348.78	483.42	45.61	13.95	16.11	7.6	2 570	735	106	
				10 596.61	8.39		423.86	0.34	4.08	16.09		1 729	5	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			52.84				98%	725			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			32.62				56%	414			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					568.89					3 710			
	
198.	ТЕР 16-02-005-07 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 150 мм, прим, 100 м трубопровода	0.01	19 856.22	1 607.41	448.22	198.56	16.07	4.48	16.12	7.46	1 078	259	33	
				17 800.59	14.73		178.01	0.15	4.41	16.09		785	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			18.65				98%	256			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			11.52				56%	146			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					228.73					1 480			
	
199.	ТЕР 16-07-005-02 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.2	175.69	85.38	74.73	35.14	17.08	14.95	16.12	1.43	309	275	21	
				15.58			3.12		3.83	1		12		
	Объем: 16+4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			19.64				98%	270			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			12.13				56%	154			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.91					733			
	
200.	ТЕР 16-07-005-03 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм, 100 м трубопровода	0.01	220.69	85.38	74.73	2.21	0.85	0.75	16.12	1.43	17	14	1	
				60.58			0.61		3.97	1		2		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			0.98				98%	14			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			0.60				56%	8			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.79					39			
	
201.	ТЕРр 65-3-13 
Снятие задвижек диаметром до 100 мм, 100 шт. арматуры	0.06	870.62	862.47	8.15	52.24	51.75	0.49	16.11	9.35	838	834	5	
					3.23			0.19	1	18.81			4	
	Накладные расходы		74%			38.44				63%	528			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			25.97				40%	335			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116.65					1 701			
	
202.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.059	374.88	82.80	15.62	22.12	4.89	0.92	16.11	2.72	128	79	3	
				276.46	0.17		16.31	0.01	2.88	16.45		47		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			3.97				69%	55			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.94				48%	38			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.03					220			
	
203.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.059	634.96	50.89	10.37	37.46	3.00	0.61	16.11	3.33	128	48	2	
				573.70	0.17		33.85	0.01	2.3	16.45		78		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			2.44				69%	33			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.81				48%	23			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.70					184			
	
204.	ТЕР 16-05-001-03 
Установка вентилей диаметром до 100 мм, прим, 1 шт.	6	110.98	38.67	14.19	665.87	232.01	85.14	16.11	6.56	5 241	3 738	559	
				58.12	0.45		348.72	2.70	2.71	16.2		945	44	
	Вычт.ресурсы:  507-0986:[ М-(226.00=113.00*2) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			269.92				98%	3 706			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			166.64				56%	2 118			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 102.43					11 065			
	
205.	Цена поставщика. 
Кран шаровый ф100мм, шт	2	1 566.09			3 132.18			1	1	13 374			
				1 566.09			3 132.18		4.27	1		13 374		
	Поправки: М: =6430*1.04/4.27	
	
206.	Цена поставщика. 
Кран шаровый ф80мм, шт	4	1 034.64			4 138.57			1	1	17 672			
				1 034.64			4 138.57		4.27	1		17 672		
	Поправки: М: =4248*1.04/4.27	
	
207.	ТЕР 18-07-001-05 
Установка кранов воздушных, 1 компл.	2	34.03	1.79		68.07	3.59		16.12	1	114	58		
				32.24			64.48		0.87	1		56		
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			4.13				98%	57			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2.55				56%	32			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.75					203			
	
208.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	53.1	216.50	51.10	39.33	11 496.22	2 713.48	2 088.42	16.12	8.9	85 558	43 741	18 587	
				126.07			6 694.32		3.47	1		23 229		
	Объем: 76+84+35+316+16+4													
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			2 442.13				77%	33 681			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 628.09				48%	20 996			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 566.44					140 234			
	
209.	104-0854 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	83.6	10.06			841.02					3 693			
				10.06			841.02		44.18			3 693		
	Объем: 76*1.1													
	
210.	104-0855 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м	92.4	12.37			1 142.99					4 906			
				12.37			1 142.99		53.09			4 906		
	Объем: 84*1.1													
	
211.	104-0856 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	38.5	14.84			571.34					2 467			
				14.84			571.34		64.07			2 467		
	Объем: 35*1.1													
	
212.	104-0859 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм, м	347.6	20.96			7 285.70					34 176			
				20.96			7 285.70		98.32			34 176		
	Объем: 316*1.1													
	
213.	104-0862 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм, м	17.6	29.68			522.37					2 840			
				29.68			522.37		161.34			2 840		
	Объем: 16*1.1													
	
214.	104-0863 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм, м	4.4	39.81			175.16					965			
				39.81			175.16		219.32			965		
	Объем: 4*1.1													
	
215.	ТЕР 16-07-003-07 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм, 1 врезка	2	168.38	105.11	19.28	336.76	210.23	38.55	16.11	5.31	3 996	3 387	205	
				43.99	0.45		87.98	0.90	4.6	16.2		405	15	
	Вычт.ресурсы:  103-0387:[ М-(27.34=68.36*0.4) ];  302-1176:[ М-(328.19=328.19*1) ];  507-0985:[ М-(88.00=88.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			242.80				98%	3 334			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			149.90				56%	1 905			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					729.46					9 235			
	
216.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.582	48.13	4.41	36.66	76.14	6.98	58.00	16.1	7.59	732	112	440	
									1	1				
	Объем: 0.422+1.074+0.086													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			6.98				100%	112			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			4.19				60%	67			
	
217.	ТССЦпг 03-21-01-012 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км, 1 т груза	1.582	14.96		14.96	23.67		23.67	1	7.86	186		186	
									1	1				
	Объем: 0.422+1.074+0.086													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	181 114.37	16 428.45	11 024.49			850 484	264 773	75 625	
			153 650.30	1 256.87				509 913	20 253	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	81 083.64					207 513			
			81 083.64					207 513		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	81 083.64					207 513			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	81 083.64					207 513			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	58 891.26	3 089.99	2 097.01			296 530	49 808	18 656	
			53 704.26	0.02				228 067		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	46 601.23					203 035			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 139; %=66 - по стр. 140; %=84 - по стр. 141; %=69 - по стр. 202, 203; %=77 - по стр. 208)	2 753.69					37 941			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 139, 140; %=48 - по стр. 141, 202, 203, 208)	1 827.87					23 571			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	63 472.82					358 042			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	41 039.66	13 331.48	8 845.81			345 523	214 853	56 343	
			18 862.40	1 256.85				74 333	20 253	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 142-144, 201; %=98 - по стр. 145, 160, 172, 183, 196-200, 204, 207, 215)	15 773.97					216 605			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 142-144, 201; %=56 - по стр. 145, 160, 172, 183, 196-200, 204, 207, 215)	9 844.18					125 351			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	66 657.81					687 479			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	99.81	6.98	81.67			918	112	626	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 216)	6.98					112			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 216)	4.19					67			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	99.81					918			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	211 314.08					1 253 952			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 522.12					26 835			
	ИТОГО	215 836.20					1 280 787			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 316.72					25 616			
	ИТОГО	220 152.92					1 306 403			
	НДС 18%	39 627.53					235 153			
	ВСЕГО С НДС	259 780.45					1 541 556			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	268 739.95	28 308.08	19 009.44			1 359 346	456 227	129 894	
			221 403.55	2 139.11				772 925	34 465	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	109 823.44					286 618			
			109 823.44					286 618		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	109 823.44					286 618			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	109 823.44					286 618			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	81 758.59	4 876.87	3 467.35			421 029	78 613	30 843	
			73 414.36	0.04				311 575		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	61 869.67					271 184			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 65, 66, 128, 129, 202, 203; %=77 - по стр. 68, 130, 208; %=63 - по стр. 139; %=66 - по стр. 140; %=84 - по стр. 141)	4 361.12					60 110			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 65, 66, 68, 128-130, 141, 202, 203, 208; %=40 - по стр. 139, 140)	2 900.01					37 397			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	89 019.72					518 536			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	76 988.78	23 419.38	15 403.69			650 144	377 424	97 991	
			38 165.75	2 139.07				174 732	34 465	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1-3, 77-79, 142-144, 201; %=98 - по стр. 4, 14, 24, 36, 48, 57-60, 62, 64, 67, 74, 80, 88, 97, 112, 114, 126, 127, 136, 145, 160, 172, 183, 196-200, 204, 207, 215)	27 700.69					380 371			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-3, 77-79, 142-144, 201; %=56 - по стр. 4, 14, 24, 36, 48, 57-60, 62, 64, 67, 74, 80, 88, 97, 112, 114, 126, 127, 136, 145, 160, 172, 183, 196-200, 204, 207, 215)	17 280.11					220 015			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	121 969.58					1 250 530			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	169.14	11.83	138.40			1 555	190	1 060	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 75, 137, 216)	11.83					190			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 75, 137, 216)	7.10					114			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	169.14					1 555			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	320 981.88					2 057 239			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	6 869.01					44 025			
	ИТОГО	327 850.89					2 101 264			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	6 557.02					42 025			
	ИТОГО	334 407.91					2 143 289			
	НДС 18%	60 193.42					385 792			
	ВСЕГО С НДС	394 601.33					2 529 081			

Составил:	Вед.инженер СО МКУ «КР МКД»                                                          Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник СО МКУ «КР МКД»                                                            Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)