«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт крыши по адресу: г. Калининград, пер. Чернышевского, дом №2-10	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на капитальный ремонт крыши по адресу: г. Калининград, пер. Чернышевского, дом №2-10	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е58-17-3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	16.32	
2.	С509-9900	Строительный мусор	т	23.664	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	16.32	
4.	С509-9900	Строительный мусор	т	22.848	
5.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.451	
6.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.57277	
7.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.536	
8.	С509-9900	Строительный мусор	т	1.48992	
9.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.3	
10.	Е54-3-1	Разборка подшивки карниза 9 применительно)	100 м2 подшивки	0.544	
11.	С509-9900	Строительный мусор	т	1.30016	
12.	Е10-01-022-01	Подшивка карниза (применительно)	100 м2 потолка	0.544	
13.	Е15-04-024-02;	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов (применительно)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.544	
14.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	16.32	
15.	С509-9900	Строительный мусор	т	27.744	
16.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.05	
17.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.28	
18.	Е58-2-3	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	0.05	
19.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.23	
20.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	10	
21.	Цена поставщика.	Окно пластиковое	шт	10	
22.	Е10-01-089-03	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	32.64	
23.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	16.32	
24.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	337.824	
25.	Е12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.1632	
26.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	1795.2	
27.	Е58-12-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	100 м2	16.32	
28.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	16.32	
29.	Цена поставщика.	Коньковая планка, ребра скатов, ендова	м	439.4	
30.	Цена поставщика.	Примыкания к трубам, вентшахтам, слуховым окнам	м	145.2	
31.	Е12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	2.9	
32.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержаний (применительно)	100 м ограждения	2.9	
33.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	3.2	
34.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.384	
35.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	3.12	
36.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.69888	
37.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	3.12	
38.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	2.613	
39.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.8	
40.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.25	
41.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.2	
42.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.9	
43.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.019	
44.	Е10-01-044-12	Обивка кровельной сталью боковин слуховых окон и деревянных вентшахт (применительно)	100 м2 проемов	0.4	
45.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.35	
46.	С509-9900	Строительный мусор	т	6.069	
47.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	2.975	
48.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6-ти каналов)	100 м труб	0.175	
49.	С509-9900	Строительный мусор	т	7.245	
50.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	3.9375	
51.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8-ми каналов)	100 м труб	0.175	
52.	С509-9900	Строительный мусор	т	10.143	
53.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	5.5125	
54.	Е06-01-030-02	Устройство бетонных оголовников (применительно)	100 м3 в деле	0.00893025	
55.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	1.985	
56.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых и вентиляционных труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.985	
57.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн	120.45	
58.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн	120.45	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)