«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	154 816	руб.	Смета на сумму:	154 816	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭК № 17»	
________________ /С.Б. Русович /	________________ /О.Н. Чикулаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвала жилого многоквартирного дома по ул. Тихоненко д.14	
Сметная стоимость:	154.816	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.225	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	26.774	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Стена	
	
1.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.0956	188.95	188.95		18.06	18.06		12.51	1	226	226		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			17.88				84%	190			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.84				48%	108			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.78					524			
	
2.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0.2	37.19	25.77		7.44	5.15		12.52	1	77	65		
				11.42			2.28		5.29	1		12		
	Накладные расходы		86%			4.43				73%	47			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			3.61				56%	36			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.47					161			
	
3.	ТЕРр 53-14-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом, 10 м трещин	0.08	2 367.63	1 127.89	43.21	189.41	90.23	3.46	12.52	5.99	1 508	1 130	21	
				1 196.53	5.74		95.72	0.46	3.74	12.49		358	6	
	Накладные расходы		86%			77.99				73%	829			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			63.48				56%	636			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					330.89					2 973			
	
4.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	0.0956	57.10	31.22		5.46	2.98		12.51	1	47	37		
				25.88			2.47		3.9	1		10		
	Накладные расходы		80%			2.38				68%	25			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1.49				40%	15			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.33					87			
	
5.	ТЕР 13-03-001-11 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Первый слой огрунтовки составом ПЕНЕТРОН (прим.), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0956	71.85	61.44	10.41	6.87	5.87	1.00	12.51	2.62	76	73	3	
					0.11			0.01	2.56	12.82				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2467:[ М-(49.96=14737.00*0.00339) ];  ТССЦ 113-0122:[ М-(107.92=74944.00*0.00144) ];  ТССЦ 113-0194:[ М-(815.29=48242.00*0.0169) ]	
	Накладные расходы		81%			4.76				69%	50			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.53				48%	35			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.16					161			
	
6.	ТЕР 13-03-001-12 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Второй слой огрунтовки составом ПЕНЕТРОН (прим.), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0956	71.61	61.20	10.41	6.85	5.85	1.00	12.51	2.62	76	73	3	
					0.11			0.01	2.56	12.82				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2467:[ М-(33.31=14737.00*0.00226) ];  ТССЦ 113-0122:[ М-(71.95=74944.00*0.00096) ];  ТССЦ 113-0194:[ М-(545.13=48242.00*0.0113) ]	
	Накладные расходы		81%			4.75				69%	50			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.52				48%	35			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.11					161			
	
7.	Цена поставщика. 
Пенетрон (расход 0,95 кг/м2), кг	18.164	54.89			997.07			1	1	4 467			
				54.89			997.07		4.48	1		4 467		
	Объем: 9.56*0.95*2													
	Поправки: М: =232*1.06/4.48	
	
8.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей  цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0956	2 203.33	1 002.02	180.42	210.64	95.79	17.25	12.51	9.01	1 782	1 198	155	
				1 020.89	103.89		97.60	9.93	4.39	12.51		428	124	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			100.43				80%	1 058			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			49.69				37%	489			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					360.76					3 329			
	
9.	ТЕРр 62-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.0956	178.09	123.98	6.30	17.03	11.85	0.60	12.51	6.81	174	148	4	
				47.81	1.29		4.57	0.12	4.73	12.55		22	2	
	Накладные расходы		80%			9.58				68%	102			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			5.99				40%	60			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.59					336			
	
	Отмостка	
	
10.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	6.7	363.53	86.00	277.53	2 435.65	576.20	1 859.45	12.51	4.41	15 408	7 208	8 200	
					25.40			170.18	1	12.5			2 127	
	Объем: (67)*0.1*1													
	Накладные расходы		99%			738.92				84%	7 841			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			447.83				48%	4 481			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 622.39					27 730			
	
11.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.134	1 466.39	1 466.39		196.50	196.50		12.51	1	2 458	2 458		
									1	1				
	Объем: 67*0.2*1													
	Начисления: Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		72%			141.48				61%	1 499			
										=(72* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			74.67				31%	762			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					412.65					4 719			
	
12.	ТЕР 08-01-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	0.201	7 076.66	543.04	228.03	1 422.41	109.15	45.83	12.52	4.2	5 868	1 367	192	
				6 305.59			1 267.42		3.4	1		4 309		
	Объем: 67*0.3													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		110%			120.07				93%	1 271			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			74.22				54%	738			
										=(68* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 616.70					7 877			
	
13.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	6.7	203.51	35.93	41.45	1 363.49	240.70	277.72	12.52	4.37	10 092	3 014	1 214	
				126.13	4.21		845.07	28.22	6.94	12.51		5 865	353	
	Объем: 67*0.1*1													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		111%			298.50				94%	3 165			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			172.11				51%	1 717			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 834.10					14 974			
	
14.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	6.7	452.40	40.32	76.78	3 031.11	270.14	514.39	12.51	4.37	18 635	3 379	2 248	
				335.31	7.73		2 246.58	51.76	5.79	12.5		13 008	647	
	Объем: 67*0.1*1													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		111%			357.31				94%	3 784			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			206.02				51%	2 053			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 594.44					24 473			
	
15.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6.7	730.22	37.46	0.38	4 892.48	250.95	2.51	12.51	4	26 205	3 139	10	
				692.39			4 639.01		4.97	1		23 056		
	Объем: 67*0.1*1													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		111%			278.55				94%	2 951			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			160.61				51%	1 601			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 331.64					30 757			
	
16.	Х311-1037 
(6.7*3*1.6) 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	17.08	7.34		7.34	125.29		125.29		5.54	694		694	
										1				
	Объем: 6.7*2.4+1													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
17.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	17.08	26.50		26.50	452.62		452.62		5.54	2 508		2 508	
										1				
	Объем: 6.7*2.4+1													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	15 378.38	1 879.42	3 301.12			90 301	23 515	15 252	
			10 197.79	260.69				51 535	3 259	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	15 378.38	1 879.42	3 301.12			90 301	23 515	15 252	
			10 197.79	260.69				51 535	3 259	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	997.07					4 467			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 10; %=73 - по стр. 2, 3; %=68 - по стр. 4, 9; %=69 - по стр. 5, 6; %=80 - по стр. 8; %=61 - по стр. 11; %=93 - по стр. 12; %=94 - по стр. 13-15)	2 157.03					22 864			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 6, 10; %=56 - по стр. 2, 3; %=40 - по стр. 4, 9; %=37 - по стр. 8; %=31 - по стр. 11; %=54 - по стр. 12; %=51 - по стр. 13-15)	1 277.58					12 767			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 812.99					125 932			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	18 812.99					125 932			
	Строительный контроль 2,14%	402.60					2 695			
	Всего со строительным контролем	19 215.59					128 627			
	Непредвиденные расходы 2%	384.31					2 573			
	Итог с непредвиденными	19 599.90					131 200			
	НДС	3 527.98					23 616			
	Всего с НДС	23 127.88					154 816			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 157.03					22 864			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 277.58					12 767			

Составил:	Инженер ООО "ЖЭК №17"       Резников М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Гл. Инженер ООО "ЖЭК №17"   Сиротина С. И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)