«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»			Генеральный директор ООО «УК Эдельвейс»			

________________ / Русович С.Б. /	________________ /Хапанциева С.П. /	
		
«______»сентября 2015г.	«______»сентября 2015г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Сеченова,7	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА .	
	
по дополнительному ремонту  крыши, фасада , перекрытий	
Сметная стоимость:	182.101	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.264	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	39.946	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	5	218.68	77.46	141.22	1 093.40	387.30	706.10	16.11	4.18	9 191	6 239	2 951	
					12.93			64.65	1	16.09			1 040	
	Накладные расходы		99%			447.43				84%	6 114			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			271.17				48%	3 494			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 812.00					18 799			
	
2.	ТЕР 08-03-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки	4	1 011.40	46.67	53.45	4 045.59	186.67	213.80	16.12	9.68	15 321	3 009	2 070	
				911.28	8.30		3 645.12	33.20	2.81	16.1		10 243	535	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			241.86				93%	3 296			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			149.51				54%	1 914			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 436.96					20 531			
	
3.	ТЕР 06-01-035-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство поясов в опалубке, 100 м3 железобетона в деле	0.006	175 060.51	11 114.32	11 145.50	1 050.36	66.69	66.87	16.12	8.63	6 080	1 075	577	
				152 800.69	1 340.75		916.80	8.04	4.83	16.09		4 428	129	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			70.99				80%	963			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			41.10				44%	530			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 162.46					7 573			
	
4.	ТЕР 08-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки	1.44	1 353.07	54.77	48.60	1 948.43	78.88	69.98	16.11	9.67	8 912	1 271	677	
				1 249.70	7.55		1 799.57	10.87	3.87	16.09		6 964	175	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			98.72				93%	1 345			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			61.03				54%	781			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 108.19					11 038			
	
5.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.24	2 074.12	832.23	83.91	497.79	199.74	20.14	16.11	9.97	4 402	3 218	201	
				1 157.98	39.06		277.92	9.38	3.54	14.27		984	134	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			198.66				80%	2 682			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			98.29				37%	1 240			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					794.74					8 324			
	
6.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	0.24	689.65	675.65	13.36	165.52	162.16	3.21	16.11	9.09	2 642	2 612	29	
				0.64			0.15		5.66	1		1		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			128.11				67%	1 750			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			81.08				40%	1 045			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					374.71					5 437			
	
7.	101-2795 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2	26.4	6.42			169.49					817			
				6.42			169.49		30.96			817		
	Объем: 0.24*110													
	
8.	113-8075 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	60	9.39			563.40					959			
				9.39			563.40		15.98			959		
	Объем: 2.5*24													
	
9.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.24	6 763.95	788.77	62.59	1 623.35	189.31	15.02	16.11	8.32	8 226	3 050	125	
				5 912.59			1 419.02		3.56	1		5 052		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			179.84				80%	2 440			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			88.98				37%	1 129			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 892.17					11 795			
	
10.	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен, 100 м досок	0.5	1 013.25	295.48	18.24	506.63	147.74	9.12	16.11	9.13	3 628	2 380	83	
				699.53			349.77		3.33	1		1 165		
	Накладные расходы		86%			127.06				73%	1 737			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			103.42				56%	1 333			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					737.10					6 698			
	
11.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	978.00	299.35	6.74	48.90	14.97	0.34	16.11	9.15	335	241	3	
				671.92	0.16		33.60	0.01	2.7	18.69		91		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			14.23				80%	193			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			7.04				37%	89			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					70.17					617			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	11 712.86	1 433.46	1 104.58			60 513	23 095	6 716	
			9 174.84	126.15				30 704	2 013	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 712.86	1 433.46	1 104.58			60 513	23 095	6 716	
			9 174.84	126.15				30 704	2 013	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	732.89					1 776			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=93 - по стр. 2, 4; %=80 - по стр. 3, 5, 9, 11; %=67 - по стр. 6; %=73 - по стр. 10)	1 506.91					20 520			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=54 - по стр. 2, 4; %=44 - по стр. 3; %=37 - по стр. 5, 9, 11; %=40 - по стр. 6; %=56 - по стр. 10)	901.61					11 554			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 121.38					92 587			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	14 121.38					92 587			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	302.20					1 981			
	ИТОГО	14 423.58					94 568			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	288.47					1 891			
	ИТОГО	14 712.05					96 459			
	НДС 18%	2 648.17					17 363			
	ВСЕГО С НДС	17 360.22					113 822			
	Раздел 2.  КРЫША	
	
12.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.34	9 291.30	1 358.31	34.61	3 159.04	461.83	11.77	16.11	8.96	15 548	7 440	105	
				7 898.38			2 685.45		2.98	1		8 003		
	Накладные расходы		83%			383.32				71%	5 282			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			300.19				52%	3 869			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 842.55					24 699			
	
	Стены (скосы) мансарды	
	
13.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.0679	5 502.93	806.67	80.64	373.65	54.77	5.48	16.12	9.08	1 936	883	50	
				4 615.62			313.40		3.2	1		1 003		
	Накладные расходы		83%			45.46				71%	627			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.60				52%	459			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					454.71					3 022			
	
14.	ТЕР 10-06-040-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 213), 100 м2 потолка	0.09	11 983.39	1 162.82	27.20	1 078.51	104.65	2.45	16.11	2.35	5 568	1 686	6	
				10 793.37			971.40		3.99	1		3 876		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			110.93				90%	1 517			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			56.51				43%	725			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 245.95					7 810			
	
	Перекрытие по мансарде	
	
15.	ТЕР 46-04-007-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных, 100 м2	0.0975	1 434.48	1 125.66	308.82	139.86	109.75	30.11	16.12	9.28	2 049	1 769	279	
					120.80			11.78	1	18.81			222	
	Накладные расходы		99%			120.31				84%	1 672			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			72.92				48%	956			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					333.09					4 677			
	
16.	ТЕР 10-01-021-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок, 100 м2 перекрытий	0.0975	8 598.10	1 303.72	450.61	838.32	127.11	43.93	16.12	7.6	4 652	2 049	334	
				6 843.77	37.38		667.27	3.64	3.4	16.09		2 269	59	
	Вычт.ресурсы:  101-0851:[ М-(592.74=5.34*111) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			138.60				90%	1 897			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			70.61				43%	906			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 047.52					7 456			
	
17.	203-0429 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9, м3	0.18	2 827.80			509.00					1 430			
				2 827.80			509.00		7 941.79			1 430		
	Объем: 0.15*0.05*24													
	
18.	104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	29.25	26.54			776.30					2 521			
				26.54			776.30		86.2			2 521		
	Объем: 9.75*3													
	
19.	101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	10.823	7.04			76.19					258			
				7.04			76.19		23.88			258		
	Объем: 0.0975*111													
	
20.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, по утеплителю, 100 м2 поверхности	0.0975	38.44	35.90	2.54	3.75	3.50	0.25	16.11	9.11	59	56	2	
									2.07	1				
	Вычт.ресурсы:  113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			3.89				94%	53			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2.24				51%	29			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.88					140			
	
21.	101-5833 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	11.934	15.27			182.23					599			
				15.27			182.23		50.16			599		
	Объем: 0.0975*122.4													
	
22.	ТЕР 10-01-022-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка потолков досками, 100 м2 потолка	0.0975	4 610.12	423.79	117.39	449.49	41.32	11.45	16.12	8.32	2 031	666	95	
				4 068.95	5.10		396.72	0.50	3.2	16.08		1 270	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			44.33				90%	607			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			22.58				43%	290			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					516.40					2 927			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	7 586.34	902.93	105.44			36 651	14 549	871	
			6 577.96	15.92				21 229	289	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 586.34	902.93	105.44			36 651	14 549	871	
			6 577.96	15.92				21 229	289	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 543.72					4 808			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 12, 13; %=90 - по стр. 14, 16, 22; %=84 - по стр. 15; %=94 - по стр. 20)	846.83					11 656			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 12, 13; %=43 - по стр. 14, 16, 22; %=48 - по стр. 15; %=51 - по стр. 20)	560.65					7 233			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 993.82					55 540			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	8 993.82					55 540			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	192.47					1 189			
	ИТОГО	9 186.29					56 729			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	183.73					1 135			
	ИТОГО	9 370.02					57 864			
	НДС 18%	1 686.60					10 416			
	ВСЕГО С НДС	11 056.62					68 280			
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	19 299.20	2 336.39	1 210.02			97 164	37 644	7 587	
			15 752.80	142.07				51 933	2 302	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	19 299.20	2 336.39	1 210.02			97 164	37 644	7 587	
			15 752.80	142.07				51 933	2 302	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 276.61					6 584			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 15; %=93 - по стр. 2, 4; %=80 - по стр. 3, 5, 9, 11; %=67 - по стр. 6; %=73 - по стр. 10; %=71 - по стр. 12, 13; %=90 - по стр. 14, 16, 22; %=94 - по стр. 20)	2 353.74					32 176			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15; %=54 - по стр. 2, 4; %=44 - по стр. 3; %=37 - по стр. 5, 9, 11; %=40 - по стр. 6; %=56 - по стр. 10; %=52 - по стр. 12, 13; %=43 - по стр. 14, 16, 22; %=51 - по стр. 20)	1 462.26					18 787			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	23 115.20					148 127			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	23 115.20					148 127			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	494.67					3 170			
	ИТОГО	23 609.87					151 297			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	472.20					3 026			
	ИТОГО	24 082.07					154 323			
	НДС 18%	4 334.77					27 778			
	ВСЕГО С НДС	28 416.84					182 101			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)