«УТВЕРЖДАЮ»	
	           Директор МКУ «КР МКД»	
		
	_______________________ /Русович С.Б /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт фасада без утепления, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Новый вал, д. 29-33, ул. Багратиона, д. 58-64	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
	ОКНА ПОДЪЕЗДОВ	
1.	Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.3136	
2.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.3136	
3.	С203-0956	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	31.36	
4.	Е10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.4	
5.	С101-2907	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	40	
6.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.49	
7.	Е15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.49	
8.	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.472	
9.	Е15-04-014-01	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.472	
10.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.42	
	КРЫЛЬЦА	
11.	Е12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ,прим	100 м2 стяжки	1.26	
12.	Е12-01-017-02	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30мм)  ,прим	100 м2 стяжки	1.26	
13.	Е12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	1.26	
14.	Е12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30мм)	100 м2 стяжки	1.26	
15.	Е12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	1.26	
16.	Е58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 покрытия	1.26	
17.	С101-6062	Биполь ЭКП	м2	168.84	
18.	Е12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0.455	
19.	С101-6062	Биполь ЭКП	м2	114.66	
20.	Е58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	100 м	0.4552	
21.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	0.1365	
22.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен, потолков, откосов кирпичных, прим	100 м2	5.64	
23.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1.7	
24.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	5.64	
25.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	74.0532	
26.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен,откосов, потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.64	
27.	Е61-28-1	Нанесение клеевого состава по сетке (стены, откосы, потолки)	100 м2 поверхности	5.64	
28.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	620.4	
29.	С113-8075	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	1410	
30.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	5.64	
31.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	5.64	
32.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	2.46	
33.	Е46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150	1 м3	4.76	
34.	Е06-01-035-01	Устройство лестничных маршей, прим	100 м3 железобетона в деле	0.0476	
35.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.063	
36.	Е01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.063	
37.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	10.08	
38.	Е11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	3.15	
39.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	3.15	
40.	Е09-03-050-01	Обрамление лестничных ступеней, прим	100 м плинтуса	1.12	
41.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.422	
42.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	39.1286	
43.	Т03-21-01-012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км	1 т груза	39.1286	
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
	ОКНА ПОДВАЛА	
44.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.1066	
45.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.1066	
46.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	5.46	
47.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	5.2	
48.	Е09-06-001-02	Демонтаж решеток, прим	1 т конструкций	0.07203	
49.	Е09-06-001-02	Монтаж решеток, прим	1 т конструкций	0.16005	
50.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.16005	
51.	Е15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0319	
52.	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.088	
53.	Е15-04-014-01	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, прим	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.088	
	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	
54.	Е46-04-009-02	Разборка бетонных оснований , прим	1 м3	52.81	
55.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1.0562	
56.	Е01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	1.0562	
57.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	168.992	
58.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	1.5843	
59.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	52.81	
60.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	52.81	
61.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	52.81	
	ПРИЯМКИ	
62.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.1629	
63.	Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0.1629	
64.	Е62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.1629	
65.	Е15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1629	
66.	Е15-04-014-01	Окраска стен приямков с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, прим	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1629	
67.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.65	
68.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	116.182	
69.	Т03-21-01-012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км	1 т груза	116.182	
	
	Раздел 3.  Холодное водоснабжение	
	
70.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.84	
71.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.168	
72.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	3.8	
73.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.105	
74.	С301-5601	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	10	
75.	С507-3336	Труба из полипропилена PN 10/20	м	9.4395	
76.	С507-5029	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х3/4"	шт.	28	
77.	С302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм	шт.	28	
78.	Цена поставщика.	Разборное соединение 20х1/2"	шт	28	
79.	С507-3337	Труба из полипропилена PN 10/25 (гильза)	м	10	
80.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	1.25	
81.	С301-5603	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	125	
82.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32	м	117.25	
83.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	42	
84.	С507-5023	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х3/4"	шт.	28	
85.	Цена поставщика.	ППР колено ф 32 *90	шт	42	
86.	С507-5003	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт.	24	
87.	С507-3297	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	шт.	28	
88.	Цена поставщика.	Разборное соединение 32х1"	шт	28	
89.	С302-1834	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм	шт.	28	
90.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза)	м	10	
91.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	2.55	
92.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40	м	238.935	
93.	С301-5604	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	255	
94.	С507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	47	
95.	С507-5004	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	60	
96.	С507-3289	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	8	
97.	С507-3303	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм	шт.	24	
98.	С507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	127	
99.	Цена поставщика.	Муфта комбинированная наружная ф40х5/4"	шт	2	
100.	С302-1835	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 40 мм	шт.	28	
101.	Цена поставщика.	Разборное соединение 40х1 1/2"	шт	56	
102.	С507-3340	Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза)	м	10	
103.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	39.05	
104.	С104-0842	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	м	11.55	
105.	С104-0844	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	137.5	
106.	С104-0845	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	280.5	
107.	Е09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т конструкций	0.078	
108.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.078	
109.	Е16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	1 врезка	2	
110.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.836	
111.	Т03-21-01-012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км	1 т груза	0.836	
	
	Раздел 4.  Горячее водоснабжение	
	
112.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	1.68	
113.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.336	
114.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	7.98	
115.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов  горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(прим.)	100 м трубопровода	0.105	
116.	С301-5601	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	10	
117.	С507-3354	Труба из полипропилена PN 20/20	м	9.4395	
118.	С507-5029	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х3/4"	шт.	56	
119.	С302-0078	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.	56	
120.	С507-3337	Труба из полипропилена PN 10/25 (гильза)	м	10	
121.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (прим)	100 м трубопровода	2.52	
122.	С301-5603	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	252	
123.	С507-3356	Труба из полипропилена PN 20/32	м	236.376	
124.	Цена поставщика.	ППР колено ф 32 *90	шт	96	
125.	С507-5003	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт.	52	
126.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	84	
127.	С507-5023	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х3/4"	шт.	56	
128.	С507-3297	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	шт.	56	
129.	С302-0080	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм со сгоном	шт.	56	
130.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза)	м	10	
131.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм( прим.)	100 м трубопровода	5.35	
132.	С507-3357	Труба из полипропилена PN 20/40	м	501.295	
133.	С301-5604	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	535	
134.	С507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	94	
135.	С507-5004	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	121	
136.	С507-3289	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	16	
137.	С507-3303	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм	шт.	48	
138.	С507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	254	
139.	Цена поставщика.	Муфта комбинированная наружная ф40х5/4"	шт	4	
140.	С302-0072	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н	шт.	57	
141.	Цена поставщика.	Разборное соединение 40х1 1/2"	шт	112	
142.	С507-3340	Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза)	м	36	
143.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	79.75	
144.	С104-0853	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм	м	11.55	
145.	С104-0855	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	м	277.2	
146.	С104-0856	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	м	588.5	
147.	Е09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т конструкций	0.078	
148.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.078	
149.	Е16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	1 врезка	4	
150.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.756	
151.	Т03-21-01-012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км	1 т груза	1.756	
	
	Раздел 5.  Отопление	
	
152.	Е66-24-3	Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	1.95	
153.	Е69-1-3	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича	100 отверстий	0.84	
154.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	3.95	
155.	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	6.1	
156.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(прим.)	100 м трубопровода	0.86	
157.	С301-5601	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	86	
158.	С507-3366	Труба из полипропилена PN 25/20	м	77.314	
159.	С507-5029	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х3/4"	шт.	172	
160.	С302-0078	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.	172	
161.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза)	м	10	
162.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов отопления  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм( прим.)	100 м трубопровода	3.95	
163.	С507-3369	Труба из полипропилена PN 25/40	м	370.115	
164.	С301-5604	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	395	
165.	С507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	348	
166.	С507-5004	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	116	
167.	С507-3301	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	шт.	172	
168.	С507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	26	
169.	Цена поставщика.	Муфта комбинированная наружная ф40х5/4"	шт	172	
170.	Цена поставщика.	Клапан балансировочный муфтовый  ДУ 40*2,5МПа с штуцерами	шт	87	
171.	С302-0072	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н	шт.	172	
172.	Цена поставщика.	Разборное соединение 40х1 1/2"	шт	172	
173.	С507-3340	Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза)	м	15	
174.	Е16-04-002-09	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм,прим	100 м трубопровода	6.1	
175.	С507-3374	Труба из полипропилена PN 25/110	м	607.56	
176.	С301-5609	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	610	
177.	С507-4307	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм	шт.	172	
178.	С507-5015	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм	шт.	60	
179.	Цена поставщика.	Тройник ППР переходной 110/40/110	шт	184	
180.	С507-3345	Труба из полипропилена PN 10/125 (гильза)	м	25	
181.	Е16-05-001-03	Установка вентилей диаметром до 100 мм, прим	1 шт.	8	
182.	Цена поставщика.	Вентиль запорный чугунный тип 215 Pn16 Dn100  t max300°C вода,пар ZETKAMA	шт	8	
183.	Е09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т конструкций	1.525	
184.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	1.525	
185.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	109.1	
186.	С104-0853	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм	м	94.6	
187.	С104-0856	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	м	434.5	
188.	С104-0863	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм	м	671	
189.	Е16-07-003-08	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	1 врезка	4	
190.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	15.666	
191.	Т03-21-01-012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км	1 т груза	15.666	
	
	Раздел 6.  Ливневая канализация ( система внутренних водостоков)	
	
192.	Е58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 покрытия	0.105	
193.	С101-6061	Биполь ЭПП	м2	14.07	
194.	С101-6062	Биполь ЭКП	м2	11.97	
195.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.07	
196.	Е58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0.09	
197.	Е12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.105	
198.	Е10-01-012-02	Демонтаж короба из плит древесноволокнистых твердых 5 мм (на лестничной клетке), прим	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.408	
199.	Е10-01-012-02	Монтаж короба из плит древесноволокнистых твердых 5 мм (на лестничной клетке), прим	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.408	
200.	Е46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.95	
201.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	1.18	
202.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	2.66	
203.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	2.66	
204.	С301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	248	
205.	Цена поставщика.	ПВХ тройник110/100/100 45 град	шт	4	
206.	Цена поставщика.	ПВХ  колено  110 *45	шт	54	
207.	Цена поставщика.	ПВХ  колено  110 *90	шт	32	
208.	Цена поставщика.	ПВХ  ревизия  110	шт	46	
209.	Е09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т конструкций	0.136	
210.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.136	
211.	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.07	
212.	Е62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	
213.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.165	
214.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4.114	
215.	Т03-21-01-012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км	1 т груза	4.114	
216.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.165	
217.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	18.15	

Составил:    
ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»				                            			       	М.Я. Шуптар

Проверил: 
зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»					                             			     О.В. Толмачева