«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	100 604	руб.	Смета на сумму:	100 604	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	 Генеральный директор ООО «УК Старый Город»
	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Шулепко Е.В. /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
На капитальный ремонт сетей электрооборудования в МОП МКД №1  по адресу: пер. Северный, г. Калининград (по решению суда)	
Сметная стоимость:	100.604	тыс. руб.	
монтажных работ:	70.668	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.102	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	15.628	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ	
	
1.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие), 100 отверстий	0.06	1 461.46	357.49	1 103.97	87.69	21.45	66.24	16	5.24	690	343	347	
					101.05			6.06	1	16.83			102	
	Накладные расходы		99%			27.23				84%	374			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.51				48%	214			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131.43					1 277			
	
2.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим), 1 м3 заделки	0.035	1 944.70	473.27	25.13	68.06	16.56	0.88	16	9.75	527	265	9	
				1 446.30			50.62		5.01	1		254		
	Накладные расходы		99%			16.39				84%	223			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.94				48%	127			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					94.39					877			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	155.75	38.01	67.12			1 217	608	356	
			50.62	6.06				254	102	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	155.75	38.01	67.12			1 217	608	356	
			50.62	6.06				254	102	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84)	43.63					596			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48)	26.44					341			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	225.82					2 154			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	225.82					2 154			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	4.83					46			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	230.65					2 200			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ  2%	4.61					44			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	235.26					2 244			
	НДС	42.35					404			
	ВСЕГО С НДС	277.61					2 648			
	
	Раздел 2.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
3.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.12	53.31	52.33	0.98	6.40	6.28	0.12	16	9.22	102	100	1	
					0.39			0.05	1	16.63			1	
	Накладные расходы		85%			5.38				72%	73			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.11				52%	53			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.90					227			
	
4.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.06	48.36	48.36		2.90	2.90		16	1	46	46		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			2.47				72%	33			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.89				52%	24			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.25					103			
	
5.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	0.4	19.51	19.51		7.80	7.80		16	1	125	125		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			6.63				72%	90			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.07				52%	65			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.50					280			
	
6.	ТЕРр 67-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2, 100 м пучка проводов	0.25	34.84	34.51	0.33	8.71	8.63	0.08	15.99	9.32	139	138	1	
					0.13			0.03	1	16.21			1	
	Накладные расходы		85%			7.36				72%	100			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.63				52%	72			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.70					311			
	
7.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	0.15	80.15	79.82	0.33	12.02	11.97	0.05	16	9.32	192	192		
					0.13			0.02	1	16.21				
	Накладные расходы		85%			10.19				72%	138			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.79				52%	100			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.01					430			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	37.83	37.58	0.25			604	601	2	
				0.10					2	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	37.83	37.58	0.25			604	601	2	
				0.10					2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72)	32.03					434			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52)	24.49					314			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	94.35					1 352			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	94.35					1 352			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2.02					29			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	96.37					1 381			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ  2%	1.93					28			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	98.30					1 409			
	НДС	17.69					254			
	ВСЕГО С НДС	115.99					1 663			
	
	Раздел 3.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Вводно-распределительное устройство (ВРУ)	
	
8.	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	1	81.30	28.21	50.09	81.30	28.21	50.09	15.99	5.86	766	451	294	
				3.00	3.79		3.00	3.79	7.09	16.82		21	64	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			30.40				81%	417			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.80				52%	268			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					132.50					1 451			
	
9.	С.Цена поставщик 
Шкаф наружного исп,  распределительный для электрооборудования,  корпус метал. (300х300х80)  мм  типа NRP 48А, шт	1	646.73			646.73					2 736			
				646.73			646.73		4.23			2 736		
	Поправки: М: =2656*1.03/4.23	
	
10.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	1	39.27	17.81	1.36	39.27	17.81	1.36	16	5.32	502	285	7	
				20.11			20.11		10.46	1		210		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			16.92				81%	231			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.58				52%	148			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					67.77					881			
	
11.	С.Цена поставщик 
Автомат CLS6-C10/2 (C) 10 A 2-pol, шт	1	76.46			76.46					323			
				76.46			76.46		4.23			323		
	Поправки: М: =314*1.03/4.23	
	
12.	ФЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.003	891.29	606.06	184.50	2.67	1.82	0.55	16	10	36	29	6	
				100.73	72.26		0.30	0.22	6.11	16.83		2	4	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331002;  СЦЭСМ 351201;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2175;  ССЦ 101-2272;  ССЦ 506-1143;  ССЦ 506-1180	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1.94				81%	27			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.33				52%	17			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.93					80			
	
13.	С.Цена поставщик 
Шина медь, полоса 5х50мм, м	0.3	256.16			76.85					325			
				256.16			76.85		4.23			325		
	Поправки: М: =1052*1.03/4.23	
	
14.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на  DIN-изол ШНИ 6х9-10-Д-С (ИЭК), м	0.3	86.20			25.86					109			
				86.20			25.86		4.23			109		
	Поправки: М: =354*1.03/4.23	
	
15.	ФЕРм 08-02-397-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Профиль перфорированный монтажный (прим DIN  рейка ), 100 м	0.003	627.41	96.55	123.32	1.88	0.29	0.37	16.01	7.17	15	5	3	
				407.53	26.62		1.22	0.08	5.93	16.82		7	1	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030902;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 502-0639;  ССЦ 509-0166	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			0.35				81%	5			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			0.24				52%	3			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2.47					23			
	
16.	ТССЦ 509-2643 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм, шт.	1	6.47			6.47					27			
				6.47			6.47		27.32			27		
	
	Щиты этажные	
	
17.	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	4	81.30	28.21	50.09	325.20	112.85	200.35	15.99	5.86	3 064	1 804	1 174	
				3.00	3.79		12.00	15.17	7.09	16.82		85	255	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			121.62				81%	1 668			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			83.21				52%	1 071			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					530.03					5 802			
	
18.	С.Цена поставщик 
Шкаф распределительный навесной, наружного исп   (310х395х130)  мм  типа NRP 24А, шт	4	473.36			1 893.45					8 009			
				473.36			1 893.45		4.23			8 009		
	Поправки: М: =1944*1.03/4.23	
	
19.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	10	39.27	17.81	1.36	392.74	178.08	13.56	16	5.32	5 025	2 849	72	
				20.11			201.10		10.46	1		2 104		
	Объем: 3+7													
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			169.18				81%	2 308			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			115.75				52%	1 481			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					677.67					8 814			
	
20.	С.Цена поставщик 
Автомат CLS6-C25/3 (C) 6 к A 3-pol, шт	3	87.42			262.25					1 109			
				87.42			262.25		4.23			1 109		
	Поправки: М: =359*1.03/4.23	
	
21.	С.Цена поставщик 
Автомат CLS6-C20/2 (C) 6 к A 2-pol, шт	7	69.88			489.19					2 069			
				69.88			489.19		4.23			2 069		
	Поправки: М: =287*1.03/4.23	
	
22.	ФЕРм 08-02-397-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Профиль перфорированный монтажный (прим DIN  рейка ), 100 м	0.02	627.41	96.55	123.32	12.55	1.93	2.47	16.01	7.17	97	31	18	
				407.53	26.62		8.15	0.53	5.93	16.82		48	9	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030902;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 502-0639;  ССЦ 509-0166	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2.34				81%	32			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.60				52%	21			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16.49					150			
	
23.	ТССЦ 509-2643 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм, шт.	7	6.47			45.29					191			
				6.47			45.29		27.32			191		
	
24.	ФЕРм 08-02-144-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт.	0.21	122.06	120.06		25.63	25.21		16	1	410	403		
				2.00			0.42		16.01	1		7		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			23.95				81%	326			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.39				52%	210			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.97					946			
	
25.	С.Цена поставщик 
Зажим ответвительный кабельный  5-35/1,5-10, 1шт	21	11.93			250.56					1 060			
				11.93			250.56		4.23			1 060		
	Поправки: М: =49*1.03/4.23	

	

	
	электроснабжение подъезда, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
	
26.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.25	288.28	214.78	54.61	72.07	53.69	13.65	16	5.65	969	859	77	
				18.89	1.46		4.72	0.37	6.86	16.77		32	6	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			51.36				81%	701			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.14				52%	450			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					158.57					2 119			
	
27.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	25.5	4.58			116.79					391			
				4.58			116.79		15.32			391		
	Объем: 25*1.02													
	
28.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	18	6.41			115.32					488			
				6.41			115.32		4.23			488		
	Поправки: М: =27.1/4.23	
	
29.	ФЕРм 08-02-407-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм, 100 м	0.36	842.28	374.50	237.24	303.22	134.82	85.41	16.01	6.52	4 195	2 158	557	
				230.54	10.37		82.99	3.73	17.83	16.84		1 480	63	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2488;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 110-0219;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-0809	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			131.62				81%	1 799			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.06				52%	1 155			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					524.90					7 149			
	
30.	ТССЦ 103-0016 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм, м	37.08	24.95			925.15					3 167			
				24.95			925.15		85.4			3 167		
	Объем: 36*1.03													
	
31.	С.Цена поставщик 
крепление  для труб, 1шт	100	1.10			109.57					463			
				1.10			109.57		4.23			463		
	Поправки: М: =4.5*1.03/4.23	
	
32.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.5	80.62	60.80	5.33	40.31	30.40	2.66	16	7.31	551	486	19	
				14.49	0.32		7.25	0.16	6.16	16.85		45	3	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			29.03				81%	396			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.86				52%	254			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.21					1 201			
	
33.	С.Цена поставщик 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг(А) LS  напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, м	51	7.06			360.13					1 523			
				7.06			360.13		4.23			1 523		
	Объем: 50*1.02													
	Поправки: М: =29*1.03/4.23	
	
34.	ФЕРм 08-02-412-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м	0.3	153.47	101.06	15.97	46.04	30.32	4.79	16.01	7.31	586	485	35	
				36.43	0.97		10.93	0.29	6	16.84		66	5	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0779;  ССЦ 509-1656	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			29.08				81%	397			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.90				52%	255			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					95.02					1 238			
	
35.	С.Цена поставщик 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг (А) LS  напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, м	30.6	53.93			1 650.41					6 981			
				53.93			1 650.41		4.23			6 981		
	Объем: 30*1.02													
	Поправки: М: =221.50*1.03/4.23	
	
36.	С.Цена поставщик 
Коробка ответвительная  IP44  FAST BOX 70х70х40, шт	7	6.57			46.02					195			
				6.57			46.02		4.23			195		
	Поправки: М: =27*1.03/4.23	
	
37.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.12	1 626.77	840.90	271.52	195.21	100.91	32.58	15.99	7.34	2 286	1 614	239	
				514.35	14.26		61.72	1.71	7.02	16.84		433	29	
	Объем: 6+6													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			97.49				81%	1 331			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			66.70				52%	854			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					359.40					4 471			
	
38.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный НББ 04-60-001  IP44, шт	6	67.21			403.23					1 706			
				67.21			403.23		4.23			1 706		
	Поправки: М: =276*1.03/4.23	
	
39.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный НББ 07-60-001  IP54, шт	6	87.42			524.50					2 219			
				87.42			524.50		4.23			2 219		
	Поправки: М: =359*1.03/4.23	
	
40.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для мест общего пользования, шт	12	28.98			347.72					1 471			
				28.98			347.72		4.23			1 471		
	Поправки: М: =119*1.03/4.23	
	
41.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.05	498.53	376.16	16.54	24.93	18.81	0.83	15.99	7.28	331	301	6	
				105.83	0.49		5.29	0.02	4.67	16.63		25		
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			17.89				81%	244			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.24				52%	157			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.06					731			
	
42.	С.Цена поставщик 
Выключатель одноклавишный наружной установки, шт	5	14.37			71.83					304			
				14.37			71.83		4.23			304		
	Поправки: М: =59*1.03/4.23	
	
43.	ФЕРм 08-03-591-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.01	537.91	418.19	16.54	5.38	4.18	0.17	15.99	7.28	73	67	1	
				103.19	0.49		1.03		4.68	16.63		5		
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			3.97				81%	54			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.72				52%	35			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.07					162			
	
44.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный наружной установки, шт	1	19.24			19.24					81			
				19.24			19.24		4.23			81		
	Поправки: М: =79*1.03/4.23	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	10 031.42	739.33	408.84			53 853	11 827	2 508	
			8 883.25	26.07				39 517	439	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 989.48	739.33	408.84			50 295	11 827	2 508	
			7 841.31	26.07				35 959	439	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	7 421.08					31 389			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 32, 34, 37, 41, 43)	727.13					9 935			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 32, 34, 37, 41, 43)	497.51					6 378			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	10 214.12					66 608			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 041.94					3 558			
			1 041.94					3 558		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 041.94					3 558			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	11 256.06					70 166			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	240.88					1 502			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	11 496.94					71 668			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ  2%	229.94					1 433			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	11 726.88					73 101			
	НДС	2 110.84					13 158			
	ВСЕГО С НДС	13 837.72					86 259			
	
	Раздел 4.  ЗАЗЕМЛЕHИЕ	
	
45.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.015	1 275.12	1 275.12		19.13	19.13		16	1	306	306		
									1	1				
	Объем: 5*0.3*1													
	Накладные расходы		72%			13.77				61%	187			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			7.27				31%	95			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.17					588			
	
46.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
НБ: ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3; Эталонная ТСНБ-2001 Калининградской области, приказ № 6-ОД от 10.02.2011.) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.01	704.46	704.46		7.04	7.04		16	1	113	113		
									1	1				
	Объем: 5*0.2*1													
	Добавл.ресурсы:  1-1015	
	Накладные расходы		72%			5.07				61%	69			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			2.68				31%	35			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.78					217			
	
47.	ТЕР 01-02-005-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
НБ: ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3; Эталонная ТСНБ-2001 Калининградской области, приказ № 6-ОД от 10.02.2011.) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.01	466.37	113.40	352.97	4.66	1.13	3.53	15.99	5.07	36	18	18	
					34.17			0.34	1	16.83			6	
	Объем: 05*0.2*1													
	Добавл.ресурсы:  1-1030;  2;  СЦЭСМ 050102;  СЦЭСМ 331100	
	Накладные расходы		86%			1.26				73%	18			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.63				34%	8			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.56					62			
	
48.	ФЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	181.43	100.58	56.32	54.43	30.17	16.90	16.01	6.77	674	483	114	
				24.53	2.57		7.36	0.77	10.39	16.81		76	13	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Накладные расходы		95%			29.39				81%	402			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.11				52%	258			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.93					1 334			
	
49.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.0348	5 326.70			185.37					925			
				5 326.70			185.37		26 568.67			925		
	Объем: 0.0116*3													
	
50.	ФЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.15	271.78	156.04	74.15	40.77	23.41	11.12	16.01	6.57	515	375	73	
				41.59	2.97		6.24	0.45	10.7	16.84		67	8	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Накладные расходы		95%			22.67				81%	310			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.51				52%	199			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78.95					1 024			
	
51.	ТССЦ 101-1889 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая, т	0.0195	6 506.70			126.88					476			
				6 506.70			126.88		24 421.95			476		
	Объем: 0.00130*15													
	
52.	ФЕРм 08-02-472-10 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	0.15	519.48	302.30	31.61	77.92	45.35	4.74	16.01	7.49	887	726	36	
				185.57	0.41		27.84	0.06	4.5	16.63		125	1	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 101-4621	
	Накладные расходы		95%			43.14				81%	589			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.52				52%	378			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					150.58					1 854			
	
53.	ТССЦ 502-0524 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2, 1000 м	0.0153	21 635.60			331.02					1 684			
				21 635.60			331.02		110 069			1 684		
	Объем: 15*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	847.22	126.23	36.29			5 616	2 021	241	
			684.71	1.62				3 353	28	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	371.79	23.41	11.12			2 199	375	73	
			337.26	0.45				1 751	8	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	331.02					1 684			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 50)	22.67					310			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 50)	15.51					199			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	409.97					2 708			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	475.43	102.82	25.17			3 417	1 646	168	
			347.45	1.17				1 602	20	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	312.25					1 401			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 45, 46; %=73 - по стр. 47; %=81 - по стр. 48, 52)	92.64					1 264			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 45, 46; %=34 - по стр. 47; %=52 - по стр. 48, 52)	60.20					774			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	628.27					5 455			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	1 038.24					8 163			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	22.22					175			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	1 060.46					8 338			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ  2%	21.21					167			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	1 081.67					8 505			
	НДС	194.70					1 531			
	ВСЕГО С НДС	1 276.37					10 036			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	11 072.22	941.15	512.50			61 290	15 057	3 107	
			9 618.58	33.85				43 124	571	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	9 399.10	800.32	420.21			53 098	12 803	2 583	
			8 178.57	26.62				37 710	449	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	7 752.10					33 073			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 3-7; %=81 - по стр. 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 32, 34, 37, 41, 43, 50)	781.83					10 679			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3-8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 32, 34, 37, 41, 43, 50)	537.51					6 891			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	10 718.44					70 668			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	631.18	140.83	92.29			4 634	2 254	524	
			398.07	7.23				1 856	122	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	312.25					1 401			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=61 - по стр. 45, 46; %=73 - по стр. 47; %=81 - по стр. 48, 52)	136.27					1 860			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=31 - по стр. 45, 46; %=34 - по стр. 47; %=52 - по стр. 48, 52)	86.64					1 115			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	854.09					7 609			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 041.94					3 558			
			1 041.94					3 558		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 041.94					3 558			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	12 614.47					81 835			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	269.95					1 751			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	12 884.42					83 586			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ  2%	257.69					1 672			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	13 142.11					85 258			
	НДС	2 365.58					15 346			
	ВСЕГО С НДС	15 507.69					100 604			

Составил:	Ведущий инженер СДО МКУ «КР МКД»                                                      Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника СДО МКУ «КР МКД»                                                      Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)