«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	614 450	руб.	Смета на сумму:	614 450	руб.	
Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-14»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / С.С. Гадаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Гурьева 16 в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	614.450	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.007	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	112.103	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	1.57	553.31	459.71	93.60	868.70	721.74	146.95	12.51	4.4	9 676	9 029	647	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			714.52				84.15%	7 598			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			429.44				47.6%	4 298			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 012.66					21 572			
	
2.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.53	165.55	131.65	33.90	87.74	69.77	17.97	12.51	4.4	952	873	79	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			69.07				84.15%	735			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			41.51				47.6%	416			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					198.33					2 102			
	
3.	ТЕРр 58-18-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.1	2 875.85	685.02	51.83	6 039.29	1 438.54	108.84	12.51	7.1	31 975	17 996	773	
				2 139.00			4 491.90		2.94	1		13 206		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 193.99				70.55%	12 696			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			935.05				52%	9 358			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 168.33					54 029			
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.41	5 502.93	806.67	80.64	7 759.13	1 137.40	113.70	12.51	7.11	35 798	14 229	808	
				4 615.62			6 508.02		3.19	1		20 761		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			944.04				70.55%	10 039			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			739.31				52%	7 399			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 442.48					53 236			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.61	9 291.30	1 358.31	34.61	5 667.69	828.57	21.11	12.51	6.98	24 774	10 365	147	
				7 898.38			4 818.01		2.96	1		14 261		
	Накладные расходы		83%			687.71				70.55%	7 313			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			538.57				52%	5 390			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 893.97					37 476			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.54	4 519.16	360.82	36.65	2 440.35	194.84	19.79	12.51	7.07	11 703	2 437	140	
				4 121.69			2 225.71		4.1	1		9 125		
	Накладные расходы		83%			161.72				70.55%	1 719			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			126.65				52%	1 267			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 728.71					14 690			
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылок), 100 м	0.135	3 176.89	1 205.91	20.22	428.88	162.80	2.73	12.51	7.02	3 120	2 037	19	
				1 950.76			263.35		4.04	1		1 064		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			135.12				70.55%	1 437			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.82				52%	1 059			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					669.82					5 616			
	
8.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.06	6 775.72	1 449.90	67.19	406.54	86.99	4.03	12.51	7.02	2 410	1 088	28	
				5 258.63			315.52		4.1	1		1 294		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			72.20				70.55%	768			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.54				52%	566			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					535.29					3 743			
	
9.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.61	221.62	101.80	102.69	1 021.65	469.29	473.39	12.51	3.39	7 616	5 871	1 605	
				17.13	1.45		78.97	6.68	1.78	12.56		141	84	
	Объем: 157*2.7+53*0.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			428.37				76.5%	4 556			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			283.20				47.6%	2 835			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 733.23					15 006			
	
10.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	95.427	36.04			3 439.19					14 363			
				36.04			3 439.19		150.51			14 363		
	Объем: 4.61*20.7													
	
11.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен, 100 м3 кладки	0.00684	136 578.60	5 963.00	3 790.41	934.20	40.79	25.93	12.51	7.12	3 948	510	185	
				126 825.19	588.90		867.48	4.03	3.75	12.5		3 253	50	
	Объем: 6*0.38*0.3													
	Накладные расходы		86%			38.55				73.1%	409			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			31.37				56%	314			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 004.12					4 671			
	
12.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.1	286.73	122.64	1.26	602.13	257.54	2.65	12.51	7.2	4 181	3 222	19	
				162.83			341.94		2.75	1		940		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			238.74				78.8%	2 539			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			164.18				51%	1 643			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 005.05					8 363			
	
13.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	262.5	13.13			3 446.63					11 235			
				13.13			3 446.63		42.8			11 235		
	Объем: 210*1.25													
	
14.	ТЕР 12-01-023-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	2.1	9 809.79	434.32	165.99	20 600.55	912.07	348.57	12.52	6.6	100 943	11 419	2 301	
				9 209.48	14.91		19 339.91	31.32	4.51	12.5		87 223	391	
	Объем: 157+53													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 018.86				91.8%	10 842			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			521.22				44.2%	5 220			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 140.63					117 005			
	
15.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	21	137.86			2 895.06					12 595			
				137.86			2 895.06		599.75			12 595		
	
16.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.28	75.57	75.35	0.22	21.16	21.10	0.06	12.51	4.09	264	264		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			17.51				70.55%	186			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.72				52%	137			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					52.39					588			
	
17.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.22	4 972.00	72.11	75.20	1 093.84	15.86	16.54	12.51	6.29	3 986	198	104	
				4 824.69	5.48		1 061.43	1.20	3.47	12.5		3 683	15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			18.42				91.8%	196			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			9.43				44.2%	94			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 121.69					4 276			
	
18.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.28	2 956.30	374.76	6.66	827.76	104.93	1.86	12.51	6.9	3 229	1 313	13	
				2 574.88	1.03		720.97	0.29	2.64	12.57		1 903	4	
	Накладные расходы		83%			87.33				70.55%	929			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			68.39				52%	685			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					983.49					4 843			
	
19.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.28	8 813.16	326.90	31.86	2 467.69	91.53	8.92	12.51	6.89	8 687	1 145	61	
				8 454.40	3.03		2 367.23	0.85	3.16	12.48		7 480	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			99.77				91.8%	1 061			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			51.04				44.2%	511			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 618.50					10 259			
	
20.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.18	7 415.77	333.04	13.17	1 334.84	59.95	2.37	12.51	7.18	4 088	750	17	
				7 069.56			1 272.52		2.61	1		3 321		
	Накладные расходы		83%			49.76				70.55%	529			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			38.97				52%	390			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 423.57					5 007			
	
21.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.1	5 731.49	578.30	8.10	573.15	57.83	0.81	12.51	7.18	1 928	723	6	
				5 145.09			514.51		2.33	1		1 199		
	Накладные расходы		83%			48.00				70.55%	510			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.59				52%	376			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					658.74					2 814			
	
22.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 604.75	480.56	8.10	322.33	33.64	0.57	12.51	7.18	1 145	421	4	
				4 116.09			288.13		2.5	1		720		
	Накладные расходы		83%			27.92				70.55%	297			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	219			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					372.12					1 661			
	
23.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 719.75	480.56	8.10	610.38	33.64	0.57	12.51	7.18	1 128	421	4	
				8 231.09			576.18		1.22	1		703		
	Накладные расходы		83%			27.92				70.55%	297			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	219			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					660.17					1 644			
	
24.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.1	1 357.93	327.73	1.01	135.79	32.77	0.10	12.51	7.2	846	410	1	
				1 029.19			102.92		4.23	1		435		
	Накладные расходы		83%			27.20				70.55%	289			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.30				52%	213			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					184.29					1 348			
	
25.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.06	8 572.20	5 513.35	252.31	514.33	330.80	15.14	12.51	6.18	5 050	4 138	94	
				2 806.54	60.12		168.39	3.61	4.86	12.52		818	45	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			260.84				66.3%	2 773			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			210.68				50.4%	2 108			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					985.85					9 932			
	
26.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.252	3 649.31			919.63					3 473			
				3 649.31			919.63		13 782.4			3 473		
	Объем: 0.06*4200													
	
27.	ТЕРр 60-7-8 
(4 канала. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.06	13 930.32	9 132.45	284.04	835.82	547.95	17.04	12.51	6.18	8 276	6 855	105	
				4 513.83	67.62		270.83	4.06	4.86	12.52		1 316	51	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			430.57				66.3%	4 579			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			347.77				50.4%	3 481			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 614.15					16 335			
	
28.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.396	3 649.31			1 445.13					5 458			
				3 649.31			1 445.13		13 782.4			5 458		
	Объем: 0.06*2200*3													
	
29.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя  (прим.), 100 м2 стен	0.383	1 138.82	680.90	457.92	436.17	260.78	175.38	12.51	5.93	4 302	3 262	1 040	
					59.65			22.85	1	12.5			286	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		86%			243.92				73.1%	2 594			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			198.54				56%	1 987			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					878.63					8 882			
	
30.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.383	286.73	122.64	1.26	109.82	46.97	0.48	12.51	7.2	763	588	3	
				162.83			62.36		2.75	1		172		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			43.54				78.8%	463			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			29.94				51%	300			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183.30					1 526			
	
31.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	47.875	13.13			628.60					2 049			
				13.13			628.60		42.8			2 049		
	Объем: 38.3*1.25													
	
32.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	5.745	202.86	119.97	82.89	1 165.40	689.22	476.19	12.51	6.94	11 927	8 622	3 305	
									17.02	1				
	Объем: 38.3*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			620.30				76.5%	6 596			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			410.09				47.6%	4 104			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 195.78					22 627			
	
33.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	117.198	26.54			3 110.43					10 211			
				26.54			3 110.43		87.13			10 211		
	Объем: 38.3*3*1.02													
	
34.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.169	2 412.79	1 295.60	2.05	407.76	218.96	0.35	12.51	4.04	3 538	2 739	1	
				1 115.14			188.46		4.23	1		797		
	Накладные расходы		79%			172.98				67.15%	1 839			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			109.48				40%	1 096			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					690.22					6 473			
	
35.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.169	2 291.60	114.18	14.24	387.28	19.30	2.41	12.51	7.11	1 264	241	17	
				2 163.18			365.58		2.75	1		1 005		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			18.24				80.33%	194			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			9.02				37.4%	90			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					414.54					1 548			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	73 985.04	8 885.57	2 004.45			356 901	111 166	11 526	
			63 094.99	74.89				234 204	937	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	73 985.04	8 885.57	2 004.45			356 901	111 166	11 526	
			63 094.99	74.89				234 204	937	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	15 884.67					59 384			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1, 2; %=70.55 - по стр. 3-8, 16, 18, 20-24; %=76.5 - по стр. 9, 32; %=73.1 - по стр. 11, 29; %=78.8 - по стр. 12, 30; %=91.8 - по стр. 14, 17, 19; %=66.3 - по стр. 25, 27; %=67.15 - по стр. 34; %=80.33 - по стр. 35)	7 897.13					83 981			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 2, 9, 32; %=52 - по стр. 3-8, 16, 18, 20-24; %=56 - по стр. 11, 29; %=51 - по стр. 12, 30; %=44.2 - по стр. 14, 17, 19; %=50.4 - по стр. 25, 27; %=40 - по стр. 34; %=37.4 - по стр. 35)	5 572.55					55 773			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	87 454.72					496 655			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	87 454.72					496 655			
	Строительный контроль 2,14%	1 871.53					10 628			
	Всего со строительным контролем	89 326.25					507 283			
	Непредвиденные расходы 2%	1 786.53					10 146			
	Итог с непредвиденными	91 112.78					517 429			
	НДС	16 400.30					93 137			
	Всего с НДС	107 513.08					610 566			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 897.13					83 981			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 572.55					55 773			
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
36.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	16.85	7.34		7.34	123.61		123.61		5.54	685		685	
										1				
	Объем: 0.43+8.4+8.02													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
37.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	16.85	26.50		26.50	446.54		446.54		5.54	2 474		2 474	
										1				
	Объем: 0.43+8.4+8.02													
	Поправки: ЭМ: =146.814/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	570.15		570.15			3 159		3 159	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	570.15		570.15			3 159		3 159	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	570.15					3 159			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	570.15					3 159			
	Строительный контроль 2,14%	12.20					68			
	Всего со строительным контролем	582.35					3 227			
	Непредвиденные расходы 2%	11.65					65			
	Итог с непредвиденными	594.00					3 292			
	НДС	106.92					593			
	Всего с НДС	700.92					3 885			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	74 555.19	8 885.57	2 574.60			360 060	111 166	14 685	
			63 094.99	74.89				234 204	937	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	74 555.19	8 885.57	2 574.60			360 060	111 166	14 685	
			63 094.99	74.89				234 204	937	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	15 884.67					59 384			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1, 2; %=70.55 - по стр. 3-8, 16, 18, 20-24; %=76.5 - по стр. 9, 32; %=73.1 - по стр. 11, 29; %=78.8 - по стр. 12, 30; %=91.8 - по стр. 14, 17, 19; %=66.3 - по стр. 25, 27; %=67.15 - по стр. 34; %=80.33 - по стр. 35)	7 897.13					83 981			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 2, 9, 32; %=52 - по стр. 3-8, 16, 18, 20-24; %=56 - по стр. 11, 29; %=51 - по стр. 12, 30; %=44.2 - по стр. 14, 17, 19; %=50.4 - по стр. 25, 27; %=40 - по стр. 34; %=37.4 - по стр. 35)	5 572.55					55 773			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	88 024.87					499 814			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	88 024.87					499 814			
	Строительный контроль 2,14%	1 883.73					10 696			
	Всего со строительным контролем	89 908.60					510 510			
	Непредвиденные расходы 2%	1 798.17					10 210			
	Итог с непредвиденными	91 706.77					520 720			
	НДС	16 507.22					93 730			
	Всего с НДС	108 213.99					614 450			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 897.13					83 981			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 572.55					55 773			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)