«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 435 932	руб.	Смета на сумму:	2 435 932	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ № 18»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /С.Я. Шешеловская/	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	

Сметная стоимость:	2 435.932	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.324	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	431.647	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	8.465	553.31	459.71	93.60	4 683.77	3 891.45	792.32	14.4	6.44	61 139	56 037	5 103	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			3 852.54				84%	47 071			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 334.87				48%	26 898			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	8.465	172.51	127.80	44.71	1 460.30	1 081.83	378.47	14.41	8.08	18 647	15 589	3 058	
					6.95			58.83	1	14.38			846	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			946.75				71%	11 669			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			741.43				52%	8 546			
										=(65.0* (0.8))				
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной( прим.), 100 м2 кровли	8.465	172.51	127.80	44.71	1 460.30	1 081.83	378.47	14.41	8.08	18 647	15 589	3 058	
					6.95			58.83	1	14.38			846	
	Накладные расходы		83%			946.75				71%	11 669			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			741.43				52%	8 546			
										=(65.0* (0.8))				
	
4.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен(мауэрлат)прим., 1 м3	0.585	218.68	77.46	141.22	127.93	45.31	82.61	14.4	4.41	1 017	653	364	
					12.93			7.56	1	14.39			109	
	Накладные расходы		99%			52.34				84%	640			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31.72				48%	366			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
5.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат)прим., 100 м3 кладки	0.00585	136 578.60	5 963.00	3 790.41	798.98	34.88	22.17	14.4	8.08	3 523	502	179	
				126 825.19	588.90		741.93	3.45	3.83	14.39		2 842	50	
	Накладные расходы		86%			32.96				73%	403			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			26.83				56%	309			
										=(70.0* (0.8))				
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.7	6 775.72	1 449.90	67.19	4 743.00	1 014.93	47.03	14.4	8.12	29 795	14 615	382	
				5 258.63			3 681.04		4.02	1		14 798		
	Накладные расходы		83%			842.39				71%	10 377			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			659.70				52%	7 600			
										=(65.0* (0.8))				
	
7.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	15	162.60	38.37	35.62	2 439.00	575.55	534.30	14.4	8.16	18 071	8 288	4 360	
				88.61			1 329.15		4.08	1		5 423		
	Накладные расходы		83%			477.71				71%	5 884			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			374.11				52%	4 310			
										=(65.0* (0.8))				
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	2.45	9 291.30	1 358.31	34.61	22 763.69	3 327.86	84.79	14.4	8.08	105 111	47 921	685	
				7 898.38			19 351.03		2.92	1		56 505		
	Накладные расходы		83%			2 762.12				71%	34 024			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 163.11				52%	24 919			
										=(65.0* (0.8))				
	
9.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	2.72	3 176.89	1 205.91	20.22	8 641.14	3 280.08	55.00	14.4	8.12	65 667	47 233	447	
				1 950.76			5 306.07		3.39	1		17 988		
	Накладные расходы		83%			2 722.47				71%	33 535			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 132.05				52%	24 561			
										=(65.0* (0.8))				
	
10.	ТЕРр 58-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.06	2 888.51	2 877.16	11.35	173.31	172.63	0.68	14.41	5.73	2 491	2 488	4	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			143.28				71%	1 766			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			112.21				52%	1 294			
										=(65.0* (0.8))				
	
11.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.06	2 618.75	2 607.40	11.35	157.13	156.44	0.68	14.41	5.73	2 258	2 254	4	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			129.85				71%	1 600			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			101.69				52%	1 172			
										=(65.0* (0.8))				
	
12.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	8	394.62	69.00	29.78	3 156.92	552.00	238.20	14.4	7.13	16 345	7 949	1 698	
				295.84	2.08		2 366.72	16.60	2.83	14.4		6 698	239	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			602.72				90%	7 369			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			307.04				43%	3 521			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	
13.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	5.04	2 460.30			12 399.91					21 220			
				2 460.30			12 399.91		4 210.26			21 220		
	Объем: 0.7*0.9*8													
	
14.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люков), 100 м2 проемов	0.0289	21 223.62	2 306.00	742.65	613.36	66.64	21.46	14.4	6.6	2 562	960	142	
				18 174.97	28.43		525.26	0.82	2.78	16.81		1 460	14	
	Объем: 0.85*0.85*4													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			71.51				90%	877			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			36.43				43%	419			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	
15.	Сцена поставщика. 
Окно-люк Keylite, м2.	2.89	2 297.35			6 639.34			1	1	28 350			
				2 297.35			6 639.34		4.27	1		28 350		
	Поправки: М: =9342.56/4.27*1.05	
	
16.	ТЕР 20-02-003-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм (прим), 1 решетка	18	85.20	12.80	4.04	1 533.55	230.39	72.68	14.41	5.37	16 372	3 320	390	
				68.36			1 230.48		10.29	1		12 662		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			264.95				98%	3 254			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			163.58				56%	1 859			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	
17.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.465	221.62	101.80	102.69	1 875.98	861.72	869.25	14.4	3.56	15 840	12 409	3 095	
				17.13	1.45		145.01	12.27	2.32	14.47		336	178	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			786.59				77%	9 692			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			524.39				48%	6 042			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
18.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	175.2255	36.04			6 315.13					33 943			
				36.04			6 315.13		193.71			33 943		
	Объем: 8.465*20.7													
	
19.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (прим), 100 м2 кровли	8.465	4 877.10	504.69	210.18	41 284.69	4 272.19	1 779.13	14.41	7.63	249 542	61 562	13 575	
				4 162.24	20.39		35 233.36	172.58	4.95	14.39		174 405	2 483	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			4 800.35				92%	58 921			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 444.62				44%	28 180			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	
20.	Сцена поставщика. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный (Этернит), м2.	1083.52	72.50			78 553.08			1	1	327 566			
				72.50			78 553.08		4.17	1		327 566		
	Объем: 846.5*1.28													
	Поправки: М: =11.6*48.62/1.9775/4.17*1.06	
	
21.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей (прим), 100 м ограждения	1.05	4 972.00	72.11	75.20	5 220.59	75.71	78.96	14.4	6.88	21 948	1 090	543	
				4 824.69	5.48		5 065.92	5.75	4.01	14.38		20 314	83	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			87.98				92%	1 079			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			44.80				44%	516			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	
22.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.35	2 956.30	374.76	6.66	3 991.01	505.93	8.99	14.4	8.36	16 642	7 285	75	
				2 574.88	1.03		3 476.09	1.39	2.67	16.87		9 281	23	
	Накладные расходы		83%			421.08				71%	5 189			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			329.76				52%	3 800			
										=(65.0* (0.8))				
	
23.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.35	75.57	75.35	0.22	102.02	101.72	0.30	14.4	5.82	1 467	1 465	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			84.43				71%	1 040			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			66.12				52%	762			
										=(65.0* (0.8))				
	
24.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.35	8 813.16	326.90	31.86	11 897.77	441.31	43.01	14.4	7.72	42 525	6 355	332	
				8 454.40	3.03		11 413.44	4.08	3.14	14.36		35 838	59	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			481.02				92%	5 901			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			244.96				44%	2 822			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	
25.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.11	8 719.75	480.56	8.10	959.17	52.86	0.89	14.4	8.25	1 900	761	7	
				8 231.09			905.42		1.25	1		1 132		
	Накладные расходы		83%			43.87				71%	540			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.36				52%	396			
										=(65.0* (0.8))				
	
26.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.452	7 415.77	333.04	13.17	10 767.70	483.57	19.12	14.4	8.24	34 323	6 963	158	
				7 069.56			10 265.00		2.65	1		27 202		
	Объем: 123.2+22													
	Накладные расходы		83%			401.36				71%	4 944			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			314.32				52%	3 621			
										=(65.0* (0.8))				
	
27.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.44	5 731.49	578.30	8.10	2 521.86	254.45	3.56	14.4	8.25	8 946	3 664	29	
				5 145.09			2 263.84		2.32	1		5 252		
	Объем: 11*4													
	Накладные расходы		83%			211.19				71%	2 601			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			165.39				52%	1 905			
										=(65.0* (0.8))				
	
28.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.11	4 604.75	480.56	8.10	506.52	52.86	0.89	14.4	8.25	1 900	761	7	
				4 116.09			452.77		2.5	1		1 132		
	Накладные расходы		83%			43.87				71%	540			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.36				52%	396			
										=(65.0* (0.8))				
	
29.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.22	1 357.93	327.73	1.01	1 656.67	399.83	1.23	14.4	8.27	10 903	5 758	10	
				1 029.19			1 255.61		4.09	1		5 135		
	Накладные расходы		83%			331.86				71%	4 088			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			259.89				52%	2 994			
										=(65.0* (0.8))				
	
30.	ТЕРр 53-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка обшивки вентшахт (прим), 100 м2 стен	0.96	149.82	98.65	51.17	143.83	94.70	49.12	14.4	6.18	1 667	1 364	304	
					6.80			6.53	1	14.38			94	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		86%			87.06				73%	1 064			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			70.86				56%	816			
										=(70.0* (0.8))				
	
31.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев (вентшахты), 1 м3 древесины в конструкции	0.36	3 020.43	230.29	48.76	1 087.35	82.90	17.55	14.4	8.01	3 969	1 194	141	
				2 741.38			986.90		2.67	1		2 635		
	Объем: 0.1*0.1*6*6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			87.87				90%	1 075			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			44.77				43%	513			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	
32.	ТЕР 26-01-037-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов вентшахт (прим), 1 м3 изоляции	4.8	811.20	235.30	124.98	3 893.74	1 129.45	599.88	14.4	6.79	29 947	16 264	4 073	
				450.92			2 164.42		4.44	1		9 610		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 016.51				77%	12 523			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			677.67				48%	7 807			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
33.	ТССЦ 104-0002 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Вата минеральная, м3	4.656	447.38			2 083.00					11 460			
				447.38			2 083.00		2 461.38			11 460		
	Объем: 96*0.05*0.97													
	
34.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Обшивка вентшахт досками (прим), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.96	3 104.61	230.44	94.03	2 980.43	221.22	90.26	14.4	8.23	12 202	3 186	743	
				2 780.15			2 668.94		3.1	1		8 274		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			234.49				90%	2 867			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			119.46				43%	1 370			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	
35.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной вентшахт (применит), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.96	5 141.97	364.90	26.60	4 936.29	350.30	25.54	14.41	8.24	24 002	5 048	210	
				4 750.47			4 560.45		4.11	1		18 743		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		106%			371.32				90%	4 543			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			189.16				43%	2 171			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	
36.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка  кровельной сталью оцинкованной боковин слуховых окон цветной (применит), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.37	402.73	364.90	26.60	149.01	135.01	9.84	14.41	8.24	2 044	1 946	81	
				11.23			4.16		4.11	1		17		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		106%			143.11				90%	1 751			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			72.91				43%	837			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	
37.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.1628	23 811.97			3 876.59					7 486			
				23 811.97			3 876.59		45 984.42			7 486		
	Объем: 0.37*0.44													
	
38.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.133	8 572.20	5 513.35	252.31	1 140.10	733.28	33.56	14.4	7.12	12 508	10 559	239	
				2 806.54	60.12		373.27	8.00	4.58	16.01		1 710	128	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			578.20				66%	7 053			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			467.01				50%	5 344			
										=(63.0* (0.8))				
	
39.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.5586	3 086.00			1 723.84					7 245			
				3 086.00			1 723.84		12 970.32			7 245		
	Объем: 0.133*4200													
	
40.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 3 канальная труба), 100 м труб	0.01	9 286.88	6 088.30	189.36	92.87	60.88	1.89	14.4	7.12	1 028	877	13	
				3 009.22	45.08		30.09	0.45	4.58	16		138	7	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			47.84				66%	583			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			38.64				50%	442			
										=(63.0* (0.8))				
	
41.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.044	3 086.00			135.78					571			
				3 086.00			135.78		12 970.32			571		
	Объем: 0.01*2*2200													
	
42.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4-х канальные), 100 м труб	0.01	13 930.32	9 132.45	284.04	139.30	91.32	2.84	14.4	7.12	1 542	1 315	20	
				4 513.83	67.62		45.14	0.68	4.58	16		207	11	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			71.76				66%	875			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			57.96				50%	663			
										=(63.0* (0.8))				
	
43.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.066	3 086.00			203.68					856			
				3 086.00			203.68		12 970.32			856		
	Объем: 0.01*3*2200													
	
44.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6-ти канал.), 100 м труб	0.07	23 217.20	15 220.75	473.40	1 625.20	1 065.45	33.14	14.4	7.12	17 990	15 343	236	
				7 523.05	112.70		526.61	7.89	4.58	16		2 412	126	
	Объем: 1.5+1.0+1.0+3.5													
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			837.21				66%	10 210			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			676.20				50%	7 735			
										=(63.0* (0.8))				
	
45.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.77	3 086.00			2 376.22					9 987			
				3 086.00			2 376.22		12 970.32			9 987		
	Объем: 0.07*5*2200													
	
46.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (8-ми канал.), 100 м труб	0.011	32 504.08	21 309.05	662.76	357.54	234.40	7.29	14.4	7.12	3 958	3 375	52	
				10 532.27	157.78		115.85	1.74	4.58	16		531	28	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			184.19				66%	2 246			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			148.77				50%	1 702			
										=(63.0* (0.8))				
	
47.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	1.694	3 086.00			5 227.68					21 972			
				3 086.00			5 227.68		12 970.32			21 972		
	Объем: 0.11*7*2200													
	
48.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (10-ти канал.), 100 м труб	0.012	41 790.96	27 397.35	852.12	501.49	328.77	10.23	14.4	7.12	5 551	4 734	73	
				13 541.49	202.86		162.50	2.43	4.58	16		744	39	
	Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9	
	Накладные расходы		78%			258.34				66%	3 150			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			208.66				50%	2 387			
										=(63.0* (0.8))				
	
49.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.2376	3 086.00			733.23					3 082			
				3 086.00			733.23		12 970.32			3 082		
	Объем: 0.012*9*2200													
	
50.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (12-ти канал.), 100 м труб	0.02	51 077.84	33 485.65	1 041.48	1 021.56	669.71	20.83	14.4	7.12	11 308	9 644	148	
				16 550.71	247.94		331.01	4.96	4.58	16		1 516	79	
	Объем: 1.0*2													
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			526.24				66%	6 417			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			425.04				50%	4 862			
										=(63.0* (0.8))				
	
51.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.484	3 086.00			1 493.62					6 278			
				3 086.00			1 493.62		12 970.32			6 278		
	Объем: 0.02*11*2200													
	
52.	ТЕР 46-01-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт бетонных оголовков (применит), 1 м3	0.9	1 489.12	278.21	47.43	1 340.21	250.39	42.69	14.4	6.26	8 533	3 606	267	
				1 163.48	1.96		1 047.13	1.76	4.45	14.41		4 660	25	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0797:[ М-(18.32=5233.80*0.0035) ]	
	Накладные расходы		99%			249.63				84%	3 050			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			151.29				48%	1 743			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
53.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.6863	2 412.79	1 295.60	2.05	1 655.90	889.17	1.41	14.4	5.73	15 636	12 804	8	
				1 115.14			765.32		3.69	1		2 824		
	Объем: 21.44+5.19+2.68+6.16+5.06+3.87+5.9+2.58+15.75													
	Накладные расходы		79%			702.44				67%	8 579			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			444.59				40%	5 122			
										=(50.0* (0.8))				
	
54.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6863	2 291.60	114.18	14.24	1 572.73	78.36	9.77	14.4	8.19	5 380	1 128	80	
				2 163.18			1 484.59		2.81	1		4 172		
	Объем: 21.44+5.19+2.68+6.16+5.06+3.87+5.9+2.58+15.75													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			74.44				80%	902			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			36.83				37%	417			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
55.	ТЕРр 58-21-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колпаков на  и вентиляционных трубах в один канал (деревянных), 10 шт.	0.8	1 164.95	201.58	3.80	931.96	161.26	3.04	14.4	8.24	4 343	2 322	25	
				959.57			767.66		2.6	1		1 996		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			133.85				71%	1 649			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			104.82				52%	1 207			
										=(65.0* (0.8))				
	
56.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	52.5	66.71		66.71	3 502.29		3 502.29	1	6.28	21 994		21 994	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
57.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	52.5	18.71		18.71	982.12		982.12	1	6.28	6 168		6 168	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	283 351.38	29 590.54	10 957.48			1 437 367	426 180	72 582	
			242 803.28	376.60				938 608	5 467	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	281 817.83	29 360.15	10 884.80			1 420 995	422 860	72 192	
			241 572.80	376.60				925 946	5 467	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	121 761.10					480 016			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4, 52; %=71 - по стр. 2, 3, 6-11, 22, 23, 25-29, 55; %=73 - по стр. 5, 30; %=90 - по стр. 12, 14, 31, 34-36; %=77 - по стр. 17, 32; %=92 - по стр. 19, 21, 24; %=66 - по стр. 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; %=67 - по стр. 53; %=80 - по стр. 54)	26 881.47					329 960			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 17, 32, 52; %=52 - по стр. 2, 3, 6-11, 22, 23, 25-29, 55; %=56 - по стр. 5, 30; %=43 - по стр. 12, 14, 31, 34-36; %=44 - по стр. 19, 21, 24; %=50 - по стр. 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; %=40 - по стр. 53; %=37 - по стр. 54)	18 160.22					209 029			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	326 859.52					1 959 984			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 533.55	230.39	72.68			16 372	3 320	390	
			1 230.48					12 662		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 16)	264.95					3 254			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 16)	163.58					1 859			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 962.08					21 485			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	328 821.60					1 981 469			
	Строительный контроль 2,14%	7 036.78					42 403			
	Всего со строительным контролем	335 858.38					2 023 872			
	Непредвиденные расходы	6 717.17					40 477			
	Итого с непредвиденными затратами	342 575.55					2 064 349			
	НДС	61 663.60					371 583			
	Всего с НДС	404 239.15					2 435 932			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	27 146.42					333 214			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	18 323.80					210 888			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)