«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭК №17»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Н. Чикулаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Художественная д.6	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	2.291	
2.	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	2.291	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.06	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.042	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.98	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.71	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	14	
8.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6.1857	
9.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	128.04399	
10.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.291	
11.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	286.375	
12.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	0.75	
13.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.75	
14.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	93.75	
15.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	11.25	
16.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	229.5	
17.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2.291	
18.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	29	
19.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.26	
20.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.24	
21.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.26	
22.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.26	
23.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.08	
24.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.04	
25.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.02	
26.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.02	
27.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.06	
28.	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной	м3 кладки	0.144	
29.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.01	
30.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.042	
31.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.005	
32.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.011	
33.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.005	
34.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.022	
35.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.054	
36.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.054	
37.	Разборка подшивки карнизов из строганных досок	100 м2 подшивки	0.28992	
38.	Подшивка карнизов  досками обшивки	100 м2 потолка	0.28992	
39.	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28992	
40.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.08496	
41.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0373824	
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
42.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	26.28	
43.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	26.28	

Составил:	инженер ООО "ЖЭК №17"                               М.А. Резников	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Гл. инженер  ООО "ЖЭК №17"                          С.И. Сиротина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)