«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 153 841	руб.	Смета на сумму:	2 153 841	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УК Управдом»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /В.А. Тишковец/	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
 на благоустройство дворовой территории МКД №5-7 по ул. Фабричная г. Калининграда по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	
Сметная стоимость:	2 153.841	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.203	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	209.387	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.00312	6 900.71	2 146.35	4 754.36	21.53	6.70	14.83	17	4.74	184	114	70	
					473.09			1.48	1	17.03			25	
	Объем: 7.8*0.04													
	Накладные расходы		104%			8.51				88%	122			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.91				48%	67			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.95					373			
	
2.	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.15	1 689.81	625.26	1 064.55	253.47	93.79	159.68	17	4.37	2 292	1 594	698	
					105.56			15.83	1	17.03			270	
	Накладные расходы		104%			114.00				88%	1 640			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			65.77				48%	895			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					433.25					4 827			
	
3.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	1.23	3.71		3.13	4.55		3.85	1	9.09	45		35	
					0.36			0.44	1	14.28			6	
	Объем: (0.32*2.2)+(15*0.2*0.08)*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			0.44				100%	6			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			0.26				60%	4			
	
4.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.23	16.40		16.40	20.17		20.17		8.9	180		180	

	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
	
5.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.1284	4 846.79	124.86	4 711.39	622.33	16.03	604.94	17	10.04	6 353	273	6 074	
				10.54	657.79		1.35	84.46	4.81	17.03		7	1 438	
	Объем: 321*0.4													
	Накладные расходы		95%			95.47				81%	1 386			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			43.21				34%	582			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					761.01					8 321			
	
6.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	205.44	16.40		16.40	3 369.22		3 369.22		8.9	29 986		29 986	
														
	Объем: 128.4*1.6													
	
7.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.1284	344.93	24.76	314.90	44.29	3.18	40.43	17	9.45	439	54	382	
				5.27	49.16		0.68	6.31	4.81	17.03		3	107	
	Накладные расходы		95%			9.02				81%	130			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			4.08				34%	55			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.39					624			
	
8.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.642	2 520.14	133.78	2 368.36	1 617.93	85.89	1 520.49	17	6.32	11 135	1 460	9 609	
				18.00	198.48		11.56	127.42	5.7	17.02		66	2 169	
	Объем: 321*0.2													
	Накладные расходы		142%			302.90				121%	4 391			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			172.78				65%	2 359			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 093.61					17 885			
	
9.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	70.62	104.66			7 391.09					36 487			
				104.66			7 391.09		516.66			36 487		
	Объем: 64.2*1.10													
	
10.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.321	61 088.01	320.44	4 324.25	19 609.25	102.86	1 388.08	17	7.13	168 007	1 749	9 897	
				56 443.32	612.47		18 118.31	196.60	8.63	17.01		156 361	3 344	
	Накладные расходы		142%			425.23				121%	6 163			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			242.56				65%	3 310			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 277.05					177 480			
	
11.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1605	540.62		540.62	86.77		86.77	1	8.67	752		752	
					59.01			9.47	4.77	17.03			161	
	Объем: 321*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			13.45				121%	195			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			7.67				65%	105			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.89					1 051			
	
12.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	16.37	280.61			4 593.59					34 724			
				280.61			4 593.59		2 121.17			34 724		
	Объем: 16.05*1.02													
	
13.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	32.1	144.06	122.25	15.86	4 624.33	3 924.23	509.11	17	5.41	70 427	66 712	2 754	
				5.95	0.73		191.00	23.43	5.03	16.89		961	396	
	Накладные расходы		142%			5 605.68				121%	81 201			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			3 197.60				65%	43 620			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 427.61					195 248			
	
14.	СЦена поставщика. 
Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая, м2	327.42	104.55			34 233.22			1	1	172 878			
				104.55			34 233.22		5.05	1		172 878		
	Объем: (32.1)*10.2													
	Поправки: М: =480*1.1/5.05	
	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
	
15.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.00775	4 846.79	124.86	4 711.39	37.56	0.97	36.51	17	10.04	383	16	367	
				10.54	657.79		0.08	5.10	4.81	17.03			87	
	Объем: 31*0.25													
	Накладные расходы		95%			5.77				81%	83			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			2.61				34%	35			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.94					501			
	
16.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	12.4	16.40		16.40	203.36		203.36		8.9	1 810		1 810	
														
	Объем: 7.75*1.6													
	
17.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.00775	344.93	24.76	314.90	2.67	0.19	2.44	17	9.45	27	3	23	
				5.27	49.16		0.04	0.38	4.81	17.03			6	
	Накладные расходы		95%			0.54				81%	7			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.25				34%	3			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.46					37			
	
18.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.062	2 520.14	133.78	2 368.36	156.25	8.29	146.84	17	6.32	1 075	141	928	
				18.00	198.48		1.12	12.31	5.7	17.02		6	209	
	Объем: 31*0.2													
	Накладные расходы		142%			29.25				121%	424			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			16.69				65%	228			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					202.19					1 726			
	
19.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	6.82	104.66			713.78					3 524			
				104.66			713.78		516.66			3 524		
	Объем: 6.2*1.10													
	
20.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0155	540.62		540.62	8.38		8.38	1	8.67	73		73	
					59.01			0.91	4.77	17.03			16	
	Объем: 31*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			1.29				121%	19			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.74				65%	10			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10.41					103			
	
21.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	1.58	280.61			443.36					3 351			
				280.61			443.36		2 121.17			3 351		
	Объем: 1.55*1.02													
	
22.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	3.1	144.06	122.25	15.86	446.59	378.98	49.17	17	5.41	6 801	6 443	266	
				5.95	0.73		18.45	2.26	5.03	16.89		93	38	
	Накладные расходы		142%			541.36				121%	7 842			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			308.80				65%	4 213			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 296.76					18 856			
	
23.	СЦена поставщика. 
Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая, м2	31.62	80.59			2 548.38			1	1	12 869			
				80.59			2 548.38		5.05	1		12 869		
	Объем: (3.1)*10.2													
	Поправки: М: =370*1.1/5.05	
	
	Установка бортовых камней	
	
24.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.00814	4 846.79	124.86	4 711.39	39.45	1.02	38.35	17	10.04	403	17	385	
				10.54	657.79		0.09	5.35	4.81	17.03			91	
	Объем: 78*0.3*0.3+20*0.28*0.2													
	Накладные расходы		95%			6.05				81%	87			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			2.74				34%	37			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.24					527			
	
25.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	13.024	16.40		16.40	213.59		213.59		8.9	1 901		1 901	
														
	Объем: 8.14*1.6													
	
26.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.00814	344.93	24.76	314.90	2.81	0.20	2.56	17	9.45	28	3	24	
				5.27	49.16		0.04	0.40	4.81	17.03			7	
	Накладные расходы		95%			0.57				81%	8			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.26				34%	3			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.64					40			
	
27.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0524	2 520.14	133.78	2 368.36	132.06	7.01	124.10	17	6.32	909	119	784	
				18.00	198.48		0.94	10.40	5.7	17.02		5	177	
	Объем: 78*0.3*0.2+20*0.28*0.1													
	Накладные расходы		142%			24.72				121%	358			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			14.10				65%	192			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.88					1 460			
	
28.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	5.76	104.66			602.84					2 976			
				104.66			602.84		516.66			2 976		
	Объем: 5.24*1.10													
	
29.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.78	5 013.40	682.44	81.37	3 910.45	532.30	63.47	17	7.27	25 322	9 049	461	
				4 249.59	10.25		3 314.68	8.00	4.77	17.04		15 811	136	
	Накладные расходы		142%			767.23				121%	11 114			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			437.64				65%	5 970			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 115.32					42 406			
	
30.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	78	76.13			5 938.14					26 728			
				76.13			5 938.14		342.67			26 728		
	
31.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	0.2	937.76	682.44	81.37	187.55	136.49	16.27	17	7.27	2 605	2 320	118	
				173.95	10.25		34.79	2.05	4.77	17.04		166	35	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Накладные расходы		142%			196.73				121%	2 850			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			112.22				65%	1 531			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					496.49					6 985			
	
32.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.00396	569.06			2.25					12			
				569.06			2.25		2 995.86			12		
	Объем: (0.2)*(0.06*0.33)													
	
33.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	1.01	685.00			691.85					3 335			
				685.00			691.85		3 302.36			3 335		
	Объем: (0.2)*(5.9*0.86)													
	
34.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	20	34.14			682.80					3 715			
				34.14			682.80		185.77			3 715		
	
	Прочие работы	
	
35.	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец	5	198.53	15.09	5.07	992.65	75.45	25.35	17	9.85	8 355	1 283	250	
				178.37			891.85		7.65	1		6 823		
	Накладные расходы		104%			78.47				88%	1 129			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			45.27				48%	616			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 116.39					10 100			
	
36.	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м	0.05	398.87	165.14	182.08	19.94	8.26	9.10	17	8.92	237	140	81	
				51.65	8.29		2.58	0.41	6.05	17.04		16	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 403-0003:[ М-(67.13=839.12*0.08) ]	
	Накладные расходы		142%			12.31				121%	178			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			7.02				65%	96			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.27					510			
	
37.	ТЕР 01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0054	2 318.40	2 318.40		12.52	12.52		17	1	213	213		
									1	1				
	Объем: 0.27*2													
	Накладные расходы		80%			10.02				68%	145			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			4.76				31%	66			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.29					424			
	
38.	ТЕР 06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00384	75 738.95	1 490.40	1 792.35	290.84	5.72	6.88	17	11.25	1 521	97	77	
				72 456.20	271.44		278.23	1.04	4.84	17.03		1 347	18	
	Объем: 0.4*0.4*0.3*4*2													
	Накладные расходы		105%			7.10				89%	102			
										=(105.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3.72				44%	51			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					301.66					1 674			
	
39.	ТЕР 09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж металлического оборудования элементов благоустройства (скамейка), 1 т конструкций	0.102	1 237.00	323.05	786.32	126.17	32.95	80.20	17	7.11	1 188	560	570	
				127.63	85.22		13.02	8.69	4.39	17.03		57	148	
	Объем: 0.051*2													
	Накладные расходы		90%			37.48				77%	545			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			29.98				58%	411			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					193.63					2 144			
	
40.	СЦена поставщика. 
Скамейка со спинкой 1,86*0,53, шт	2	2 251.72			4 503.45			1	1	22 742			
				2 251.72			4 503.45		5.05	1		22 742		
	Поправки: М: =11040*1.03/5.05	
	
41.	СЦена поставщика. 
Урна железобетонная с металлической вставкой 044*0,44, шт	2	784.16			1 568.32			1	1	7 920			
				784.16			1 568.32		5.05	1		7 920		
	Поправки: М: =3600*1.1/5.05	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	100 969.75	5 433.03	8 744.14			673 912	92 360	68 555	
			86 791.88	522.74				512 983	8 891	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	97 032.69	5 400.08	4 853.75			638 802	91 800	34 073	
			86 778.86	513.61				512 926	8 737	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	63 913.07					331 261			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 35; %=81 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 36; %=68 - по стр. 37; %=89 - по стр. 38)	8 255.65					119 575			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 35; %=34 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 36; %=31 - по стр. 37; %=44 - по стр. 38)	4 695.40					64 042			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	109 983.74					822 419			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	126.17	32.95	80.20			1 188	560	570	
			13.02	8.69				57	148	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 39)	37.48					545			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 39)	29.98					411			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	193.63					2 144			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 810.89		3 810.19			33 922		33 912	
				0.44					6	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)	0.44					6			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	0.26					4			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 810.89					33 922			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	113 988.26					858 485			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 439.35					18 372			
	ИТОГО	116 427.61					876 857			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 328.55					17 537			
	ИТОГО	118 756.16					894 394			
	НДС 18%	21 376.11					160 991			
	ВСЕГО С НДС	140 132.27					1 055 385			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 293.13					120 120			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 725.38					64 453			
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
	
42.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.1456	4 846.79	124.86	4 711.39	705.69	18.18	685.98	17	10.04	7 204	309	6 887	
				10.54	657.79		1.53	95.77	4.81	17.03		7	1 631	
	Объем: 364*0.4													
	Накладные расходы		95%			108.25				81%	1 571			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			49.00				34%	660			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					862.94					9 435			
	
43.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	232.96	16.40		16.40	3 820.54		3 820.54		8.9	34 003		34 003	
														
	Объем: 145.6*1.6													
	
44.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.1456	344.93	24.76	314.90	50.22	3.61	45.85	17	9.45	498	61	433	
				5.27	49.16		0.77	7.16	4.81	17.03		4	122	
	Накладные расходы		95%			10.23				81%	148			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			4.63				34%	62			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.08					708			
	
45.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.728	2 520.14	133.78	2 368.36	1 834.66	97.39	1 724.17	17	6.32	12 627	1 656	10 897	
				18.00	198.48		13.10	144.49	5.7	17.02		75	2 459	
	Объем: 364*0.2													
	Накладные расходы		142%			343.47				121%	4 979			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			195.92				65%	2 675			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 374.05					20 281			
	
46.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	80.08	104.66			8 381.17					41 374			
				104.66			8 381.17		516.66			41 374		
	Объем: 72.8*1.10													
	
47.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.364	61 088.01	320.44	4 324.25	22 236.04	116.64	1 574.03	17	7.13	190 512	1 983	11 223	
				56 443.32	612.47		20 545.37	222.94	8.63	17.01		177 307	3 792	
	Накладные расходы		142%			482.20				121%	6 988			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			275.06				65%	3 754			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 993.30					201 254			
	
48.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.182	540.62		540.62	98.39		98.39	1	8.67	853		853	
					59.01			10.74	4.77	17.03			183	
	Объем: 364*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			15.25				121%	221			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			8.70				65%	119			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					122.34					1 193			
	
49.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	18.56	280.61			5 208.12					39 369			
				280.61			5 208.12		2 121.17			39 369		
	Объем: 18.2*1.02													
	
50.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	36.4	144.06	122.25	15.86	5 243.78	4 449.90	577.30	17	5.41	79 861	75 648	3 123	
				5.95	0.73		216.58	26.57	5.03	16.89		1 089	449	
	Накладные расходы		142%			6 356.59				121%	92 077			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			3 625.94				65%	49 463			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 226.31					221 401			
	
51.	СЦена поставщика. 
Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая, м2	371.28	104.55			38 818.98			1	1	196 036			
				104.55			38 818.98		5.05	1		196 036		
	Объем: (36.4)*10.2													
	Поправки: М: =480*1.1/5.05	
	
52.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0642	2 520.14	133.78	2 368.36	161.79	8.59	152.05	17	6.32	1 114	146	961	
				18.00	198.48		1.16	12.74	5.7	17.02		7	217	
	Объем: 107*0.3*0.2													
	Накладные расходы		142%			30.29				121%	439			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			17.28				65%	236			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.36					1 789			
	
53.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	7.06	104.66			738.90					3 648			
				104.66			738.90		516.66			3 648		
	Объем: 6.42*1.10													
	
54.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.07	5 013.40	682.44	81.37	5 364.34	730.21	87.07	17	7.27	34 736	12 414	633	
				4 249.59	10.25		4 547.06	10.97	4.77	17.04		21 689	187	
	Накладные расходы		142%			1 052.48				121%	15 247			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			600.36				65%	8 191			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 017.17					58 174			
	
55.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	107	76.13			8 145.91					36 666			
				76.13			8 145.91		342.67			36 666		
	
	озеленение	
	
56.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	1.2	2 168.55	337.20		2 602.26	404.64		17	1	17 252	6 879		
				1 831.35			2 197.62		4.72	1		10 373		
	Накладные расходы		115%			465.34				98%	6 741			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			311.57				61%	4 196			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 379.17					28 190			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	103 410.79	5 829.16	8 765.38			695 753	99 096	69 013	
			88 816.27	531.38				527 644	9 040	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	99 590.25	5 829.16	4 944.84			661 750	99 096	35 010	
			88 816.27	531.38				527 644	9 040	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	61 293.08					317 093			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 42, 44; %=121 - по стр. 45, 47, 48, 50, 52, 54; %=98 - по стр. 56)	8 864.10					128 413			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 42, 44; %=65 - по стр. 45, 47, 48, 50, 52, 54; %=61 - по стр. 56)	5 088.46					69 355			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	113 542.81					859 518			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 820.54		3 820.54			34 003		34 003	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 820.54					34 003			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	117 363.35					893 521			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 511.58					19 121			
	ИТОГО	119 874.93					912 642			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 397.50					18 253			
	ИТОГО	122 272.43					930 895			
	НДС 18%	22 009.04					167 561			
	ВСЕГО С НДС	144 281.47					1 098 456			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 864.10					128 413			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 088.46					69 355			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	204 380.54	11 262.19	17 509.52			1 369 665	191 456	137 568	
			175 608.15	1 054.12				1 040 627	17 931	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	196 622.94	11 229.24	9 798.59			1 300 552	190 896	69 083	
			175 595.13	1 044.99				1 040 570	17 777	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	125 206.15					648 354			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 35; %=81 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26, 42, 44; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 36, 45, 47, 48, 50, 52, 54; %=68 - по стр. 37; %=89 - по стр. 38; %=98 - по стр. 56)	17 119.75					247 988			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 35; %=34 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26, 42, 44; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 36, 45, 47, 48, 50, 52, 54; %=31 - по стр. 37; %=44 - по стр. 38; %=61 - по стр. 56)	9 783.86					133 397			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	223 526.55					1 681 937			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	126.17	32.95	80.20			1 188	560	570	
			13.02	8.69				57	148	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 39)	37.48					545			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 39)	29.98					411			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	193.63					2 144			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	7 631.43		7 630.73			67 925		67 915	
				0.44					6	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)	0.44					6			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	0.26					4			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	7 631.43					67 925			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	231 351.61					1 752 006			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 950.92					37 493			
	ИТОГО	236 302.53					1 789 499			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 726.05					35 790			
	ИТОГО	241 028.58					1 825 289			
	НДС 18%	43 385.14					328 552			
	ВСЕГО С НДС	284 413.72					2 153 841			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	17 157.23					248 533			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 813.84					133 808			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)