«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
          Директор МКУ «КР МКД»
	Директор ООО «УК Мегадом»	
		
________________ /_Русович С.Б.__ /	________________ / Уланова О.В. /	
		
«______»_________________ 2014 г.	           «______»_______________ 2014 г.	

Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Самаркандская, дом № 2-4,       г. Калининград	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 2-4, ул. Самаркандская	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6.755	
2.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6.755	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.875	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	24	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.32	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	1.48	
8.	Ремонт кирпичной кладки (мауэрлат)	1 м3 кладки	1.6	
9.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
10.	Смена жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	0.06	
11.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку (слуховые окна)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.06	
12.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0264	
13.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	6.755	
14.	Безасбестовый лист, типа Этернит 	м2	864.64	
15.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.68	
16.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.88	
17.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.88	
18.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий	0.91	
19.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.91	
20.	Смена обделок из листовой стали капельника	100 м	0.91	
21.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.624	
22.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
23.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.62	
24.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
25.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
26.	Разборка карниза  МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б)  При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций	100 м2 потолка	0.2665	
27.	Подшивка карниза досками обшивки	100 м2 потолка	0.2665	
28.	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2665	
29.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	18.2385	
30.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	377.53695	
31.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.0652	
32.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.2738	
33.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5каналов)	100 м труб	0.0652	
34.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.7172	
35.	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	100 м	0.0163	
36.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.28	
37.	Окраска дымовых труб   по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28	
38.	Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали (оголовки дымовых труб)	100 м2 покрытия	0.0688	
39.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	27.33	
40.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	27.33	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)