«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	431 262.36	руб.	Смета на сумму:	431 262.36	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Е.В. Шулепко/	
		
«______»______________ 2019г.	«______»_______________ 2019г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» по адресу: проспект Московский 14б
	
Сметная стоимость:	431.262	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.162	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	27.985	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2018-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный Каталог текущих цен Калининградской области за 4 квартал 2018 г. в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  проспект Московский, 14б	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3		0.112	33 014.43	3 697.62	
		Объем: 160*0.07						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	1.8872	276.630	522.06	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	8.70464	157.170	1 368.11	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.50512	1 007.90	509.11	
			(1)			276.63	139.73	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	1.38208	1 311.07	1 812.00	
			(1)			276.63	382.32	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.22176	37.85	8.39	
		Накладные расходы				104%	1 965.78	
		Сметная прибыль				60%	1 134.10	
		Всего с НР и СП					6 797.50	
	
2.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.35	16 812.54	5 884.39	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	3.29	205.930	677.51	
2. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	23.891	167.930	4 012.02	
2. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	3.29	540.73	1 779.00	
			(1)			205.93	677.51	
2. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	9.87	9.46	93.37	
		Накладные расходы				104%	4 877.11	
		Сметная прибыль				60%	2 813.72	
		Всего с НР и СП					13 575.22	
	
3.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		52.4	42.09	2 205.52	
		Объем: 11.2*1.8+35*0.3*0.15*2.2+16*1.8						
	
4.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		52.4	272.78	14 293.67	
		Объем: 11.2*1.8+35*0.3*0.15*2.2+16*1.8						
	
	Устройство проезжей части дворовой территории	
	тип 3	
5.	ГЭСН 27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3		0.16	6 945.75	1 111.32	
		Объем: 160*0.1						
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.79	0.6064	271.780	164.81	
5. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	13.22	2.1152	151.590	320.64	
5. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.94	0.3104	1 676.22	520.30	
			(1)			276.63	85.87	
5. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.39	0.2224	37.85	8.42	
5. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.46	0.0736	859.14	63.23	
			(1)			236.67	17.42	
5. 6.	91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1.39	0.2224	893.56	198.73	
			(1)			276.63	61.52	
		Накладные расходы				142%	689.34	
		Сметная прибыль				81%	393.21	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 193.87	
	
6.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.16	23 688.04	3 790.09	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	3.3552	273.162	916.51	
6. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	4.7536	166.250	790.29	
6. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.1936	1 007.90	195.13	
			(1)			276.63	53.56	
6. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.2048	1 676.22	343.29	
			(1)			276.63	56.65	
6. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.8256	735.57	607.29	
			(1)			276.63	228.39	
6. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.376	848.15	1 167.05	
			(1)			276.63	380.64	
6. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.464	764.61	354.78	
			(1)			276.63	128.36	
6. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.2912	859.14	250.18	
			(1)			236.67	68.92	
6. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	4	20.52	82.08	
		Накладные расходы				142%	2 423.66	
		Сметная прибыль				81%	1 382.51	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 596.25	
	
7.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.16	1 840.15	-294.42	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.368	276.630	-101.80	
7. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.08	735.57	-58.85	
			(1)			276.63	-22.13	
7. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.184	848.15	-156.06	
			(1)			276.63	-50.90	
7. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.104	764.61	-79.52	
			(1)			276.63	-28.77	
		Накладные расходы				142%	-144.56	
		Сметная прибыль				81%	-82.46	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					-521.43	
	
8.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		20	2 073.78	41 475.60	
		Объем: 160*0.1*1.25						
	
9.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.128	413.18	52.89	
		Объем: 160*0.8/1000						
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.08448	221.300	18.70	
9. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.04224	1 252.06	52.89	
			(2)			442.60	18.70	
		Накладные расходы				142%	26.55	
		Сметная прибыль				81%	15.15	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					94.59	
	
10.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.132	18 501.88	2 442.25	
		Объем: (0.128)*1.03						
	
11.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.16	26 424.15	4 227.86	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	3.0688	281.533	863.97	
11. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	6.128	187.210	1 147.22	
11. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.008	963.24	7.71	
			(1)			276.63	2.21	
11. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.5104	1 363.14	695.75	
			(1)			295.07	150.60	
11. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.224	19.29	4.32	
11. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.6336	585.03	370.68	
			(1)			236.67	149.95	
11. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	1.8416	855.09	1 574.73	
			(1)			295.07	543.40	
11. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.0624	859.14	53.61	
			(1)			236.67	14.77	
11. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0128	1 086.42	13.91	
			(1)			236.67	3.03	
11. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.0004448	56 405.58	25.09	
11. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.032	20.52	0.66	
11. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.0003424	58 833.99	20.14	
11. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.0464	6 768.37	314.05	
		Накладные расходы				142%	2 855.89	
		Сметная прибыль				81%	1 629.06	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 712.81	
	
12.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		14.992	3 415.26	51 201.58	
		Объем: (0.16)*93.7						
		Поправки: М: =3415.26	
	
13.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.002	23 301.80	46.60	
		Объем: (0.16)*0.0108						
	
14.	ГЭСН 27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2		0.16	33.70	5.39	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
14. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.0288	187.210	5.39	
		Накладные расходы				142%	7.65	
		Сметная прибыль				81%	4.37	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					17.41	
	
15.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		3.744	3 415.26	12 786.73	
		Объем: (0.16)*11.7						
		Поправки: М: =3415.26	
		Начисления: Н48= 2	
	
16.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0004	23 301.80	9.32	
		Объем: (0.16)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
17.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.048	413.18	19.83	
		Объем: 160*0.3/1000						
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.03168	221.300	7.01	
17. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.01584	1 252.06	19.83	
			(2)			442.60	7.01	
		Накладные расходы				142%	9.95	
		Сметная прибыль				81%	5.68	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					35.46	
	
18.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.049	18 501.88	906.59	
		Объем: (0.048)*1.03						
	
19.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.16	25 495.92	4 079.35	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	3.0592	281.632	861.57	
19. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	6.128	187.210	1 147.22	
19. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0048	963.24	4.62	
			(1)			276.63	1.33	
19. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.5104	1 363.14	695.75	
			(1)			295.07	150.60	
19. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.224	19.29	4.32	
19. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.6336	585.03	370.68	
			(1)			236.67	149.95	
19. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	1.8416	855.09	1 574.73	
			(1)			295.07	543.40	
19. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.0624	859.14	53.61	
			(1)			236.67	14.77	
19. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0064	1 086.42	6.95	
			(1)			236.67	1.51	
19. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.032	20.52	0.66	
19. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.000992	58 833.99	58.36	
19. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.024	6 768.37	162.44	
		Накладные расходы				142%	2 852.48	
		Сметная прибыль				81%	1 627.12	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 558.95	
	
20.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		15.456	4 115.14	63 603.60	
		Объем: (0.16)*96.6						
	
21.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.002	23 301.80	46.60	
		Объем: (0.16)*0.0108						
	
	Установка бортовых камней	
22.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00315	54 728.61	172.40	
		Объем: (35*0.3*0.3)						
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.137403	276.630	38.01	
22. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.047502	151.590	7.20	
22. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.032571	1 007.90	32.83	
			(1)			276.63	9.01	
22. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.104832	1 258.83	131.97	
			(1)			276.63	29.00	
22. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000126	3 177.00	0.40	
		Накладные расходы				95%	42.95	
		Сметная прибыль				43%	19.44	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					234.79	
	
23.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		5.04	157.19	792.24	
		Объем: 3.15*1.6						
	
24.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.021	19 980.32	419.59	
		Объем: (35*0.3*0.2)						
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.29148	262.054	76.38	
24. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.33012	155.780	51.43	
24. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.03717	1 676.22	62.31	
			(1)			276.63	10.28	
24. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.09009	1 065.12	95.96	
			(1)			205.93	18.55	
24. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.14868	1 307.46	194.39	
			(1)			295.07	43.87	
24. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01554	859.14	13.35	
			(1)			236.67	3.68	
24. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.105	20.52	2.15	
		Накладные расходы				142%	181.49	
		Сметная прибыль				81%	103.53	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					704.61	
	
25.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.31	568.71	1 313.72	
		Объем: 2.1*1.10						
	
26.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.35	33 867.53	11 853.63	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.252	274.410	69.15	
26. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	26.628	164.300	4 374.98	
26. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.238	963.24	229.25	
			(1)			276.63	65.84	
26. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.014	1 086.42	15.21	
			(1)			236.67	3.31	
26. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00035	59 117.96	20.69	
26. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	2.065	3 360.22	6 938.85	
26. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.021	3 119.63	65.51	
26. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0595	3 514.88	209.14	
		Накладные расходы				142%	6 310.66	
		Сметная прибыль				81%	3 599.75	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					21 764.04	
	
27.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		35	346.52	12 128.20	
		Объем: (0.35)*100.0						
	
	Благоустройство	
28.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.5	13 049.85	19 574.78	
28. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	60	154.380	9 262.80	
28. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	22.5	458.31	10 311.98	
		Накладные расходы				115%	10 652.22	
		Сметная прибыль				77%	7 132.36	
						=(90*0.85)		
		Всего с НР и СП					37 359.36	
	
	Скамейки, урны	
29.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0027	42 445.20	114.60	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*3						
29. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	0.756	151.590	114.60	
		Накладные расходы				80%	91.68	
		Сметная прибыль				38%	43.55	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					249.83	
	
30.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0027	7 797.26	21.05	
30. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.144612	145.580	21.05	
		Накладные расходы				80%	16.84	
		Сметная прибыль				38%	8.00	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					45.89	
	
31.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.432	157.19	67.91	
		Объем: 0.27*1.6						
	
32.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.003	47 022.44	141.07	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.05439	276.343	15.03	
32. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.54	151.590	81.86	
32. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.054	1 078.65	58.25	
			(1)			276.63	14.94	
32. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.144	3.65	0.53	
32. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00039	1 086.42	0.42	
			(1)			236.67	0.09	
32. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0006	20.52	0.01	
		Накладные расходы				105%	101.73	
		Сметная прибыль				55%	53.29	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					296.09	
	
33.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.306	3 360.22	1 028.23	
		Объем: 0.003*102						
	
34.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.153	12 057.40	1 844.78	
		Объем: (51*3)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.89199	275.789	246.00	
34. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	4.95261	182.740	905.04	
34. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.01071	1 706.84	18.28	
			(1)			315.05	3.37	
34. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.01836	963.24	17.69	
			(1)			276.63	5.08	
34. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.83385	836.23	697.29	
			(1)			276.63	230.67	
34. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.14688	8.06	1.18	
34. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.02907	1 086.42	31.58	
			(1)			236.67	6.88	
34. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.25704	3.25	0.84	
34. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	1.47186	117.46	172.88	
		Накладные расходы				90%	1 035.94	
		Сметная прибыль				72%	828.75	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 709.46	
	
35.	15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.		3	10 821.82	32 465.46	
	
36.	С37 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт		1	4 100.00	4 100.00	
		Поправки: М: =4100	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					297 630.04	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					278 425.92	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					143 057.60	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2; %=142 - по стр. 5-7, 9, 11, 14, 17, 19, 24, 26; %=95 - по стр. 22; %=115 - по стр. 28; %=80 - по стр. 29, 30; %=105 - по стр. 32)					32 961.44	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5-7, 9, 11, 14, 17, 19, 24, 26; %=43 - по стр. 22; %=77 - по стр. 28; %=38 - по стр. 29, 30; %=55 - по стр. 32)					19 882.36	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					331 269.72	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 844.78	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 34)					1 035.94	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 34)					828.75	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 709.47	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					17 359.34	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					17 359.34	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					352 338.53	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	7 046.77	
	Итого с непредвиденными расходами					359 385.30	
	НДС 20%				20	71 877.06	
	ВСЕГО С НДС					431 262.36	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					33 997.38	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					20 711.11	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					297 630.04	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					278 425.92	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					143 057.60	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2; %=142 - по стр. 5-7, 9, 11, 14, 17, 19, 24, 26; %=95 - по стр. 22; %=115 - по стр. 28; %=80 - по стр. 29, 30; %=105 - по стр. 32)					32 961.44	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5-7, 9, 11, 14, 17, 19, 24, 26; %=43 - по стр. 22; %=77 - по стр. 28; %=38 - по стр. 29, 30; %=55 - по стр. 32)					19 882.36	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					331 269.72	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 844.78	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 34)					1 035.94	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 34)					828.75	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 709.47	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					17 359.34	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					17 359.34	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					352 338.53	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	7 046.77	
	Итого с непредвиденными расходами					359 385.30	
	НДС 20%				20	71 877.06	
	ВСЕГО С НДС					431 262.36	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					33 997.38	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					20 711.11	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ "КР МКД":                                             Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД"    :                                        Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)