«УТВЕРЖДАЮ»	

                                                                                                                            Смета на сумму:                  3 316 876 руб.	

                            Директор  МКУ  «КР  МКД»	

                                    	

                                                                                                                            ________________ /_С.Б. Русович  /	

	

                                                                                                                               «______»____________________ 2015 г.

	

	

						
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвальных помещений, фасада без утепления, внутридомовых инженерных систем водоотведения                                               многоквартирного дома № 51-55 по ул. Клавы Назаровой в г. Калининграде 	
Сметная стоимость:	3 316.876	тыс. руб.	
монтажных работ:	8.379	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	5.627	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	863.889	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  Подвал	
	
	Потолок	
	
1.	ТЕРр 62-41-1 
(прим.) 
Очистка вручную поверхности потолков, 100 м2 расчищенной поверхности	2.35	172.22	172.22		404.72	404.72		16.11	1	6 520	6 520		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			323.78				68%	4 434			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			202.36				40%	2 608			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					930.86					13 562			
	
2.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками металлических балок, 1 м2 очищаемой поверхности	60	9.37	9.37		562.35	562.35		16.1	1	9 054	9 054		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			455.50				69%	6 247			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			337.41				48%	4 346			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 355.26					19 647			
	
3.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6	374.88	82.80	15.62	224.93	49.68	9.37	16.11	2.72	1 304	800	25	
				276.46	0.17		165.88	0.10	2.88	16.45		478	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			40.32				69%	553			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.87				48%	385			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					295.12					2 242			
	
4.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	2.35	57.10	31.22		134.19	73.37		16.11	1	1 426	1 182		
				25.88			60.82		4.02	1		244		
	Накладные расходы		80%			58.70				68%	804			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			36.69				40%	473			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					229.57					2 703			
	
5.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	2.35	80.30	76.91	1.68	188.70	180.74	3.94	16.11	9.18	2 959	2 912	36	
				1.71	0.16		4.02	0.38	2.64	18.69		11	7	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			172.06				80%	2 335			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			85.13				37%	1 080			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					445.89					6 374			
	
6.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	30.86	15.82			488.21					1 601			
				15.82			488.21		51.87			1 601		
	Объем: (2.35)*0.013*1010													
	
7.	ТЕР 15-02-016-02 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.35	1 942.69	873.55	150.35	4 565.33	2 052.85	353.32	16.11	11.72	45 244	33 071	4 141	
				918.79	86.58		2 159.16	203.45	3.72	14.8		8 032	3 011	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(87.48=31.58*2.77) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2 143.49				80%	28 866			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 060.46				37%	13 350			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 769.28					87 460			
	
8.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.35	189.33	101.80	2.94	444.91	239.23	6.90	16.11	9.17	4 752	3 854	63	
				84.59	0.16		198.79	0.38	4.2	18.69		835	7	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			227.63				80%	3 089			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			112.62				37%	1 429			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					785.16					9 269			
	
	Стены	
	
9.	ТЕР 46-02-009-01 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных, 100 м2	1.2	244.43	244.43		293.32	293.32		16.11	1	4 725	4 725		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			290.39				84%	3 969			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			175.99				48%	2 268			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					759.70					10 962			
	
10.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	21.328												
									3.85					
	Объем: (0.86)*24.8													
	
11.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	3.75	57.10	31.22		214.13	117.08		16.11	1	2 276	1 886		
				25.88			97.05		4.02	1		390		
	Накладные расходы		80%			93.66				68%	1 282			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			58.54				40%	754			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					366.33					4 313			
	
12.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	3.75	80.30	76.91	1.68	301.11	288.42	6.28	16.11	9.18	4 721	4 646	58	
				1.71	0.16		6.41	0.61	2.64	18.69		17	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			274.58				80%	3 726			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			135.84				37%	1 723			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					711.53					10 170			
	
13.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	49.24	15.82			778.98					2 554			
				15.82			778.98		51.87			2 554		
	Объем: (3.75)*0.013*1010													
	
14.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.7	1 043.83	675.65	13.36	1 774.51	1 148.61	22.71	16.11	9.09	22 125	18 504	206	
				354.82			603.19		5.66	1		3 414		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			907.40				67%	12 398			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			574.30				40%	7 402			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 256.22					41 924			
	
15.	ТССЦ 101-3887 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	187	11.15			2 085.05					6 354			
				11.15			2 085.05		33.98			6 354		
	Объем: 170*1.1													
	
16.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.75	2 115.85	1 002.02	180.42	7 934.43	3 757.57	676.58	16.11	11.72	81 555	60 534	7 929	
				933.41	103.89		3 500.29	389.59	3.74	14.8		13 091	5 766	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(87.48=31.58*2.77) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			3 939.80				80%	53 040			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 949.17				37%	24 531			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 823.40					159 126			
	
17.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.75	189.33	101.80	2.94	709.97	381.74	11.02	16.11	9.17	7 583	6 150	101	
				84.59	0.16		317.21	0.61	4.2	18.69		1 332	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			363.23				80%	4 929			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			179.70				37%	2 280			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 252.91					14 791			
	
	Полы	
	
18.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований под полы, 1 м3	18	303.52	75.11	228.41	5 463.36	1 351.98	4 111.38	16.11	4.18	38 966	21 780	17 186	
					20.91			376.38	1	16.1			6 060	
	Объем: 180*0.1													
	Накладные расходы		99%			1 711.08				84%	23 386			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 037.02				48%	13 363			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 211.45					75 715			
	
19.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.47	1 275.12	1 275.12		599.31	599.31		16.11	1	9 655	9 655		
									1	1				
	Объем: 235*0.2													
	Накладные расходы		72%			431.50				61%	5 890			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			227.74				31%	2 993			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 258.55					18 538			
	
20.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	23.1	452.40	40.32	76.78	10 450.53	931.37	1 773.50	16.11	4.6	57 321	15 004	8 158	
				335.31	7.73		7 745.66	178.45	4.41	16.1		34 158	2 873	
	Объем: 231*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			1 231.90				94%	16 804			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			710.28				51%	9 117			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 392.72					83 243			
	
21.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	23.4	730.22	37.46	0.38	17 087.16	876.46	8.78	16.11	5.8	85 945	14 120	51	
				692.39			16 201.93		4.43	1		71 775		
	Объем: 234*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			972.87				94%	13 273			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			560.93				51%	7 201			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 620.97					106 419			
	
22.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	2.34	3 825.82	635.16	457.30	8 952.41	1 486.27	1 070.08	16.12	4.15	64 281	23 959	4 441	
				2 733.36	6.30		6 396.06	14.74	5.61	18.81		35 882	277	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			1 666.12				94%	22 782			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			960.65				51%	12 360			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 579.18					99 423			
	
23.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.4306	464.61	136.64	50.60	200.06	58.84	21.79	16.11	8.04	1 724	948	175	
				277.37	3.03		119.44	1.30	5.03	16.07		601	21	
	Объем: 234*1.84/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			57.13				80%	775			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			33.08				44%	426			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					290.27					2 926			
	
24.	ТССЦ 204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.4306	5 486.84			2 362.63					9 971			
				5 486.84			2 362.63		23 157.06			9 971		
	Объем: 234*1.84/1000													
	
25.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	2.34	1 721.45	383.03	58.80	4 028.19	896.29	137.59	16.12	8.92	30 737	14 448	1 227	
				1 279.62	20.51		2 994.31	48.00	5.03	18.81		15 061	903	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			1 048.16				94%	14 430			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			604.35				51%	7 829			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 680.70					52 996			
	
26.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-01(до 40 мм), 100 м2 стяжки	2.34	331.98	4.85	10.36	776.82	11.36	24.25	16.1	8.73	4 130	183	212	
				316.76	3.39		741.22	7.93	5.04	18.83		3 736	149	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			21.41				94%	312			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			12.35				51%	169			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					810.58					4 611			
	
	Двери (входы в подвал)	
	
27.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0513	1 143.95	891.55	252.40	58.68	45.74	12.95	16.12	9.34	858	737	121	
					100.00			5.13	1	18.81			96	
	Объем: 0.9*1.9*3													
	Накладные расходы		99%			50.36				84%	700			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			30.52				48%	400			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139.56					1 958			
	
28.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	5.13	91.08	29.04	27.29	467.21	148.96	139.98	16.11	8.1	4 232	2 400	1 134	
				34.75			178.27		3.92	1		699		
	Объем: 0.9*1.9*3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			120.66				69%	1 656			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			107.25				58%	1 392			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					695.12					7 280			
	
29.	С1 Цена поставщи. 
Блок дверной металлический, м2	5.13	998.59			5 122.79					21 874			
				998.59			5 122.79		4.27			21 874		
	Объем: 0.9*1.9*3													
	Поправки: М: =4100*1.04/4.27	
	
30.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	6.462	78.18	4.41	66.71	505.18	28.50	431.08	1	6.28	2 781	28	2 707	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			28.50				100%	28			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			17.10				60%	17			
	
31.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	6.462	18.71		18.71	120.88		120.88	1	6.28	759		759	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	77 300.05	15 984.76	8 942.38			537 987	257 100	48 730	
			52 327.37	1 227.05				232 110	19 194	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	76 832.84	15 835.80	8 802.40			533 755	254 700	47 596	
			52 149.10	1 227.05				231 411	19 194	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	10 837.66					42 354			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 4, 11; %=69 - по стр. 2, 3; %=80 - по стр. 5, 7, 8, 12, 16, 17, 23; %=84 - по стр. 9, 18, 27; %=67 - по стр. 14; %=61 - по стр. 19; %=94 - по стр. 20-22, 25, 26)	16 481.08					224 022			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 4, 11, 14; %=48 - по стр. 2, 3, 9, 18, 27; %=37 - по стр. 5, 7, 8, 12, 16, 17; %=31 - по стр. 19; %=51 - по стр. 20-22, 25, 26; %=44 - по стр. 23)	9 114.99					116 488			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	102 428.91					874 265			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	467.21	148.96	139.98			4 232	2 400	1 134	
			178.27					699		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 28)	120.66					1 656			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 28)	107.25					1 392			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	695.12					7 280			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	103 124.03					881 545			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 206.85					18 865			
	ИТОГО	105 330.88					900 410			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 106.62					18 008			
	ИТОГО	107 437.50					918 418			
	НДС 18%	19 338.75					165 315			
	ВСЕГО С НДС	126 776.25					1 083 733			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
32.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7.8	1 213.62	458.23	8.86	9 466.25	3 574.19	69.13	16.12	9.13	87 653	57 616	631	
				746.53			5 822.93		5.05	1		29 406		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			3 931.61				93%	53 583			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			2 430.45				54%	31 113			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 828.31					172 349			
	
33.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.3	63.27	49.68	13.59	18.98	14.90	4.08	16.11	1.78	247	240	7	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			11.62				66%	158			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.45				40%	96			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.05					501			
	
34.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.3	4 688.98	197.81	4 246.36	1 406.69	59.34	1 273.91	16.12	4.06	6 389	957	5 172	
				244.81	143.10		73.44	42.93	3.54	15.1		260	648	
	Накладные расходы		78%			79.77				66%	1 059			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			51.14				40%	642			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 537.60					8 090			
	
35.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	7.25	188.95	188.95		1 369.89	1 369.89		16.11	1	22 069	22 069		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 356.19				84%	18 538			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			821.93				48%	10 593			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 548.02					51 200			
	
36.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	2	37.19	25.77		74.38	51.54		16.12	1	946	831		
				11.42			22.84		5.06	1		116		
	Накладные расходы		86%			44.32				73%	607			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			36.08				56%	465			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					154.78					2 018			
	
37.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.5	1 615.27	301.17	30.24	807.64	150.59	15.12	16.11	7.35	5 021	2 426	111	
				1 283.86	5.99		641.93	3.00	3.87	17.45		2 484	52	
	Накладные расходы		86%			132.09				73%	1 809			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			107.51				56%	1 388			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 047.24					8 218			
	
38.	ТЕРр 61-22-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	1.14	8 972.85	5 418.56	3.31	10 229.05	6 177.16	3.77	16.11	6.43	113 869	99 514	24	
				3 550.98			4 048.12		3.54	1		14 330		
	Накладные расходы		79%			4 879.96				67%	66 674			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3 088.58				40%	39 806			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 197.59					220 349			
	
39.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	7.25	80.30	76.91	1.68	582.15	557.61	12.14	16.11	9.18	9 127	8 983	111	
				1.71	0.16		12.40	1.18	2.64	18.69		33	22	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			530.85				80%	7 204			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			262.63				37%	3 332			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 375.63					19 663			
	
40.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	95.19	15.82			1 505.91					4 938			
				15.82			1 505.91		51.87			4 938		
	Объем: (7.25)*0.013*1010													
	
41.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	7.25	1 043.83	675.65	13.36	7 567.77	4 898.46	96.86	16.11	9.09	94 355	78 914	880	
				354.82			2 572.45		5.66	1		14 560		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			3 869.78				67%	52 872			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 449.23				40%	31 566			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 886.78					178 793			
	
42.	ТССЦ 101-3887 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	7.98	11.15			88.98					271			
				11.15			88.98		33.98			271		
	Объем: 7.25*1.1													
	
43.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (в.ч. откосы), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7.25	2 074.12	832.23	83.91	15 037.40	6 033.68	608.37	16.11	9.97	132 988	97 203	6 065	
				1 157.98	39.06		8 395.36	283.20	3.54	14.27		29 720	4 041	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			6 001.04				80%	80 995			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 968.93				37%	37 460			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 007.37					251 443			
	
44.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	7.25	6 763.95	788.77	62.59	49 038.64	5 718.61	453.76	16.11	8.32	248 506	92 127	3 775	
				5 912.59			42 866.28		3.56	1		152 604		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5 432.68				80%	73 702			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 687.75				37%	34 087			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57 159.07					356 295			
	
45.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	7.25	893.91	146.73	7.76	6 480.85	1 063.78	56.28	16.11	9.07	34 749	17 138	510	
				739.42			5 360.80		3.19	1		17 101		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 010.59				80%	13 710			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			499.98				37%	6 341			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 991.42					54 800			
	
46.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.43	2 956.30	374.76	6.66	1 271.21	161.15	2.86	16.11	9.22	5 667	2 596	26	
				2 574.88	1.03		1 107.20	0.44	2.75	18.87		3 045	8	
	Накладные расходы		83%			134.12				71%	1 849			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.03				52%	1 354			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 510.36					8 870			
	
47.	ТЕРр 65-33-1 
Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток	0.12	4 243.26	418.02	0.33	509.19	50.16	0.04	16.11	9.24	4 623	808		
				3 824.91	0.13		458.99	0.02	8.31	18.69		3 814		
	Накладные расходы		103%			51.69				88%	711			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			30.11				48%	388			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					590.98					5 722			
	
48.	ФЕРм 08-02-390-03 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.4	325.68	193.34	39.07	130.27	77.34	15.63	15.29	3.3	1 379	1 182	52	
				93.27	0.14		37.31	0.06	3.89	15.5		145	1	
	Накладные расходы		95%			73.53				81%	958			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.31				52%	615			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					254.11					2 952			
	
49.	С509-1840 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, м	40.8	28.01			1 142.72					4 879			
				28.01			1 142.72		4.27			4 879		
	Объем: 40*1.02													
	Поправки: М: =116.11*1.03/4.27	
	
50.	ФЕРм 08-02-399-02 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.4	51.16	35.34	2.22	20.46	14.14	0.89	15.29	7.14	259	216	6	
				13.60	0.14		5.44	0.06	6.63	15.5		36	1	
	Накладные расходы		95%			13.49				81%	176			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.23				52%	113			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.18					548			
	
51.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	17.38	78.18	4.41	66.71	1 358.71	76.65	1 159.42	1	6.28	7 481	77	7 281	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			76.65				100%	77			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			45.99				60%	46			
	
52.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	17.41	18.71		18.71	325.69		325.69	1	6.28	2 045		2 045	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	Проемы	
	
53.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.077	1 870.07	1 617.67	252.40	144.00	124.56	19.43	16.12	9.34	2 189	2 008	182	
					100.00			7.70	1	18.81			145	
	Накладные расходы		99%			130.94				84%	1 809			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			79.36				48%	1 033			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					354.29					5 031			
	
54.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.077	21 223.62	2 306.00	742.65	1 634.22	177.56	57.18	16.11	7.17	7 161	2 861	410	
				18 174.97	28.43		1 399.47	2.19	2.78	18.81		3 891	41	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			190.54				90%	2 612			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			97.07				43%	1 248			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 921.82					11 021			
	
55.	ТССЦ 203-0957 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	6.16	1 770.36			10 905.42					18 076			
				1 770.36			10 905.42		2 934.46			18 076		
	Объем: 1.1*1.4*4													
	
56.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.54	2 460.30			3 788.86					6 481			
				2 460.30			3 788.86		4 208.2			6 481		
	
57.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.072	5 825.86	220.54	20.63	419.46	15.88	1.49	16.11	9.15	985	256	14	
				5 584.70	0.65		402.10	0.05	1.78	18.69		716	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			16.89				90%	231			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.60				43%	111			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					444.95					1 327			
	
58.	ТССЦ 101-2907 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	7.2	76.10			547.92					1 957			
				76.10			547.92		271.81			1 957		
	
59.	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.0424	6 181.26	1 849.25	114.03	262.09	78.41	4.83	16.11	10.46	1 920	1 263	51	
				4 217.99	32.69		178.84	1.39	3.39	16.51		606	23	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			75.81				80%	1 029			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			37.51				37%	476			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					375.41					3 425			
	
60.	ТЕР 11-01-018-03 
Установка перфорированного уголка на углы отклсов, 100 м жилок	0.06	1 131.22	214.36	1.26	67.87	12.86	0.08	16.12	9.16	387	207	1	
				915.60			54.94		3.25	1		179		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			14.27				94%	195			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			8.23				51%	106			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					90.38					687			
	
61.	ТЕР 15-04-027-05 
(прим.) 
Шпатлевка сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0424	549.16	139.13	4.21	23.28	5.90	0.18	16.12	9.14	157	95	2	
				405.82	0.16		17.21	0.01	3.52	18.69		61		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5.61				80%	76			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.78				37%	35			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31.67					268			
	
62.	ТЕР 15-04-005-03 
(прим.) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0424	1 729.94	469.18	19.81	73.35	19.89	0.84	16.12	9.14	510	321	8	
				1 240.95	0.33		52.62	0.01	3.46	18.69		182		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			18.91				80%	257			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.35				37%	119			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101.61					886			
	
63.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (чердак), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0176	4 993.78	2 313.83	83.97	87.89	40.72	1.48	16.11	9.34	857	656	14	
				2 595.97	33.28		45.69	0.59	4.09	18.81		187	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			39.24				80%	534			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			19.42				37%	247			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					146.55					1 637			
	
64.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке(чердак), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0176	189.33	101.80	2.94	3.33	1.79	0.05	16.11	9.17	36	29		
				84.59	0.16		1.49		4.2	18.69		6		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1.70				80%	23			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			0.84				37%	11			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.87					70			
	
	Окна подвала	
	
65.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.045	1 734.68	1 482.28	252.40	78.06	66.70	11.36	16.12	9.34	1 181	1 075	106	
					100.00			4.50	1	18.81			85	
	Накладные расходы		99%			70.49				84%	974			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			42.72				48%	557			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					191.27					2 712			
	
66.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.045	21 223.62	2 306.00	742.65	955.06	103.77	33.42	16.11	7.17	4 185	1 672	240	
				18 174.97	28.43		817.87	1.28	2.78	18.81		2 274	24	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			111.35				90%	1 526			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			56.73				43%	729			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 123.14					6 441			
	
67.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	4.5	3 070.76			13 818.42					23 620			
				3 070.76			13 818.42		5 248.9			23 620		
	Объем: 0.5*0.5*18													
	
68.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.285	4 993.78	2 313.83	83.97	1 423.23	659.44	23.93	16.11	9.34	13 873	10 624	224	
				2 595.97	33.28		739.85	9.48	4.09	18.81		3 026	178	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			635.47				80%	8 642			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			314.39				37%	3 997			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 373.10					26 511			
	
69.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.285	189.33	101.80	2.94	53.96	29.01	0.84	16.11	9.17	576	467	8	
				84.59	0.16		24.11	0.05	4.2	18.69		101	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			27.61				80%	374			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			13.66				37%	173			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					95.23					1 124			
	
	Двери (вход в подъезд)	
	
70.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0322	1 143.95	891.55	252.40	36.84	28.71	8.13	16.12	9.34	539	463	76	
					100.00			3.22	1	18.81			61	
	Накладные расходы		99%			31.61				84%	440			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.16				48%	252			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.61					1 231			
	
71.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	3.22	91.08	29.04	27.29	293.26	93.50	87.87	16.11	8.1	2 657	1 506	712	
				34.75			111.90		3.92	1		439		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			75.74				69%	1 039			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			67.32				58%	873			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					436.32					4 570			
	
72.	С1 Цена поставщи. 
Блок дверной металлический, м2	3.22	998.59			3 215.48					13 730			
				998.59			3 215.48		4.27			13 730		
	Поправки: М: =4100*1.04/4.27	
	
	Крыльца, бетонные площадки и ступени входов в подъезды, спусков в подвал	
	
73.	ТЕР 46-04-001-02 
Разборка крылец, бетонных площадок и ступеней входов в подъезды, спусков в подвал, 1 м3	10	438.90	90.15	348.75	4 389.00	901.50	3 487.50	16.11	4.18	29 101	14 523	14 578	
					31.92			319.20	1	16.1			5 139	
	Накладные расходы		99%			1 208.49				84%	16 516			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			732.42				48%	9 438			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 329.91					55 055			
	
74.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	18	78.18	4.41	66.71	1 407.17	79.38	1 200.78	1	6.28	7 746	79	7 541	
									1	1				
	Объем: 10*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			79.38				100%	79			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			47.63				60%	47			
	
75.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.3	1 466.39	1 466.39		439.92	439.92		16.11	1	7 087	7 087		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			316.74				61%	4 323			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			167.17				31%	2 197			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					923.83					13 607			
	
76.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.3	490.29	490.29		147.09	147.09		16.11	1	2 370	2 370		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			105.90				61%	1 446			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			55.89				31%	735			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					308.89					4 550			
	
77.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	60	18.71		18.71	1 122.42		1 122.42	1	6.28	7 049		7 049	
									1	1				
	Объем: 10*1.8+30*1.4													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
78.	ТЕР 08-01-002-01 
(прим.) 
Устройство основания под фундаменты песчаного (крыльца, спуски в подвал), 1 м3 основания	15	199.71	22.93	46.80	2 995.67	343.97	702.00	16.11	4.28	17 768	5 541	3 005	
				129.98	4.24		1 949.70	63.56	4.73	16.13		9 222	1 025	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			448.28				93%	6 106			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			277.12				54%	3 546			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 721.07					27 420			
	
79.	ТЕР 06-01-024-01 
(прим.) 
Устройство крылец, бетонных площадок и ступеней входов в подезды, спуски в подвал, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.12	75 186.75	3 820.79	2 877.23	9 022.41	458.50	345.27	16.11	9.25	46 907	7 386	3 194	
				68 488.73	387.54		8 218.65	46.50	4.42	16.09		36 326	748	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			479.75				80%	6 507			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			277.75				44%	3 579			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 779.91					56 993			
	
80.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (спуски в подвалы), 100 м2 изолируемой поверхности	0.48	3 001.78	246.00	111.59	1 440.86	118.08	53.56	16.12	4.34	6 235	1 903	232	
				2 644.20			1 269.22		3.23	1		4 100		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			129.89				93%	1 770			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			80.29				54%	1 028			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 651.04					9 032			
	
81.	ТЕР 16-07-002-02 
(прим.) 
Установка воронок сливных диаметром 50 мм, 1 воронка	3	72.85	6.59		218.55	19.77		16.12	1	855	319		
				66.26			198.78		2.7	1		537		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			22.74				98%	313			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			14.04				56%	179			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					255.32					1 346			
	
82.	ТЕР 11-01-015-01 
Разборка покрытий бетонных толщиной 30 мм  (площадки в подъездах), 100 м2 покрытия	0.1056	466.50	272.66	193.84	49.26	28.79	20.47	16.12	5.83	583	464	119	
					26.65			2.81	4.63	16.97			48	
	Объем: 1.6*2.2*3													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			35.08				94%	481			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			20.22				51%	261			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.56					1 325			
	
83.	ТЕР 11-01-015-01 
Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (площадки в подъездах), 100 м2 покрытия	0.1056	2 927.85	391.94	302.88	309.18	41.39	31.98	16.12	5.83	1 945	667	186	
				2 233.03	41.64		235.81	4.40	4.63	16.97		1 092	75	
	Объем: 1.6*2.2*3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			50.83				94%	697			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			29.31				51%	378			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					389.31					3 021			
	
84.	ТЕРр 59-5-2 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.15	1 679.51	942.47	24.65	251.93	141.37	3.70	16.12	9.21	2 801	2 279	34	
				712.39	3.75		106.86	0.56	4.57	18.79		488	11	
	Накладные расходы		76%			107.87				65%	1 489			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			85.16				48%	1 099			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					444.95					5 389			
	
85.	ТЕР 46-03-010-01 
Пробивка в бетонных стенах  отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.3	687.25	153.07	534.18	206.18	45.92	160.25	16.12	4.18	1 410	740	670	
					48.89			14.67	1	16.1			236	
	Накладные расходы		99%			59.98				84%	820			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			36.35				48%	468			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					302.52					2 698			
	
86.	ТЕР 06-01-015-06 
(прим.) 
Установка стальных конструкций, 1 т	0.0679	16 184.29	473.03	539.95	1 098.91	32.12	36.66	16.11	7.66	5 372	517	281	
				15 171.31	26.43		1 030.13	1.79	4.44	16.09		4 574	29	
	Объем: 1.2*15*3.77/1000													
	Накладные расходы		95%			32.21				80%	437			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			18.65				44%	240			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 149.78					6 049			
	
87.	ТССЦ 101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.0679	5 326.70			361.68					1 893			
				5 326.70			361.68		27 871.89			1 893		
	Объем: 1.2*15*3.77/1000													
	
88.	ТЕР 46-03-017-05 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.005	2 167.90	645.39	40.91	10.84	3.23	0.20	16.12	9.11	83	52	2	
				1 481.60			7.41		3.97	1		29		
	Накладные расходы		99%			3.20				84%	44			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.94				48%	25			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.98					152			
	
89.	ТЕР 27-07-005-02 
(прим.) 
Разборка покрытий из тротуарной плитки, 10 м2	1.575	128.33	112.47	15.86	202.12	177.14	24.98	16.11	5.23	2 984	2 854	131	
					0.72			1.13	4.57	16.22			18	
	Начисления: Н3= 1.25*0.8, Н4= 1.25*0.8, Н5= 1.15*0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		128%			228.19				109%	3 130			
										=(127.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			144.40				65%	1 867			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					574.70					7 981			
	
90.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	1.7	78.18	4.41	66.71	132.90	7.50	113.41	1	6.28	731	7	712	
									1	1				
	Объем: 15.75*0.06*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			7.50				100%	7			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			4.50				60%	4			
	
91.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0284	1 466.39	1 466.39		41.65	41.65		16.11	1	671	671		
									1	1				
	Объем: (3.5*1.8*3)*0.15													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			29.99				61%	409			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			15.83				31%	208			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.47					1 288			
	
92.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.0284	490.29	490.29		13.92	13.92		16.11	1	224	224		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			10.02				61%	137			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			5.29				31%	69			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.23					430			
	
93.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	6.245	18.71		18.71	116.83		116.83	1	6.28	734		734	
									1	1				
	Объем: 15.75*0.06*1.8+2.84*1.6													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
94.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0157	3 132.30	153.85	2 960.45	49.18	2.42	46.48	16.11	5.49	295	39	255	
				18.00	248.28		0.28	3.90	4.03	16.11		1	63	
	Объем: 15.75*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			8.09				109%	111			
										=(127.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			5.12				65%	66			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.39					472			
	
95.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	17.33	104.66			1 813.76					8 426			
				104.66			1 813.76		486.22			8 426		
	Объем: 15.75*1.1													
	
96.	ТЕР 27-06-027-01 
(прим.) 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0079	675.78		675.78	5.34		5.34	1	6.58	35		35	
					73.83			0.58	4.6	16.1			9	
	Объем: 15.75*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		128%			0.74				109%	10			
										=(127.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.47				65%	6			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.55					51			
	
97.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	8.06	280.61			2 261.72					15 476			
				280.61			2 261.72		1 920.04			15 476		
	Объем: 7.9*1.02													
	
98.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	1.575	166.36	140.59	19.83	262.02	221.43	31.22	16.11	5.23	3 773	3 567	163	
				5.95	0.90		9.37	1.42	4.57	16.22		43	23	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			285.25				109%	3 913			
										=(127.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			180.51				65%	2 334			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					727.78					10 020			
	
99.	ТССЦ 403-8719 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2	16.07	119.43			1 919.24					6 331			
				119.43			1 919.24		393.95			6 331		
	Объем: 15.75*1.02													
	
100.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	0.21	1 060.47	784.81	101.71	222.70	164.81	21.36	16.12	6.82	2 968	2 657	146	
				173.95	12.84		36.53	2.70	4.54	16.09		166	43	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			214.41				109%	2 943			
										=(127.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			135.68				65%	1 755			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					572.80					7 666			
	
101.	ТССЦ 402-0004 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.004158	569.06			2.37					12			
				569.06			2.37		2 880.81			12		
	Объем: (0.21)*(0.06*0.33)													
	
102.	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	1.066	685.00			730.21					3 371			
				685.00			730.21		3 162.38			3 371		
	Объем: (0.21)*(5.9*0.86)													
	
103.	ТССЦ 403-8023 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	21	34.14			716.94					5 008			
				34.14			716.94		238.48			5 008		
	
104.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	5.7	78.18	4.41	66.71	445.61	25.14	380.25	1	6.28	2 453	25	2 388	
									1	1				
	Объем: 10.56*0.3*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			25.14				100%	25			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			15.08				60%	15			
	
105.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	5.7	18.71		18.71	106.63		106.63	1	6.28	670		670	
									1	1				
	Объем: 10.56*0.3*1.8													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	178 779.04	34 962.93	12 360.35			1 081 906	560 371	70 869	
			131 153.95	824.58				450 369	12 810	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 293.45	91.48	16.52			6 517	1 398	58	
			1 185.47	0.12				5 060	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 142.72					4 879			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 48, 50)	87.02					1 134			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 48, 50)	59.54					728			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 440.01					8 379			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	176 464.59	34 708.02	12 255.92			1 067 254	556 340	70 099	
			129 198.81	824.44				440 519	12 808	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	41 676.91					109 590			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 32, 78, 80; %=66 - по стр. 33, 34; %=84 - по стр. 35, 53, 65, 70, 73, 85, 88; %=73 - по стр. 36, 37; %=67 - по стр. 38, 41; %=80 - по стр. 39, 43-45, 59, 61-64, 68, 69, 79, 86; %=71 - по стр. 46; %=90 - по стр. 54, 57, 66; %=94 - по стр. 60, 82, 83; %=61 - по стр. 75, 76, 91, 92; %=65 - по стр. 84; %=109 - по стр. 89, 94, 96, 98, 100)	32 539.98					442 772			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 32, 78, 80; %=40 - по стр. 33, 34, 38, 41; %=48 - по стр. 35, 53, 65, 70, 73, 84, 85, 88; %=56 - по стр. 36, 37; %=37 - по стр. 39, 43-45, 59, 61-64, 68, 69; %=52 - по стр. 46; %=43 - по стр. 54, 57, 66; %=51 - по стр. 60, 82, 83; %=31 - по стр. 75, 76, 91, 92; %=44 - по стр. 79, 86; %=65 - по стр. 89, 94, 96, 98, 100)	18 496.07					236 633			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	227 500.64					1 746 659			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	293.26	93.50	87.87			2 657	1 506	712	
			111.90					439		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 71)	75.74					1 039			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 71)	67.32					873			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	436.32					4 569			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	727.74	69.93	0.04			5 478	1 127		
			657.77	0.02				4 351		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 47; %=98 - по стр. 81)	74.42					1 024			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 47; %=56 - по стр. 81)	44.14					566			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	846.30					7 068			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	230 223.27					1 766 675			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 926.78					37 807			
	ИТОГО	235 150.05					1 804 482			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 703.00					36 090			
	ИТОГО	239 853.05					1 840 572			
	НДС 18%	43 173.55					331 303			
	ВСЕГО С НДС	283 026.60					2 171 875			
	
	Раздел 3.  Водоотведение	
	
106.	ТЕР 46-03-010-01 
(прим.) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 300 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.1	687.25	153.07	534.18	68.72	15.31	53.42	16.12	4.18	470	247	223	
					48.89			4.89	1	16.1			79	
	Накладные расходы		99%			20.00				84%	274			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.12				48%	156			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100.84					900			
	
107.	ТЕР 46-03-017-01 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.06	1 476.89	473.27	25.13	88.61	28.40	1.51	16.12	9.04	748	458	14	
				978.49			58.71		4.71	1		277		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(467.81=6683.04*0.07) ]	
	Накладные расходы		99%			28.12				84%	385			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.04				48%	220			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					133.77					1 353			
	
108.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0188	1 466.39	1 466.39		27.57	27.57		16.11	1	444	444		
									1	1				
	Объем: 7.51*0.5*0.5													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			19.85				61%	271			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			10.48				31%	138			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.90					852			
	
109.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.63	48.13	4.41	36.66	126.57	11.60	96.42	16.1	7.59	1 218	187	732	
									1	1				
	Объем: 1.88*1.4													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			11.60				100%	187			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			6.96				60%	112			
	
110.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.63	16.40		16.40	43.13		43.13	1	7.87	339		339	
									1	1				
	Объем: 1.880*1.4													
	
111.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.42	775.58	765.14	10.44	325.74	321.36	4.38	16.12	9.34	5 221	5 180	41	
					4.13			1.73	1	18.83			33	
	Накладные расходы		74%			239.09				63%	3 284			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			161.55				40%	2 085			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					726.37					10 590			
	
112.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.0376	1 297.83	101.69	44.88	48.80	3.82	1.69	16.11	6.17	273	62	10	
				1 151.26	4.91		43.29	0.18	4.65	16.11		201	3	
	Объем: 7.51*0.1*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			4.68				99%	64			
										=(117.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			3.04				61%	40			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.52					377			
	
113.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.42	12 833.31	745.23	9.03	5 389.99	313.00	3.79	16.12	8.58	13 347	5 046	33	
				12 079.05	0.95		5 073.20	0.40	1.63	15.99		8 269	6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			360.41				98%	4 951			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			222.51				56%	2 829			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 972.91					21 127			
	
114.	С Цена поставщик. 
Тройник ПВХ/ПП 90° 110х110 vv, шт.	3	24.38			73.14					312			
				24.38			73.14		4.27			312		
	Поправки: М: =100.1*1.04/4.27	
	
115.	С Цена поставщик. 
Колено 110мм 45°, шт	6	13.15			78.91					337			
				13.15			78.91		4.27			337		
	Поправки: М: =54*1.04/4.27	
	
116.	С Цена поставщик. 
Ревизия ПВХ 110 мм, шт	3	22.50			67.51					288			
				22.50			67.51		4.27			288		
	Поправки: М: =92.4*1.04/4.27	
	
117.	С Цена поставщик. 
Редукция ПВХ 110х50 мм, шт	3	8.04			24.11					103			
				8.04			24.11		4.27			103		
	Поправки: М: =33*1.04/4.27	
	
118.	С Цена поставщик. 
Переход чугун/пластик 110 мм (с резинкой 124/110 мм), шт	4	44.57			178.29					761			
				44.57			178.29		4.27			761		
	Поправки: М: =183*1.04/4.27	
	
119.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.015	810.13	810.13		12.15	12.15		16.11	1	196	196		
									1	1				
	Объем: 7.51*0.5*0.4													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			8.75				61%	120			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			4.62				31%	61			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.52					376			
	
120.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	1.5	104.66			156.99					729			
				104.66			156.99		486.22			729		
	
121.	ТЕР 09-06-001-01 
Демонтаж конструкций  люков в приямках дренажа, 1 т конструкций	0.04	668.30	566.92	101.38	26.73	22.68	4.06	16.11	7.77	397	365	32	
					5.18			0.21	3.61	16.09			3	
	Объем: 37*(0.6*0.6)*3/1000													
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			18.54				69%	254			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			16.48				58%	213			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61.75					864			
	
122.	ТЕР 09-06-001-01 
Монтаж конструкций  люков в приямках дренажа, 1 т конструкций	0.04	1 162.28	931.36	181.04	46.49	37.25	7.24	16.11	7.77	664	600	56	
				49.88	9.25		2.00	0.37	3.61	16.09		7	6	
	Объем: 37*(0.6*0.6)*3/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			30.47				69%	418			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			27.09				58%	351			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.05					1 434			
	
123.	ТССЦ 201-0850 
Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т, т	0.04	16 244.00			649.76					3 927			
				16 244.00			649.76		98 179.35			3 927		
	Объем: 37.0*(0.6*0.6)*3/1000													
	
124.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	123.09	93.05	1.26	123.09	93.05	1.26	16.11	9.16	1 642	1 499	12	
				28.78			28.78		4.57	1		132		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			107.01				98%	1 469			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			66.07				56%	839			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					296.16					3 950			
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	7 556.30	886.19	216.90			31 416	14 284	1 492	
			6 434.69	7.78				15 343	130	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	402.84	87.25	56.62			2 860	1 407	247	
			258.99	5.07				1 207	82	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	156.99					729			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 106, 107; %=61 - по стр. 108, 119; %=99 - по стр. 112)	81.39					1 113			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 106, 107; %=31 - по стр. 108, 119; %=61 - по стр. 112)	47.29					614			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	531.52					4 587			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	722.98	59.93	11.30			4 988	965	88	
			651.76	0.58				3 934	9	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 121, 122)	49.01					672			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 121, 122)	43.57					565			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	815.56					6 225			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 260.78	727.41	9.43			22 011	11 725	86	
			5 523.94	2.13				10 202	39	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 111; %=98 - по стр. 113, 124)	706.50					9 704			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 111; %=56 - по стр. 113, 124)	450.12					5 754			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	7 417.40					37 469			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	169.70	11.60	139.55			1 557	187	1 071	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 109)	11.60					187			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 109)	6.96					112			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	169.70					1 557			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	8 934.18					49 838			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	191.19					1 067			
	ИТОГО	9 125.37					50 905			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	182.51					1 018			
	ИТОГО	9 307.88					51 923			
	НДС 18%	1 675.42					9 346			
	ВСЕГО С НДС	10 983.30					61 269			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	263 635.39	51 833.88	21 519.63			1 651 309	831 755	121 091	
			189 916.01	2 059.41				697 822	32 134	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 293.45	91.48	16.52			6 517	1 398	58	
			1 185.47	0.12				5 060	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 142.72					4 879			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 48, 50)	87.02					1 134			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 48, 50)	59.54					728			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 440.01					8 379			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	253 700.27	50 631.07	21 114.94			1 603 869	812 447	117 942	
			181 606.90	2 056.56				673 137	32 084	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	52 671.56					152 673			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 4, 11; %=69 - по стр. 2, 3; %=80 - по стр. 5, 7, 8, 12, 16, 17, 23, 39, 43-45, 59, 61-64, 68, 69, 79, 86; %=84 - по стр. 9, 18, 27, 35, 53, 65, 70, 73, 85, 88, 106, 107; %=67 - по стр. 14, 38, 41; %=61 - по стр. 19, 75, 76, 91, 92, 108, 119; %=94 - по стр. 20-22, 25, 26, 60, 82, 83; %=93 - по стр. 32, 78, 80; %=66 - по стр. 33, 34; %=73 - по стр. 36, 37; %=71 - по стр. 46; %=90 - по стр. 54, 57, 66; %=65 - по стр. 84; %=109 - по стр. 89, 94, 96, 98, 100; %=99 - по стр. 112)	49 102.45					667 907			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 4, 11, 14, 33, 34, 38, 41; %=48 - по стр. 2, 3, 9, 18, 27, 35, 53, 65, 70, 73, 84, 85, 88, 106, 107; %=37 - по стр. 5, 7, 8, 12, 16, 17, 39, 43-45, 59, 61-64, 68, 69; %=31 - по стр. 19, 75, 76, 91, 92, 108, 119; %=51 - по стр. 20-22, 25, 26, 60, 82, 83; %=44 - по стр. 23, 79, 86; %=54 - по стр. 32, 78, 80; %=56 - по стр. 36, 37; %=52 - по стр. 46; %=43 - по стр. 54, 57, 66; %=65 - по стр. 89, 94, 96, 98, 100; %=61 - по стр. 112)	27 658.35					353 735			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	330 461.07					2 625 511			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 483.45	302.39	239.15			11 877	4 871	1 934	
			941.93	0.58				5 072	9	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 28, 71, 121, 122)	245.41					3 367			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 28, 71, 121, 122)	218.14					2 830			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 947.00					18 074			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 988.52	797.34	9.47			27 489	12 852	86	
			6 181.71	2.15				14 553	39	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 47; %=98 - по стр. 81, 113, 124; %=63 - по стр. 111)	780.92					10 728			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 47; %=56 - по стр. 81, 113, 124; %=40 - по стр. 111)	494.26					6 320			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 263.70					44 537			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	169.70	11.60	139.55			1 557	187	1 071	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 109)	11.60					187			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 109)	6.96					112			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	169.70					1 557			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	342 281.48					2 698 058			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	7 324.82					57 738			
	ИТОГО	349 606.30					2 755 796			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	6 992.13					55 116			
	ИТОГО	356 598.43					2 810 912			
	НДС 18%	64 187.72					505 964			
	ВСЕГО С НДС	420 786.15					3 316 876			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                                      Гринева Е.П.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)