«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 884 774	руб.	Смета на сумму:	1 884 774	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Красная, 10	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Красная, 10	
Сметная стоимость:	1 884.774	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.280	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	370.872	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ (СЛОЖНАЯ) (Скатные кровли стропильной системы: со скатом более чем на две стороны; с перепадом по высоте; с уклоном более 27 градусов) (МДС 81-35.2004, Приложение3, п. 11.2, ОЗП = 1,25, ЭМ = 1,25, ЭМЗ = 1,25)	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	4.92	165.55	131.65	33.90	814.51	647.72	166.79	12.51	4.4	8 837	8 103	734	
									1	1				
	Всего с НР и СП					1 844.38					19 533			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.92	215.64	159.75	55.89	1 060.94	785.97	274.97	12.51	7.12	11 790	9 832	1 958	
					8.69			42.74	1	12.49			534	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					2 287.43					24 540			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	4.92	2 765.67	224.98	37.10	13 607.07	1 106.88	182.53	12.51	6.93	56 253	13 847	1 265	
				2 503.59	5.16		12 317.66	25.40	3.34	12.55		41 141	319	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					15 282.84					73 677			
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	4.43	5 724.76	1 008.34	100.80	25 360.68	4 466.94	446.54	12.51	7.11	124 283	55 881	3 175	
				4 615.62			20 447.20		3.19	1		65 227		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					31 971.75					193 017			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.155	7 154.99	1 812.38	83.99	1 109.02	280.92	13.02	12.51	7.02	6 948	3 514	91	
				5 258.63			815.09		4.1	1		3 342		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					1 524.78					11 270			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	2.354	9 639.53	1 697.89	43.26	22 691.45	3 996.83	101.84	12.51	6.98	105 746	50 000	711	
				7 898.38			18 592.79		2.96	1		55 035		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					28 606.76					167 246			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.175	4 618.53	451.03	45.81	808.24	78.93	8.02	12.51	7.07	4 001	987	57	
				4 121.69			721.30		4.1	1		2 957		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					925.06					5 215			
	
8.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	1.1	1 615.27	301.17	30.24	1 776.80	331.29	33.26	12.51	6.11	9 658	4 144	203	
				1 283.86	5.99		1 412.25	6.59	3.76	12.52		5 310	82	
	Всего с НР и СП					2 303.89					15 110			
	
9.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	3 273.44	3 259.25	14.19	32.73	32.59	0.14	12.51	4.05	408	408	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					80.96					910			
	
10.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	12.51	6.53	1 904	863	194	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.86	12.51		846	26	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					508.35					3 086			
	
11.	ТССЦ 203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	0.85	1 365.61			1 160.77					2 278			
				1 365.61			1 160.77		2 679.54			2 278		
	
12.	ТЕР 20-02-003-02 
Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм ( прим.), 1 решетка	2	85.20	12.80	4.04	170.39	25.60	8.07	12.51	5.25	1 619	320	42	
				68.36			136.72		9.19	1		1 256		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					218.01					2 112			
	
13.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки карниза ( применительно), 100 м2 подшивки	0.2534	257.63	231.54	26.09	65.28	58.67	6.61	12.51	6.47	777	734	43	
					10.34			2.62	1	12.53			33	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					166.41					1 820			
	
14.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка карниза ( применительно), 100 м2 потолка	0.2534	10 259.57	603.91	84.83	2 599.77	153.03	21.49	12.52	6.76	10 307	1 916	145	
				9 570.83	3.78		2 425.25	0.96	3.4	12.5		8 246	12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					2 846.15					12 871			
	
15.	ТЕР 15-04-024-01 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2534	978.00	299.35	6.74	247.83	75.85	1.71	12.51	7.14	1 411	949	12	
				671.92	0.16		170.26	0.04	2.64	12.46		449	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					355.59					2 523			
	
16.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	13.284	221.62	101.80	102.69	2 943.94	1 352.28	1 364.10	12.51	3.39	21 946	16 917	4 624	
				17.13	1.45		227.55	19.26	1.78	12.56		405	242	
	Объем: 492*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					5 001.25					43 395			
	
17.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	274.9788	36.04			9 910.24					41 387			
				36.04			9 910.24		150.51			41 387		
	Объем: 13.284*20.7													
	
18.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	4.92	286.73	122.64	1.26	1 410.70	603.37	6.21	12.51	7.2	9 796	7 548	45	
				162.83			801.12		2.75	1		2 203		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					2 357.99					19 608			
	
19.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	615	13.13			8 074.95					26 322			
				13.13			8 074.95		42.8			26 322		
	Объем: 492*1.25													
	
20.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	4.92	8 314.02	507.34	207.48	40 904.98	2 496.10	1 020.82	12.52	6.6	209 226	31 251	6 737	
				7 599.20	18.64		37 388.06	91.71	4.58	12.5		171 237	1 146	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Всего с НР и СП					45 123.11					253 286			
	
21.	Цена поставщика. 
Коньковая планка, м	52.43	39.08			2 049.22			1	1	9 180			
				39.08			2 049.22		4.48	1		9 180		
	Поправки: М: =170*1.03/4.48	
	
22.	Цена поставщика. 
Примыкания к трубам вентканалов, м	29.3	34.49			1 010.46			1	1	4 527			
				34.49			1 010.46		4.48	1		4 527		
	Поправки: М: =150*1.03/4.48	
	
23.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержаний кровли ( применительно), 100 м ограждения	0.7335	5 008.82	90.13	94.00	3 673.97	66.11	68.95	12.51	6.29	13 541	827	434	
				4 824.69	6.84		3 538.91	5.02	3.47	12.5		12 280	63	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Всего с НР и СП					3 789.91					14 751			
	
24.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.9005	94.46	94.19	0.28	179.53	179.00	0.52	12.51	4.09	2 241	2 239	2	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					444.45					4 995			
	
25.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.267	8 902.85	408.62	39.83	11 279.91	517.73	50.46	12.51	6.89	40 673	6 477	348	
				8 454.40	3.78		10 711.72	4.79	3.16	12.48		33 849	60	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Всего с НР и СП					12 131.62					49 563			
	
26.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( капельник), 100 м2 покрытия	0.365	12 209.62	1 466.81	41.45	4 456.51	535.39	15.13	12.51	7.14	17 000	6 698	108	
				10 701.36	4.72		3 906.00	1.72	2.61	12.5		10 195	22	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Всего с НР и СП					5 332.00					26 139			
	
27.	ТЕР 10-01-008-08 
Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.063	219.24	204.34	14.90	13.81	12.87	0.94	12.52	7.17	168	161	7	
									4.14	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Всего с НР и СП					34.40					382			
	
28.	ТЕР 10-01-008-08 
Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.063	373.54	335.71	26.60	23.53	21.15	1.68	12.52	7.17	280	265	12	
				11.23			0.71		4.14	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					57.37					632			
	
29.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.02772	23 811.97			660.07					1 327			
				23 811.97			660.07		47 861.13			1 327		
	Объем: 0.063*0.44													
	
30.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.64	7 502.32	416.30	16.46	4 801.49	266.43	10.54	12.51	7.18	15 218	3 333	76	
				7 069.56			4 524.52		2.61	1		11 809		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					5 195.81					19 318			
	
31.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 878.09	722.88	10.13	940.49	115.66	1.62	12.51	7.18	3 377	1 447	12	
				5 145.09			823.21		2.33	1		1 918		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					1 111.67					5 157			
	
32.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 841.92	600.70	10.13	707.35	48.06	0.81	12.51	7.18	1 410	601	6	
				8 231.09			658.49		1.22	1		803		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					778.48					2 149			
	
33.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 726.92	600.70	10.13	283.61	36.04	0.61	12.51	7.18	1 073	451	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					336.95					1 628			
	
34.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.6	1 440.12	409.66	1.26	864.07	245.80	0.76	12.51	7.2	5 692	3 075	5	
				1 029.19			617.51		4.23	1		2 612		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					1 227.85					9 474			
	
35.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.218	8 572.20	5 513.35	252.31	1 868.74	1 201.91	55.00	12.51	6.18	18 349	15 036	340	
				2 806.54	60.12		611.83	13.11	4.86	12.52		2 973	164	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					3 581.92					35 981			
	
36.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.9156	3 649.31			3 341.31					12 619			
				3 649.31			3 341.31		13 782.4			12 619		
	Объем: 0.218*4200													
	
37.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 2 канала), 100 м труб	0.008	4 643.44	3 044.15	94.68	37.15	24.35	0.76	12.51	6.18	368	305	5	
				1 504.61	22.54		12.04	0.18	4.86	12.52		58	2	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					71.74					724			
	
38.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0176	3 649.31			64.23					243			
				3 649.31			64.23		13 782.4			243		
	Объем: 0.008*2200*1													
	
39.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 4 канала), 100 м труб	0.085	13 930.32	9 132.45	284.04	1 184.08	776.26	24.14	12.51	6.18	11 725	9 711	149	
				4 513.83	67.62		383.68	5.75	4.86	12.52		1 865	72	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Всего с НР и СП					2 286.71					23 073			
	
40.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.561	3 649.31			2 047.26					7 732			
				3 649.31			2 047.26		13 782.4			7 732		
	Объем: 0.085*2200*3													
	
41.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 6 каналов), 100 м труб	0.103	23 217.20	15 220.75	473.40	2 391.37	1 567.74	48.76	12.51	6.18	23 680	19 612	301	
				7 523.05	112.70		774.87	11.61	4.86	12.52		3 766	145	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Всего с НР и СП					4 618.25					46 598			
	
42.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	1.133	3 649.31			4 134.67					15 615			
				3 649.31			4 134.67		13 782.4			15 615		
	Объем: 0.103*2200*5													
	
43.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 10 каналов), 100 м труб	0.022	41 790.96	27 397.35	852.12	919.40	602.74	18.75	12.51	6.18	9 104	7 540	116	
				13 541.49	202.86		297.91	4.46	4.86	12.52		1 448	56	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9	
	Всего с НР и СП					1 775.55					17 915			
	
44.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.4356	3 649.31			1 589.64					6 004			
				3 649.31			1 589.64		13 782.4			6 004		
	Объем: 0.022*2200*9													
	
45.	ТЕР 46-01-008-03 
Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим), 1 м3	0.52	1 567.41	240.58	37.36	815.05	125.10	19.43	12.52	6.66	5 176	1 566	129	
				1 289.47	2.11		670.52	1.10	5.19	12.52		3 480	14	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Всего с НР и СП					1 015.71					7 262			
	
46.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.6975	2 412.79	1 295.60	2.05	1 682.92	903.68	1.43	12.51	4.04	14 601	11 305	6	
				1 115.14			777.81		4.23	1		3 290		
	Всего с НР и СП					2 848.67					26 697			
	
47.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6975	2 291.60	114.18	14.24	1 598.39	79.64	9.93	12.51	7.11	5 216	996	71	
				2 163.18			1 508.82		2.75	1		4 149		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					1 711.48					6 381			
	
48.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами( брандмауэрная стена), 1 м3 кладки	2.23	1 615.27	301.17	30.24	3 602.05	671.61	67.44	12.51	6.11	19 579	8 402	412	
				1 283.86	5.99		2 863.01	13.36	3.76	12.52		10 765	167	
	Всего с НР и СП					4 670.60					30 633			
	
49.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб( брандмауэрная стена), 100 м2 поверхности	0.32	2 412.79	1 295.60	2.05	772.09	414.59	0.66	12.51	4.04	6 699	5 187	3	
				1 115.14			356.84		4.23	1		1 509		
	Всего с НР и СП					1 306.91					12 249			
	
50.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая( брандмауэрная стена), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32	2 291.60	114.18	14.24	733.31	36.54	4.56	12.51	7.11	2 393	457	32	
				2 163.18			692.22		2.75	1		1 904		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					785.20					2 928			
	
51.	ТЕРр 58-20-3 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м( брандмауэрная стена), 100 м	0.09	6 350.32	635.76	12.96	571.53	57.22	1.17	12.51	6.86	2 073	716	8	
				5 701.60	2.33		513.14	0.21	2.63	12.51		1 350	3	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					656.53					2 957			
	
	Утепление кровли	
	
52.	ТЕР 12-01-014-02 
Разборка засыпного утеплителя ( применительно), 1 м3 утеплителя	28.5	47.52	20.14	27.38	1 354.32	573.88	780.44	12.51	5.32	11 331	7 179	4 152	
					3.42			97.58	2.36	12.51			1 221	
	Объем: 190*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Всего с НР и СП					2 448.80					22 755			
	
53.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	28.5	202.86	119.97	82.89	5 781.38	3 419.09	2 362.29	12.51	6.94	59 167	42 773	16 394	
									17.02	1				
	Объем: 190*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					10 910.02					112 633			
	
54.	Цена поставщика. 
Минвата типа  PAROC UNC 37, м3	29.07	378.57			11 005.07			1	1	49 303			
				378.57			11 005.07		4.48	1		49 303		
	Объем: 190*0.15*1.02													
	Поправки: М: =1600*1.06/4.48	
	
55.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.9	286.73	122.64	1.26	544.78	233.01	2.40	12.51	7.2	3 783	2 915	17	
				162.83			309.38		2.75	1		851		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					910.61					7 573			
	
56.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	237.5	7.04			1 672.00					5 149			
				7.04			1 672.00		21.68			5 149		
	Объем: 190*1.25													
	
57.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	62.334	7.34		7.34	457.27		457.27		5.54	2 533		2 533	
										1				
	Объем: 16.7+10+0.25+4.2+0.224+0.94+0.01+4.1+0.38+0.87+8.36+16.3													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
58.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	62.334	26.50		26.50	1 651.85		1 651.85		5.54	9 151		9 151	
										1				
	Объем: 16.7+10+0.25+4.2+0.224+0.94+0.01+4.1+0.38+0.87+8.36+16.3													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	215 908.79	29 293.57	9 344.20			1 072 197	366 488	54 870	
			177 271.09	350.29				650 834	4 384	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	215 908.79	29 293.57	9 344.20			1 072 197	366 488	54 870	
			177 271.09	350.29				650 834	4 384	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	215 738.40	29 267.97	9 336.13			1 070 578	366 168	54 828	
			177 134.37	350.29				649 578	4 384	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	46 719.89					181 686			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 45; %=71 - по стр. 2-7, 9, 24, 30-34, 51; %=73 - по стр. 8, 48; %=90 - по стр. 10, 14, 27, 28; %=72 - по стр. 13; %=80 - по стр. 15, 47, 50; %=77 - по стр. 16, 53; %=79 - по стр. 18, 55; %=92 - по стр. 20, 23, 25, 26, 52; %=66 - по стр. 35, 37, 39, 41, 43; %=67 - по стр. 46, 49)	26 074.89					278 126			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16, 45, 53; %=52 - по стр. 2-7, 9, 24, 30-34, 51; %=56 - по стр. 8, 48; %=43 - по стр. 10, 14, 27, 28; %=64 - по стр. 13; %=37 - по стр. 15, 47, 50; %=51 - по стр. 18, 55; %=44 - по стр. 20, 23, 25, 26, 52; %=50 - по стр. 35, 37, 39, 41, 43; %=40 - по стр. 46, 49)	18 241.64					182 322			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	260 054.93					1 531 026			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	170.39	25.60	8.07			1 619	320	42	
			136.72					1 256		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 12)	29.44					314			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 12)	18.18					179			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	218.01					2 112			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	260 272.94					1 533 138			
	Строительный контроль 2,14%	5 569.84					32 809			
	Итого со строительным контролем	265 842.78					1 565 947			
	Непредвиденные расходы 2%	5 316.86					31 319			
	Итого с непредвиденными расходами	271 159.64					1 597 266			
	НДС	48 808.74					287 508			
	Всего с НДС	319 968.38					1 884 774			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	26 104.33					278 440			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	18 259.82					182 501			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)