«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 199 599	руб.	Смета на сумму:	1 199 599	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» 	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
________________ /___С.Б. Русович____ /	________________ /__Е.В. Шулепко____ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

Объект:	Стрелковая, д.2-4	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвальных помещений МКД № 2-4 по ул. Стрелковой	
Сметная стоимость:	1 199.599	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.809	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	240.907	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Полы	
	
1.	ТЕР 27-03-008-05 
(прим.) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.246	2 427.08	546.76	1 880.33	597.06	134.50	462.56	14.4	6.11	4 763	1 937	2 826	
					238.65			58.71	1	14.39			845	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			247.31				109%	3 032			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			156.50				65%	1 808			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 000.87					9 604			
	
2.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (углубление уровня пола Н=100 мм), 100 м3 грунта	0.246	1 466.39	1 466.39		360.73	360.73		14.4	1	5 195	5 195		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			259.73				61%	3 169			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			137.08				31%	1 610			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					757.53					9 974			
	
3.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	91.02	7.56		7.56	688.27		688.27		6.07	4 178		4 178	
										1				
	Объем: 24.6*2.1+24.6*1.6													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
4.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	91.02	27.63		27.63	2 514.67		2 514.67		6.07	15 264		15 264	
										1				
	Объем: 24.6*2.1+24.6*1.6													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
5.	ТЕР 11-01-002-03 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	9.84	372.02	36.11	76.78	3 660.63	355.32	755.47	14.4	4.53	24 603	5 117	3 422	
				259.13	7.73		2 549.84	76.01	6.3	14.39		16 064	1 094	
	Объем: 246*0.04													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			478.78				94%	5 838			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			276.05				51%	3 168			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 415.46					33 609			
	
6.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	24.6	56.03	37.46	0.38	1 378.35	921.41	9.23	14.4	5.17	15 505	13 268	48	
				18.20			447.72		4.89	1		2 189		
	Объем: 246*0.1													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			1 022.77				94%	12 472			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			589.70				51%	6 767			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 990.82					34 744			
	
7.	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	25.092	685.00			17 188.02					89 349			
				685.00			17 188.02		3 560.87			89 349		
	Объем: 24.6*1.02													
	
8.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой с устройством примыкания, 100 м2 изолируемой поверхности	2.46	3 825.82	635.16	457.30	9 411.51	1 562.48	1 124.96	14.41	3.78	65 364	22 515	4 252	
				2 733.36	6.30		6 724.07	15.50	5.74	14.42		38 596	223	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			1 751.56				94%	21 374			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 009.91				51%	11 596			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 172.98					98 334			
	
9.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок (4ВрI 100х100 мм), 1 т	0.492	6 078.41	136.64	50.60	2 990.58	67.23	24.90	14.4	7.19	16 567	968	179	
				5 891.17	3.03		2 898.46	1.49	5.32	14.36		15 420	21	
	Объем: 246*2/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			65.28				80%	791			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			37.80				44%	435			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 093.66					17 793			
	
10.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	2.46	1 721.45	383.03	58.80	4 234.77	942.26	144.65	14.41	7.1	31 792	13 578	1 027	
				1 279.62	20.51		3 147.87	50.46	5.46	14.43		17 187	728	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			1 101.92				94%	13 448			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			635.34				51%	7 296			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 972.03					52 536			
	
11.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (+30 мм), 100 м2 стяжки	2.46	1 991.85	29.12	62.18	4 899.96	71.63	152.95	14.39	6.98	27 673	1 031	1 068	
				1 900.56	20.33		4 675.38	50.00	5.47	14.45		25 574	722	
	Начисления: Н3= 6*1.25, Н4= 6*1.25, Н5= 6*1.15, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			135.01				94%	1 648			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			77.84				51%	894			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 112.81					30 215			
	
12.	ТЕР 11-01-015-08 
Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия	2.46	194.61	125.32	9.32	478.74	308.28	22.94	14.41	5.4	5 414	4 442	124	
				59.97	1.49		147.53	3.66	5.75	14.42		848	53	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			346.25				94%	4 225			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			199.64				51%	2 292			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 024.64					11 932			
	
13.	ТЕР 11-01-002-09 
(прим.) 
Устройство бетонного сапожка, 1 м3 подстилающего слоя	2.34	730.22	37.46	0.38	1 708.72	87.65	0.88	14.4	5.17	9 189	1 262	5	
				692.39			1 620.19		4.89	1		7 923		
	Объем: 234*0.1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			97.29				94%	1 186			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			56.10				51%	644			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 862.11					11 019			
	
14.	С Цена поставщик. 
Лючки в приямках ливневой канализации 0,5х0,5, шт.	2	932.74			1 865.47					8 320			
				932.74			1 865.47		4.46			8 320		
	Поправки: М: =4000.00*1.04/4.46	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	51 977.48	4 811.49	5 901.48			323 176	69 313	32 393	
			41 264.55	255.83				221 470	3 686	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	51 977.48	4 811.49	5 901.48			323 176	69 313	32 393	
			41 264.55	255.83				221 470	3 686	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	19 053.49					97 669			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 1; %=61 - по стр. 2; %=94 - по стр. 5, 6, 8, 10-13; %=80 - по стр. 9)	5 505.89					67 184			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1; %=31 - по стр. 2; %=51 - по стр. 5, 6, 8, 10-13; %=44 - по стр. 9)	3 175.96					36 511			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	60 659.33					426 871			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	60 659.33					426 871			
	Строительный контроль 2,14%	1 298.11					9 135			
			1 298.11					9 135		
	Всего со строительным контролем	61 957.44					436 006			
			61 957.44					436 006		
	Непредвиденные расходы 2%	1 239.15					8 720			
			1 239.15					8 720		
	Всего с непредвиденными расходами	63 196.59					444 726			
			63 196.59					444 726		
	НДС 18%	11 375.39					80 051			
	Всего с НДС	74 571.98					524 777			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 505.89					67 184			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 175.96					36 511			
	
	Раздел 2.  Вертикальная гидроизоляция наружной стены	
	
15.	ТЕРр 68-12-5 
(прим.) 
Разборка покрытий и оснований бетонных приямков, 100 м3 конструкций	0.026	2 714.76	666.84	2 047.92	70.58	17.34	53.25	14.41	6.11	575	250	325	
					258.98			6.73	1	14.39			97	
	Накладные расходы		104%			25.03				88%	305			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.44				48%	167			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.05					1 047			
	
16.	ТЕРр 68-12-5 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка), 100 м3 конструкций	0.056	2 714.76	666.84	2 047.92	152.03	37.34	114.68	14.41	6.11	1 239	538	701	
					258.98			14.50	1	14.39			209	
	Объем: 70*0.8*0.1													
	Накладные расходы		104%			53.91				88%	657			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31.10				48%	359			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					237.05					2 255			
	
17.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	1.14	1 466.39	1 466.39		1 671.68	1 671.68		14.4	1	24 072	24 072		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			1 203.61				61%	14 684			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			635.24				31%	7 462			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 510.53					46 218			
	
18.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	17.22	7.56		7.56	130.21		130.21		6.07	790		790	
										1				
	Объем: 2.6*2.1+5.6*2.1													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
19.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	17.22	27.63		27.63	475.75		475.75		6.07	2 888		2 888	
										1				
	Объем: 2.6*2.1+5.6*2.1													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
20.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	126	9.37	9.37		1 180.94	1 180.94		14.39	1	16 994	16 994		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			956.56				69%	11 726			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			708.56				48%	8 157			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 846.07					36 877			
	
21.	ТЕР 15-02-036-01 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.26	3 536.57	1 455.57	70.94	4 456.08	1 834.01	89.38	14.41	6.76	41 443	26 428	604	
				2 010.07	22.96		2 532.69	28.93	5.69	14.43		14 411	417	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 769.79				80%	21 476			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			875.58				37%	9 933			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 101.45					72 852			
	
22.	ТССЦ 101-1991 
Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм, м2	136.08	26.59			3 618.37					16 222			
				26.59			3 618.37		119.21			16 222		
	Объем: 126*1.08													
	
23.	ТЕР 08-01-003-05 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	1.26	7 076.66	543.04	228.03	8 916.59	684.23	287.31	14.41	4.38	39 005	9 860	1 258	
				6 305.59			7 945.04		3.51	1		27 887		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			752.65				93%	9 170			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			465.28				54%	5 324			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 134.52					53 499			
	
24.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	1.14	810.13	810.13		923.55	923.55		14.4	1	13 299	13 299		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			664.96				61%	8 112			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			350.95				31%	4 123			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 939.46					25 534			
	
25.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	6.3	452.40	40.32	76.78	2 850.15	254.01	483.68	14.41	4.53	17 047	3 660	2 191	
				335.31	7.73		2 112.45	48.67	5.3	14.39		11 196	700	
	Объем: 70*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			335.97				94%	4 098			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			193.72				51%	2 224			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 379.84					23 369			
	
26.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6.3	730.22	37.46	0.38	4 600.39	235.97	2.36	14.4	5.17	24 741	3 398	12	
				692.39			4 362.06		4.89	1		21 330		
	Объем: 70*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			261.93				94%	3 194			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			151.02				51%	1 733			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 013.34					29 668			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	29 046.32	6 839.07	1 636.62			198 315	98 499	8 769	
			20 570.61	98.83				91 046	1 423	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	29 046.32	6 839.07	1 636.62			198 315	98 499	8 769	
			20 570.61	98.83				91 046	1 423	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 618.37					16 222			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 15, 16; %=61 - по стр. 17, 24; %=69 - по стр. 20; %=80 - по стр. 21; %=93 - по стр. 23; %=94 - по стр. 25, 26)	6 024.42					73 423			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 15, 16, 20; %=31 - по стр. 17, 24; %=37 - по стр. 21; %=54 - по стр. 23; %=51 - по стр. 25, 26)	3 425.89					39 481			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	38 496.63					311 219			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	38 496.63					311 219			
	Строительный контроль 2,14%	823.83					6 660			
			823.83					6 660		
	Всего со строительным контролем	39 320.46					317 879			
			39 320.46					317 879		
	Непредвиденные расходы 2%	786.41					6 358			
			786.41					6 358		
	Всего с непредвиденными расходами	40 106.87					324 237			
			40 106.87					324 237		
	НДС 18%	7 219.24					58 363			
	Всего с НДС	47 326.11					382 600			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 024.42					73 423			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 425.89					39 481			
	
	Раздел 3.  Ремонт ливневой канализации	
	
27.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (выпуски ливневой канализации), 100 м трубопровода с фасонными частями	0.09	775.58	765.14	10.44	69.80	68.86	0.94	14.41	7.36	999	992	7	
					4.13			0.37	1	14.44			5	
	Накладные расходы		74%			51.23				63%	628			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			34.62				40%	399			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					155.65					2 026			
	
28.	ТЕР 23-01-020-01 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм, 100 м трубопроводов	0.09	843.93	303.77	522.51	75.95	27.34	47.03	14.41	5.73	670	394	269	
				17.64	65.41		1.59	5.89	3.83	14.43		6	85	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			38.88				99%	474			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			25.25				61%	292			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140.08					1 436			
	
29.	С Цена поставщик. 
Труба ПВХ с раструбом кл. Н (SN4) Д=110х3,2х3000 мм, м	9.09	48.61			441.84					1 971			
				48.61			441.84		4.46			1 971		
	Объем: 3*3*1.01													
	Поправки: М: =208.45*1.04/4.46	
	
30.	ТЕР 22-03-002-01 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей	1.8	385.29	53.15	332.14	693.52	95.68	597.85	14.4	5.81	4 851	1 378	3 473	
					49.26			88.67	1	14.39			1 276	
	Объем: 6+6+6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			215.69				99%	2 627			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			140.11				61%	1 619			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 049.32					9 097			
	
31.	С Цена поставщик. 
Отвод 110х45 гр., шт.	12	28.11			337.30					1 504			
				28.11			337.30		4.46			1 504		
	Объем: 6+6													
	Поправки: М: =120.54*1.04/4.46	
	
32.	С Цена поставщик. 
Переход с чугуна на ПВХ, шт.	6	32.41			194.48					867			
				32.41			194.48		4.46			867		
	Поправки: М: =139.00*1.04/4.46	
	
33.	ТЕР 23-04-011-01 
(прим.) 
Установка дождеприемника универсального, 1 шт.	6	23.22	13.80	8.86	139.34	82.80	53.18	14.41	8.06	1 643	1 193	429	
				0.56			3.36		6.23	1		21		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			96.88				99%	1 181			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			62.93				61%	728			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					299.14					3 552			
	
34.	С Цена поставщик. 
Дождеприемник универсальный (Wavin), шт.	6	372.94			2 237.67					9 980			
				372.94			2 237.67		4.46			9 980		
	Поправки: М: =1599.36*1.04/4.46	
	
35.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (при необходимости), 100 м3 грунта	0.36	1 466.39	1 466.39		527.90	527.90		14.4	1	7 602	7 602		
									1	1				
	Объем: 20*1.5*1.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			380.09				61%	4 637			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			200.60				31%	2 357			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 108.59					14 596			
	
36.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (при необходимости замена поврежденных участков ливневой канализации), 100 м трубопровода с фасонными частями	0.2	775.58	765.14	10.44	155.12	153.03	2.09	14.41	7.36	2 221	2 205	15	
					4.13			0.83	1	14.44			12	
	Накладные расходы		74%			113.86				63%	1 397			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			76.93				40%	887			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					345.91					4 505			
	
37.	ТЕР 23-01-020-01 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм, 100 м трубопроводов	0.2	843.93	303.77	522.51	168.79	60.75	104.50	14.41	5.73	1 488	875	599	
				17.64	65.41		3.53	13.08	3.83	14.43		14	189	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			86.38				99%	1 053			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			56.11				61%	649			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					311.28					3 190			
	
38.	С Цена поставщик. 
Труба ПВХ с раструбом кл. Н (SN4) Д=110х3,2х3000 мм, м	20.2	48.61			981.86					4 379			
				48.61			981.86		4.46			4 379		
	Объем: 20*1.01													
	Поправки: М: =208.45*1.04/4.46	
	
39.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.12	1 297.83	101.69	44.88	155.74	12.20	5.39	14.4	4.98	1 165	176	27	
				1 151.26	4.91		138.15	0.59	6.97	14.4		963	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			14.96				99%	182			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			9.72				61%	112			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					180.42					1 459			
	
40.	ТЕРр 65-10-2 
Очистка канализационной сети дворовой, 100 м трубопровода	0.4	1 049.76	936.36		419.90	374.54		14.4	1	5 567	5 393		
				113.40			45.36		3.83	1		174		
	Накладные расходы		103%			385.78				88%	4 746			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			224.72				48%	2 589			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 030.40					12 901			
	
41.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.3467	810.13	810.13		280.87	280.87		14.4	1	4 045	4 045		
									1	1				
	Объем: 36-1.2- (3.14*0.045*0.045*20)													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			202.23				61%	2 467			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			106.73				31%	1 254			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					589.83					7 766			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	6 880.08	1 683.97	810.98			48 952	24 253	4 819	
			4 385.14	109.43				19 879	1 575	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 235.26	1 087.54	807.95			40 165	15 663	4 797	
			4 339.78	108.23				19 705	1 558	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 193.15					18 701			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 28, 30, 33, 37, 39; %=61 - по стр. 35, 41)	1 035.10					12 623			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 28, 30, 33, 37, 39; %=31 - по стр. 35, 41)	601.45					7 011			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 871.81					59 799			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	644.82	596.43	3.03			8 787	8 590	22	
			45.36	1.20				174	17	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 27, 36; %=88 - по стр. 40)	550.86					6 771			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 27, 36; %=48 - по стр. 40)	336.27					3 874			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 531.95					19 432			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	9 403.76					79 231			
	Строительный контроль 2,14%	201.24					1 696			
			201.24					1 696		
	Всего со строительным контролем	9 605.00					80 927			
			9 605.00					80 927		
	Непредвиденные расходы 2%	192.10					1 619			
			192.10					1 619		
	Всего с непредвиденными расходами	9 797.10					82 546			
			9 797.10					82 546		
	НДС 18%	1 763.48					14 858			
	Всего с НДС	11 560.58					97 404			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 585.96					19 394			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	937.72					10 885			
	
	Раздел 4.  Оконные блоки	
	
42.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.11	1 734.68	1 482.28	252.40	190.81	163.05	27.76	14.41	7.36	2 554	2 350	204	
					100.00			11.00	1	14.43			159	
	Объем: 0.5*22													
	Накладные расходы		99%			172.31				84%	2 108			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			104.43				48%	1 204			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					467.55					5 866			
	
43.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.11	21 223.62	2 306.00	742.65	2 334.60	253.66	81.69	14.4	6.38	9 732	3 653	521	
				18 174.97	28.43		1 999.25	3.13	2.78	14.43		5 558	45	
	Объем: 0.5*22													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			272.20				90%	3 328			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			138.67				43%	1 590			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 745.46					14 650			
	
44.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	11	3 070.76			33 778.36					55 325			
				3 070.76			33 778.36		5 029.56			55 325		
	
45.	ТЕРр 61-20-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.165	5 885.40	3 188.72	2.53	971.09	526.14	0.42	14.4	5.49	9 437	7 576	2	
				2 694.15			444.53		4.18	1		1 858		
	Накладные расходы		79%			415.65				67%	5 076			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			263.07				40%	3 030			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 649.81					17 543			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	37 274.86	942.85	109.87			77 048	13 579	727	
			36 222.14	14.13				62 741	204	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	37 274.86	942.85	109.87			77 048	13 579	727	
			36 222.14	14.13				62 741	204	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	33 778.36					55 325			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 42; %=90 - по стр. 43; %=67 - по стр. 45)	860.16					10 512			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 42; %=43 - по стр. 43; %=40 - по стр. 45)	506.17					5 825			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	38 641.19					93 385			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	38 641.19					93 385			
	Строительный контроль 2,14%	826.92					1 998			
			826.92					1 998		
	Всего со строительным контролем	39 468.11					95 383			
			39 468.11					95 383		
	Непредвиденные расходы 2%	789.36					1 908			
			789.36					1 908		
	Всего с непредвиденными расходами	40 257.47					97 291			
			40 257.47					97 291		
	НДС 18%	7 246.34					17 512			
	Всего с НДС	47 503.81					114 803			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	860.16					10 512			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	506.17					5 825			
	
	Раздел 5.  Прочие работы	
	
46.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0.5	37.19	25.77		18.60	12.89		14.41	1	217	186		
				11.42			5.71		5.42	1		31		
	Накладные расходы		86%			11.09				73%	136			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			9.02				56%	104			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.71					457			
	
47.	ТЕРр 61-2-7 
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.86	3 516.04	2 146.49	21.85	3 023.79	1 845.98	18.79	14.4	7.36	31 565	26 582	138	
				1 347.70	8.66		1 159.02	7.45	4.18	14.42		4 845	107	
	Накладные расходы		79%			1 464.21				67%	17 882			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			926.72				40%	10 676			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 414.71					60 122			
	
48.	ТЕРр 62-1-1 
Окраска клеевыми составами простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.86	206.00	119.74	8.33	177.16	102.98	7.16	14.41	7.78	1 843	1 484	56	
				77.93	1.29		67.02	1.11	4.53	14.45		304	16	
	Накладные расходы		80%			83.27				68%	1 020			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			52.05				40%	600			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					312.48					3 463			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	3 219.55	1 961.85	25.95			33 625	28 252	194	
			1 231.75	8.56				5 180	123	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 219.55	1 961.85	25.95			33 625	28 252	194	
			1 231.75	8.56				5 180	123	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 46; %=67 - по стр. 47; %=68 - по стр. 48)	1 558.57					19 037			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 46; %=40 - по стр. 47, 48)	987.78					11 380			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 765.90					64 042			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	5 765.90					64 042			
	Строительный контроль 2,14%	123.39					1 370			
			123.39					1 370		
	Всего со строительным контролем	5 889.29					65 412			
			5 889.29					65 412		
	Непредвиденные расходы 2%	117.79					1 308			
			117.79					1 308		
	Всего с непредвиденными расходами	6 007.08					66 720			
			6 007.08					66 720		
	НДС 18%	1 081.27					12 010			
	Всего с НДС	7 088.35					78 730			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 558.57					19 037			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	987.78					11 380			
	
	Раздел 6.  Мусор	
	
49.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	4.8926	7.56		7.56	37.00		37.00		6.07	225		225	
										1				
	Объем: 0.3886+4.504													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
50.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	4.8926	27.63		27.63	135.17		135.17		6.07	820		820	
										1				
	Объем: 0.3886+4.504													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	172.17		172.17			1 045		1 045	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	172.17		172.17			1 045		1 045	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	172.17					1 045			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	172.17					1 045			
	Строительный контроль 2,14%	3.68					22			
			3.68					22		
	Всего со строительным контролем	175.85					1 067			
			175.85					1 067		
	Непредвиденные расходы 2%	3.52					21			
			3.52					21		
	Всего с непредвиденными расходами	179.37					1 088			
			179.37					1 088		
	НДС 18%	32.29					196			
	Всего с НДС	211.66					1 284			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	128 570.46	16 239.23	8 657.07			682 161	233 896	47 947	
			103 674.19	486.78				400 316	7 011	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	127 925.64	15 642.80	8 654.04			673 374	225 306	47 925	
			103 628.83	485.58				400 142	6 994	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	60 643.37					187 917			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 1; %=61 - по стр. 2, 17, 24, 35, 41; %=94 - по стр. 5, 6, 8, 10-13, 25, 26; %=80 - по стр. 9, 21; %=88 - по стр. 15, 16; %=69 - по стр. 20; %=93 - по стр. 23; %=99 - по стр. 28, 30, 33, 37, 39; %=84 - по стр. 42; %=90 - по стр. 43; %=67 - по стр. 45, 47; %=73 - по стр. 46; %=68 - по стр. 48)	14 984.14					182 779			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1; %=31 - по стр. 2, 17, 24, 35, 41; %=51 - по стр. 5, 6, 8, 10-13, 25, 26; %=44 - по стр. 9; %=48 - по стр. 15, 16, 20, 42; %=37 - по стр. 21; %=54 - по стр. 23; %=61 - по стр. 28, 30, 33, 37, 39; %=43 - по стр. 43; %=40 - по стр. 45, 47, 48; %=56 - по стр. 46)	8 697.25					100 208			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	151 607.03					956 361			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	644.82	596.43	3.03			8 787	8 590	22	
			45.36	1.20				174	17	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 27, 36; %=88 - по стр. 40)	550.86					6 771			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 27, 36; %=48 - по стр. 40)	336.27					3 874			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 531.95					19 432			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	153 138.98					975 793			
	Строительный контроль 2,14%	3 277.17					20 882			
			3 277.17					20 882		
	Всего со строительным контролем	156 416.15					996 675			
			156 416.15					996 675		
	Непредвиденные расходы 2%	3 128.32					19 934			
			3 128.32					19 934		
	Всего с непредвиденными расходами	159 544.47					1 016 609			
			159 544.47					1 016 609		
	НДС 18%	28 718.00					182 990			
	Всего с НДС	188 262.47					1 199 599			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 535.00					189 550			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 033.52					104 082			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)